2000년도 적용 표준품셈 개정내용

2000. 1. 1

대  한  건  설  협  회

목                차

Ⅰ. 토 목 부 문

제5장 기       초

5-21 프런트 재킹공법 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 1

5-26 콘크리트말뚝 두부정리 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 3

제10장 기계화시공

10-23 콘크리트플랜트(강제혼합식) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 4

제11장 기계경비 산정

11-1 건설기계의 경비산정 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 5

제12장 도로포장 및 유지

12-34 차선도색 제거 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 6

제13장 하       천

13-4 호안용 시멘트블럭 제작 및 붙이기 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 7

13-7 콘크리트 호안블럭 붙이기 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 8

제19장 관 부설 및 접합

19-4 원심력 철근콘크리트관 부설 및 접합 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 9

19-14 강관 부설 및 접합 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 12

19-22 부단수 천공 분기점 분기 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 14

제21장 측        량

21-8 지형현황 측량 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 16

21-10 노선측량 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□  18

Ⅱ. 건 축 부 문

제2장 가 설 공 사

2-8 낙하물 방지 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 19

제5장 기       초

5-5 수중말뚝박기 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 20

제13장 방수공사

13-4 액체방수 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 21

제23장 기계경비산정

23-1 건설기계의 경비산정 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 22

Ⅲ. 기계설비부문

제II편 기 계 설 비 공 사

제1장 공 통 공 사

1-1-1 강관배관   □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 23

제2장 공기조화설비공사

2-3-4 벽걸이 배기팬 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 25

Ⅰ. 토 목 부 문

항 목	구 분	현 행	개 정
5-21 프런트 재킹공법	보 완	5-21 프런트 재킹공법 가 ∼ 라 : □생 략□ 마. 선단슈관입 (일당)	5-21 프런트 재킹공법(2000보완) 가 ∼ 라 : □현행과 동일□ 마. 선단슈관입 (일당)
			구분	명 칭	단위	구조물단면적(□)		구분	명 칭	단위	구조물단면적(□)
		20 미만	20∼ 40	40∼ 60	60∼ 80	80∼ 100	100∼ 120	120∼ 140	140∼ 160	160∼ 180	180∼ 200	20 미만	20∼ 40	40∼ 60	60∼ 80	80∼ 100	100∼ 120	120∼ 140	140∼ 160	160∼ 180	180∼ 200
			인력 편성	용접공 특별인부 보통인부	인인인	2.519 1.176 2.546	2.978 1.551 3.257	3.179 1.922 3.265	4.134 2.294 4.679	4.712 2.664 5.39	5.921 3.305 6.562	6.060 3.406 6.812	6.678 3.777 7.523	7.216 4.149 8.234	7.794 4.520 8.945		인력 편성	작업반장	인	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
특별인부	인	1.166	2.333	3.250	3.000	3.250	3.500	3.750	4.000	4.250	5.250
용 접 공	인	1.500	3.000	3.000	4.000	4.650	5.300	5.950	6.600	7.250	7.750
보통인부	인	1.833	3.666	4.000	4.000	4.700	5.400	6.100	6.800	7.500	9.250
			작업일수	강널말뚝 사용시 H형강 사용시	일일	5.779 3.989	6.220 4.295	6.673 4.625	7.12 4.909	7.567 5.215	8.014 5.523	8.461 5.829	8.908 6.135	9.355 6.442	9.802 6.749
기 계 공	인	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	작업일수	강널말뚝 사용시	일	6	6	7	7	8	8	8	9	9	10
H형강 사용시	일	2	4	4	5	5	5	5	5	5	6
		1) 상호 견인인 경우 작업일수는 상기일수 2배로 한다. 2) 토류벽(H-PILE)절단에 필요한 산소, 아세틸렌, 기구손료는 별도 계상한다. 바. 굴착 및 견인 (1) 투입인력 (일당)
1∼2 : □현행과 동일□ 3. 선단슈 관입시 조합장비는 굴착견인 조합장비 편성을 적용한다. 바. 굴착 및 견인 (1) 투입인력 (일당)
			명 칭	단위	구조물단면적(□)
	명 칭	단위	구조물단면적(□)
		20 미만	20∼ 40	40∼ 60	60∼ 80	80∼ 100	100∼ 120	120∼ 140	140∼ 160	160∼ 180	180∼ 200	비고
20 미만	20∼ 40	40∼ 60	60∼ 80	80∼ 100	100∼ 120	120∼ 140	140∼ 160	160∼ 180	180∼ 200
			특별인부	인	7.295	8.418	8.418	10.662	11.785	17.958	17.958	17.958	19.849	21.939
작업반장	인	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			할 석 공	인	12.014	13.862	13.79	17.558	19.407	29.573	29.573	29.573	32.081	34.584	전석□ 풍화암
특별인부	인	4.011	8.023	8.031	8.810	11.866	14.923	17.980	21.037	24.094	26.923
			보통인부	인	4.377	4.377	5.187	6.88	8.267	13.848	13.848	13.848	13.779	13.779
	할 석 공	인	(6.016)	(8.023)	(9.037)	(13.704)	(17.799)	(19.897)	(23.973)	(28.049)	(32.125)	(35.897)
			궤 도 공	인	2.449	2.798	3.483	3.497	3.847	4.196	4.546	4.895	5.245	5.594
	보통인부	인	2.022	4.045	5.516	5.952	7.949	9.946	11.943	13.940	15.938	18.038
			시공측량사	인	1.063	1.109	1.132	1.202	1.248	1.294	1.341	1.387	1.433	1.480
	기 계 공	인	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			측 부	인	1.142	1.180	1.218	1.256	1.294	1.332	1.371	1.409	1.447	1.485
			기 계 공	인	1.146	1.348	2.263	2.337	2.418	2.486	2.516	2.579	2.642	2.705

항 목	구 분	현 행																		개 정
		(2) 장비편성 (일당)																		(2) 장비편성 : □현행과 동일□
				장비명				규격			단위		소요대수
				유압펌프(YOB-20-6)				19□/MIN			대		프런트잭크 16대당 1대
				조작반(YMB-16L)				26□/MIN			대		프런트잭크 20대당 1대
				프런트잭크(YCB-15-185)				150TON			대		설계대수
				유압펌프(YOB-10-6)				8.4□/MIN			대		훼이스잭크 16대당 1대
				조작반(YMB-16H)				26□/MIN			대		훼이스잭크 22대당 1대
				훼이스잭크(YUB-3-40)				30TON			대		설계대수
		(3) 1일 작업량 (m/일)																		(3) 1일 작업량 (m/일)
			구 분		단위	구조물단면적(□)															구 분		단위	구조물단면적(□)
						20 미만	20∼ 40		40∼ 60	60∼ 80		80∼ 100		100∼ 120	120∼ 140	140∼ 160	160∼ 180	180∼ 200						20 미만	20∼ 40		40∼ 60	60∼ 80		80∼ 100		100∼ 120	120∼ 140	140∼ 160	160∼ 180	180∼ 200
			보통토사		M	0.373	0.365		0.354	0.339		0.329		0.317	0.302	0.290	0.278	0.266			보통토사		M	0.300	0.300		0.300	0.300		0.300		0.300	0.300	0.300	0.300	0.300
			경 질 토		M	0.336	0.328		0.320	0.294		0.294		0.286	0.273	0.261	0.249	0.237
																					자갈섞인토사		M	0.250	0.250		0.250	0.250		0.250		0.250	0.250	0.250	0.250	0.250
			자갈섞인토사		M	0.284	0.276		0.269	0.248		0.248		0.241	0.230	0.220	0.210	0.200
																					풍 화 암		M	0.200	0.200		0.200	0.200		0.200		0.200	0.200	0.200	0.200	0.200
			전석 및 풍화암		M	0.220	0.210		0.201	0.182		0.182		0.173	0.164	0.154	0.145	0.136
		1) 토류판 및 붙임목은 별도 계상한다. 2) 함체내부의 굴착토 소운반은 별도 계상한다. 3) 본품은 1편성당 일일작업량을 기준한 것이며, 현장여건상 2교대 이상의 작업편성시는 관계규정에 따라 별도 계상한다. 4) 기구손료 및 잡재료비는 별도 계상한다.																		1) ∼ 4) : □현행과 동일□ 5) 선로보수를 위한 궤도공은 현장여건에 따라 별도 계상할 수 있다.

항 목	구 분	현 행	개 정
5-26 콘크리트말뚝 두부정리	신 설	□없 음□	5-26 콘크리트말뚝 두부정리(2000신설) (본당)
				구 분	규 격	단 위	□300mm	□350mm	□400mm	□450mm	□500mm
				그라인더날 파 일 캡 철 선 할 석 공 보통인부	4인치 PVC #8	개 개 KG 인 인	0.002 1 0.007 0.056 0.043	0.003 1 0.007 0.072 0.055	0.004 1 0.007 0.090 0.069	0.005 1 0.007 0.109 0.084	0.005 1 0.007 0.130 0.100
			1. 본품은 콘크리트파일 항타 완료후 설계높이에 맞게 자르는 품이며, 말뚝머리 보강에 필요한 품은 별도 계상한다. 2. 본 품은 백호우(압쇄기 부착)를 사용하여 절단할 때의 품으로 기계경비는 별도 계상한다. 【 해 설 】 백호우의 규격기준은 0.2□이며, 작업량은 14.7본/hr을 기준한 것이다.

항 목	구 분	현 행														개 정
10-23 콘크리트 플랜트 (강제혼합식)	보 완	10-23 콘크리트 플랜트(강제 혼합식) 60□q□E Q = □□□□□□□□□□□ cm 여기서 Q: 시간당 작업량(□/hr) q: 믹셔의 실용량 E: 작업효율 cm: 1회 싸이클시간(1.5분) 가. q의 값														10-23 콘크리트 플랜트(강제 혼합식) <2000보완> 60□q□E Q = □□□□□□□□□□□ cm 여기서 Q: 시간당 작업량(□/hr) q: 믹셔의 실용량 E: 작업효율 cm: 1회 싸이클시간(1.5분) * 본 품을 터널 숏크리트용 플랜트로 적용시 cm은, 강섬유를 혼합할 경우에는 2.5분, 혼합치 않을 경우에는 1.5분을 적용 한다. 가. q의 값: □현행과 동일□
			규 격				40□/h		60□/h		90□/h		120□/h
			슬럼프		5cm이상		0.75□		1.0□		1.5□		2□
					5cm미만		0.56□		0.75□		1.13□		1.5□
		나. E의 값														나. E의 값
				공종 현장조건		도로포장		교 량		터 널		사 방					공종 현장조건	도로포장	교 량	터 널	사 방
				양 호 보 통 불 량		0.90 0.70 0.50		0.50 0.45 0.40		0.75 0.65 0.55		0.85 0.75 0.65					양 호 보 통 불 량	□현행과 동일□	□현행과 동일□	□현행과 동일□	□현행과 동일□
		타설조건과 조합기계로 인하여 콘크리트 플랜트의 대기시간이 적은 경우에는 양호, 대기시간이 많은 경우에는 불량으로 한다.														1. 타설조건과 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□(현행과 동일)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ . 2. 터널 숏크리트용 플랜트의 경우 현장조건이 매우 불량한 경우에는 작업효율을 0.40으로 적용할 수 있다.

항 목	구 분	현 행	개 정
11-1 건설기계의 경비산정	보 완	11-1 건설기계의 경비산정 나. 경비 적산요령 (4) 건설기계 가격 ① 건설기계 가격(별첨 참조)은 국산기계는 공장도 가격(원)으로 도입기계는 불화(（)로 표시하고, 연도초 최초로 외국환은행에 고시하는 환율을 적용 시행한다. 단, 5% 이상의 증감이 있을 때에는 건설기계가격을 조정할 수 있다.	11-1 건설기계의 경비산정 (2000보완) 나. 경비 적산요령 (4) 건설기계 가격 ① 건설기계 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□(현행과 동일)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□, 연도초 최초로 외국환은행에 고시하는 환율(외국환거래법에 의한 기준환율 또는 재정환율)을 적용한다. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□(현행과 동일)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ .

항 목	구 분	현 행						개 정
12-34 차선도색 제거	신 설	□없 음□						12-34 차선도색 제거 (2000 신설) (10□당)
												명 칭									단 위											수 량							비 고
												작업반장 보통인부 프로판가스(LPG) 차선제거기									인 인 kg 시간											1.6 4.8 0.00012 1.9
								1. 본품은 차선폭 15cm를 제거하는 것을 기준한 것이다. 2. 표지병 제거비용은 별도 계상한다. 3. 차선도색 제거로 인해 발생되는 폐아스콘 처리는 별도 계상한다.
								ㅇ손료계수 (7360) 차선제거기
									분류번호				규격 (HP)			가격		내용 시간				연간표준가동시간					상각비율			정비비율			연간관리비율		시간당(10-7)
																																			상각비계수			정비비계수		관리비계수		계
									7360-0055				5.5					7,000				1,000					0.9			0.9			0.14		1,286			1,286		860		3,432
								ㅇ운전경비
											분류번호				기계명								규격			주연료 (□)					잡품 주연료대비%			조종원 (인/일)				조수 (인/일)			건설기계조장 (인/일)
											7360-0055				차선제거기								5.5HP			휘발유 3.38					20			1				-			-
								ㅇ건설기계가격
										기 종														분류번호												가 격
										차선제거기														7360-0055												10,450천원

항 목	구 분	현 행													개 정
13-4 호안용 시멘트블록 제작 및 붙이기	보 완	13-4 호안용 시멘트 블록제작 및 붙이기 (□92보완) (□)													13-4 호안용 시멘트 블록제작 및 붙이기 (2000보완) (□당)
			구 분		종 별			단 위		수 량		비 고				구 분		종 별			단 위		수 량			비 고
			제작	인력	모 르 터 블 록 공 인 부			□ 인 인		1식 0.09 0.12						제작	인력	모 르 터 블 록 공 인 부			□ 인 인		□현행과 동일□
				기계	모 르 터 블 록 공 인 부			□ 인 인		1식 0.06 0.12		블록제작기 사용 시간: 0.05h					기계	모 르 터 블 록 공 인 부			□ 인 인		□현행과 동일□			□현행과 동일□
			붙 이 기		특별인부 인 부			인인		0.17 0.20						붙 이 기		특별인부 인 부			인인		0.11 0.09
		1. 본품은 제작에는 소운반 및 양생이 포함되어 있다. 2. 본품은 두께 15cm 내외를 기준으로 한 것이며, 모르터량은 설계수량에 의한다. 3. 블록 상하부에 돌기부 또는 요입부가 있거나, 부속물을 블록과 병행하여 설치할 때에는 품을 30%까지 가산할 수 있으며, 현지 타설의 경우에는 그 모르터량을 붙이기의 품에 계상한다. 4. 블록기계 제작의 경우에는 블록제작기, 발전기 등 손료는 별도 계상한다. 5. 블록기계제작시 모르터는 재료량만 계상한다. 6. 붙이기의 현장 소운반(20m내외)은 포함된 것이다. 7. 콘크리트(천단, 기초) 및 철선이 필요할 경우 별도 계상한다. 8. 인력제작시 제작기구 및 거푸집 손료는 모르터 인력품을 제외한 인력품의 50%까지 계상한다. 9. 기계제작시 거푸집 손료는 모르터 인력품을 제외한 인력품의 30%까지 계상한다.													1항 ∼ 9항 : □현행과 동일□ 10. 비탈면고르기는 별도 계상한다.

항 목	구 분	현 행	개 정
13-7 콘크리트 호안블럭 붙이기	신 설	□없 음□	13-7 콘크리트 호안블럭 붙이기 (2000신설) (10□당)
				구 분	명 칭	규 격	단 위	수 량
				자 재	콘크리트호안블럭	1,000x1,000x100mm	□	10.5
				인 력	특별인부 보통인부		인인	0.09 0.18
				장 비	크 레 인	10톤	시간	0.51
			1. 본품은 콘크리트 호안블럭을 크레인으로 들어 하천제방 법면에 붙이는 품이다. 2. 본품에는 콘크리트 호안블럭의 소운반(20m내외)이 포함되어 있 다. 3. 콘크리트 호안블럭 수량에는 재료의 할증이 포함되어 있다. 4. 비탈면 고르기 품은 별도 계상한다. 5. 콘크리트 호안블럭이 환경블럭일 경우 흙채움 및 잔디심기는 별도 계상한다. 6. 현장여건에 따라 크레인을 굴삭기(규격 0.2□, 사용시간 0.72h)로 적용할 수 있다.

항 목	구 분	현 행													개 정
19-4 원심력 철근 콘크리트관 부설 및 집합	보 완	19-4 원심력 철근콘크리트관 부설 및 집합 나. 기계부설 및 접합 ㉮ 모르터접합 (본당)													19-4 원심력 철근콘크리트관 부설 및 집합(2000보완) 나. 기계부설 및 접합 ㉮ 모르터접합
			구분 내경(mm)	모르터 (1:2)(□)		크레인 (hr)	A				B
							배관공(인)		인부(인)		배관공(인)		인부(인)
			400 450 500 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,350 1,500 1,650 1,800 2,000	0.0078 0.0090 0.0100 0.0120 0.0140 0.0160 0.0180 0.0298 0.0325 0.0355 0.0395 0.0540 0.0585 0.0640 0.0710		0.45 0.50 0.58 0.68 0.80 0.90 1.03 1.15 1.25 1.38 1.55 1.73 1.90 2.25 2.60	0.33 0.38 0.40 0.48 0.58 0.68 0.78 0.90 1.05 1.20 1.43 1.65 1.93 2.20 2.65		0.63 0.85 1.03 1.40 1.90 2.26 2.78 3.47 4.15 5.22 6.16 6.99 8.06 9.32 10.25		0.20 0.23 0.25 0.33 0.38 0.45 0.53 0.60 0.68 0.78 0.93 1.08 1.25 1.45 1.73		0.43 0.55 0.98 1.30 1.75 2.21 2.71 3.20 3.93 4.94 5.84 6.67 7.61 8.82 9.75						표: □현행과 동일□
		1. 본품은 관길이 2.50m를 표준으로 한 것이며, A는 칼라식 접합 을 말하고 B는 소켓트식 접합을 말한다. 2. 관로의 터파기, 되메우기, 잔토처리, 물푸기 및 잡재료는 별도 계상한다. 3. 본품은 수압을 받지 않는 하수도 공사를 기준한 것이며 소운반을 포함한 것이다.													1항∼7항 : □현행과 동일□ 8. 작업방해가 없는 대단위 단지조성공사의 경우에는 본품(장비+ 인력)을 50%까지 감하여 적용할 수 있다.

항 목	구 분	현 행								개 정 (안)
		4. 본품의 크레인 규격은 □1,200까지는 10톤, □1,300이상은 150톤을 기준한 것이다. 5. 현장 조건상 작업이 곤한 경우(급경사 등)에는 별도의 품을 적용할 수 있다. 6. 이와 유사한 관(진동 및 전압 철근콘크리트관(VR관) 등)은 본품을 준용할 수 있으며, VR관의 경우 크레인 규격은 □1,000까지는 10톤, □1,100이상은 15톤을 기준으로 한다. 7. 관절단이 필요한 경우 절단비용은 별도 계상한다. ㉯ 고무링접합 (본당)								㉯ 고무링접합
			구분 내경(mm)	고무랭(개)	지수활제(g)	크레인(hr)	배관공(인)	인부(인)
													표: □현행과		동일□
			400 450 500 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,350 1,500 1,650 1,800 2,000	1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0	56 65 80 100 115 140 160 180 210 240 285 330 375 420 480	0.45 0.50 0.58 0.68 0.80 0.90 1.03 1.15 1.25 1.38 1.55 1.73 1.90 2.25 2.60	0.16 0.18 0.20 0.26 0.30 0.36 0.42 0.48 0.54 0.62 0.74 0.86 1.00 1.16 1.38	0.34 0.44 0.78 1.04 1.40 1.77 2.17 2.56 3.14 3.95 4.67 5.34 6.09 7.06 7.80
		1. 본품은 관길이 2.50m(소켓트식)를 기준한 것이다.
										1항∼7항: □현행과 동일□

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)
		2. 관로의 터파기, 되메우기, 잔토처리, 물푸기 및 잡재료는 별도 계상한다. 3. 본품은 수압을 받지 않고 하수도 공사를 기준한 것이며, 소운반을 포함한 것이다. 4. 본품의 크레인 규격은 □1,200까지는 10톤, □1,300이상은 15톤을 기준한 것이다. 5. 현장 조건상 작업이 곤한 경우(급경사 등)에는 별도의 품을 적용할 수 있다. 6. 이와 유사한 관(진동 및 전압 철근콘크리트관(VR관) 등)은 본품을 준용할 수 있으며, VR관의 경우 크레인 규격은 □1,000까지는 10톤, □1,100이상은 15톤을 기준으로 한다. 7. 관절단이 필요한 경우 절단비용은 별도 계상한다.	8. 작업방해가 없는 대단위 단지조성공사의 경우에는 본품(장비+ 인력)을 50%까지 감하여 적용할 수 있다.

항 목	구 분	현 행															개 정
19-14 강관부설 및 접합	보완	19-14 강관부설 및 접합 1. 강관부설 (생략) 2. 강관접합 (생략) 3. 강관도장(□93 보완) (개소당)															19-14 강관부설 및 접합(2000보완) 1. 강관부설 (현행과 동일) 2. 강관접합 (현행과 동일) 3. 강관도장 (2000 보완) (개소당)
			관경 (mm)	내 부 도 장						외 부 도 장								관경 (mm)	내 부 도 장						외 부 도 장
				프라이마(kg)		에폭시(kg)		신너 (kg)	도장공(인)	프라이머(kg)	테이프(□)	실링제(kg)			도장공 (인)				프라이마(kg)		에폭시(kg)		신너 (kg)	도장공(인)	액 상 접착제 (kg)	매스틱 (m)	안쪽층테이프(□)	바깥층테이프(□)		도장공 (인)
												A종	B종
			300 350 400 450 500 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,350 1,500 1,650 1,800 2,000 2,200 2,400	0.17 0.20 0.25 0.28 0.32 0.35 0.42 0.48 0.53 0.58 0.77 0.85 0.94 1.02		0.84 0.98 1.27 1.43 1.59 1.75 2.13 2.39 2.66 2.92 3.85 4.28 4.71 5.14		0.07 0.09 0.11 0.12 0.14 0.15 0.18 0.21 0.23 0.25 0.33 0.37 0.41 0.45	0.7 0.7 1.0 1.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 3.4 3.4 3.4	0.08 0.10 0.11 0.12 0.14 0.17 0.20 0.25 0.28 0.32 0.35 0.42 0.48 0.53 0.58 0.77 0.85 0.94 1.02	0.79 0.92 1.05 1.18 1.32 1.58 1.84 2.37 2.66 2.97 3.27 3.98 4.46 4.97 5.47 7.21 8.00 8.80 9.61	0.04 0.05 0.05 0.06 0.07 0.08 0.16 0.22 0.25 0.33 0.43 0.54 0.70 1.00 1.24 1.50 2.00 2.68 3.46	0.13 0.19 0.21 0.28 0.31 0.40 0.52 0.68 0.86 1.07 1.50 1.83 2.44		0.32 0.32 0.40 0.40 0.50 0.50 0.60 0.90 0.90 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40. 1.40 2.00 2.00 2.00			300 350 400 450 500 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,350 1,500 1,650 1,800 2,000 2,200 2,400	□현행과 동일□						0.10 0.11 0.13 0.14 0.16 0.19 0.22 0.26 0.29 0.32 0.37 0.42 0.48 0.53 0.65 0.77 0.85 0.94 1.02	1.10 1.23 1.40 1.58 1.75 2.11 2.46 2.81 3.16 3.51 3.86 4.21 4.74 5.26 5.79 6.32 7.02 7.72 8.42	0.79 0.92 1.05 1.18 1.32 1.58 1.84 2.37 2.66 2.97 3.27 3.98 4.46 4.97 5.47 7.21 8.00 8.82 9.61	0.79 0.92 1.05 1.18 1.32 1.58 1.84 2.37 2.66 2.97 3.27 3.98 4.46 4.97 5.47 7.21 8.00 8.82 9.61		0.21 0.21 0.27 0.27 0.34 0.34 0.40 0.60 0.60 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 1.34 1.34 1.34
		1. 본품은 벨엔드 접합에 의한 접합부의 도장에 적용한다.															1. □현행과 동일□

항 목	구 분	현 행	개 정
		2. 내부도장은 KSD 8502(수도용 액상 에폭시 수지도료 도장방법)에 의한 도장이며, 외부도장은 A.W.W.A.C C-209-90(테이프코팅)의 규정에 의한 도복장임. 3. 내부도막두께는 내부 0.4mm를, 외부도막두께는 0.75∼2mm 기준한 것이다. 4. 테이프의 면적은 겹침이 50%를 기준한 것이다. 5. 도료, 테이프, 실링제의 손실량은 포함되어 있다.	2. 내부도장은 □□□□□□□□□□□□□ (현행과 동일)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 외부도장은 KSD 8500(수도용 강관 외면 폴리에틸렌 테이프 도복장 방법)의 규정에 의한 도복장을 기준한 것이다. 3. 내부도막두께는 내부 0.4mm를, 외부도막두께는 1.7∼1.9mm를 기준한 것이다. 4. □현행과 동일□ 5. 액상접착제, 매스틱, 테이프의 손실량은 포함되어 있다. 6. 매스틱의 규격은 3tx40mmx6m, 안쪽층 테이프의 규격은 0.508tx100mmx6m, 바깥층 테이프의 규격은 0.381tx100mmx30m를 기준한 것이다.

항 목	구 분	현 행						개 정
19-22 부단수천공 분기점 분기	보 완	19-22 부단수 천공 분기점 분기 (개소당)						19-22 부단수 천공 분기점 분기(2000보완) (개소당)
			구 분		배관공(인)	보통인부(인)			구 분		배관공 (인)	보통인부 (인)		천 공 기 (시간)
			본 관(mm)	연결관(mm)					본 관(mm)	연결관(mm)
			50 75 100 150 200	13∼20 13∼25 13∼50 13∼50 13∼50	0.09 0.10 0.11 0.12 0.13	0.04 0.04 0.05 0.06 0.06			50	13∼20	0.20	0.43		0.92
										13∼20	0.21	0.44		0.96
									75	25∼30	0.22	0.46		1.12
										40∼50	0.23	0.47		1.16
										13∼20	0.22	0.45		1.00
									100	25∼30	0.23	0.47		1.16
										40∼50	0.27	0.54		1.33
										13∼20	0.22	0.46		1.04
		1. 본품은 소운반을 포함한 것이다. 2. 관로의 터파기, 되메우기, 잔토처리 및 물푸기는 별도 계상한다. 3. 자재(새들 및 볼트)는 별도 계상한다. 4. 기구손료는 별도 계상한다.
									150	25∼30	0.24	0.48		1.20
										40∼50	0.28	0.56		1.41
										13∼20	0.23	0.47		1.08
									200	25∼30	0.25	0.50		1.25
										40∼50	0.29	0.58		1.50
										13∼20	0.25	0.50		1.12
									250	25∼30	0.27	0.54		1.29
										40∼50	0.30	0.60		1.58
								1. □현행과 동일□ 2. □현행과 동일□ 3. □현행과 동일□ 4. □삭 제□

항 목	구 분	현 행	개 정
			ㅇ손료계수 (7104) 상수도관 천공기
				분류번호		규격		가격		내용 시간		연간표준가동시간			상각비율		정비비율	연간관리비율	시간당(10-7)
																			상각비계수		정비비계수	관리비계수	계
				7104-0010		수동식				5,400		900			0.9		0.7	0.14	1,667		1,296	972	3,935
			【 해 설 】 아답타, 드레인콕크, 드릴 등 소모성 공구가 포함된 것임. ㅇ건설기계가격
					기 종								분류번호							가 격
					상수도관천공기 (수동식)								7104-0010							1,483천원

항 목	구 분	현 행														개 정
21-8 지형현황측량	보 완	21-8 지형현황 측량 3. 지형현황측량을 위한 수준측량은 기준점(1급∼4급)들에 대한 표고 측량으로 1급, 2급 수준측량중 각각의 2번 항목은 아래표를 적용한다. ㅇ축척별 증감계수(S)														21-8 지형현황 측량 3. 지형현황측량을 위한 수준측량은 기준점(1급∼4급)들에 대한 표고 측량으로서 1급 수준측량의 경우 □21-6 1급 수준측량□의 1,2번 지 형 및 작업유형에 따른 증감계수를 각각 적용하고, 2급 수준측량 의 경우, □21-7 2급 수준측량□의 1,2번 지형 및 작업유형에 따른 증감계수를 각각 적용한다.
			축척별		1/250		1/500		1/1,000	1/2,500		비고					축척별 증감계수(S) : □삭 제□
			증감계수		0.25		0.20		0.17	0.12
		ㅇ작업량(면적)별 증감계수(P)
				작업량(면적: □)		3만		5만			10만		20만					작업량(면적)별 증감계수(P) : □삭 제□
				증감계수		1.47		1.20			1.00		0.90
		【 계산예 】 1. 작업량비 산출 1) □생 략□ 2) 수준측량 19.20km/15kmx1.10x0.12x0.90 = 0.15 3) 지형측량 4) □생 략□														【 계산예 】 1. 작업량비 산출 1) □현행과 동일□ 2) 수준측량 19.20km/15kmx1.10x0.95 = 1.33 ∴ 19.20km=(4점x700m)+(11점x400m)+(15점x80m) 3) 평판측량 4) □현행과 동일□

항 목	구 분	현 행															개 정
		2. 인원산출															2. 인원산출
			작업내용		작업량비	고급기술자		중급기술자		초급기술자		초급기능사 (측량)		인 부				작업내용		작업량비	고급기술자		중급기술자		초급기술자		초급기능사 (측량)		인 부
						인원	결과	인원	결과	인원	결과	인원	결과	인원	결과						인원	결과	인원	결과	인원	결과	인원	결과	인원	결과
			기준점측량	2급	0.43	19	8.17	25	10.75	26	11.18	28	12.04	8	3.44			기준점측량	2급	0.43	19	8.17	25	10.75	26	11.18	28	12.04	8	3.44
				3급	0.49	22	10.78	27	13.23	28	13.72	32	15.68	4	1.96				3급	0.49	22	10.78	27	13.23	28	13.72	32	15.68	4	1.96
				4급	0.81	31.5	25.51	35	28.25	37	29.97	40	32.40	6	4.86				4급	0.81	31.5	25.51	35	28.35	37	29.97	40	32.40	6	4.86
			수준측량		0.15	4.0	0.60	11.5	1.72	8	1.20	8	1.20	8	1.20			수준측량		1.33	4.0	5.32	11.5	15.29	8	10.64	8	10.64	8	10.64
			평균측량		9.11	0.75	6.83	11.25	102.49	11.25	102.49	9	81.99	9	81.99			평균측량		9.11	0.75	6.83	11.25	102.48	11.5	104.76	9	81.99	9	81.99
			제 도		9.11	0.50	4.57	3.75	34.16	3.5	31.88							제 도		9.11	0.50	4.55	3.75	34.16	3.5	31.88
			합 계				56.46		190.7		190.44		143.31		93.45			합 계				61.16		204.26		202.15		152.75		102.89
		3. 전체금액 = 56.46x(고급기술자단가)+190.70x(중급기술자단가)+190.44x(초급기술자단가)+143.31x(초급기능사 (측량)단가)+93.45															3. 전체금액 = 61.16x(고급기술자단가)+204.26x(중급기술자단가)+202.15x(초급기술자단가)+152.75x(초급기능사(측량)단가)+102.89x(인부단가)

항 목	구 분	현 행																						개 정
21-10 노선측량 (철도, 도로 신설)	보 완	21-10 노선측량 (철도, 도로신설) □생 략□ 【 계산예 】 보통시가지의 경우 (1km당)																						21-10 노선측량 (철도, 도로신설) □생 략□ 【 계산예 】 보통시가지의 경우 (1km당)
			종별	구 분	노선선정	소요일수	소요인원	노선선점	소요일수	소요인원	중심선측량	소요일수	소요인원	종단측량	소요일수	소요인원	횡단측량	소요일수	소요인원	평판측량	소요 일수	소요인원			종별	구 분	노선선정	소요일수	소요인원	노선선점	소요일수	소요인원	중심선측량	소요일수	소요인원	종단측량	소요일수	소요인원	횡단측량	소요일수	소요인원	평판측량	소요 일수	소요인원
			외업	고급기술자 중급기술자 초급기술자 초급기능사 (측량)	2 1 2 -	4 4 4 -	8 4 8 -	1 1 2 2	2 2 2 2	2 2 4 4	1 1 1 2	5 5 5 5	5 5 5 10	- 1 1 2	- 2 2 2	- 2 2 4	- 1 1 2	- 4 4 4	- 4 4 8	- 1 1 2	- 6.6 6.6 6.6	- 6.6 6.6 13.2			외업	고급기술자 중급기술자 초급기술자 초급기능사 (측량) 인 부	2 1 2 - -	4 4 4 - -	8 4 8 - -	1 1 2 2 2	2 2 2 2 2	2 2 4 4 4	1 1 1 2 2	5 5 5 5 5	5 5 5 10 10	- 1 1 2 1	- 2 2 2 2	- 2 2 4 2	- 1 1 2 1	- 4 4 4 4	- 4 4 8 4	- 1 1 2 1	- 6.7 6.7 6.7 6.7	- 6.7 6.7 13.4 6.7
			내업	<생략>																					내업	□현행과 동일□

Ⅱ. 건 축 부 문

항 목	구 분	현 행									개 정
2-8 낙하물방지	보 완	2-8 낙하물방지 (□당)									2-8 낙하물방지 가. 비계목사용 (□당)
			구분 종별	철망(□)	발(□)	비계목(개)	못(kg)	철선(kg)	비계공(인)				표: □현행과 동일□
			철망	1.1	-	1	0.05	0.28	0.03
			발	-	1.1	-	0.05	-	0.04
		1. 철망의 규격은 #21 아연도금 철망이며, 손율은 30-50%이다 2. 발은 소모품으로 한다. 3. 목재 손율은 외부비계에 준한다. 【 해 설 】 1. 철망 및 발치기 품은 높이 7m이내일 때를 기준으로 한 것이다. 2. 비계목은 짧은 비계목(길이 3.6m)이다. 3. 본품은 기준비계를 이용하여 낙하물 방지망을 설치할 때의 재료 및 품이다. 4. 철망 및 발치기에 있어서 높이 7m이상일 때는 외부비계중 외줄비계를 매기품에 준한다. 5. 가설기준 가) 지상에서 높이 3.5m되는 곳의 비계 바깥에 수평에 대하여 30°정도로 경사지게 방지망을 설치하고, 그 위는 필요한 부분에 높이 15m이내마다 방지망을 설치한다. 나) 낙하물 방지망은 10mm 눈크기 이하의 철망 또는 이와 동등한 발이나 망 등을 친다.									1. ∼ 3. : □현행과 동일□ 【 해 설 】 1 ∼ 5 □현행과 동일□
											나. 강관사용 (□당)
												구 분				규 격						단 위				수 량
												강 관				□ 48.6mmx2.4mm						m				2.7
												브라켓										개				0.26
												클램프										개				0.27
												철 선										kg				0.25
												발				90합						□				1.24
												비계공										인				0.04
											1. 철선 및 발은 소모품으로 필요에 따라 별도계상한다. 2. 강관 및 부속철물의 손율은 2-7.나 (5)항 (공기에 대한 손율)에따른다. 3. 높이 8m 이상일 때는 다음과 같이 계상한다.
														높이 (m)			8∼20			20∼30				비고
														비계공 (인)			0.07			0.10
											단, 30m 이상일 대는 매 3.5m 증가마다 품을 10%씩 비례하여 계상한다.
											【 해 설 】 1. 본 품은 높이 8m이내일 때를 기준으로 한것이다. 2. 본품은 기존의 강관비계를 이용하여 낙하물방지망을 설치할때의 재료 및 품이다. 3. 가설기준 가) 지상에서 높이 8m되는 곳의 비계 바깥에 수평에 대하여 20-30°정도로 경사지게 방지망을 설치하고, 그 위는 필요한 부분에 높이 10m이내마다 방지망을 설치한다. 나) 낙하물 방지망은 가로x세로35mm 그물코 이하의 합성섬유(폴리에틸렌) 또는 그이상의 물리적 성질을 갖는 것이어야 한다.

항 목	구 분	현 행								개 정 (안)
5-5 수중말뚝박기	보 완	5-5 수중말뚝박기 나 무 말 뚝 2개당 〔 〕 콘크리트말뚝 3개당								5-5 수중말뚝박기 나 무 말 뚝 2개당 〔 〕 콘크리트말뚝, 강관말뚝 3개당
			명 칭	단 위	나무말뚝		콘크리트말뚝(m)				명칭	단위	나무말뚝(m)		콘크리트말뚝(m)				강관말뚝(m)
					10-15	5-10	10-15	5-10
													5이상 -10미만	10이상-15미만	5이상-10미만	10이상-15미만	15이상-20미만	20이상-30미만	15이상-20미만	20이상-30미만
			잠 수 부 비 계 공 특 수 인 부 목 공 (형틀) 석 공 선부(전마선포함) 측 부 인 부 잡 재	조 인 〃 〃 〃 〃 〃 〃 식	1.5 2 4 1 - 1 2 5 1	1 2 2 1 - 0.5 1 2 1	1.5 2 4 - 1 1 2 5 1	1 2 2 - 1 0.5 1 2 1
											잠수부	조	"현행과 동일□				2.0	2.5	2.0	2.5
											비계공	인					2.5	3.0	2.5	3.0
											특별인부	〃					4.0	5.0	4.0	5.0
											형틀목공	인					-	-	-	-
											석 공	〃					1.5	1.5	-	-
											선 부 (전마선포함)	〃					1.0	1.5	1.0	1.5
											측 부	〃					2.0	2.5	2.0	2.5
		1. 말뚝박기에 소요되는 선박 및 부장 중기의 손료 및 운전 경비는 별도로 계상한다. 2. 지질 및 조수 등 현장여건에 따라 증감할 수 있다. 3. 말뚝머리의 벤드 및 비계 손료 등은 잡재에 포함한다. 【 해 설 】 수중말뚝 박기에 있어서의 길이는 1/3이상을 타입하였을 경우 타입길이 및 수상길이를 합한 전길이를 말한다.
											보통인부	〃					5.0	5.0	5.0	5.0
											잡 재	식					1.0	1.0	1.0	1.0
										1. ∼ 3 : □현행과 동일□ 4. 이음말뚝의 경우(12m이상)는 제22장 기계화시공 22-25항을 적용하며, 수중 용접인 경우에는 잠수부로 계상한다. 5. 운반 및 준비작업에 소요되는 경비는 별도 계상한다. 6. 강관말뚝의 두부정리는 별도 가산한다. 7. 말뚝길이가 30m이상일 경우는 현장작업조건에 따라 별도 계상한다. 【 해 설 】 □현행과 동일□

항 목	구 분	현 행									개 정
13-4 액체방수	보 완	13-4 액체방수 가. 시멘트 액체방수 (방수면적 □당)									13-4 액체방수 가. 시멘트 액체방수 (방수면적 □당)
			구 분	단위	A종	B종	C종	D종	비 고			구 분	단 위	1종	2종	비 고
			시 멘 트 모 래 방 수 액 방 수 공 미 장 공 보통인부	kg □ □ 인 인 인	15.250 0.017 0.910 0.170 0.067 0.245	14.150 0.017 0.780 0.130 0.067 0.210	13.050 0.017 0.655 0.100 0.067 0.175	7.200 0.010 0.046 0.085 0.035 0.130	배합비는 1:50기준임. (방수액: 물)			시 멘 트 모 래 방 수 액 방 수 공 보통인부	kg □ □ 인 인	13.050 0.017 0.655 0.10 0.08	7.200 0.010 0.460 0.08 0.06	배합비는 1:50기준 (방수액:물)
		1. 보호층이 필요한 때에는 별도 계상한다. 2. 바탕파쇄 및 정리품은 필요에 따라 방수면적 □당 인부 0.1인 이내로 별도 계상한다. 3. 급결액이 필요시에는 □당 급결액 0.3□, 방수공 0.01인, 인부 0.01인을 별도 가산한다. 4. 방수부위에 따라 건축공사 표준시방서상 L공정이외에 침투액이 필요한 경우에는 별도 계상할 수 있다. 【 해 설 】 1. 상기표중의 A.B.C.D종은 건설교통부제정 건축공사 표준시방서 시멘트방수 12.3.6공정을 기준으로 한 것임.									1 ∼ 3. □현행과 동일□ 4. □삭제□ 【 해 설 】 1. 상기표중 1,2종은 건설교통부제정 건축공사 표준시방서 시멘트방수 표 14015.1 공정을 기준으로 한 것임.

항 목	구 분	현 행	개 정
23-1 건설기계의 경비산정	보완	23-1 건설기계의 경비산정 나. 경비 적산요령 (4) 건설기계 가격 ① 건설기계 가격(별첨 참조)은 국산기계는 공장도 가격(원)으로 도입기계는 불화(（)로 표시하고, 연도초 최초로 외국환은행에 고시하는 환율을 적용 시행한다. 단, 5% 이상의 증감이 있을 때에는 건설기계가격을 조정할 수 있다.	23-1 건설기계의 경비산정 (2000보완) 나. 경비 적산요령 (4) 건설기계 가격 ①□□□□□□□□□□(현행과 동일)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□, 연도초 최초로 외국환은행에 고시하는 환율(외국환 거래법에 의한 기준환율 또는 재정환율)을 적용한다. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□(현행과 동일)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ .

Ⅲ. 기계설비부문

항 목	구 분	현 행					개 정
1-1-1. 강관배관	보 완	1-1. 배관공사 1-1-1. 강관배관 (m당)					1-1. 배관공사 1-1-1. 강관배관 가. 나사 및 용접식
			규 격(m/m)	배 관 공	보 통 인 부		표 : □현행과 동일□
			□15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350	0.106 0.116 0.147 0.183 0.200 0.248 0.328 0.372 0.485 0.568 0.700 0.977 1.275 1.525 1.793	0.026 0.028 0.037 0.045 0.056 0.063 0.082 0.092 0.121 0.142 0.175 0.244 0.320 0.382 0.500
							【 해 설 】 1∼2 : □현행과 동일□ 3. 화장실배관은 상기공량에 20%, 기계실배관은 상기공량에 30% 증한다. 4∼6 : □현행과 동일□
		【 해 설 】 1. 상기공량은 옥내일반배관 기준이며, 냉온수관, 통기, 소화관, 공기관, 기름관, 프로판가스관, 급탕관, 배수관, 증기관, 급수관, 냉각수관에 적용한다. 2. 먹줄치기, 상자넣기, 인서트, 지지철물설치, 절단, 나사 혹은 용접접합, 수압 또는 통기시험, 소운반 공량 포함한다. 3. 변소배관은 상기공량에 20%, 기계실배관은 상기공량에 30% 증한다. 4. 옥외배관(암거내)은 상기공량에 10% 감한다. 5. 옥내배관(바닥난방배관분제외)에서 벽을 깎고 이의 보수작업이 필요한 경우에는 공량에 10% 범위 내에서 증할 수 있다. 6. 밸브류 설치품은 1-2-1(밸브콕류 설치) 참조하고, 배관부속품(엘보, 플렌지 기타) 둥의 품은 본 공량에 포함되었음.

항 목	구 분	현 행	개 정
		□없 음□	나. 그루브죠인트식(Groove Joint) (2000년 신설) (m당)
				규격(m/m)	배 관 공	보통인부	규격(m/m)	배 관 공	보통인부
				□25 32 40 50 65 80 100 125 150	0.031 0.039 0.043 0.053 0.066 0.086 0.128 0.151 0.184	0.032 0.039 0.044 0.053 0.067 0.087 0.128 0.151 0.184	□200 250 300 350 400 450 500 550 600	0.242 0.326 0.393 0.461 0.529 0.598 0.666 0.734 0.802	0.243 0.327 0.394 0.462 0.530 0.598 0.666 0.734 0.802
			【 해 설 】 1. 상기공량은 옥내일반배관 탄소강강관(KSD 3507) 및 배관용 스테인리스강관(KSD 3576) 기준이며, 냉각수관, 냉온수관, 소화관, 공기관, 통기관, 기름관, 급수관, 급탕관, 냉매관에 적용한다. 2. 먹줄치기, 상자넣기, 인서트, 지지철물설치, 절단, 홈가공, 그루브접합, 수압 또는 통기시험, 소운반 공량 포함한다. 3. 화장실배관은 상기공량에 20%, 기계실배관은 상기공량에 30% 증하고 옥외배관(암거내)은 상기공량에 10% 감한다. 4. 압력배관(SCH40이상)은 상기공량에 10% 증하고, 경질염화비닐라이닝강관은 상기공량에 30% 증하고, 동관은 10% 감한다. 5. 옥내배관(바닥난방배관분 제외)에서 벽을 깍고 이의 보수작업이 필요한 경우에는 공량에 10% 범위 내에서 증할 수 있다. 6. 밸브류 설치품은 1-2-1(밸브 및 콕류)를 적용하고, 배관부속품(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티) 등의 품은 본공량에 포함되었음.

항 목	구 분	현 행						개 정
2-3-4. 벽걸이 배기팬	보 완	2-3-4. 벽걸이 배기팬 (대당)						2-3-4. 벽걸이 배기팬 (대당)
			규 격	기계설치공	규 격	기계설치공			규 격	기계설치공	규 격	기계설치공
									익경 100mm 200 300 400 600	0.13 현행과 동일 〃 〃 〃	셔터 200mm 300 400 600	현행과 동일 〃 〃 〃
			익경 200mm 300 400 600	0.3 0.4 0.5 0.8	셔터 200mm 300 400 600	0.4 0.5 0.6 0.9
		【 해 설 】 1. 전동기 직결형 기준임. 2. 형틀 설치는 별도 계상한다.						【 해 설 】 1∼2 : □현행과 동일□ 3. 익경 100mm의 공량은 아파트 화장실의 천정에 설치하는 것을 기준한 것으로서 플렉시블덕트의 설치 및 연결, 소운반 및 검사는 포함되어 있고 방화댐퍼 설치품은 별도 계상한다.