'98년도 적용 표준품셈 개정내용

(건 축 부 문)

'97.     12.

대  한  건  설  협  회

목                차

제I장 적  용  기  준

1- 3 적용방법    □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1-15 노임의 할증 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1-18 품질관리비  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1-31 건설폐재의 재활용 촉진 및 폐기물 처리비□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1-33 건설안전점검비 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1-34 비산먼지 발생 억제에 소요되는 비용 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

제2장 가 설 공 사

2- 1 가설물의 한도 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

제3장 토  공

3- 5 보강토 옹벽 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

제4장 조  경  공  사

4- 3 굴    취 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

4- 4 식    재 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

4- 7 암절개면 보호식재공 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

제5장 기          초

5- 10 매트부설 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

5- 13 고압분사 주입공법(J.S.P) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□                         5- 14 지하연속벽공 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

5- 17 S.C.W공법(Soil Cement Wall) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

5- 25 E.P.S(Expanded Poly Styrene) 블럭 성토공법 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

제11장 타   일   공    사

11- 7 타일접착제 붙이기 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

제14장 지붕 및 홈통공사

14- 5 특수피복 철판잇기 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

제18장 유  리  공  사

18- 1 유리끼우기 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

가. 판 유 리  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

나. 복층유리  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

제19장 칠  공  사

19- 2 바탕만들기 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

나. 콘크리트.모르터.플라스터면  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

19- 6 수성페인트(합성수지에멀젼페인트)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

가. 로울러칠 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

제20장 수  장  공  사

20- 8 흡음판설치  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

제22장 기계화시공

22- 1 기계화시공 적용기준 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

다. 운반 및 수송  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

22-24 콘크리트 운반 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

제23장 기계경비 산정

23- 2 손료산정

ㅇ 코아드릴 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

ㅇ 현장가열 표층재생기 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

23-3 운전경비 산정 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

부록 2. 건설기계 가격표  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

부록 4. 참  고  품 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)	비 고
제1장 적용기준 1-3 적용방법 1-15 노임의 할증 1-18 품질관리비	보 완 보 완 보 완	1-3 적용방법 가. ∼ 사. □생 략□ 아. 건설기술관리법 시행령 ----------------------------- ------ 그 자료를 건설교통부에 제출한다. 1-15 노임의 할증 근로시간, 시간외, 야간 및 휴일의 근무가 불가피한 경우에는 근로기준법 제42조, 제46조, 유해□위험작업인 경우 산업안전보건법 제46조에 정하는 바에 따른다. 1-18 품질관리비 가. 당해 계약목적물의 시공을 위하여 관계법령이나 계약조건에 의하여 실제 소요되는 모든 품질관리 시험비는 계상한다. 나. 품질관리시험에 대한 비용산정 기준은 건설기술관리법 시행규칙에 따른다. 【 참고사항 】 건설공사의 품질관리 시험비 계상시 건설기술관리법 시행규칙에 명시되지 않은 것으로 고려할 사항은 시험시공비, 특수시험비(수압시험, X-Ray시험) 특수공종의 측량 및 규격검측비 등이 있다	1-3 적용방법 가. ∼ 사. □현행과 동일□ 아. 건설기술관리법 시행령 ------------------------------------ -------- 그 자료를 표준품셈관리단체(대한건설협회)에 제출한다. 자. 표준품셈관리단체(대한건설협회)에서는 상기 아항의 품을 표준품셈의 부록 등에 참고품으로 수록하여 발주청이 예정가격을 산정할 때 활용 하게 할 수 있으며, 이 참고품이 발주청의 현장실사 등을 통하여 적정 하다고 인정될 때에는 표준품셈의 개정절차에 따라 표준품으로 전환할 수 있다. 1-15 노임의 할증 근로시간, 시간외, 야간 및 휴일의 근무가 불가피한 경우에는 근로기준법 제49조, 제55조, 유해□위험작업인 경우 산업안전보건법 제46조에 정하는 바에 따른다. 1-18 품질관리비 가. 건설공사의 품질관리에 필요한 비용은 건설기술관리법 제24조 제5항의 규정에 따라 공사금액에 계상하여야 한다. 나. 품질관리비는 동법시행규칙 제19조 제1항에서 규정하고 있는바와 같이 품질보증계획 또는 품질시험계획에 의한 품질관리활동에 소요되는 비용을 말한다. 【 참고사항 】 건설공사의 품질관리 시험비 계상시 건설기술관리법 시행규칙에 명시되지 않은 것으로 고려할 사항은 시험시공비, 특수시험비(수압시험, X-Ray 시험 등) 특수공종의 측량 및 규격검측비 등이 있다

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)							비 고
1-31 건설폐재의 재활용촉진 및 폐기물처리비	보 완	1-31 건설폐재의 재활용촉진 및 폐기물 처리비 작업현장에서 발생되는 건설폐재의 재활용을 촉진하기 위하여 자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 제12조의 규정에 의한 건설폐재 재활용 사업자의 재활용 준수지침을 준수하기 위하여 요구되는 비용과 작업현장에서 발생되는 건설폐재를 폐기물 관리법 제14조 규정에 의하여 적정 처리하는데 소요되는 비용은 별도 계상한다.	1-31 건설폐재의 재활용촉진 및 폐기물 처리비 가. 공사현장에서 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 규정에 의한 건설폐재 배출사업자의 재활용 지침을 준수하기 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 공사현장에서 발생되는 건설폐재를 폐기물 관리법 제24조 규정에 의하여 적정 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 별도 계상한다. 나. 공사현장에서 발생되는 건설폐기물의 일반적인 단위면적당 발생량의 산출은 다음을 참조할 수 있으며, 건축물 해체의 경우는 설계도서에 따라 산출함을 우선으로 한다 . (ton/□)
			구 분			콘크리트류	금속 및 철재류	혼합폐기물	계
			건축물신축	주거용	단 독 주 택	0.018	0.0016	0.0064	0.0260
					아 파 트	0.020	0.0020	0.0083	0.0303
				업무용	철근콘크리트조	0.019	0.0024	0.0064	0.0278
					철 골 조	0.012	0.0018	0.0064	0.0202
					철골철근콘크리트조	0.021	0.0040	0.0072	0.0322
				공공용	철근콘크리트조	0.018	0.0022	0.0088	0.0290
					철 골 조	0.012	0.0018	0.0056	0.0194
					철골철근콘크리트조	0.018	0.0040	0.0056	0.0276
			건축물해체	주거용	단 독 주 택	1.409	0.048	0.203	1.660
					아 파 트	1.566	0.061	0.169	1.796
				업무용	철근콘크리트조	1.488	0.073	0.135	1.696
					철 골 조	0.937	0.055	0.135	1.127
					철골철근콘크리트조	1.644	0.122	0.152	1.918
				공공용	철근콘크리트조	1.409	0.067	0.118	1.594
					철 골 조	0.937	0.055	0.118	1.110
					철골철근콘크리트조	1.409	0.122	0.118	1.649
			1. 콘크리트류에는 콘크리트, 벽돌, 파일, 모르터, 잡석 등이 포함되어 있다. 2. 금속 및 철재류에는 철골량이 포함되어 있으며, 철골량은 실측에 의하여 별도 산정할 수 있다. 3. 혼합폐기물에는 건물의 사용과정에서 발생한 설비, 가구 등의 잔존 폐기물이 포함되어 있다. 4. 혼합폐기물 발생량은 1층 또는 연면적이 작거나 칸막이 등이 많은 건물의 경우 20%내에서 수량을 증가할 수 있다. 5. 건축물의 특성, 시공방법 및 공사현장의 여건에 따라 조정하여 사용한다.

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)	비 고
1-33 건설안전점검비 등 1-34 비산먼지발생 억제에 소요되는 비용	보 완 신 설	1-33 건설안전점검비 1. 건설공사의 안전관리를 위하여 건설기술관리법령에 의거 요구되는 점검비용은 별도계상한다. 2. 건설안전점검비는 시설물의 안전관리에 관한 특별법령의 규정에 의한 안전점검대가 및 정밀안전진단대가 기준에 따라 계상한다. 없 음	1-33 건설안전점검비 등 가. 건설기술관리법 제26조의2의 규정에 따라 건설공사의 안전관리에 필요한 건설안전점검비 등을 공사금액에 계상하여야 하며, 이 비용에는 동법시행규칙 제21조의4의 규정에 따라 다음이 포함되어야 한다. (1) 안전관리계획의 작성비용 (2) 정기안전점검비용 (동법시행령 제46조의4 제1항제2호 관련) (3) 발파, 굴착 등으로 인한 주변건축물 등의 피해방지대책 비용 (4) 공사장 주변의 통행안전관리대책 비용 나. 이 비용은 건설기술관리법 시행규칙 제21조의4 제2항에서 규정하고 있는 기준에 따라 공사금액에 계상하여야 한다. 1-34 비산먼지발생 억제에 소요되는 비용 가. 대기환경보전법 제28조에 의거 작업현장에서 발생하는 비산먼지의 발생을 억제하기 위한 시설을 설치하거나 필요한 조치를 하여야 할 경우에는 이에 따른 비용을 별도 계상한다. 나. 비산먼지의 발생을 억제하기 위한 시설의 설치 및 필요한 조치에 관한 기준은 대기환경보전법【별표16】에 따른다.

항 목	구 분	현 행							개 정 (안)				비 고
제2장 가설공사 2-1 가설물의 한도	보 완	2-1 가설물의 한도 가. 시설물 규모에 의한 구분							2-1 가설물의 한도 가. 현장사무소등의 규모
		본건물의 규모 종별 단위		200m2 이하	1000m2이하	3000m2 이하	6000m2이하	6000m2이상	표 : 현행과 동일
		감독사무소 도급자사무소 기타자재창고 작업헛간	m2 m2 m2 m2	6 12 10 -	12 24 20 50	25 50 30 70	30 60 40 90	50 100 60 120
		1 ~ 2 : 생 략 【 해 설 】 - 이 하 생 략 -							나. 시험실의 규모 (건설기술관리법령의 규정에 의함)
									구 분	공 사 규 모	규 모(m2)	비 고
									고급품질보증 대상공사	건설기술관리법에 의한 품질보증계획 수립 대상공사	100
									중급품질보증 대상공사	1. 총공사비 100억원 이상인 공사 2. 연면적 5,000m2 이상인 다중이용 건축물 공사로 고급품질보증 대상공사가 아닌공사	50
									초급품질보증 대상공사	기타 건설공사	설계자가 필요하다고 인정한 면적
									1 ~ 2 : 현행과 동일 【 해 설 】 - 현행과 동일 -

항 목	구 분	현 행															개 정 (안)					비 고
제3장 토공 3-5 보강토옹벽	보 완	3-5 보강토 옹벽 가. 판넬설치 1) 작업인원 (m2당)															3-5 보강토 옹벽 가. 판넬설치 1) 작업인원
		구 분		단 위				수 량				비 고					□현행과 동일□
		작 업 반 장 비 계 공 특 별 인 부 보 통 인 부 철 근 공 형 틀 목 공		인 〃 〃 〃 〃 〃				0.052 0.028 0.101 0.205 0.005 0.017
																	2) 재 료 (m2당)
		2) 재 료 (m2당)
		옹벽(h) 구분 규격 단위				4M	5M		6M	7M	8M		9M	10M	12M	비고	구 분	규 격	단위	수량	비 고
		판 넬 후릭숀타이 빗 장 고 리 수평채움재 수직채움재 앵 커 철 근 트럭크레인 트 럭 잡 재 료 비	50KN 100KN D25 D32 20mmx50m25m/m D=16m/m 10톤 2.5톤		m2 m m 개 개 m m m 시간 〃 식	13.75 - 1.50 -	16.06 - 1.50 -		19.34 - 1.54 -	21.06 1.73 1.57 0.14 재료	1 21.45 3.09 1.38 0.28 0.67 0.50 0.70 0.34 0.34 비의		21.76 5.50 1.22 0.42 5%	22.00 7.43 1.10 0.53	21.18 12.74 0.92 0.75
																	판 넬 보 강 재 빗 장 고 리 수 평 채 움 재 수 직 채 움 재 앵 커 철 근 트 럭 크 레 인 트 럭	후릭숀타이50,100KN D25, D32 콜크판 20mmx80mm 부직포 B=400mm D16 10톤 2.5톤	m2 m 개 m m m 시간 〃	1 - - 0.67 0.50 0.70 0.34 0.34	설계수량에 따라 계상 〃

항 목	구 분	현 행					개 정 (안)					비 고
		나. 버팀목 설치□해체 (m당)					나. 버팀목 설치□해체 (m당)
		구 분	규 격	단 위	수 량	비 고	구 분	규 격	단 위	수 량	비 고
		형 틀 목 공 비 계 공 보 통 인 부 각 재 잡 재 료 비	10cmx10cm	인 〃 〃 m3 식	0.016 0.033 0.050 0.036 재료비의 5%
							형 틀 목 공 비 계 공 보 통 인 부 각 재	현	행 과	동	일
							1. 본품은 보강재의 설치와 패널배면 인력 흙고르기 품이 포함되어 있다. 2. 재료의 소운반 품은 포함되어 있다. 3. 잡재료비는 재료비의 5%를 가산한다. 4. 본품은 +형 판넬(1.5m × 1.5m)을 기준한 것임.
		1. 후릭숀 타이 수량은 상재하중(높이 2.0m 일반토사)을 기준한 것이며, 상재하중 증가에 따라 재료량을 별도 계상할 수 있다. 2. 패널배면 인력 흙 고르기 품이 포함되어 있다. 3. 자재의 소운반품은 포함되어 있다. 4. 본품은 T형판넬(2.0mx1.6m)을 기준한 것임.

항 목	구 분	현 행			개 정 (안)				비 고
제4장 조 경 4-3 굴 취	보 완	가. 나무높이에 의한 굴취			가. 나무높이에 의한 굴취
			표 : 생 략				□현 행 과 동 일□
							1. ∼ 5. □현행과 동일□
			1.∼5. □생 략□ 【 해 설 】 1. 본품은 동백나무, 아왜나무, 실편백 등 이와 유사한 수종에 적용한다. 2. ∼ 3. □생 략□ 나. 흉고직경에 의한 굴취
					【 해 설 】 본품은 곰솔, 독일가문비나무, 동백나무, 리기다소나무, 섬잣나무, 실편백아왜나무, 잣나무, 젓나무, 주목, 측백나무, 편백, 선향나무, 등 이와 유사한 수종에 적용한다. 나. 흉고직경에 의한 굴취
						□현 행 과 동 일□
			표 : 생 략
			1.∼5. □생 략□			1. ∼ 5. □현행과 동일□
		【 해 설 】 1. 본품은 교목류인 가중나무, 계수나무, 메타세콰이아, 벽오동, 수양버들, 벗나무, 은단풍, 은행나무, 자작나무, 층층나무, 튜립나무(옥백합), 프라타나스(버즘나무), 현사시나무(은수원사시) 등 기타 이와 유사한 수종에 적용한다. 2. ∼ 3. □생 략□			【 해 설 】 1. 본품은 교목류인 가중나무, 계수나무, 낙우송, 메타세콰이아, 벽오동, 수양버들, 벗나무, 은단풍, 은행나무, 자작나무, 칠엽수, 튜립나무(옥백합), 프라타나스(버즘나무), 현사시나무(은수원사시) 등 기타 이와 유사한 수종에 적용한다. 2. ∼ 3. □현행과 동일□

항 목	구 분	현 행			개 정 (안)				비 고
4-4 식재		다. 근원직경에 의한 굴취			다. 근원직경에 의한 굴취
			표 : 생 략				□현 행 과 동 일□
							1. ∼ 6. □현행과 동일□
			1.∼ 6. □생 략□ 【 해 설 】 1. 본품은 곰솔, 리기다소나무, 소나무, 감나무, 꽃사과, 낙우송, 노각나무, 독일가문비나무, 섬잣나무, 잣나무, 측백나무, 편백, 선향나무, 주목, 젓나무, 느티나무, 대추나무, 마가목, 매화나무, 모감주나무, 모과나무, 목련, 배롱나무, 산딸나무, 산수유, 이팝나무, 자귀나무, 쪽동백, 칠엽수, 단풍, 희화나무, 후박나무, 등나무, 능소화, 참나무류 등 기타 이와 유사한 수종에 적용한다. 2. ∼ 3. □생 략□ 가. 나무높이에 의한 식재
					【 해 설 】 1. 본품은 소나무, 감나무, 꽃사과, 노각나무, 느티나무, 대추나무, 마가목, 매화나무, 모감주나무, 모과나무, 목련, 배롱나무, 산딸나무, 산수유, 이팝나무, 자귀나무, 층층나무, 쪽동백, 단풍, 희화나무, 후박나무, 등나무, 능소화, 참나무류 등 기타 이와 유사한 수종에 적용한다. 2. ∼ 3. □현행과 동일□ 가. 나무높이에 의한 식재
			표 : 생 략
						□현 행 과 동 일□
			1.∼9. □생 략□			1. ∼ 9. □현행과 동일□
		【 해 설 】 본품은 동백나무, 실편백, 아왜나무 등 이와 유사한 수종에 적용한다.			【 해 설 】 본품은 곰솔, 독일가문비나무, 동백나무, 리기다소나무, 섬잣나무, 실편백아왜나무, 잣나무, 젓나무, 주목, 측백나무, 편백, 선향나무, 등 이와 유사한 수종에 적용한다.

항 목	구 분	현 행			개 정 (안)				비 고
		나. 흉고직경에 의한 식재			나. 흉고직경에 의한 식재
			표 : 생 략				□현 행 과 동 일□
							1. ∼ 9. □현행과 동일□
			1.∼9. □생 략□ 【 해 설 】 1. 본품은 교목류인 가중나무, 계수나무, 메타세콰이아, 벽오동, 수양버들, 벗나무, 은단풍, 은행나무, 자작나무, 층층나무, 튜립나무(옥백합), 프라타나스(버즘나무), 현사시나무(은수원사시) 등 기타 이와 유사한 수종에 적용한다. 2. □생 략□ 다.근원직경에 의한 식재
					【 해 설 】 1. 본품은 교목류인 가중나무, 계수나무, 낙우송, 메타세콰이아, 벽오동, 수양버들, 벗나무, 은단풍, 은행나무, 자작나무, 칠엽수, 튜립나무(옥백합), 프라타나스(버즘나무), 현사시나무(은수원사시) 등 기타 이와 유사한 수종에 적용한다. 다. 근원직경에 의한 식재
			표 : 생 략			□현 행 과 동 일□
			1.∼9. □생 략□			1. ∼ 9. □현행과 동일□
		【 해 설 】 1. 본품은 소나무, 감나무, 꽃사과, 낙우송, 노각나무, 느티나무, 대추나무, 마가목, 매화나무, 모감주나무, 모과나무, 배롱나무, 목련, 산딸나무, 산수유, 이팝나무, 자귀나무, 쪽동백, 단풍, 칠엽수, 회화나무, 후박나무, 등나무, 능소화, 참나무류, 곰솔, 독일가문비나무, 리기다소나무, 섬잣나무(조형포함), 잣나무, 젓나무, 주목, 측백나무, 편백, 선향나무 등 기타 이와 유사한 수종에 적용한다. 2. □생 략□			【 해 설 】 1. 본품은 소나무, 감나무, 꽃사과, 노각나무, 느티나무, 대추나무, 마가목, 매화나무, 모감주나무, 모과나무, 배롱나무, 목련, 산딸나무, 산수유, 이팝나무, 자귀나무, 층층나무, 쪽동백, 단풍, 회화나무, 후박나무, 등나무, 능소화, 참나무류 등 기타 이와 유사한 수종에 적용한다. 2. □현행과 동일□

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)	비 고
제4장 조 경 4-7 암절개면 보호 식재공	보 완	4-7 암절개면 보호식재공 (□94보완) (10m2당)	4-7 암절개면 보호식재공 (□98 보완) (10m2당)
공종 품목 규격 시공두께	앵커핀 및 착지핀홀 천공	앵커핀 및 착지핀설치	부착망설치	공 종	앙카핀 및 착지핀홀전공	앙카핀 및 착지핀 설치	부착망설치
발 전 기 (hr)	핸드 드릴 (hr)	드릴 빗트 (개)	품 (인)	앙 카 핀 (개)	착 지 핀 (개)	품 (인)	부 착 망 (m2)	칠 선 (m)	품 (인)	품 목	발전기	품	앙카핀	착지핀	품	부착망	철선	품
규 격	50KW	착암공	보통인부	이형철근□16, 0.50m	이형철근 □16, 0.35m	특별인부	보통인부	□3.2, 58x58 PVC코팅	#8 PVC코팅	작업반장	특별인부	보통인부
50kw			착암공	보통 인부	□=19 L=0.5m	□=16 L=0.35m	특별 인부	보통인부	□=3.2 58x58 PVC 코팅	#8 PVC 코팅	작업반장	특별인부	보통인부
두께	시간	인	인	개	개	인	인	m2	m	인	인	인
T=5cm	0.17	0.11	0.11	1.1	5.0	0.05	0.05	13	8	0.05	0.2	0.2
T=10cm T=15cm	0.32 0.39			0.2 0.24	0.2 0.24	2.3 4.6	10 10	0.1 0.12	0.1 0.12	13 13	13 17	0.05 0.05	0.2 0.2	0.2 0.2
T=7cm	0.19	0.12	0.12	2.3	5.0	0.06	0.06	13	13	0.05	0.2	0.2
T=10cm	0.19	0.12	0.12	2.3	5.0	0.06	0.06	13	13	0.05	0.2	0.2
T=15cm	0.26	0.16	0.16	4.6	5.0	0.08	0.08	13	17	0.05	0.2	0.2
공종	취 부 공
품목 규격 시공두께	녹 생 토 (□)	토양 안정제 (Kg)	종자(g)	믹서(hr)	취 부 기 (hr)	공기 압축기(hr)	발 전 기 (hr)	트럭탑재형크레인(hr)	물 탱 크 (hr)	덤프트럭(hr)	품 (인)
공 종	취 부 공
품 목	R/S 녹생토	종자	취부기	공기 압축기	발전기	트럭탑재형크레인	물탱크	덤프트럭	품
암절 면용	응집 및 급결	잔디혼합종자	0.3 m3	16□	17m3/min	50 KW	3 TON	5,500□	6 TON	작업 반장	특별 인부	기계 공	특별 인부
규 격	비탈면 녹화용	잔디 혼합종자	25□	21□/min	50KW	5톤	5500□	6톤	작업반장	특별인부	기계 공	보통인부
T=10cm	1.0	3.4	1,200	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	1.0	1.0	0.12	0.50	0.12	1.0
두께	□	g	시간	시간	시간	시간	시간	시간	인	인	인	인
T=5cm	0.55	600	0.45	0.45	0.45	0.52	0.45	0.45	0.05	0.22	0.05	0.38
T=15cm	1.5	5.0	1,800	1.3	1.3	1.3	1.3	1.5	1.3	1.3	0.16	0.66	0.16	1.33
T=7cm	0.77	840	0.60	0.60	0.60	0.70	0.60	0.60	0.06	0.27	0.06	0.52
1. 시공두께는 10-15cm로 비탈경사 및 암질에 따라 구분 적용할 수 있다. 2. 앵커핀 및 착지핀 홀 천공시 핸드드릴 및 빗트공구 손료는 천공품의 2.5%를 계상한다. 3. 잡재료 및 기구손료는 별도 계상한다. 4. 수직고 20m이상인 경우에는 아래 인력품을 별도 계상한다.
T=10cm	1.10	1,200	0.80	0.80	0.80	0.90	0.80	0.80	0.08	0.35	0.08	0.70
T=15cm	1.65	1,800	1.00	1.00	1.00	1.20	1.00	1.00	0.11	0.46	0.11	0.93
1. 잡재료비는 재료비의 3%를, 공구손료는 노무비의 2%를 계상한다. 2. 앙카핀 및 착지핀 홀 천공시 드릴 및 비트손료는 천공품의 2.5%를 계상한다.
3. 본품은 재료할증을 포함하여 산정한 것이다.

항 목	구 분	현 행				개 정 (안)						비 고
						4. 본품은 면고르기품이 포함되지 않은 것이다. 5. R/S 녹생토란 식생기반 조성을 위해 특수 배합된 인공토양을 말한다. 6. 시공두께 적용기준: 시공두께는 절개지역의 경사, 토질 및 암질에 따라 다음과 같이 구분□적용할 수 있다.
		할증율(%)	20	30	40
		수 직 고	20m-30m이하	30m이상-50m이하	50m이상
		5. 녹생토의 할증은 10%로 한다. 6. 녹생토란 식생기반을 조성할 수 있도록 특수배합된 토양을 말한다. 7. 면고르기 품은 포함되어 있지 않다. 8. 본품은 건설부에서 신기술지정 고시한 녹생토 암절개면 보호식재공을 기준한 것으로 이와 유사한 공법에도 본 품을 준용할 수 있다.
						시공두께	적 용 대 상 지 역			비 고
						T=5cm	구배가 1:1이하의 완만한 경질토 또는 자갈섞인 토사지역			경사가 보다 완만한 지역은 망설치 생략
						T=7cm	구배가 1:1내외의 고사점토, 마사토지역 또는 호박돌 및 자갈섞인 지역
						T=10cm	구배가 1:0.7내외의 완만한 풍화암, 연암지역 또는 보통암이 약간 혼재된 지역
						T=15cm	구배가 1:0.5내외의 보통암 및 경암지역			구배가 1:0.3보다 급한 지역은 식생이 불량
						7. 수직고 20m 이상인 경우에는 인력품에 다음의 할증율을 가산한다.
						수 직 고		20-30m미만	30-50m미만		50m이상
						할 증 율 (%)		20	30		40
						8. 본품은 건설교통부에서 신기술로 지정고시한 □비탈면 녹화공법□을 기준한 것으로 이와 유사한 공법에도 본품을 준용할 수 있다.

항 목	구 분	현 행						개 정 (안)					비 고
제5장 기 초 5-10 매트부설	보 완	5-10 매트부설 (100m2당)						5-10 매트부설
		구 분	용 도	단 위	직 종			□현행과 동일□
					잠수부	특별인부	보통인부
		육상부설 (인력)	호안등사면 연약지반	인 〃	- -		0.30 0.45
		수중부설	사 면 용	〃	0.10(조)	0.20	0.50
			연약지반	〃	0.20(조)	0.30	0.50
		1. 본품에서의 매트재료는 합성수지 계통이며, 수중매트 부설에 따른 선박 등 기계경비는 별도 계상한다. 2. 매트봉합(가공)에 소요되는 인력품과 기타 재료는 본품에 포함되어 있지 않으며, 필요시 별도 계상한다. 3. 수중부설의 수심은 10m이하를 기준한 것이며, 수심이 10m이상일 경우는 현장조건에 따라 별도 계상한다. 4. 조수 및 파랑등의 현장조건에 따라 본품을 조정 적용할 수 있다.						1. □현행과 동일□ 2. 매트를 봉합할 경우에는 m당 보통인부 0.057인을 별도 계상할 수 있으며, 매트의 봉합과 부설에 소요되는 재료는 일반적으로 다음과 같이 적용할 수 있다. (100□당)
								구 분	매트 (m2)	P.P로프(9mm) (m)	모래주머니(개)	철근(19mm) (m)
								육상부설	110	98	64	19
								수중부설	115	53	38	11
								3. □현행과 동일□ 4. □현행과 동일□ 5. 직사광선으로부터 매트를 보호하기 위해 차광막을 설치할 경우에는 100m2당 보통인부 0.47인과 재료비를 별도 계상한다.

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)	비 고
제5장 기 초 5-13 고압분사주입 공법(J.S.P)	보 완	5-13 고압분사 주입공법(J.S.P) 가. ∼ 마. : 생 략 1. 기계기구운반비는 별도 계상한다. 2. 기계기구설치비는 20-1(기계기구설치)을 적용한다. 3. 혼화제는 필요한 경우 별도 계상한다. 4. 공구손료 및 잡재료비는 본 품셈 적용기준에 의거 계상할 수 있다. 5. J.S.P용 믹서에서는 아지데이타가 포함되었음. 6. 자재에 대해서는 손율을 적용하여야 한다.	5-13 고압분사 주입공법(J.S.P) 가. ∼ 마. : □현행과 동일□ 1. 2. 3. □현행과 동일□ 4. 5. 6.. 7. 이토(Slime)를 폐기물 관리법 등의 규정에 따라 처리하기 위하여 추가로 소요되는 비용과 운반비는 별도 계상한다

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)	비 고
5-14 지하연속벽공	보완	5-14 지하연속벽공 가. 장비조립,해체 : □생 략□ 나. 작업편성인원 및 장비 : □생 략□ 1) 작업소요시간 : □생 략□ 2) 벽체조성 소요시간 (T2) : □생 략□ 1. 철근망 제작에 따른 자재 및 인력품은 별도 계상한다. 2. 폐액처리비는 별도 계상한다. 3. 연속벽의 두부정리 및 돌출부 깨기는 별도 계상한다. 4. 안내벽 설치비는 별도 계상한다. 5. 패널길이는 5-6m를 기준한 것임.	5-14 지하연속벽공 가. 장비조립,해체 : □현행과 동일□ 나. 작업편성인원 및 장비 : □현행과 동일□ 1) 굴착작업 소요시간(T□) : □현행과 동일□ 2) 벽체조성 소요시간 (T2) : □현행과 동일□ 1. □현행과 동일□ 2. 폐액 및 이토(Slime)를 폐기물 관리법 등의 규정에 따라 처리 하기 위하여 추가로 소요되는 비용은 별도 계상한다. 3. ~ 5. : □현행과 동일□ .

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)	비 고
5-17 S.C.W공법 (Soil Cement Wall)	보 완	5-17 S.C.W공법 (Soil Cement Wall) 1. 시공능력 2. 편성인원 3. 사용장비 □ 생 략 □ 4. 시멘트 페이스트 배합비 5. 장비조립 및 해체 1. 본품은 벽두께 550m/m, 1회 시공유효폭 0.9m를 기준으로 한 것임.	5-17 S.C.W공법 (Soil Cement Wall) 1. 시공능력 2. 편성인원 3. 사용장비 □ 현행과 동일 □ 4. 시멘트 페이스트 배합비 5. 장비조립 및 해체 1. □현행과 동일□ 2. 이토(SLIME)를 폐기물 관리법 등의 규정에 따라 처리하기 위하여 추가로 소요되는 비용과 운반비는 별도 계상한다.

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)						비 고
제5장 기 초 5-24 E.P.S(Expanded Poly Styrene) 블럭 성토공법	신 설	없 음	5-24 E.P.S (Expanded Poly Styrene)블럭 성토공법 (10m3당)
			구 분	명 칭	단 위	규 격	수 량	비 고
			자 재	E.P.S블록 연 결 핀	개 〃	1,800x900x600	10.3 40.0
			인 력	작업반장 특별인부 보통인부	인 〃 〃		0.11 0.53 0.37
			장 비	발 전 기	시 간	20Kw	0.55
			1. E.P.S블럭의 재료할증율은 6%를 별도 계상한다. 2. 공구손료는 인력품의 3%를 별도 계상한다. 3. 본품은 E.P.S블럭 설치품이므로 바닥면고르기, 뒷채움, 콘크리트타설 등의 품은 별도 계상한다. 4. 본품은 E.P.S블럭 규격 1,800x900x600에 대한 설치품이므로 블록규격이 다른 경우 본품을 조정하여 적용할 수 있다.

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)					비 고
제11장 타일공사 11-7 타일접착제 붙이기 제14장 지붕 및 홈통공사 14-5 특수피복 철판잇기	신 설 보 완	없 음 ㅇ작업조구성 : 강판공, 용접공, 인부	11-7 타일접착제 붙이기 (m2당)
			구 분	규 격	단 위	수 량	비 고
						200mm각이상
			접 착 제 시 멘 트 타 일 공 줄 눈 공 보 통 인 부	줄눈용백시멘트	Kg Kg 인 〃 〃	1.71 1.48 0.08 0.02 0.03
			1. 본품은 벽붙임을 기준한 것이며, 바탕고르기가 필요한 경우 재료 및 품은 □11-2 바탕고르기□에 따른다. 2. 재료의 할증율과 소운반품은 포함되어 있다. 3. 공구손료는 품의 3%를 별도 가산한다. 4. 붙이는 장소면적이 1.6m2이하 이거나 복잡한 장소는 품을 20-30% 가산 한다. 14-5 특수피복 철판잇기 ㅇ작업조구성 : 철판공, 용접공, 인부

항 목	구 분	현 행										개 정 (안)									비 고
제18장 유리공사 18-1 유리끼우기 가. 판유리	보 완	가. 판유리 (m2당)										가. 판유리 (m2당)
		구 분		목재창호		알루미늄 및 플라스틱		강제창호		두꺼운유리		구 분		목재창호	알루미늄 및 플라스틱		강제창호		두꺼운유리
		품	단위	2m/m 이하	3m/m 이하	3m/m 이하	5m/m 이하	3m/m 이하	5m/m 이하	10m/m 미만	10m/m 이상	품	단위	3m/m 이하	3m/m 이하	5m/m 이하	3m/m 이하	5m/m 이하	10m/m 미만	10m/m 이상
		유리공	인	0.11	0.11	0.12	0.18	0.13	0.2	0.4	0.56	유리공	인	0.09	0.10	0.15	0.11	0.17	0.33	0.47
		1. 본 품에는 삼각나무퍼티, 크립프 및 누름대가 포함되어 있다. 2. 유리는 건축적산기준 제9장 유리공사에 준하여 별도 계상한다. 3. 각 창호의 유리끼울 때 사용되는 부속자재(퍼티, 보일드유, 가스켓, 코킹재 등)는 별도 계상한다. 4. 특수창호 및 특수유리인 경우에는 별도 계상할 수 있다.										1. ~ 4. : 현행과 동일

항 목	구 분	현 행						개 정 (안)						비 고
나. 복층유리	보 완	나. 복층유리 (m2당)						나. 복층유리 (m2당)
		구 분	유 리 두 께				비 고	구 분	유 리 두 께				비 고
			12mm (3+6A+3)	16mm (5+6A+5)	18mm (6+6A+6)	24mm (6+12A+6)			12mm (3+6A+3)	16mm (5+6A+5)	18mm (6+6A+6)	24mm (6+12A+6)
		유리공(인)	0.26	0.29	0.31	0.36		유리공(인)	0.22	0.24	0.26	0.30
		1. 본 품에는 유리 코킹재 시공품이 포함되어 있다. 2. 유리끼울 때 사용되는 부속재료(코킹재 등)는 별도 계상한다. 3. 유리는 건축적산기준 제9장 유리공사에 준하여 별도 계상한다. 4. 특수창호 및 특수유리인 경우에는 별도 계상할 수 있다.						1. ~ 4. : 현행과 동일

항 목	구 분	현 행				개 정 (안)				비 고
제19장 칠 공 사 19-2 바탕만들기 나. 콘크리트□모르터□ 플라스터면	보 완	나. 콘크리트□모르터□플라스터면 (m2당)				19-2 바탕만들기 나. 콘크리트□모르터□플라스터면 (m2당)
		구 분	규 격	단 위	수 량	구 분	규 격	단 위	수 량
		퍼 티 연 마 지 도 장 공	# 120-180	Kg 매 인	0.05 0.1 0.015	퍼 티 연 마 지 도 장 공	# 120-180	Kg 매 인	0.05 0.1 0.012
		1. 본표에는 재료의 할증율 및 소운반품이 포함되어 있다. 2. 본표는 본도장전 소재의 바탕만들기에 소요되는 재료 및 품이다. 3. 기구손료는 품의 2%를 별도 가산한다. 4. 천정부문의 바탕만들기를 할 때는 품에 20% 가산한다.				1. ~ 4. : 현행과 동일

항 목	구 분	현 행								개 정 (안)								비 고
19-6 수성페인트 (합성수지에멀젼페인트) 가. 로울러칠	보 완	19-6 수성페인트 (합성수지 에멀젼 페인트) 가. 로울러칠 (m2당)								19-6 수성페인트 (합성수지 에멀젼 페인트) 가. 로울러칠 (m2당)
		구 분		칠 수 량			도 장 공 (인)			구 분		칠 수 량			도 장 공 (인)
		재 료 명	단위	1회	2회	3회	1회	2회	3회	재 료 명	단위	1회	2회	3회	1회	2회	3회
		에멀젼페인트 연 마 지	□ 매	0.098 -	0.197 0.125	0.296 0.25	0.021	0.046	0.071	에멀젼페인트 연 마 지	□ 매	현	행 과	동 일	0.017	0.037	0.057
		1. 본표에는 재료의 할증율 및 소운반품이 포함되어 있다. 2. 바탕만들기를 위한 재료 및 품은 □19-2 바탕만들기□에 준하여 별도 계상한다. 3. 착색제는 필요에 따라 별도 가산한다. 4. 기구손료는 품의 2%를 가산한다. 5. 천정칠을 할 때에는 재료 및 품을 20% 가산한다. 6. 소모재료는 필요에 따라 □19-3 조합페인트칠□에 준하여 별도 가산 한다. 7. 비계사용시 높이별 품 할증은 □19-3, 5항 및 동해설 3항□에 준하여 계상할 수 있다. 8. 본품에는 보조 붓칠이 포함된 것이다. 【 해 설 】 본표에는 2회 및 3회의 재료량 및 품은 각 횟수의 재료량 및 품을 합산한 누계수치이다.								1. ~ 8. : 현행과 동일 【 해 설 】: 현행과 동일

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)				비 고
제20장 수장공사 20-8 흡음판 설치	신 설	없 음	20-8 흡음판 설치 (m2당)
			구 분	규 격	단 위	수 량
			흡 음 판 조 이 너 접 착 제 내 장 공	1,000x2,000x50mm P.V.C 50T	m2 m Kg 인	1.05 3.05 0.28 0.08
			1. 본품은 건물내부 공조실, 기계실 등에 방음을 위하여 흡음판을 설치할때를 기준한 것이다. 2. 본품에는 재료의할증 및 소운반품이 포함되어 있다. 3. 공구손료는 품의 3%를 가산한다. 4. 본품은 석고보드 바탕면에 접착제를 사용하여 설치할때를 기준한 것이다.

항 목	구 분	현 행		개 정 (안)		비 고
제22장 기계화시공 22-1 기계화시공 적용기준 다. 운반 및 수송	보완	22-1 기계화시공 적용기준 다. 운반 및 수송 (1) 운반차량의 구분 ① □생 략□ ② 화물자동차의 운반비는 자동차운수사업법에 의한 교통부 관계규정에 따르고 싣기 및 부리기에 대한 경비는 별도 가산한다. (2) 수 송 비 □ 생 략 □ (3) 회항비 □ 생 략 □ (4) 분해조립비 □ 생 략 □ (5) 운전사의 구분		22-1 기계화시공 적용기준 다. 운반 및 수송 (1) 운반차량의 구분 ① □현행과 동일□ ② 화물자동차의 운반비는 자동차운수사업법에 의한 건설교통부 관계규정에 따르고 싣기 및 부리기에 대한 경비는 별도 가산한다. (2) 수 송 비 □ 현행과 동일 □ (3) 회항비 □ 현행과 동일 □ (4) 분해조립비 □ 현행과 동일 □ (5) 운전사의 구분
		중기운전사	중기관리법 시행령 제2조에 규정한 기계로서 다음과 같은 기종을 말한다. 볼도저, 굴삭기, 로우더, 지게차, 스크레이퍼, 덤프트럭(12통이상), 기중기(차륜 및 무한궤도), 모터그레이더, 로울러, 노상안전기, 콘크리트 뱃칭 플랜트, 콘크리트 스프레다, 콘크리트 믹서(0.55m2이상), 콘크리트 펌프(5m2이상), 아스팔트 믹싱프랜트, 아스팔트 휘니셔, 아스팔트 살포기, 슬러리실기계, 골재살포기, 쇄석기, 공기압축기(2.83m2/min이상), 천공기, 항타 및 항발기(0.5톤이상), 사리채취기, 노면 파쇄기, 기타 이와 유사한 기계	건설기계 운전사	건설기계관리법 시행령 -------------------------- ----------------------------- □이하 현행과 동일□
		운 전 사	생 략	운 전 사	□현행과 동일□
		기계운전사	중기관리법 및 도로운송 차량법에 규정되어 있지 아니한 기계류로서 소형의 공기압축기, 양수기, 소형믹서, 원치, 소형항타기, 소형 그라우트 펌프, 벨트 컨베이어, 발전기, 램머, 콤펙터, 콘크리트파쇄기, 기타 소형기계 등을 말한다.	기계운전사	건설기계관리법 및 도로운송 차량법에 규정되어 있지 아니한 기계류로서 소형의 공기압축기, 양수기, 소형믹서, 원치, 소형항타기, 소형 그라우트 펌프, 벨트 컨베이어, 발전기, 램머, 콤펙터, 콘크리트파쇄기, 기타 소형기계 등을 말한다.

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)	비 고
		(6) 운전사의 노임 운전사(중기운전사, 운전사, 기계운전사, 중기조장 및 조수포함)의 노임은 상기 고용일 경우에 월 전액을 지급함을 원칙으로 하며, 원가계산에 의한 예정가격 작성준칙(재무부 회계예규)에 의거 계상한다. (7) 운반기계의 유류산정 □ 생 략 □	(6) 운전사의 노임 운전사(건설기계운전사, 운전사, 기계운전사, 건설기계조장 및 조수포함)의 노임은 상시 고용일 경우에 월 전액을 지급함을 원칙으로 하며, 원가계산에 의한 예정가격 작성준칙(재정경제원 회계예규)에 의거 계상한다. (7) 운반기계의 유류산정 □현행과 동일□

항 목	구 분	현 행				개 정 (안)				비 고
제22장 기계화시공 22-24 콘크리트운반	보 완	22-24 콘크리트 운반 (2) 덤프트럭 운반 가. 적재량 m3				22-24 콘크리트 운반 (2) 덤프트럭 운반 가. 적재량 (□)				ㅇ1.5m3/batchx4=6m3 ㅇ2m3/batchx3=6m3
		규 격	8톤차	10.5톤차	15톤차	규 격	8톤차	10.5톤차	15톤차
		W	3.3	4.4	6.25	W	3.3	4.4	6.0

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)												비 고
제23장 기계경비산정
23-2 손료산정
1. 코아드릴	신 설	없 음	(5901) 코아드릴												커터 및 사용실적 감안.
			분류번호	규격 (inch)	가격	내용시간	연간표준 가동시간	상각 비율	정비 비율	연간관리 비 율	시 간 당 (10-7)
											상각비 계 수	정비비계 수	관리비 계 수	계
			5901-0006 -0010	6 10		3,000 3,000	1,000 1,000	0.9 0.9	0.7 0.7	0.14 0.14	3,000 3,000	2,333 2,333	980 980	6,313 6,313
2. 현장가열 표층재생기	신 설	없 음	【 해 설 】 1. 규격은 최대 천공직경을 말한다. 2. 동력은 별도 계산한다. (3450) 현장가열 표층재생기												노면파쇄기 준용
			분류번호	규격 (HP)	가격	내용시간	연간표준 가동시간	상각 비율	정비 비율	연간관리 비 율	시 간 당 (10-7)
											상각비 계 수	정비비계 수	관리비 계 수	계
			3450-0642	642		4,500	750	0.9	0.5	0.14	2,000	1,111	1,167	4,278

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)								비 고
23-3 운전경비 산정	신 설	없 음	11-3 운전경비 산정
			분류번호	기 계 명	규 격	주연료 (□)	잡품	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조 장 (인/일)
			3450-0642	현장가열 표층재생기	642HP	80.9+ 휘발유54.5	20	5	3	1

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)			비 고
부록1. 건설기계 가격표	신 설	없 음	부록 1. 건설기계 가격표
			기 종	분 류 번 호	가 격 ($)
			코아드릴 〃 현장가열 표층재생기	5901-0006 -0010 3450-0642	(580) (819) 2,772,900

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)											비 고
부록 4. 참고품 1. 품셈 1-1 암반사면 부분녹화공법	신 설	없 음.	1-1. 암반사면 부분녹화공법 (10□당)
			공 종			터 파 기					배양토 채우기
			품 목			품			공 기 압축기	브레 이커	품		배양토
			규 격			작업반장	착암공	조력공	3.5 m3/min	25Kg	작업 반장	보통 인부	암사면부분 녹화용
			암 종		피복율	인	인	인	시간	시간	인	인	m3
			풍화암	10%		0.126	0.187	0.126	0.756	1.156	0.020	0.170	0.5
				20%		0.253	0.375	0.253	1.512	2.312	0.044	0.344	1.0
				30%		0.379	.0.562	0.379	2.268	3.468	0.074	0.516	1.5
			연 암	10%		0.173	0.345	0.173	1.154	2.308	0.020	0.170	0.5
				20%		0.346	0.691	0.346	2.308	4.616	0.044	0.344	1.0
				30%		0.519	1.036	0.519	3.462	6.924	0.074	0.516	1.5
			보통암	10%		0.259	0.518	0.259	1.761	3.462	0.020	0.170	0.5
				20%		0.519	1.037	0.519	3.523	6.925	0.044	0.344	1.0
				30%		0.778	1.554	0.778	5.284	10.387	0.074	0.516	1.5
			경 암	10%		0.389	0.932	0.389	2.642	5.193	0.020	0.170	0.5
				20%		0.779	1.866	0.779	5.285	10.388	0.044	0.344	1.0
				30%		1.167	2.798	1.167	7.926	15.581	0.074	0.516	1.5

.

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)													비 고
			공 종			수 목 식 재									잔석처리
			품 목			품				상록수		낙엽수	종자		품
			규 격			작업반장		조경공	보통 인부				초류종자		보통인부
			암 종		피복율	인		인	인	주		주	g		인
			풍화암	10%		0.046		0.098	0.233	2		2	9.0		0.162
				20%		0.093		0.196	0.466	4		4	18.0		0.323
				30%		0.140		0.294	0.699	6		6	27.0		0.485
			연 암	10%		0.046		0.098	0.233	2		2	9.0		0.162
				20%		0.093		0.196	0.466	4		4	18.0		0.323
				30%		0.140		0.294	0.699	6		6	27.0		0.485
			보통암	10%		0.046		0.098	0.233	2		2	9.0		0.162
				20%		0.093		0.196	0.466	4		4	18.0		0.323
				30%		0.140		0.294	0.699	6		6	27.0		0.485
			경 암	10%		0.046		0.098	0.233	2		2	9.0		0.162
				20%		0.093		0.196	0.466	4		4	18.0		0.323
				30%		0.140		0.294	0.699	6		6	27.0		0.485
			1. 잡재료비는 재료비의 3%를, 공구손료는 노무비의 2%를 계상한다. 2. 재료의 할증은 별도 계상한다. (배양토, 수목, 초류종자: 10%) 3. 잔석처리품은 터파기한 토사 및 암을 집토하는 품이며, 상차 및 사토비용은 현장별로 별도 계상한다. 4. 본품은 소운반을 포함한 것이다. 5. 본품은 면고르기품이 포함되지 않은 것이다. 6. 터파기의 깊이는 50cm를 기준한 것이다. 7. 식재수목 규격은 포트재배 3년생 이상, 수고는 50cm 이상으로 한다. 8. 수직고 20m이상인 경우에는 인력품에 다음의 할증율을 가산한다.
			수 직 고				20-30m미만				30-50m미만			50m이상
			할 증 율 (%)				20				30			40
			9. 본품은 건설교통부에서 신기술로 지정고시한 □암반사면 부분녹화공법□을 기준한 것이며, 이와유사한 공법에도 본품을 준용할 수 있다.

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)																									비 고
1-2 법면녹화 배토습식공법	신 설	없 음	1-2. 법면녹화 배토습식공법 (10m2당)
			공 종	앙카핀 및 착지핀 홀 천공						앙카핀 및 착지핀설치							부 착 망 설 치
			품 목	발전기		품				앙카핀		착지핀		품			부착망		와이어 로프		와이어 클립			트럭탑재형크레인		품
			규 격	50KW		착암공		보통 인부		이형철근 □19, 0.6m		이형철근 □16, 0.4m		특별 인부		보통 인부	□3.2, 58x58 PVC코팅		□9		3/8″			5톤		특별인부	보통인부
			두께(mm)	시간		인		인		개		개		인		인	m2		개		개			시간		인	인
			T=20 T=30 T=50	- 1.14 1.14		- 0.43 0.43		- 0.48 0.48		- 1.2 1.2		- 11 11		- 0.14 0.14		- 0.48 0.48	- 13 13		- 4 4		- 1.1 1.1			- 0.76 0.76		- 0.08 0.08	- 0.13 0.13
			공 종		취 부 공
			품 목		인공토		종 자				믹 서		모노펌프		엔 진			물탱크		품
			규 격		베저 테이티브 시멘트		목본류 및 잔디류				0.45m3		5-20 m3/hr		70HP			5500□		특별인부			기계공		보통인부
			두께(mm)		m3		Kg				시간		시간		시간			시간		인			인		인
			T=20 T=30 T=50		0.22 0.33 0.55		0.25 0.25 0.25				0.52 0.76 1.20		0.52 0.76 1.20		0.52 0.76 1.20			0.52 0.76 1.20		0.27 0.40 0.67			0.07 0.10 0.16		0.34 0.60 0.83
			1. 잡재료비는 재료비의 3%를, 공구손료는 인건비의 2%를 계상한다. 2. 앙카핀 및 착지핀 홀 천공시 드릴 및 비트손료는 천공품의 2.5%를 계상한다. 3. 모노펌프 로터 및 스테이트(□60)는 m3당 0.012개를 별도 계상한다. (압송길이 40m기준) 4. 본품은 재료할증을 포함한 것이다. 5. 본품은 면고르기품이 포함되지 않은 것이다. 6. 시공두께 및 망설치는 비탈경사, 암질에 따라 달리 적용할 수 있다. 7. 수직고 20m 이상인 경우에는 인력품에 다음의 할증율을 가산한다.
			수 직 고						20-30m미만						30-50m미만							50m이상
			할 증 율 (%)						20						30							40
			8. 본품은 건설교통부에서 신기술로 지정고시한 □법면녹화배토습식공법(아스나공법)□을 기준한 것이며, 이와유사한 공법에도 본품을 준용할 수 있다.

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)								비 고
1-3 침출수방지용 차수벽설치	신 설	없 음	1-3. 침출수 방지용 차수벽설치 (□당)
			구분	명 칭	규 격	단 위	수 량			비 고
							차수막층	차수막 보강층	사 면 차수벽층
			재료	시 멘 트	벌 크	Kg	120	70	100
				고 화 제		〃	1	1	1
				생 석 회	분 말	〃	-	60	60
				벤토나이트	토목용	〃	40	-	-
			인력	포 설 공		인	0.027	0.027	0.053
				특별인부		〃	0.023	0.023	0.037
				보통인부		〃	0.149	0.137	0.275
			장비	엔 진	9HP	시간	0.084	0.084	0.084	고화제살포
				건설용펌프	150mm	〃	0.084	0.084	0.084	〃
				물 탱 크	5,500□	〃	0.065	0.033	0.065	희석수 공급 및 표면살수
			1. 본품은 모토(토사)운반, 모토집토, 선별, 선별토 집토, 혼합교반(버켓스테빌라이저 0.7m3:0.21hr/m3), 교반토운반, 교반토부설 및 고르기, 다짐 등에 대한 기계시공품 및 차수벽 양생품이 포함되지 않은 것이므로 이에대한 기계경비 및 양생비용은 별도 계상한다. 2. 재료의 할증은 3%, 기구손료는 노무비의 2%, 잡재료비는 재료비의 3%를 별도 계상한다. 3. 차수막보강층은 연약지반이나 불량지반에 적용한다. 4. 본품은 시공두께 50cm를 기준한 것으로 시공두께를 달리할 경우 본품을 조정하여 적용할 수 있다. 5. 본품은 건설교통부에서 신기술로 지정고시한 □폐기물매립장 침출수방지용 차수벽 설치공법□을 기준한 것으로, 이와 유사한 공법에도 본품을 준용할 수 있다.

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)													비 고
1-4 하수관 비굴착 부분보수공법	신 설	없 음	1-4. 하수관 비굴착 부분보수 공법 (개소당)
			구분	명칭	규격	단위	수 량
							200mm	250 mm	300 mm	350 mm	400 mm	450 mm	500 mm	600 mm	700 mm
			재료	유리섬유(FAB mat) 스테인레스강판 FRP수지	F58-C38 SUS316 HARZ-2000 또는 K-6T	Kg Kg Kg	0.54 1.2 1.0	0.66 2.0 1.5	0.78 2.4 1.5	0.89 2.8 1.5	1.05 3.2 2.0	1.75 3.6 2.5	1.92 4.0 2.5	2.27 4.7 3.0	2.62 5.5 3.0
			장비	내면보수차 발전기 CCTV카메라 보수기	5톤, 180ps 25KW 측시용(P&T) 200-700mm	시간 시간 시간 회	1.2 1.2 1.2 1.0	1.2 1.2 1.2 1.0	1.2 1.2 1.2 1.0	1.5 1.5 1.5 1.0	1.5 1.5 1.5 1.0	1.5 1.5 1.5 1.0	2.0 2.0 2.0 1.0	2.0 2.0 2.0 1.0	2.0 2.0 2.0 1.0
			인력	고급기술자 중급기술자 S/W시험기사 특별인부 보통인부		인인인인인	0.2 0.4 0.1 0.1 0.4	0.2 0.4 0.1 0.1 0.4	0.2 0.4 0.1 0.1 0.4	0.25 0.50 0.12 0.12 0.50	0.25 0.50 0.12 0.12 0.50	0.25 0.50 0.12 0.12 0.50	0.33 0.66 0.16 0.16 0.66	0.33 0.66 0.16 0.16 0.66	0.33 0.66 0.16 0.16 0.66
			1. 개소당 보수폭은 40cm를 기준한 것이다. 2. 하수관 준설, 세정, 물돌리기, 천공, 지장물 절단품은 별도 계상한다. 3. 본품은 재료의 할증을 포함한 것이다. 4. 잡재료비는 재료비의 5%를 계상한다. 5. 본품은 건설교통부에서 신기술로 지정고시한 □소형하수관로 부분 보수 공법□을 기준한 것으로, 이와 유사한 공법에도 본품을 준용할 수 있다.

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)						비 고
1-5 이동식 아스콘 재생기	신 설	없 음	1-5. 이동식 아스콘 재생기 가. 작업능력 Q = 60□q□E Cm Q : 시간당 재생능력 (톤/hr) q : 1회 재생용량(톤) E : 작업효율 (0.8) Cm : t1+t2+t3 (min) t1 : 폐아스콘 투입시간 t2 : 가열시간 t3 : 재생아스콘 배출시간 나. 작업조 편성
			구 분	명 칭	규 격	단 위	수 량	비 고
			장 비	아스콘 재생기	1톤	대	1
			인 력	보 통 인 부		인	2
			【해 설】 본 장비는 건설교통부에서 신기술로 지정고시한 □폐아스콘을 재생활용한 보수기술□에 적용하는 장비로써, 도로굴착으로 인해 발생된 폐아스콘을 가열 재생하는 장비임.

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)																							비 고
2. 손료산정 1) 모노펌프	신 설	없 음	2. 손료산정 ㅇ 모노펌프(법면녹화배토습식공법용)
			분류번호	규격 (□/hr)		가격		내용시간		연간표준 가동시간		상각 비율		정비 비율		연간관리비율		시 간 당 (10-7)
																		상각비 계 수		정비비 계 수		관리비 계 수		계
			-	5∼20				4,000		1,000		0.9		0.6		0.14		2,250		1,500		927		4,677
			ㅇ 이동식 아스콘 재생기
2) 이동식 아스콘 재생기	신 설
		없 음
			분류번호		규격 (ton)		가격		내용시간		연간표준 가동시간		상각 비율		정비 비율		연간관리 비 율		시 간 당 (10-7)
																			상각비 계 수		정비비계 수		관리비 계 수		계
			-		1				7,000		1,400		0.9		0.8		0.14		1,286		1,143		640		3,069
3) 내면보수차	신 설	없 음	ㅇ 내면보수차 (하수관 부분보수용)
			분류번호		규격		가격		내용시간		연간표준 가동시간		상각 비율		정비 비율		연간관리 비 율		시 간 당 (10-7)
																			상각비 계 수		정비비계 수		관리비 계 수		계
			-		5ton (180ps)				3,500		700		0.9		0.7		0.14		2,571		2,000		1,280		5,851
4) CCTV 카메라	신 설	없 음	ㅇ CCTV 카메라
			분류번호		규격		가격		내용시간		연간표준 가동시간		상각 비율		정비 비율		연간관리 비 율		시 간 당 (10-7)
																			상각비 계 수		정비비계 수		관리비 계 수		계
			-		측시용 (P&T)				3,100		620		0.9		0.5		0.14		2,903		1,612		1,445		5,960
			【 해 설】 동력은 별도 계산한다.

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)																	비 고
5) 보 수 기	신 설	없 음	ㅇ 보 수 기
			분류번호		명 칭			규격 (mm)			가 격			내용시간			회 당(10-7)
			- - - - - - - -		보 수 기 (하수관 부분 보수용)			150-200 250 300 350 400-450 500 600-700						100회 〃 〃 〃 70회 〃 〃			90,000 90,000 90,000 90,000 128,571 128,571 128,571
6) 버켓스테빌라이저	신 설	없 음	ㅇ 버켓 스테빌라이저 (굴삭기 부착용)
			분류번호	규격 (m3)		가격	내용시간		연간표준 가동시간	상각 비율		정비 비율	연간관리 비 율		시 간 당 (10-7)
															상각비 계 수	정비비계 수		관리비 계 수	계
			-	0.7			3,000		1,000	0.9		1.0	0.14		3,000	3,333		980	7,313

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)								비 고
3 운전경비 산정	신 설	없 음	3. 운전경비 산정
			분류번호	기 계 명	규 격	주연료 (□)	잡품	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조 장 (인/일)
			-	이동식 아스콘 재생기	1ton	휘발유 3.0 + LPG 15kg	20 (휘발유 대비)	1
			-	내면보수차	5ton	6.5	20	1

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)			비 고
4. 건설기계가격표	신 설	없 음	4. 건설기계 가격표
			기 종	분 류 번 호	가 격 ($)
			모 노 펌 프 이동식 아스콘재생기 내면 보수차 CCTV 카메라 보수기(150-200) (하수도용) 〃 (250) 〃 (300) 〃 (350) 〃 (400-450) 〃 (500) 〃 (600-700) 비켓스테빌라이저 (굴삭기부착용)	- - - - - - - - - - - - - - -	(4,900) (28,000) 89,620 49,483 3,077 3,637 4,196 4,756 5,316 6,659 7,778 (12,500)
			( ) 내는 국산기계 가격이며 원화(단위:천원)로 표시한 것이다. ※ 본 기준가격은 부가가치세가 제외된 것임.