□99년도 적용 표준품셈 개정내용

□98.   12

대  한  건  설  협  회

목                차

Ⅰ. 토 목 부 문

제I장 적 용 기 준

1- 9 재료의 할증율 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 1

1-24 토량환산계수 적용 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 2

* 15-1 터널뚫기   □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 3

제5장 기        초

5-14 R.C.D 공법 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□  5

5-15 올케이싱말뚝공법 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□   6

제6장 모르터 및 콘크리트

6- 2 철근가공 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□  7

6- 5 교량공   □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□  8

제10장 기계화 시공

10-30-1 유압파일햄머 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 10

제12장 도로포장 및 유지

12-23 보차도경계블럭 설치 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 17

제14장 항       만

14-3 사석고르기  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 18

제17장 철강 및 철골공사

17-2  용접교 제작 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□  20

제19장 관 부설 및 접합

19-25 PE관 전기융착식 새들분기관 접합 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 26

제21장 측       량

21-3  기준점 측량   □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 27

21-4 기본수준측량 및 21-5 2등 기본수준측량  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□  27

21-8  지형현황측량  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 27

21-17 수심측량 및 수중지층탐사 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□  29

21-18 항공사진촬영  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 31

21-23 사진기준점측량 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 32

21-24 수치지도작성   □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 32

21-27 토지이용현황도 작성 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 33

부록1. 건설기계가격표□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 34

부록4. 참 고 품

1-7 하수관 비굴착 전체보수 공법 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 38

Ⅱ. 건 축 부 문

제2장 가설공사

2- 4. 나. 조립식 가설울타리 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 47

2-15. 쓰레기 슈트설치  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□  49

제5장 기    초

5-14. 지하연속벽공  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□  50

5-26  매입말뚝공법  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 58

제8장 벽돌공사

8- 3. 벽돌소운반  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□  63

제19장 칠 공 사

19-3. 조합유성페인트칠  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 64

19-6. 수성페인트   □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 66

다. 뿜  칠

제20장 수장공사

20-9. 외벽단열공법  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□  68

제21장 기타 잡공사

21-1 다. 헐기 및 부수기  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 69

21-3. RC구조물 발파해체공법  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□  70

부록 4. 참고품

1-7. 침투식방수  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□  73

Ⅲ. 기계설비부문

제II편 기계설비공사

1-4-8. 관갱생공    □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□  75

2-4-1. 덕트용재료  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□  77

다. 각형덕트(기계덕트)

2-4-9. 전실제연 급기댐퍼 설치 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 78

3-2-5. 자동식 소화기 설치 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□  79

Ⅰ. 토 목 부 문

항 목	구 분	현 행		개 정 (안)		비 고
1-9 재료의 할증율	보완	1-9 재료의 할증율 공사용재료의 할증율은 일반적으로 다음표의 값 이내로 한다. 다만, 거푸집 및 동바리공이나 가건축물 또는 품셈에 할증율이 포함 또는 표시되어 있는 것에 대하여는 본 할증율을 적용하지 아니한다. 가. ∼ 다. □생 략□ 라. 강재류		1-9 재료의 할증율 공사용재료의 할증율은 ...............(이하 현행과 동일)........................... 가. ∼ 다. □현행과 동일□ 라. 강재류
		종 류	할 증 율 (%)	종 류	할 증 율 (%)
		이 형 철 근 원 형 철 근 일 반 보 울 트 □ □ □	3 5 5 □ □ □	이 형 철 근 이형철근 (교량□지하철 및 이와 유사한 복잡한 구조물의 주철근) 원 형 철 근 □ □ □	3 6∼7% □현행과 동일□ □ □ □
				이형철근의 경우, 해당 공사 또는 구조물의 시공실적에 따라 조정하여 적용할 수 있다.

항 목	구 분	현 행			개 정 (안)			비 고
1-24. 토량환산계수 적용	보완	1-24 토량환산계수 적용 가. 토공에 있어 토질 시험하여 적용하는 것을 원칙으로 하나 소량의 토량인 경우에는 표준품셈의 토량환산계수표에 따를 수도 있다. 나. 토량의 변화 흐트러진 상태의 토량(□) L = □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 자연상태의 토량(□) 다져진 상태의 토량(□) C = □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 자연상태의 토량(□) 다. 토량의 변화율			1-24 토량환산계수 적용 가. □현행과 동일□ 나. □현행과 동일□ 다. 토량의 변화율
		종 별	L	C	종 별	L	C
		경 암 (硬 岩) 보통경암 (普通硬岩) 연 암 (軟 岩)	1.70-2.00 1.55-1.70 1.30-1.50	1.30-1.50 1.20-1.40 1.00-1.30	경 암(硬 岩) 보 통 암(普通岩) 연 암(軟 岩) 풍 화 암(風化岩)	□ □현행과 동일□ □ 1.30-1.35	□ □현행과 동일□ □ 1.00-1.15
		호 박 돌 (玉 石) □ □ □	1.10-1.15 □ □ □	0.95-1.05 □ □ □	호 박 돌 □ □ □	□현행과 동일□ □ □ □	□현행과 동일□ □ □ □

항 목	구 분	현 행										개 정 (안)	비 고
15-1 터널뚫기, 나. 기계뚫기	보완	나. 기계뚫기 (1) 뚫기단면 1□당 천공수 및 1발파 진행표준 (천공/□)										15-1 터널뚫기 (나. 기계뚫기) (1) □현행과 동일□
				암질	연암			보통암		경암
		공법 및 구분	발파 뚫기단면 (□)	진행(m) 크기	0.8	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5
		내공단면 폭5.0m이내	도갱	5.3□	2.1	2.4	3.3	3.5	3.8	4.1	4.5
												표 : □현행과 동일□
			도갱	9.7□	2.0	2.2	3.2	3.4	3.7	4.0	4.3
		내공단면 폭 10.0m이내	도갱	12.0□	1.8	2.0	3.0	3.2	3.4	3.7	4.0
			상반단면	35.4□	1.5	1.7	2.6	2.7	2.9	3.1	3.4
			상반단면	42.7□	1.5	1.7	2.6	2.7	2.9	3.1	3.4
			전단면	72.3□	-	-	-	2.0	2.3	2.7	3.0
		(2) 뚫기 1발파당 천공길이 및 천공속도 천공가산길이 표준 □□□□□(이하생략)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ (3) 뚫기 1발파당 착암기 소요대수 표준 □□□□□(이하생략)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ (4) 뚫기 1발파당 착암기 1대 비트갈기수 산정표준 □□□□□(이하생략)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
												(2) □현행과 동일□ (3) □현행과 동일□ (4) □현행과 동일□
		(5) 비트갈기 □□□□□(이하생략)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ (6) 뚫기 1발파당(1구멍 1m당) 폭약량 기준 □□□□□(이하생략)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□										(5) □현행과 동일□ (6) □현행과 동일□

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)	비 고
		(7) 심빼기 천공 1발파당 표준 □□□□□□(이하생략)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ (8) 뚫기 1발파당 싸이클시간 표준 □□□□□(이하생략)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ (9) 뚫기 1발파당 작업인원 편성기준 □□□□□(이하생략)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ (10) 터널노임 산정식 표준 □□□□□(이하생략)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ (11) 터널암석뚫기 여굴량 표준 □□□□□(중 략)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 8) 도갱뚫기 및 넓히기 공법의 넓히기품은 도갱뚫기품의 65%로 한다. 9) 상반단면 공법의 하반단면 넓히기 품은 상반단면 뚫기품의 65%로 한다. 10) 기타 특수한 공법일 때에는 별도 계상한다.	(7) □현행과 동일□ (8) □현행과 동일□ (9) □현행과 동일□ (10) □현행과 동일□ (11) □현행과 동일□ □□□□(중 략)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 8) □현행과 동일□ 9) □현행과 동일□ 10) 풍화암의 경우는 본품중 연암의 1발파 진행 0.8m(도갱)을 준용할 수 있다. 11) 기타 특수한 공법일 때에는 별도 계상한다.

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)	비 고
5-14 RCD공법	보완	5-14 R.C.D공법(Reverse Circulation Drill공법) 가. Stand pipe(케이싱)압입 및 굴착 □ □ □ (중 략) □ □ □ 나) 말뚝조성 작업시간(T2) T2= 1.5+t1+t2+t3 1.5: 준비시간 t1: 철근망 건입(0.07hr/mx건입깊이+철근망이음(1.0hr/ 개소)x철근망이음 개소수 t2: 트레미파이프 설치(0.03hr/mx설치깊이x설치개소수) t3: 콘크리트 타설(0.1hr/□x타설량) (해 설) 1. 철근망 가공조립은 별도 계상한다.	5-14 R.C.D공법(Reverse Circulation공법 Drill공법) 가. Stand pipe(케이싱)압입 및 굴착 □현행과 동일□ 나. R.C.D 굴착 □ □ (이하 현행과 동일) □ □ 나) 말뚝조성 작업시간(T2) T2= 1.5+t1+t2+t3 1.5: 준비시간 t1: 철근망 건입(........... (이하 현행과 동일) .........) t2: 트레미파이프 설치(...... (이하 현행과 동일) ......) t3: 콘크리트 타설(0.1hr/□x타설량) ※ 말뚝 1본당 콘크리트 타설량 Q=□/4×D□×L×1.14 Q : 말뚝 1본당 콘크리트 타설량(□/본) D : 말뚝직경(m) L : 말뚝길이(m) 1.14 : 콘크리트 타설량의 보정(손실+두부처리부분 포함) (해 설) 1. □현행과 동일□

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)	비 고
5-15 올케이싱 말뚝 공법(BENOTO)	보완	5-15 올케이싱 말뚝공법(BENOTO) 가. 장비 및 인원편성 □ □ □ (중 략) □ □ T2: 말뚝조성시간 T2= 2.0 + t1 + t2 + t3 + t4 + G2 2.0: 준비시간 t1: 슬라임제거(0.7hr+체적/25□/hr) t2: 철근망건입(0.07hr/mx건입깊이+1.0hr/개소x철근망 이음 개소수) t3: (0.03hr/mx설치깊이x설치수) t4: 콘크리트타설(0.1hr/□x타설량) G2: 케이싱해체시간(0.35hr/개소) 1. 굴착구경은 □1,000m/m, □1,500m/m를 기준한 것임. 2. 철근망 가공조립은 별도 계상한다. 3. 본품은 굴착깊이 20m를 기준한 것임.	5-15 올케이싱 말뚝공법(BENOTO) 가. 장비 및 인원편성 □현행과 동일□ 나. 굴착시간(T1) □ □ (이하 현행과 동일) □ □ T2 = 2.0 + t1 + t2 + t3 + t4 + G2 2.0: 준비시간 t1: 슬라임제거(0.7hr ................... (이하 현행과 동일) .....................) t2: 철근망건입(0.07hr/m ................. (이하 현행과 동일) .................) t3: (0.03hr/m ............................ (이하 현행과 동일) ..........................) t4: 콘크리트타설(0.1hr/□x타설량) G2: 케이싱해체시간(0.35hr/개소) ※ 말뚝 1본당 콘크리트 타설량 Q=□/4×D□×L×1.08 Q : 말뚝 1본당 콘크리트 타설량(□/본) D : 말뚝직경(m) L : 말뚝길이(m) 1.08 : 콘크리트 타설량의 보정(손실+두부처리부분 포함) (해 설) 1. - 3. □현행과 동일□

항 목	구 분	현 행							개 정 (안)							비 고
6-2 철근가공 6-2-1 철근가공 및 조립	보완	6-2 철근가공 6-2-1 철근가공 및 조립 (ton당)							6-2 철근가공 6-2-1 철근가공 및 조립 (ton당)							* 특기사항 건축품셈『철근가공 및 조립』품도 동시에 개정키로 함 즉, 건축의『보통, 복잡구조』를 토목의 보통, 복잡구조의 품과 동일하게 조정키로 함
		구조별	가 공		조 립		계		구조별	가 공		조 립		계
			철근공 (인)	인 부 (인)	철근공 (인)	인 부 (인)	철근공 (인)	인 부 (인)		철근공 (인)	인 부 (인)	철근공 (인)	인 부 (인)	철근공 (인)	인 부 (인)
		간 단 보 통 복 잡 매우복잡	1.0 1.5 2.0 2.2	0.6 0.9 1.2 1.4	1.9 2.5 3.0 3.3	1.0 1.3 1.6 1.8	2.9 4.0 5.0 5.5	1.6 2.2 2.8 3.2	간 단 보 통 복 잡 매우복잡	1.2 1.4 1.7 1.9	0.7 0.9 1.0 1.2	2.2 2.4 2.5 2.8	1.2 1.3 1.4 1.5	3.4 3.8 4.2 4.7	1.9 2.2 2.4 2.7
		1. 철골과 병용하는 가공 및 조립은 복잡한 가공 및 조립에 준한다. 2. PC강선인 경우에는 복잡한 가공 및 조립품의 40%까지 가산할 수 있다. 다만, 정착에 소요되는 가구의 손료는 노력품의 2%를 계상한다. (해 설) 1. 결속선은 0.9mm를 표준으로 하고, 간단한 구조에서는 5kg, 복잡한 구조에서는 8kg을 표준 사용량으로 한다. 2. 간단한 것이란 측구, 간단한 기초 및 중력식 옹벽 등을 말하며, 보통의 것이란 수문, 반중력식 옹벽 및 교대 등을 말하고, 복잡한 것이란 교량의 슬래브, 암거, 우물통, 부벽식 옹벽 등을 말하며, 매우 복잡한 것이란 구주식(기둥형)교대, 교각, 지하철, 터널 등을 말한다. 3. 산재되어 있는 소형구조물(콘크리트 10□미만)에서는 그 조립에 대한 노력품을 50%까지 가산할 수 있다. 4. 수직고 7m이상에서 크레인 등 장비사용시 기계경비는 별도 계상한다.							1. □현행과 동일□ 2. □현행과 동일□ 3. 철근가공에 사용되는 기계기구(철근가공기 등) 손료는 노력품의 2%를 계상한다. (해 설) 1. 결속선은 0.9mm를 표준으로 하고, 간단한 구조에서는 5kg, 보통 구조에서는 6.5kg, 복잡한 구조에서는 8kg을 표준 사용량으로 한다. 2. □현행과 동일□ 3. □현행과 동일□ 4. □현행과 동일□

항 목	구 분	현 행													개 정 (안)																비 고
6-5 교량공 나. 슈설치공	보완	6-5 교량공 나. 슈설치공 교량가설(PC빔, 박스거더 등)에 필요한 슈설치품 계상은 아래와 같다. ㅇ슈설치품													6-5 교량공 나. 교량받침 설치공 교량가설에 필요한 교량받침 설치품은 아래와 같다. ㅇ교량받침 설치품
		소요일수(일)		편 성 인 원						수 량					소요일수(일)	편 성 인 원							편 성 장 비
		0.2AN+2		특 수 인 부 보 통 인 부						5 1						직 종				수 량			장 비 명					수 량
															0.2AN+2	특별인부 용 접 공 보통인부				4.6 0.4 1.0			트럭크레인(25t) 발전기(35kw) 용접기(500Amp)					0.9 0.8 0.4
		여기서 N : 슈설치 개수(基) A : 1기당 슈의 중량에 의한 수정계수 수정계수(A)
		1기당슈의중량 (t)	0.15		0.20	0.25	0.30	0.40	0.50		0.60	0.80	1.00	1.50	여기서, N : 교량받침 설치개수(基)
		A	0.15		0.38	0.59	0.77	1.00	1.14		1.24	1.36	1.43	1.53	A : 1기당 교량받침의 중량에 의한 수정계수
		비 고	슈총중량 1기당 슈중량 = □□□□□□□□□□□□ 슈설치수												수정계수(A)
		1. 본 품의 재료는 금속(주물)이며 가설공구 손료는 별도 계상한다. 2. 슈중량에는 앙카볼트 중량이 포함된 것이다.													1기당 교량받침 중량(t)		0.15	0.20	0.25		0.30	0.40		0.50	0.60	0.80	1.00		1.50	1.5 초과
		3. 슈설치 재료(무수축모르터 등)는 별도 계상한다.													A		□현행과 동일□													2.00
															비 고		교량받침 총중량 1기당 교량받침 중량 = □□□□□□□□□□□□□□□□□ 교량받침 설치수
															1. 본 품은 포트(POT)받침 기준으로, 탄성받침은 본품의 30%를 가산한다. 2. 교량받침 중량에는 앙카볼트 중량이 포함된 것이다. 3. 교량받침 설치재료(무수축 모르터 등)는 별도 계상한다. 4. 현장내에서의 소운반은 별도 계상한다. 5. 본 품은 육상작업에 대한 품으로, 수상작업시에는 본 품의 50%를 가산하고, 또한 수상작업에 소요되는 장비는 별도 계상한다. 단, 가교를 설치하여 작업하는 경우에는 육상품에 준한다

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)			비 고
			6. 비계 및 발판, 난간 등은 별도 계상한다. 7. 본 품은 높이 20m 미만에 대한 것으로, 이를 초과할 경우에는 다음의 할증율을 가산한다.
			교각높이	20∼50m미만	50m이상
			할증율(%)	20	50

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)							비 고
10-30-1 유압파일햄머	신설	□없 음□	10-30-1 유압 파일 햄머 가. 작업시간 (1) 강관파일의 경우 Tc = □·□·Ta Tc : 파일 1본당 시공시간(min) □ : 토질계수 □ : 판두께계수 Ta: 파일규격에 따른 시공시간(min/본) (가) 토질계수(□)
			N치의 범위 계수		20미만			20이상
			□		1.0			1.19
			〔해 설〕N치는 타입층의 평균 N치로 한다. 평균N치=[eqn: {파일이 들어가는 통과길이 1m당 N치의 합계 } over {파일이 들어가는 전장(m) }] 단, N치 1이하의 경우는 1로 한다. (나) 판두께계수(□)
			항타길이(m)	판 두 께 (mm)
				8∼10		12	14		16
			16이하	1.00		1.00	1.00		1.00
			17∼32	1.00		1.14	1.29		1.48
			33∼48	1.00		1.18	1.37		1.63
			49∼64	1.00		1.22	1.45		1.73

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)						비 고
			(다) 파일규격에 따른 시공시간(Ta) (min/본)
			항타길이(m)	파 일 경 (mm)
				400∼500		500∼800		800∼1,200
			16이하	58		58		58
			17∼32	86		110		120
			33∼48	134		168		182
			49∼64	163		216		241
			(해 설) 1. 블록간 이동에 분해수송이 필요한 경우의 소요비용은 별도 계상한다. 2. 블록간 이동에 필요한 운반로의 조성등이 필요한 경우의 소요비용은 별도 계상한다. 3. 말뚝머리정리에 필요한 소요비용은 별도 계상한다. 4. 파일이음에 따른 용접시간은 포함되어 있다. (2) 콘크리트 파일의 경우(Pc, Rc, PHC) Tb= □·Ta Tb: 파일 1본당 시공시간(min) □ : 토질계수 Ta: 파일규격에 따른 시공시간(min/본) (가) 토질계수(□)
			N치의 범위 계수		20미만		20이상
			□		1.0		1.13
			(해 설) N치는 타입층의 평균 N치로 한다. 평균N치=[eqn: {파일이 들어가는 통과길이 1m당 N치의 합계} over {파일이 들어가는 전장}] 단, N치 1이하의 경우는 1로 한다.

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)			비 고
			(나) 파일규격에 따른 시공시간(Ta) (min/본)
			항타길이(m)	파 일 경 (mm)
				300∼600	600∼1,000
			15이하	48	58
			16∼22	82	101
			23∼29	96	115
			30∼36	130	158
			(해 설) 1. 블록간 이동에 분해수송이 필요한 경우의 소요비용은 별도 계상한다. 2. 블록간 이동에 필요한 운반로의 조성등이 필요한 경우의 소용비용은 별도 계상한다. 3. 말뚝머리정리에 필요한 소요비용은 별도 계상한다. 4. 파일이음에 따른 용접시간은 포함되어 있다.

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)									비 고
			나. 파일햄머의 선정 (1) 강관파일의 경우
			(해 설) 1. 파일의 항타길이가 15m이상으로 아래 조건의 경우에는 1등급 큰 규격을 사용한다. ① N치가 30이상으로 층두께 3m이상의 모래층, 모래자갈의 중간층을 관통할 경우 ② 층두께 3m이상의 점토(N치 15이상)등의 중간층을 관통할 경우 2. 파일의 항타길이(m)에는 보조파일의 길이(m)를 포함한다. (2) 콘크리트파일의 경우

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)							비 고
			(해 설) 1. 파일의 항타길이가 10m이상으로 아래 조건의 경우에는 1등급 큰 규격을 사용한다. ① N치가 30이상으로 층두께 3m이상의 모래층, 모래자갈의 중간층을 관통할 경우 ② 층두께 3m이상의 점토(N치 15이상)등의 중간층을 관통할 경우 2. 파일의 항타길이(m)에는 보조파일의 길이(m)를 포함한다. 다. 파일햄머와 크레인의 조합
			파일햄머규격	3t		5t	7t	10t	13t
			크레인규격	30톤		35톤	50톤	80톤	100톤
			(해 설) 1. 본 조합은 파일의 길이 및 현장작업조건등을 감안하여 조정할 수 있다. 2. 해상작업인 경우는 이에 준하지 않는다. 라. 배치인원
			비계공		보통인부			용접공
			2		2			1(2)
			(해 설) 1. 강관파일의 직경 800mm이상의 용접이음시에는 용접공을 2명으로 한다. 2. 파일이음시공이 아닌 경우에는 용접공은 제외한다. 마. 잡재료등 손료 직접노무비에 다음표의 비율을 곱한 것을 상한으로 한다.
					단말뚝			이음말뚝
			제잡비율		17			22

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)																			비 고
			(해 설) 1. 잡재료등 손료란 용접봉, 발판재, 용접기, 발전기손료, 비계재, Cushion재, 수직도 유지관리비 등을 말한다. 바. 장비조합
			장 비			규 격			수량(대)					작업시간					비 고
			유압파일햄머			3∼13톤			1					Tc
			크레인(무한궤도)			30∼100톤			1					Tc
			리더(LEADER)			24m			1					Tc
			지게차			5톤			1					0.3TC					파일소운반
			※기계경비 산정 등 ㅇ손료산정 (6630) 유압 파일 햄머
			분류번호	규격 (ton)	가격	내용 시간	연간표준 가동시간	상각 비율		정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10-7)
												상각비 계수			정비비 계수		관리비 계수			계
			6630-0003 -0005 -0007 -0010 -0013	3 5 7 10 13		7,000 7,000 7,000 7,000 7,000	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	0.9 0.9 0.9 0.9 0.9		0.7 0.7 0.7 0.7 0.7	0.14 0.14 0.14 0.14 0.14	1,286 1,286 1,286 1,286 1,286			1,000 1,000 1,000 1,000 1,000		860 860 860 860 860			3,146 3,146 3,146 3,146 3,146
			※파워백 포함 (2802) 지게차
			분류번호	규격 (ton)	가격	내용 시간	연간표준 가동시간	상각 비율		정비 비율	연간 관리 비율		시간당(10-7)
													상각비 계수			정비비 계수		관리비 계수			계
			2802-0050	5		9,000	1,500	0.9		0.7	0.14		1,000			778		583			2,361

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)																		비 고
			(2115) 리 더(LEADER) : 고정식
			분류번호	규격 (m)		가격	내용 시간		연간표준 가동시간		상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율		시간당(10-7)
															상각비 계수		정비비 계수	관리비 계수		계
			2115-0024	24			14,000		1,400		0.9	0.9	0.14		642		642	595		1,879
			ㅇ운전경비산정
			분류번호		기계명			규격		주연료 (□)		잡품		조종원 (인/일)		조수 (인/일)			건설기계조장 (인/일)
			6630-0003 -0005 -0007 -0010 -0013		유압파일햄머			3ton 5 7 10 13		16.9 21.2 26.4 34.9 46.5		20 20 20 20 20		- - - - -		- - - - -			- - - - -
			2802-0050		지 게 차			5ton		8.7		35		1		-			-
			ㅇ건설기계가격표
			기 종					분 류 번 호					가 격($)
			유압 파일 햄머					6630-0003 -0005 -0007 -0010 -0013					(75,000) (102,600) (113,400) (156,600) (189,000)
			지 게 차					2802-0050					(32,000)
			리더(LEADER)					2115-0024 -0031 -0036					(15,600) (20,150) (23,400)
			( )내는 국산기계 가격이며 원화(단위: 천원)로 표시한 것이다. ※ 본 기준 가격은 부가가치세가 제외된 것임.

항 목	구 분	현 행					개 정 (안)					비 고
12-23 보차도 경계 블럭 설치	보완	12-23 보차도 경계블럭 설치 (100m당)					12-23 보차도 경계블럭 설치 (100m당)
		구 분	규 격	단 위	수 량		구 분	규 격	단위	수 량
					콘크리트	합성수지유색				콘크리트	합성수지유색
		보 차 도 경계블럭	150x170x200x1,000 180x205x250x1,000 150x210x300x 600 150x210x300x1,000	개 〃 〃 〃	100 100 - 100	100 100 167 -	보 차 도 경계블럭	□현행과 동일□
		특별인부		인	6	3	특별인부
		보통인부		친	10	5	보통인부
		1. 기초 콘크리트와 이음몰탈은 현장여건(규격, 지반 등)에 따라 계상한다. 2. 본 품은 소운반품이 포함되어 있다. 3. 터파기, 되메우기, 잔토처리는 별도 계상한다. 4. 본 품은 제작품을 설치하는 품이다. 5. 합성수지 유색품은 건설교통부에서 신기술 지정고시한 P.C 경계블럭을 기준한 것으로 이와 유사한 공법에도 본 품을 준용할 수있다.					1. □현행과 동일□ 2. □현행과 동일□ 3. □현행과 동일□ 4. □현행과 동일□ 5. 아파트(신축) 현장 및 택지조성현장 등 작업조건이 매우 양호한 현장에 콘크리트 블럭을 설치할 경우에는 인력품을 20%까지 감하여적용할 수 있다. 6. 합성수지 유색품은 □□□□□□□□□□□□(이하생략)□□□□□□□□□□□□□

항 목	구 분	현 행				개 정 (안)				비 고
14-3 사석고르기	보완	14-3 사석고르기 가. 수상고르기 (10□당)				14-3 사석고르기 가. 수상고르기 1) 사석고르기 (10□당)
		구 분	단 위	직 종	고르기품	구 분	단 위	직 종	고 르 기 품
		기초고르기	인	석 공	1.13	기초고르기	□현행과 동일□
			〃	보통인부	0.53	피복석고르기
		피복석고르기	〃	석 공	1.0	속 고 르 기
			〃	보통인부	0.5	1. - 2. □현행과 동일□
		속 고 르 기	〃	석 공	0.89	2) 필터사석고르기 (10□당)
			〃	보통인부	0.44
		1. 장비손료 및 운전경비는 별도 계상한다.				구 분	단 위	직 종	고 르 기 품
		2. 10ton기중기(일일작업량 30□)를 기준한 것임.				필터사석고르기	인	석 공	0.11
						1. 장비손료 및 운전경비는 별도 계상한다.
		나. 수중고르기 1) A = a x E 여기서 A: 잠수부1조의 시간당 수중고르기 능력(□) a : 표준고르기면적(□/hr) E : 작업효율				나. 수중고르기 1) A = a x E - 이하 □현행과 동일□ -

항 목	구 분	현 행										개 정 (안)											비 고
		2) a의 값 (□/hr)										2) a의 값 (□/hr)
		기초고르기		피복석고르기			속고르기			비 고		기초고르기		피복석고르기		속고르기		필터사석고르기			비 고
		1.3		2.5			2.8			수심 15m기준		□현행과 동일□						5.9			□현행과 동일□
		3) E의 값										3) E의 값
		구분 수심(m)	천 후			조 류			명 암			구분 수심(m)	천 후				조 류			명 암
			조용할때		풍 랑	0-2.8 km/hr		2.8-5.5 km/hr	보 통		흐릴때		조용할때		풍 랑		0-2.8 km/hr		2.8-5.5 km/hr	보 통		흐릴때
		0-15 15-20 20-25 25-30	0.75 0.57 0.41 0.35		0.64 0.48 0.35 0.30	0.75 0.57 0.41 0.35		0.53 0.40 0.29 0.25	0.75 0.57 0.41 0.35		0.49 0.37 0.27 0.23	0-15 15-20 20-25 25-30	□현행과 동일□
		사석고르기에 소요되는 선박 및 부장중기 손료 및 운전경비는 별도 계상한다. (해 설) 1. 천후는 월간 20일 정도의 작업일수를 취할 수 있을 경우 1.00으로 한다. 2. 명암은 바다물의 투명도, 상부 구조물의 유무 등에 따라 판단한다. 3. 작업효율의 값은 시공조건(천후, 조류, 명암)중 최악의 경우 하나만 택한다.										사석고르기에 소요되는 □□□□□□□□□(이하 현행과 동일)□□□□□□□□□□□□□ (해 설) 1. - 3. □현행과 동일□

항 목	구 분	현 행												개 정 (안)					비 고
17-2 용접교제작	보완	17-2 용접교 제작 가. 표준제작 공수 1. 용접교(SWS400, SS400) (TON당)												17-2 용접교 제작 가. 표준제작공수 1. 용접교(SM400∼SM490, SS400) (TON당)
		공 종 구 분 형 식	본 금 뜨 긋 기 기 및	비 재 틈 료 잡 교 기 정 및	절단	구멍뚫기	정공	단조	삭성	조립	용접	가조립	계	공 종 형 식	부재제작 및 조립	용접	가조립	계
															철판공	용접공	철공
			현도사	철판공	절단공	리벳공	기계연마공	기계연마공	절단공	철공	용접공	철공
		단순판형 I 단순상형□ 연속판형 I 연속상형□ 겔 바 형 I 겔바상형□ 강상판판형 I 강상판상형□ 합성판형 I 합성상형□ 연속합성형 I 연속합성형□ 트 러 스 형 겔바트러스형 연속트러스형 랭가□로제 아치□라멘	0.4 0.6 0.5 0.7 0.9 1.0 0.9 1.0 0.7 0.8 0.8 0.9 1.2 1.3 1.2 1.3 1.3	0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3	0.4 0.5 0.4 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 1.0 1.0	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3	0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2	0.4 0.7 0.4 0.6 0.5 0.7 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6	1.0 1.2 1.0 1.2 1.1 1.3 1.3 1.4 0.9 1.2 1.0 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3	1.3 1.6 1.6 1.6 1.7 1.9 1.8 1.9 1.4 1.6 1.4 1.9 1.9 2.0 1.8 1.8 1.8	2.0 2.5 2.0 2.5 2.3 2.8 2.8 2.9 2.0 2.6 2.3 2.7 2.7 2.9 2.8 2.8 2.8	0.4 0.9 0.6 0.8 0.7 0.9 0.9 1.0 0.5 0.8 1.0 1.1 1.0 1.3 1.2 1.3 1.3	6.5 8.7 7.1 8.7 8.6 10.0 9.6 10.1 7.2 8.9 8.3 9.6 10.2 10.9 10.4 10.9 10.9	단순판형 I 단순상형□ 연속판형 I 연속상형□ 겔 바 형 I 겔바상형□ 강상판판형 I 강상판상형□ 합성판형 I 합성상형□ 연속합성형 I 연속합성형□ 트 러 스 형 겔바트러스형 연속트러스형 랭가□로제 아치□라멘	4.10 4.39 4.50 4.48 5.60 5.22 5.90 5.14 4.70 4.56 5.00 4.81 6.50 6.70 6.40 6.80 6.80	2.00 2.07 2.00 2.07 2.30 2.32 2.80 2.40 2.00 2.15 2.30 2.24 2.70 2.90 2.80 2.80 2.80	0.40 0.74 0.60 0.66 0.70 0.74 0.90 0.83 0.50 0.66 1.00 0.91 1.00 1.30 1.20 1.30 1.30	6.50 7.20 7.10 7.21 8.60 8.28 9.60 8.37 7.20 7.37 8.30 7.96 10.20 10.90 10.40 10.90 10.90

항 목	구 분	현 행												개 정 (안)					비 고
		2. 용접교(SWS 490∼SWS 520) (TON당)												2. 용접교(SM520) (TON당)
		공 종 구 분 형 식	본 금 뜨 긋 기 기 및	비 재 틈 료 잡 교 기 정 및	절단	구멍뚫기	정공	단조	삭성	조립	용접	가조립	계	공 종 형 식	부재제작 및 조립	용접	가조립	계
															철판공	용접공	철공
			현도사	철판공	절단공	리벳공	기계연마공	기계연마공	절단공	철공	용접공	철공
		단순판형 I 단순상형□ 연속판형 I 연속상형□ 겔 바 형 I 겔바상형□ 강상판판형 I 강상판상형□ 합성판형 I 합성상형□ 연속합성형 I 연속합성형□ 트 러 스 형 겔바트러스형 연속트러스형 랭가□로제 아치□라멘	0.5 0.8 0.5 0.8 1.0 1.0 1.0 1.1 0.7 0.8 0.9 1.0 1.3 1.3 1.2 1.3 1.3	0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4	0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.7 0.8 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4	0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2	0.4 0.6 0.5 0.6 0.5 0.7 0.7 0.7 0.5 0.5 0.5 0.5 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7	1.0 1.3 1.0 1.2 1.1 1.2 1.2 1.3 0.9 1.1 1.0 1.1 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3	1.3 1.6 1.5 1.6 1.8 2.0 1.9 1.9 1.4 1.6 1.6 1.8 1.8 2.0 1.8 1.8 1.8	2.0 2.7 2.0 2.6 2.5 2.8 2.6 2.8 2.0 2.6 2.3 2.7 2.7 3.0 2.8 2.9 2.9	0.4 0.7 0.6 0.8 0.6 0.8 0.9 0.9 0.5 0.9 1.0 1.1 1.0 1.3 1.1 1.3 1.3	6.7 9.0 7.3 9.0 9.1 10.1 9.9 10.4 7.4 9.1 8.8 9.8 10.5 11.2 10.7 11.2 11.2	단순판형 I 단순상형□ 연속판형 I 연속상형□ 겔 바 형 I 겔바상형□ 강상판판형 I 강상판상형□ 합성판형 I 합성상형□ 연속합성형 I 연속합성형□ 트 러 스 형 겔바트러스형 연속트러스형 랭가□로제 아치□라멘	4.30 4.64 4.70 4.64 6.00 5.39 6.40 5.56 4.90 4.64 5.50 4.98 6.80 6.90 6.80 7.00 7.00	2.00 2.24 2.00 2.15 2.50 2.32 2.60 2.32 2.00 2.15 2.30 2.24 2.70 3.00 2.80 2.90 2.90	0.40 0.58 0.60 0.66 0.60 0.66 0.90 0.74 0.50 0.74 1.00 0.91 1.00 1.30 1.10 1.30 1.30	6.70 7.46 7.30 7.45 9.10 8.37 9.90 8.62 7.40 7.53 8.80 8.13 10.50 11.20 10.70 11.20 11.20

항 목	구 분	현 행												개 정 (안)					비 고
		3. 용접교(SWS 570) (TON당)												3. 용접교(SM570) (TON당)
		공 종 구 분 형 식	본 금 뜨 긋 기 기 및	비 재 틈 료 잡 교 기 정 및	절단	구멍뚫기	정공	단조	삭성	조립	용접	가조립	계	공 종 형 식	부재제작 및 조립	용접	가조립	계
															철판공	용접공	철공
			현도사	철판공	절단공	리벳공	기계연마공	기계연마공	절단공	철공	용접공	철공
		단순판형 I 단순상형□ 연속판형 I 연속상형□ 겔 바 형 I 겔바상형□ 강상판판형 I 강상판상형□ 합성판형 I 합성상형□ 연속합성형 I 연속합성형□ 트 러 스 형 겔바트러스형 연속트러스형 랭가□로제 아치□라멘	0.6 0.9 0.6 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 0.9 1.1 1.1 1.4 1.3 1.4 1.3 1.5 1.5	0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4	0.6 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.7 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 0.9 1.0 1.0	0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2	0.5 0.7 0.6 0.7 0.6 0.9 0.9 0.9 0.7 0.6 0.7 0.6 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9	1.2 1.5 1.2 1.5 1.2 1.3 1.4 1.5 1.1 1.4 1.3 1.4 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5	1.5 1.9 1.7 1.9 2.1 2.0 2.1 2.2 1.6 1.9 1.8 2.1 2.2 2.4 2.3 2.4 2.4	2.3 3.0 2.3 3.0 2.9 3.1 3.2 3.4 2.3 2.9 2.7 3.1 3.4 3.6 3.4 3.6 3.6	0.5 1.1 0.7 1.0 0.9 1.0 1.1 1.2 0.7 1.1 1.2 1.4 1.3 1.6 1.5 1.6 1.6	8.0 10.8 8.8 10.8 10.6 11.3 11.9 12.5 8.9 10.9 10.6 11.8 12.6 13.5 12.8 13.5 13.5	단순판형 I 단순상형□ 연속판형 I 연속상형□ 겔 바 형 I 겔바상형□ 강상판판형 I 강상판상형□ 합성판형 I 합성상형□ 연속합성형 I 연속합성형□ 트 러 스 형 겔바트러스형 연속트러스형 랭가□로제 아치□라멘	5.20 5.56 5.80 5.64 6.80 5.97 7.60 6.55 5.90 5.72 6.70 6.05 7.90 8.30 7.90 8.30 8.30	2.30 2.49 2.30 2.49 2.90 2.57 3.20 2.82 2.30 2.40 2.70 2.57 3.40 3.60 3.40 3.60 3.60	0.50 0.91 0.70 0.83 0.90 0.83 1.10 0.99 0.70 0.91 1.20 1.16 1.30 1.60 1.50 1.60 1.60	8.00 8.96 8.80 8.96 10.60 9.37 11.90 10.36 8.90 9.03 10.60 9.78 12.60 13.50 12.80 13.50 13.50

항 목	구 분	현 행								개 정 (안)				비 고
		나. 재료비								나. 재료비
		품 명	단 위		수 량	비 고				품 명	단 위	수 량	비 고
		용 접 봉 산 소 LPG가스 잡품□기타	kg □ kg 식		15.0 10.0 1	비합성판형: 26kg, 합성판형, 비합성상형, 합성상형: 28kg, 트러스, 아치, 랭가□로제 기타: 26kg 기체산소 15□은 압축산소 2.5병임. 부재료비의 5%이내				용 접 봉 산 소 LPG가스 잡품□기타	□ 현행과 동일□
		1) 공장 제작에 따른 제경비는 직접노무비의 126%이며, 산재보험료, 기타경비, 간접노무비와 일반관리비, 이윤은 별도 계상한다. 2) 본 품은 고장력 볼트제작 및 박기품을 제외한 것이다. 3) 2종 이상의 다른 형식으로 조합된 경우의 표준제작공수는 중량비에 따라 환산한다. 4) 강교 본체의 각종 조건에 따라 다음 증감율을 적용하여 제작공 수를 보정한다. 제작공수 = 표준제작공수x(1+a+b+c+d) 5) 각종 조건에 따른 증감율 가) 동종형의 연속에 대한 증감(a)								1) 제작도(shop drawing) 작성 비용은 별도 계상하되, 상형□판형의 경우 0.4인/톤, 상형□판형 이외의 경우 0.56인/톤을 적용할 수 있으며, 이에 대해서도 각종조건에 따른 증감율을 적용한다. (직종은 중급기능사(건설 및 기타) 적용) 2) 공장제작에 따른 제경비는 직접노무비의 126%이며, 산재보험료□기타경비□간접노무비□일반관리비□이윤은 제경비에 포함되지 않았으므로 제작비용 산출시 이를 추가하여 계상한다. 3) 본품은 고장력 볼트 조임품이 제외된 것이다. 4) □현행 3)항과 동일□ 5) □현행 4)항과 동일□ 6) 사장교 및 현수교의 주탑제작은 제작정밀도에 따라 별도 계상한다. 7) □현행 5)항과 동일□ 가) □현행과 동일
		연 수		2			3 내지 4	5 내지 6	7이상
		증감율(%)		-3			-4	-5	-6
		(1) 상하행선이 분리된 경우는 2배로 본다. (2) 폭원 형고 및 구조가 동일한 치수로서 교장(長)이 약간 다른 경우 및 종단곡선이 약간 다른 경우에도 이에 해당한다.

항 목	구 분	현 행											개 정 (안)	비 고
		나) 총중량에 의한 증감(b) (T: 중량)											나) □현행과 동일□
		중량 형식	T≤40톤		40<T≤70톤		70<T≤100톤			100<T≤150톤		150<T
		관 형 상 형 트러스형	(+)15% - -		(+) 7% (+) 15% (+) 15%		0 (+) 7% (+) 7%			0 0 (+) 2%		0 0 0
		중 량						체 감 률
		500t∼1,000t 1,000t∼2,000t 2,000t이상						(-) 2% (-) 3% (-) 4%
		(주) 교량전체 중량을 기준으로 하며, 2종 이상의 다른 형식으로 된 경우에는 중량이 가장 큰 형식의 난을 적용한다. 다) 사각(斜角)에 대한 증감(C)											다) □현행과 동일□
		사 각 교 종		85°이상		85°미만∼ 75°이상			75°미만∼ 45°이상		45°미만
		상형이외의형식 상 형 형 식		0 0		(+) 3% (+) 3%			(+) 5% (+) 3%		(+) 10% (+) 3%
		(1) 교단부가 경사진 교량(평면적으로 경사진 교량)에 대해 적용한다. (2) 주형자체가 구부러진 곡선교는 사각에 의한 공수 할증을 하지 않는다.

항 목	구 분	현 행					개 정 (안)	비 고
		라) 곡률(曲率)에 대한 증감(d) (R: 곡률반경(m))					라) □현행과 동일□
		곡 률 교 종	500≤R	500>R≥250	250>R≥100	100>R
		상형이외의형식 상 형 형 식	0 0	(+) 9% (+) 19%	(+) 15% (+) 25%	(+) 20% (+) 29%
		(1) 주형자체만 구부린 경우에 적용한다. (2) 곡선의 반경이 변화될 때는 지간마다 곡선반경에 의한 공수를 할증한다. 6) 검사시험비(방사선투과시험 등)는 별도 계상한다.					8) 각종 검사시험비(방사선투과시험, 초음파탐상시험 등) 및 시방서에서 특별히 요구하는 재료시험비 등은 별도 계상한다.
							【해 설】 1. 강교의 수량산출기준은 다음과 같다. 가. 제작수량은 해당부재의 면적을 포함하는 최소면적의 직(정)사각형으로 산출한다. 단, 구멍이나 곡선부 등으로 공제되는 부분의 부재를 별도 가공없이 재사용할 수 있는 경우에는 예외로 한다. 나. 재료수량은 제작수량의 10%를 제작수량에 가산하여 산출한다.

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)					비 고
19-25 PE관 전기 융착식 새들분기관 접합	신설	□ 없 음 □	19-25 PE관 전기융착식 새들분기관 접합 (개소당)
			관 경	배 관 공 (인)	보통인부 (인)	발 전 기 (시간)	융 착 기 (시간)
			75mm	0.08	0.16	0.13	0.12
			100mm	0.09	0.18	0.14	0.12
			150mm	0.10	0.20	0.15	0.12
			200mm	0.12	0.25	0.16	0.12
			250mm	0.14	0.29	0.16	0.12
			300mm	0.16	0.33	0.17	0.12
			1. 본품은 이중벽 폴리에틸렌관 본체에 새들(saddle) 분기관을 전기융착식 방법으로 접합시키는 품이다. 2. 본품의 관경은 본관의 관경이 아니라 분기관의 관경을 말한다. 3. 본품에는 소운반 및 본관 천공작업이 포함되어 있다. 4. 발전기는 25kw, 융착기는 20-75mm를 기준한 것이다. 5. 공구손료는 노력품의 2%를 계상한다.

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)	비 고
21-3 기준점측량 21-4 1등 기본수준측량 및 21-5 2등기본수준측량 21-8 지형현황측량	보완 〃 〃	21-3 기준점측량 21-3-1 1급 기준점측량 4. 본 품은 □□□□□□□□□□□□□□□ 변장 700m를 □□□□ (생략) □□□ 21-4 1등 기본수준측량 및 21-5 2등기본수준 측량 <계산 예> 고급기술자 90x160x/100x1.0=144 21-8 지형현황측량 초급기능사(인력)	21-3 기준점측량 21-3-1 1급 기준점측량 4. 본 품은 □□□□□□□□□□□□□□□ 변장 1,500m를 □□□□ (생략) □□□ 21-4 1등 기본수준측량 및 21-5 2등기본수준 측량 <계산 예> 고급기술자 90x160/100x1.0=144 21-8 지형현황측량 초급기능사(측량)	숫자오기 계산식 부호오기 기술자명칭 오기
		【계산예】	【계산예】
		1) 구릉지 지역으로 축척 1:1,2500 2) 면적 150만□ 3) 기준점은 2급(4점), 3급(11점), 점간거리 80m(150점) 4) 수준측량은 21-7의 2급 수준측량	1) 구릉지 지역으로 축척 1:1,2500 2) 면적 150만□ 3) 기준점은 2급(4점), 3급(11점), 점간거리 80m(150점) 4) 수준측량은 21-7의 2급 수준측량
		1. 작업량비 산출 1) 기준점측량 2급: (생 략) 3급: (생 략) 4급: 150/150x1.00x1.00= 0.89 2) 수준측량 150/10x1.10x0.12x0.90= 1.78 3) 지형측량(생 략) 4) 제도(생 략)	1. 작업량비 산출 1) 기준점측량 2급: (현행과 같음) 3급: (현행과 같음) 4급: 150/150x1.00x1.00x0.81= 0.81 2) 수준측량 19.20km/15kmx1.10x0.12x0.90= 0.15 3) 지형측량(현행과 같음) 4) 제도(현행과 같음)	숫자오기 계산방법 오기

항 목	구 분	현 행													개 정 (안)													비 고
		2. 인원산출													2. 인원산출
		작업 내용		작업량비	고 급 기술자		중 급 기술자		초 급 기술자		초급기능사(측량)		인 부		작업 내용		작업량비	고 급 기술자		중 급 기술자		초 급 기술자		초급기능사(측량)		인 부
					인원	결과	인원	결과	인원	결과	인원	결과	인원	결과				인원	결과	인원	결과	인원	결과	인원	결과	인원	결과
		기준점측량	2급	0.43	19	8.17	25	10.75	26	11.18	28	12.04	8	3.44	기준점측량	2급	0.43	19	8.17	25	10.75	26	11.18	28	12.04	8	3.44
			3급	0.49	21	10.29	26	12.74	27	13.23	30	14.70	4	1.96		3급	0.49	22	10.78	27	13.23	28	13.72	32	15.68	4	1.96	숫자정정
			4급	0.89	31.5	28.03	35	31.15	37	32.93	40	35.60	6	5.34		4급	0.81	31.5	25.51	35	28.25	37	29.97	40	32.40	6	4.86	숫자정정
		수 준 측 량		1.78	4.5	8.01	13.5	24.03	10	17.80	10	17.80	10	17.80	수 준 측 량		0.15	4.0	0.60	11.5	1.72	8	1.20	8	1.20	8	1.20	숫자정정
		평 판 측 량		9.11	0.75	6.83	11.25	102.49	11.25	102.49	9	81.99	9	81.99	평 판 측 량		9.11	0.75	6.83	11.25	102.49	11.25	102.49	9	81.99	9	81.99
		제 도		9.11	0.50	4.57	3.75	34.16	3.5	31.88					제 도		9.11	0.50	4.57	3.75	34.16	3.5	31.88
		합 계				65.88		215.32		209.51		162.13		110.53	합 계				56.46		190.7		190.44		143.31		93.45	숫자정정
		3. 전체금액 = 65.88x(고급기술자단가)+215.32x(중급기술자단가)+209.51 (초급기술자단가)+162.13x(초급기능사(측량)단가)+110.53													3. 전체금액 = 56.46x(고급기술자단가)+190.70x(중급기술자단가)+190.44(초급기술자단가)+143.31x(초급기능사(측량)단가)+93.45													숫자정정

항 목	구 분	현 행			개 정 (안)				비 고
21-17 수심측량 및 수중지층탐사	보완	21-17 수심측량 및 수중지층탐사 아. 수심측량 2) 외업 1일에 대한 측심작업 가) 축척 1/10,000 (일당)			21-17 수심측량 및 수중지층탐사 아. 수심측량 2) 측심작업 가) 축척 1/10,000 (일당)				불필요한 조문정리
		종 별	인 원 수	비 고	종 별	인 원 수		비 고
						외 업	내 업
		특급기술자 고급기술자 중급기술자 초급기술자 검 조 부	1 1 2 4 1	외업 1일에 대하여 내업(기록독취, 조석갱정, 원도작성)1일이 소요됨.	특급기술자 고급기술자 중급기술자 초급기술자 (삭 제)	1 - 1 2 -	- 1 1 2 -	<삭 제>	내업과 외업인원을 분리하고 공통조문을 해설란에 추가 검조부 소요인원은 해설란에 추가
		나) 축적 1/5,000 (일당)			나) 축적 1/5,000 (일당)
		종 별	인 원 수	비 고	종 별	인 원 수		비 고
						외 업	내 업
		특급기술자 고급기술자 중급기술자 초급기술자 검 조 부	1 1.5 2.5 5 1	외업 1일에 대하여 내업 1.5일이 소요됨.	특급기술자 고급기술자 중급기술자 초급기술자 (삭 제)	1 - 1 2 -	- 1.5 1.5 3 -	<삭 제>
		다) 축척 1/2,500 (일당)			다) 축척 1/2,500 (일당)
		종 별	인 원 수	비 고	종 별	인 원 수		비 고
						외 업	내 업
		특급기술자 고급기술자 중급기술자 초급기술자 검 조 부	1 2 3 6 1	외업 1일에 대하여 내업2일이 소요됨.	특급기술자 고급기술자 중급기술자 초급기술자 (삭 제)	1 - 1 2 -	- 2 2 4 -	<삭 제>

항 목	구 분	현 행			개 정 (안)				비 고
		라) 축적 1/1,000 (일당)			라) 축적 1/1,000 (일당)
		종 별	인 원 수	비 고	종 별	인 원 수		비 고
						외 업	내 업
		특급기술자 고급기술자 중급기술자 초급기술자 검 조 부	1 3 4 8 1	외업 1일에 대하여 내업 3일이 소요됨.	특급기술자 고급기술자 중급기술자 초급기술자 (삭 제)	1 - 1 2 -	- 3 3 6 -	<삭 제>
		[해 설] 1. 수심측량 및 수중지층탐사의 □□□□□□□□□□□□□□ (생략) □□□□□□□□□ 연안지역을 기준한 것이다. 4. 수준측량을 시행할 필요가 있을 때에는 수준측량 품을 가산한다.			[해 설] 1. 수심측량 및 수중지층탐사의 □□□□□□□□□□□□□□ (생략) □□□□□□□□□ 연안지역을 기준한 것이며, 측심작업의 내업은 기록독취, 조석갱정, 원도작성을 하는 것이다. 4. 수준측량을 시행할 필요가 있을 때에는 수준측량 품을 가산하고, 조위관측을 실시할 때에는 검조부 1명을 적용한다.				본문의 공통조문을 해설란에 포함 본문의 공통사항인 검조부를 해설란에 포함.

항 목	구 분	현 행							개 정 (안)							비 고
21-18 항공사진촬영	보완	21-18 항공사진촬영 다. 운항속도							21-18 항공사진촬영 다. 운항속도							추 가
		기지이동운항속도	촬영축척운항속도					비고	기지이동운항속도	촬영축척운항속도					비고
			1:5,000이상	1:5,000 미만 1:10,000이상	1:10,000미만 1:15,000이상	1:15,000미만 1:25,000이상	1:25,000미만			1:5,000이상	1:5,000 미만 1:10,000 이상	1:10,000 미만 1:15,000 이상	1:15,000 미만 1:25,000 이상	1:25,000미만
		240km/hr	140km/hr	140km/hr	180km/hr	200km/hr	220km/hr		240km/hr	140km/hr	140km/hr	180km/hr	200km/hr	220km/hr
										200km/hr				220km/hr	FMC사용
		마. 항공사진촬영 기준계산식 1. 운항체류일수 계산식 (운항체류일수) = (30일) x (촬영일수) (해당월의 평균쾌청일수) 2. 촬영일수 계산식 촬영일수 = (기지이동시간)+(촬영운항시간)+(운항장애시간) (5시간) 바. 항공사진촬영계획 2. 항공사진촬영의 □□□□□□□□□□ (생략) □□□□□□□□ (다) 투명양화필름 1부. [설계 예] 1. 설계제원 (다) 설계 예 (1) 작업계획 □ 정 리 고급기술자 12 중급기술자 12							마. 항공사진촬영 기준계산식 1. 운항체류일수 계산식 (운항소요일수) = (30일) x (순촬영소요일수)+(기지이동) (해당월의 평균쾌청일수) 2. 순촬영소요일수 계산식 순촬영소요일수 = (촬영운항시간)+(천후장애시간)+(보완촬영시간) (5시간) 바. 항공사진촬영계획 2. 항공사진촬영의 □□□□□□□□□□ (생략) □□□□□□□□□□□□□□ (다) 양화필름 1부. [설계 예] 1. 설계제원 (다) 설계 예 (1) 작업계획 □ 정 리 고급기술자 12 중급기술자 12							보 완 용어수정

항 목	구 분	현 행										개 정 (안)										비 고
21-23 사진기준점측량 21-24 수치지도작성	보완 〃	(2) 총촬영비 □ 촬영비 □ 항공필름 시간 □ 정비비 권 □ 체류비 □ 비행정 사용료 □ 사진비 □ 밀착사진 1,091 납품용 514매+검사용 577매(각1부) □ 인화현상액 214 21-23 사진기준점측량 5. 본 품은 □□□□□□□□□□ (가) 투명양화판 (나) 점이사된 밀착사진 및 확대사진 21-24 수치지도작성 마. 도면제작편집 (1) 1:1 편집 (단위: □)										(2) 총촬영비 □ 촬영비 □ 항공필름 권 □ 정비비 시간 □ 체류비 □ 비행장 사용료 □ 사진비 □ 밀착사진 1,091 납품용 514매+검사용 577매(각1부) □ 인화현상액 214 21-23 사진기준점측량 5. 본 품은 □□□□□□□□□□ (가) 양화필름 (나) 점이사된 밀착사진 21-24 수치지도작성 마. 도면제작편집 (1) 1:1 편집 (단위: □)										단위 오기 단위 오기 용어정정 용어정정
		축척	1:500		1:1,000		1:5,000	1:25,000		비고		축척	1:500		1:1,000		1:5,000	1:25,000		비고		기술력향상으로
		1시간작업량	0.0056		0.0191		0.1015	0.886				1시간작업량	0.0056		0.0191		0.0998	0.886				계수보완
		(2) 축소편집 (단위: 도엽당)										(2) 축소편집 (단위: 도엽당)
		축척		고급기술자		정보처리기사1급			초급기능사 (제도제작)		비고	축척		고급기술자		정보처리기사1급			중급기능사 (제도제작)		비고	기술력향상으로 계수 및 기술자격직종
		1:10,000 1:25,000 1:50,000		0.92 2.70 1.03		0.92 2.70 1.03			9.25 27.07 10.37			1:10,000 1:25,000 1:50,000		0.92 2.24 1.03		0.92 2.24 1.03			9.25 22.45 10.37			보완

항 목	구 분	현 행												개 정 (안)											비 고
		(나) 설계 예 ① 인건비												(나) 설계 예 ① 인건비											계수조정
		구분	고급기술자			정보처리 기사1급			초급기능사 (지도제작)		비 고			구 분	고급기술자			정보처리 기사1급			중급기능사 (지도제작)	비 고
		1. 작업관리 2. 편 집	2.65			2.65			26.50		27.07인/도엽x(0.1x1.21+0.2x1.13+0.3x1.0+0.2x1.03+0.1x0.83+0.1x0.43)			1. 작업관리 2. 편 집	2.19			2.19			21.98	22.45인/도엽x(0.1x1.21+0.2x1.13+0.3x1.0+0.2x1.03+0.1x0.83+0.1x0.43)
		② 기계비												② 기계비											계수조정
		구 분			감가상각비			유지보수비				비 고		구 분			감가상각비			유지보수비				비 고
		컴 퓨 터			26.50			26.50				S/W포함		컴 퓨 터			21.98			21.98				S/W포함
21-27 토지이용현황도제작	보완	21-27 토지이용현황도제작 1) 지리조사 (1:25,000도엽당)												21-27 토지이용현황도제작 1) 지리조사 (1:25,000도엽당)
		작업구분		중급기술자			초급기술자			중급기능사 (지도제작)			초급기능사 (지도제작)	작업구분		고급기술자			초급기술자				중급기능사 (지도제작)		작업공정단축으로인한 계수 및 직종
		현지조사		13			12			7			5	현지조사		10.22			9.17				9.17		조정

항 목	구 분	현 행			개 정 (안)			비 고
부록 1.		부록1. 건설기계가격표			부록1. 건설기계가격표
건설기계가격표	보완	기 종	분 류 번 호	가 격($)	기 종	분 류 번 호	가 격($)
		불 도 우 저(무한궤도)	0101-0007 0010 0012 0019 0032	43,855 63,062 74,391 (81,000) (144,000)	불 도 우 저(무한궤도)	0101-0007 0010 0012 0019 0032	43,855 63,062 74,391 (108,424) (144,000)
		굴삭기 (유압식백호우)	0201-0012 0020 0040 0070 0100 0200	(14,500) (18,000) (39,800) (60,600) (74,250) (175,000)	굴삭기(유압식백호우)	0201-0012 0020 0040 0070 0100 0200	(27,567) (34,222) (50,922) (77,535) (95,000) (245,000)
		굴삭기 (유압식타이어형)	0211-0014	(17,500)	굴삭기(유압식타이어형)	0211-0014	(34,500)
		습지굴삭기(유압식 백호우)	0221-0040 0070	(48,050) (62,930)	습지굴삭기(유압식 백호우)	0221-0040 0070	(61,462) (80,481)
		대 형 브 레 이 카 〃 〃	0230-0002 0004 0007	(3,500) (6,500) 14,635	대 형 브 레 이 카 〃 〃	0230-0002 0004 0007	(4,133) (6,333) (12,500)
		로 우 더 (타이어)	0302-0025 0057 0095 0134 0172 0229 0287 0350 0500	(15,000) (23,600) (35,900) (49,860) (64,000) (81,300) (96,300) (112,000) (173,000)	로 우 더 (타이어)	0302-0025 0057 0095 0134 0172 0229 0287 0350 0500	(16,115) (24,483) (37,243) (63,153) (81,063) (89,150) (111,500) (124,000) (243,750)
		모우터그레이더	0502-0036	83,102	모우터그레이더(일반용) □ (사리도)	0502-0036 0503-0036	(112,000) (112,000)
		덤프트럭	0602-0025 0045 0060 0080 0105 0150 0200 0320	(9,867) (12,498) (13,656) (18,208) (25,725) (42,084) (76,000) 125,970	덤프트럭	0602-0025 0045 0060 0080 0105 0150 0200 0320	(13,120) (15,317) (16,737) (22,317) (31,531) (51,583) (76,000) 125,970

항 목	구 분	현 행			개 정 (안)			비 고
		기 종	분 류 번 호	가 격 ($)	기 종	분 류 번 호	가 격 ($)
		크 레 인 (무한궤도)	2101-0010 0015 0020 0025 0030 0035 0040 0050 0070 0080 0100 0150	49,800 82,070 104,740 121,156 157,110 178,710 200,310 238,596 276,607 319,586 399,480 590,220	크 레 인 (무한궤도)	2101-0010 0015 0020 0025 0030 0035 0040 0050 0070 0080 0100 0150	49,800 82,070 104,740 121,156 157,110 (220,000) 200,310 (300,000) 276,607 (420,000) 399,480 590,220
		크 레 인 (트럭)	2104-0010 0015 0020 0025 0030 0035 0040 0045 0050 0060 0070 0080 0100	50,823 76,236 101,647 126,239 150,528 171,784 186,307 203,898 226,247 270,424 281,129 337,482 440,790	크 레 인 (트럭)	2104-0010 0015 0020 0025 0030 0035 0040 0045 0050 0060 0070 0080 0100	(84,000) (124,000) (159,000) (180,000) (220,000) (236,000) (260,000) (284,000) (320,000) (390,000) (450,000) (560,000) (680,000)
		아스팔트믹싱플랜트	3108-0040 0060 0080 0100 0120	(100,000) (125,000) (161,000) (195,000) (239,000)	아스팔트믹싱플랜트	3108-0040 0060 0080 0100 0120	(140,000) (184,460) (242,718) (262,135) (339,800)

항 목	구 분	현 행			개 정 (안)			비 고
		기 종	분 류 번 호	가 격 ($)	기 종	분 류 번 호	가 격 ($)
		콘크리트배치플랜트	4108-0040 0060 0090 0120	(85,000) (110,000) (157,000) (220,000)	콘크리트배치플랜트	4108-0040 0060 0090 0120	(142,000) (174,000) (227,000) (290,000)
		콘크리트믹서트럭	4304-0060 0061	(45,035) (42,000)	콘크리트믹서트럭	4304-0060 0061	(51,145) (47,698)
		콘크리트펌프차	4504-0080	(170,575)	콘크리트펌프차	4504-0080	(247,500)
		공기압축기(이동식)	5205-0035 0071 0103 0170 0210 0255	7,624 13,496 23,842 30,344 (27,043) 58,896	공기압축기(이동식)	5205-0035 0071 0103 0170 0210 0255	(10,500) (19,000) (24,000) (28,000) (39,000) 58,896
		자 동 세 륜 기	7202-1000	(20,000)	자 동 세 륜 기	7202-1000	(23,000)
		발 전 기	7505-0025 0050 0100 0125 0150 0200 0250 0350 0450 0500 0700	8,300 10,758 15,738 18,381 24,438 30,888 44,464 67,546 71,280 96,058 130,173	발 전 기	7505-0025 0050 0100 0125 0150 0200 0250 0350 0450 0500 0700	(11,800) (16,360) (19,764) (24,600) (25,250) (33,116) (42,566) (51,994) (76,673) (84,096) (130,485)

항 목	구 분	현 행			현 행			비 고
		기 종	분 류 번 호	가 격 ($)	기 종	분 류 번 호	가 격 ($)
		엔 진 (디이젤)	7812-0005 0007 0009 0015 0018 0020 0035 0070 0100 0150 0200	312 486 606 1,095 1,664 1,847 2,603 3,367 3,466 6,192 7,682	엔 진 (디이젤)	7812-0005 0007 0009 0015 0018 0020 0035 0070 0100 0150 0200	(243) (286) (362) (947) (1,922) (2,573) (3,000) (3,852) (4,582) (5,800) (11,000)
		( )내는 국산기계 가격이며 원화(단위: 천원)로 표시한 것이다. ※ 본 기준 가격은 부가가치세가 제외된 것임.			( )내는 국산기계 가격이며 원화(단위: 천원)로 표시한 것이다. ※ 본 기준 가격은 부가가치세가 제외된 것임.

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)											비 고
부록4. 참고품 1-7 하수관 비굴착 전체보수 공법	신설	□없 음□	1-7 하수관 비굴착 전체보수 공법 가. 연결관 절단공 (개소당)
			구 분		명 칭		규 격		단 위		수 량		비 고
			800mm미만		초급기술자 작업반장 특별인부 보통인부 천공기차		2.5ton		인 〃 〃 〃 시간		0.25 0.25 0.75 0.5 1.5
			800mm이상		작업반장 특별인부 보통인부				인 〃 〃		0.12 0.25 0.25
			ㅇ 잡재료비는 노무비의 7.5%를 계상한다. ㅇ 천공기차는 천공기, Cutter, CCTV가 탑재된 차량임. 나. 반전가대 설치 및 해체공 (회당)
			명 칭			규 격		단 위		수 량		비 고
			자재	강관파이프 작업발판 디딤판(P.S.P) JOCKEY BASE 클램프		□48.6mm □48.6mm 300x2,000mm 406x250x4.1mm □48.6mm		본조매개개		2.063 0.412 0.687 0.550 4.126
			인력	작업반장 특별인부 보통인부				인인인		0.487 1.982 2.541
			ㅇ 자재의 수량은 12개월 사용기준으로, 손율이 감안된 것이다. ㅇ 본 품은 수압반전공법에만 적용한다.

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)									비 고
		□없 음□	다. 반전세척공 (m당)
			구 분	명 칭		규 격		단 위	수 량		비 고
			800mm미만	용 수 초급기술자 작업반장 특별인부 보통인부 진공흡입준설차 천공기차		25ton 2.5ton		ton 인 〃 〃 〃 시간 시간	1.14 0.021 0.021 0.064 0.021 0.114 0.114		반전작업전 세척작업
			800mm이상	용 수 작업반장 특별인부 보통인부 물 탱 크 진공흡입준설치		16,000□ 25ton		ton 인 〃 〃 시간 시간	1.14 0.028 0.114 0.057 0.17 0.17		〃
			ㅇ천공기차는 천공기, Cutter, CCTV가 탑재된 차량임. 라. 반전준비공 (m당)
			명 칭		단 위		수 량			비 고
			초급기술자 작업반장 특별인부 보통인부		인 〃 〃 〃		0.016 0.016 0.063 0.047

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)											비 고
		□없 음□	마. 반전공 (m당)
			관경	히팅호스 (m)	중급기술자 (인)	초급기술자 (인)	작업반장 (인)	특별인부 (인)	보통인부 (인)	천공기차 (2.5ton) (시간)	보일러차 (104kcal) (시간)	물탱크 (16,000□) (시간)	크레인차 (2.5ton) (시간)
			200mm	0.2	0.010	0.010	0.010	0.040	0.050	0.04	0.04	0.04	0.04
			250mm	0.2	0.011	0.011	0.011	0.040	0.050	0.04	0.04	0.04	0.04
			300mm	0.2	0.011	0.011	0.011	0.040	0.050	0.04	0.04	0.04	0.04
			350mm	0.2	0.011	0.011	0.011	0.044	0.055	0.05	0.05	0.05	0.05
			400mm	0.2	0.012	0.012	0.012	0.048	0.060	0.05	0.05	0.05	0.05
			450mm	0.2	0.013	0.013	0.013	0.052	0.065	0.06	0.06	0.06	0.06
			500mm	0.2	0.014	0.014	0.014	0.056	0.070	0.08	0.08	0.08	0.08
			600mm	0.2	0.015	0.015	0.015	0.060	0.075	0.08	0.08	0.08	0.08
			700mm	0.2	0.016	0.016	0.016	0.064	0.080	0.11	0.11	0.11	0.11
			800mm	0.2	0.017	0.017	0.017	0.068	0.085	0.13	0.13	0.13	0.13
			900mm	0.2	0.018	0.018	0.018	0.072	0.090	0.14	0.14	0.14	0.14
			1000mm	0.2	0.020	0.020	0.020	0.080	0.100	0.15	0.15	0.15	0.15
			1100mm	0.2	0.022	0.022	0.022	0.088	0.110	0.16	0.16	0.16	0.16
			1200mm	0.2	0.023	0.023	0.023	0.092	0.115	0.18	0.18	0.18	0.18
			1350mm	0.2	0.026	0.026	0.026	0.104	0.13	0.20	0.20	0.20	0.20
			1500mm	0.2	0.083	0.083	0.083	0.332	0.415	0.21	0.21	0.21	0.21
			ㅇ 본 품은 수압반전 및 공기압반전 공법에만 적용하고, 원치견인삽입공법의 경우는 별도 계상한다. ㅇ 잡재료비는 노무비의 7.5%를 계상한다. ㅇ 히팅호스는 손율을 감안한 것이다. ㅇ 천공기차는 천공기, Cutter, CCTV가 탑재된 차량임.

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)							비 고
		□없 음□	바. 경화공 (m당)
			관 경	중급기술자 (인)	작업반장 (인)	특별인부 (인)	보통인부 (인)	보일러차 (104kcal) (시간)	물탱크 (16,000□) (시간)
			200mm	0.022	0.022	0.088	0.088	0.14	0.14
			250mm	0.022	0.022	0.088	0.088	0.14	0.14
			300mm	0.022	0.022	0.088	0.088	0.14	0.14
			350mm	0.023	0.023	0.092	0.092	0.15	0.15
			400mm	0.023	0.023	0.092	0.092	0.15	0.15
			450mm	0.025	0.025	0.100	0.100	0.17	0.17
			500mm	0.029	0.029	0.116	0.116	0.19	0.19
			600mm	0.032	0.032	0.128	0.128	0.20	0.20
			700mm	0.039	0.039	0.156	0.156	0.26	0.26
			800mm	0.041	0.041	0.164	0.164	0.54	0.54
			900mm	0.044	0.044	0.176	0.176	0.57	0.57
			1000mm	0.050	0.050	0.200	0.200	0.65	0.65
			1100mm	0.052	0.052	0.028	0.208	0.70	0.70
			1200mm	0.058	0.058	0.232	0.232	1.12	1.12
			1350mm	0.063	0.063	0.252	0.252	1.37	1.37
			1500mm	0.090	0.090	0.360	0.360	2.11	2.11
			ㅇ 잡재료비는 노무비의 7.5%를 계상한다.

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)					비 고
		□없 음□	사. 라이닝관 절단공 (개소당)
			관 경	작업반장 (인)	특별인부 (인)	보통인부 (인)	공기압축기 (3.5□/min) (시간)
			200mm	0.090	0.180	0.360	0.45
			250mm	0.100	0.200	0.400	0.55
			300mm	0.109	0.218	0.436	0.62
			350mm	0.115	0.230	0.460	0.67
			400mm	0.124	0.246	0.496	0.74
			450mm	0.134	0.268	0.536	0.82
			500mm	0.148	0.296	0.592	0.93
			600mm	0.163	0.326	0.652	1.06
			700mm	0.175	0.350	0.700	1.16
			800mm	0.187	0.374	0.748	1.25
			900mm	0.201	0.402	0.804	1.36
			1000mm	0.212	0.424	0.848	1.45
			1100mm	0.222	0.444	0.888	1.53
			1200mm	0.232	0.464	0.928	1.62
			1350mm	0.247	0.494	0.988	1.73
			1500mm	0.262	0.524	1.048	1.85
			ㅇ 잡재료비는 노무비의 7.5%를 계상한다.

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)						비 고
		□없 음□	아. 양생공 (m당)
			구 분	명 칭	규 격	단 위	수 량	비 고
			800mm이하	중급기술자 작업반장 특별인부 보통인부 보일러차 물탱크	104kcal 16,000□	인 〃 〃 〃 시간 〃	0.01 0.01 0.029 0.029 0.07 0.07
			800mm초과	중급기술자 작업반장 특별인부 보통인부 보일러차 물 탱 크	104kcal 16,000□	인 〃 〃 〃 시간 〃	0.012 0.012 0.044 0.044 0.09 0.09

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)										비 고
		□없 음□	자. 연결관 천공공 (개소당)
			구 분	명 칭			규 격	단 위		수 량		비 고
			800mm미만 (기계)	초급기술자 작업반장 특별인부 보통인부 천공기차			2.5ton	인 〃 〃 〃 시간		0.2 0.2 0.6 0.4 1.2
			800mm이상 (인력)	작업반장 특별인부 보통인부 공기압축기			3.5□/min	인 〃 〃 시간		0.1 0.3 0.2 0.3
			ㅇ 잡재료비는 노무비의 7.5%를 계상한다. ㅇ 천공기차는 천공기, Cutter, CCTV가 탑재된 차량임. 차. 관입구 마무리공 (개소당)
			구 분		명 칭	규 격		단 위	수 량		비 고
			450mm이하		마감재 작업반장 특별인부 보통인부	초속경시멘트		kg 인 〃 〃	15.19 0.275 0.55 0.55
			500-600mm		마감재 작업반장 특별인부 보통인부	초속경시멘트		kg 인 〃 〃	20.26 0.325 0.65 0.65
			700-800mm		마감재 작업반장 특별인부 보통인부	초속경시멘트		kg 인 〃 〃	25.63 0.362 0.72 0.72
			900mm이상		마감재 작업반장 특별인부 보통인부	초속경시멘트		kg 인 〃 〃	31 0.4 0.8 0.8
			ㅇ 잡재료비는 노무비의 7.5%를 계상한다.

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)																		비 고
		□없 음□	(해 설) 1. 본 품은 기존의 노후□손상된 하수관을 전체 보수하는 공법으로써, 열경화성 수지로 처리된 튜브로 맨홀과 맨홀사이의 하수관내부 전체를 라이닝하여 보수하는 공법에 대한 품이다. 2. 관내 CCTV조사, 준설□세척, 지장물제거, 물돌리기는 별도 계상한다. 3. 튜브(라이닝관)의 재료할증은 별도 계상한다. ※ 기계경비 산정 등 ㅇ 손료산정
			장비명	규격		가격	내용 시간		연간표준가동시간	상각 비율		정비 비율	연간 관리 비율		시간당(10-7)
															상각비계수		정비비 계수	관리비 계수		계
			천공기차	2.5톤			6,000		1,200	0.9		0.6	0.14		1,500		1,000	746		3,246
			진공흡입 준설차	25톤			6,000		1,200	0.9		1.0	0.14		1,500		1,667	746		3,913
			물탱크	16,000□			10,000		1,000	0.9		0.8	0.14		900		800	833		2,533
			보일러차	104kcal			7,000		1,000	0.9		0.9	0.14		1,286		1,286	860		3,432
			크레인차	2.5톤			6,000		2,000	0.9		0.96	0.14		1,500		1,600	490		3,590
			ㅇ운전경비 산정
			장 비 명		규 격			주연료			잡품(%)			조종원		조 수			조 장
			천 공 기 차					11.2			44			1		-			-
			진공흡입준설차		25톤			27.62			73			1		-			-
			물 탱 크		16,000□			14.2			33			1		-			-
			보 일 러 차		9.5톤			85.22			44			1		-			-
			크 레 인 차		2.5톤			3.8			44			1		-			-

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)			비 고
			ㅇ건설기계 가격표
			기 종	분 류 번 호	가 격 ($)
			천 공 기 차 진공흡입준설차 물 탱 크 보 일 러 차 크 레 인 차	- - - - -	308,800 193,700 (49,900) (150,700) (23,290)
			( )내는 국산기계 가격이며, 원화(단위- 천원)로 표시한 것이다. ※ 본 기준가격은 부가가치세가 제외된 것임.

Ⅱ. 건 축 부 문

항 목	구 분	현 행							개 정 (안)	비 고
제2장 가설공사 2-4. 나. 조립식가설 울타리	보완	나. 조립식 가설 울타리 (m당)							2-4. 가설울타리 나. 조립식 가설울타리(□99년 보완)
		구 분	규 격		단 위		수 량	비 고	표 : 현행과 동일
		칼라철판	800x2,000x0.45mm		매		1.33
		기 둥	각파이프 60x60mm		m		1.76
		띠 장	C-60x30x10x2.2mm		m		3
		콘크리트	기초		□		0.038
		건축목공			인		0.1
		인 부			인		0.05
		1. 출입구 문을 설치할 경우는 재료 및 품을 별도 계상한다. 2. 철재면에 문양이나 도색 등이 필요할 경우에는 재료 및 품을 별도 계상한다. 3. 잡자재는 기구손료를 포함하여 품의 5%를 별도 가산한다. 4. 손 율							1. - 4. □현행과 동일□ 5. 본품은 설치품으로 해체는 설치품의 40%를 별도 가산한다.
		재료 사용시간		손 율 (%)
				칼 라 철 판		기둥 및 띠장
		3 개월 6 〃 12 〃 24 〃 36 〃 48 〃		16 25 38 53 70 100		6 10 19 37 55 73

항 목	구 분	현 행		개 정 (안)	비 고
		(해 설) 1. 가설표준은 다음과 같다.		(해 설) 1. - 2. □현행과 동일□
		구 분	가 설 표 준
		높 이	2.0m
		기 둥	각파이프(60mmx60mm)를 사용하고 기둥간격은 1.8m, 지중매립은 25cm로 한다.
		버팀기둥	각파이프(60mmx60mm)를 사용하고 간격은 3.6m로 한다.
		널 재	800x2,000mm의 칼라철판을 사용하고 겹침폭은 5cm로 한다.
		띠 장	C형강(60x30x10x2.2mm)을 사용하고 간격은 85cn로 한다.
		2. 기둥 및 띠장의 재료를 원형파이프 등으로 가설하고자 할 때에는 설계에 따라 계상할 수 있다.

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)				비 고
2-15 쓰레기슈트 설치	신설	□없 음□	2-15 쓰레기슈트 설치 (□99년 신설) (m당)
			구 분	규 격	단 위	수 량
			폴리에틸렌관	Y관 □450mm	m	1.20
			난간용브라켓		개	0.77
			철 선	#8	Kg	0.19
			비 계 공		인	0.04
			보 통 인 부		인	0.04
			1. 본품은 가설 및 철거품이 포함되어 있다. 2. 재료의 할증 및 소운반 품이 포함되어 있다. 3. 난간용 브라켓에 대한 손율은 □2-7. 나. (5) 공기에 대한 손율□에 따 른다. 4. 설치시 사용장비는 타워크레인을 기준한 것으로 기계경비는 별도 계상한다.

항 목	구 분	현 행					개 정 (안)						비 고
제5장 기초 5-14 지하연속벽공	보완	5-14 지하연속벽공(□98년 보완) 가. 장비조립, 해체 (회당)					5-14 지하연속벽공(□99년 보완) 가. 장비조립, 해체 (회당)
		구분	명 칭	단 위	수 량	비 고	구 분	명 칭	단위	수 량		비 고
		편성인원	건설기계운전기사	인	1					크램쉘버킷식	유압회전식
			건 설 기 계 조 수	〃	1		편성인원	건설기계운전기사	인		1
			기 계 설 치 공	〃	2			건설기계조수	〃	현	1
			비 계 공	〃	1			기 계 설 치 공	〃	행	2
			보 통 인 부	〃	3			비 계 공	〃	과	2
		소요일수	조 립	일	3			용 접 공	〃	동	1
			해 체	〃	2			특 별 인 부	〃	일	2
								보 통 인 부	〃		2
							소요일수	조 립	일	〃	10
								해 체	〃		6

항 목	구 분	현 행											개 정 (안)								비 고
		나. 작업편성 인원 및 장비 (판넬당)											나. 작업편성 인원 및 장비 (판넬당)
		구분	명 칭		규 격	단위	수 량					비 고	구분	명 칭	규격	단위	T1		T2	비 고
							T1			T2							크램쉘버킷식	유압회전식
		편성인원	작 업 반 장 건설기계운전기사 건 설 기 계 조 수 기 계 운 전 사 용 접 공 계 장 공 특 별 인 부 보 통 인 부			인 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	0.5 1 1 2 1 - 2 2			0.5 1 1 2 - 1 - 3			편성인원	작 업 반 장 건설기계운전기사 건 설 기 계 조 수 기 계 운 전 사 용 접 공 계 장 공 특 별 인 부 보 통 인 부		인 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	현행과동일	0.5 1 1 1 2 1 3 2	현행과동일

항 목	구 분	현 행							개 정 (안)								비 고
									(판넬당)
		구분	명칭	규격	단위	수량		비고	구분	명 칭	규 격	단위	T1		T2	비고
						T1	T2						크램쉘버켓식	유압회전식
		편성장비	무한궤도크레인	50-80톤	대	1	1		편성장비	무한궤도크레인 〃 크람쉘버켓 유압회전식커터 안 정 액 믹 서 전 기 용 접 기 펌 프 〃 〃 발 전 기 〃 강 재 탱 크 이 수 분 리 기 〃 공 기 압 축 기 샌 드 펌 프 유 압 책 인토록킹파이프 트레미파이프 벤토나이트사일로	50∼80TON 120TON B=400∼1,000mm B=800∼1,200mm 1.5kw 200A □100m/m50HP □150m/m30HP □150m/m75HP 150kw 500kw 25□ 76HP 100HP 10.3□/min 100m/m 100TON 600∼1000m/m 200m/m 35□	대 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 기 대 〃 〃 〃 기 M M 대	현행과동일	- 1 - 1 1 2 - 3 2 - 1 15 - 1 1 - - - - 1	현행과동일	크람쉘버켓조합 유압회전식조합 안정액 생산 안정액 공급 ＆ ＆ 안정액 저장 안정액침전방지 벤토나이트저장
			크람쉘바켓	B=400m/m∼1,000m/m	〃	1	-	지하연속벽용
			안 정 액 믹 서 전 기 용 접 기 펌 프 발 전 기 강 재 탱 크 이 수 분 리 기 공 기 압 축 기 샌 드 펌 프 유 압 책 인토록킹파이프 트레미파이프	1.5kw 200A □100m/m50HP 150kw 25□ 76HP 10.3□/min 100m/m 100톤 600∼1,000m/m 200m/m	〃 〃 〃 〃 기 대 〃 〃 기 M M	1 2 2 1 6 - - - - - -	- - - - - 1 1 1 1 - -	현장여건에 따라 적용

항 목	구 분	현 행				개 정 (안)										비 고
		1) 작업소요시간 굴착작업시간(T1) T1 = 4.0+¤Ai(1+a)□Bi 4.0 = 기계이동, 설치, 검사검축, 정리 등의 고정시간(h) Ai = 각 지층별 굴착면적(□) Bi = 각 지층별 굴착시간(h/□) a = 지층별 여굴보정치 ㅇ각 지층별 굴착시간(Bi) (h/□)				1) 작업소요시간 굴착작업시간 산정식 : 현행과 동일 ㅇ각 지층별 굴착시간(Bi) (h/□)
		지 층 별	N치	굴착시간	비 고	지 층 별		N치	굴 착 시 간
		토 사 모 래 모래□자갈층 풍 화 암 연 암	N<10 10≤N<30 30≤N<50 50≤N	0.21 0.33 0.59 1.56 3.33					크램쉘버켓식		유 압 회 전 식
											T=800mm		T=1,000mm		T=1,200mm
						토 사 모 래 모래□자갈층 풍 화 암 연 암 경 암		N<10 10≤N<30 30≤N<50 50≤N	현행과동일		0.07 0.08 0.13 0.17 0.25 1.00		0.08 0.10 0.14 0.19 0.29 1.15		0.09 0.11 0.16 0.22 0.33 1.30
		ㅇ지층별 여굴 보정치(a)
		지 층 별	토 사	모래□자갈층	풍 화 암
		변 화 율	0.3	0.2	0.1
						ㅇ지층별 여굴 보정치(a)
						지 층 별				토 사		모래□자갈층		풍화암
						변화율	크렘쉘버켓식			현행과 동일
							유압회전식			0.12		0.15		0.07

항 목	구 분	현 행					개 정 (안)												비 고
<손료산정>
(6601) 유압회전식	신설	□없 음□					(6601) 유압회전식 굴착기(지하연속벽용)
굴착기(지하연속벽용)							분류 번호	규격 (mm)	가격	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10-7)
															상각비 계수	정비비계수	관리비계수	계
							6601 -0800	800 -1,200		5,400	900	0.9	0.55	0.14	1,666	1,018	972	3,656
		<참 고>					(해 설) 1. 규격은 벽두께를 말한다. 2. 무한궤도 크레인과 조합하여 사용하며, 크레인의 손료와 운전경비는 별도 산정한다.
		(2118) 크람쉘(연속벽 굴착용)
		분류번호	명 칭	규 격	내용시간	시간당(10-7)
		2118-0004	크 람 쉘 (연속벽굴착용)	400mm ∼1,000mm	6,000	1,667

항 목	구 분	현 행												개 정 (안)												비 고
<손료산정>
(6601) 유압식무한	신설	□없 음□												(6602) 유압식 무한궤도 크레인(지하연속벽용)
궤도 크레인														분류 번호	규격 (ton)	가격	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10-7)
(지하연속벽용)																						상각비 계수	정비비계수	관리비계수	계
														6602 -0120	120		14,000	1,400	0.9	0.9	0.14	642	642	595	1,879
		<참 고>												(해 설) 1. 굴착기 제어 시스템이 부착되어 있는 것임.
		(2101) 크레인(무한궤도)
		분류 번호	규격 (ton)	가격	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10-7)
										상각비 계수	정비비계수	관리비계수	계
		2101-0010 0015 0020 0025 0030 0035 0040 0050 0070 0080 0100 0150	10(0.29) 15(0.38) 15(0.57) 25(0.76) 30(1.15) 35(1.34) 40(1.53) 50(1.91) 70(2.29) 80(2.68) 100 150		11,200 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000	1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400	0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9	0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9	0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14	804 703 703 703 703 703 642 642 642 642 642 642	714 625 625 625 625 625 642 642 642 642 642 642	538 530 530 530 530 530 595 595 595 595 595 595	2,056 1,858 1,858 1,858 1,858 1,858 1,879 1,879 1,879 1,879 1,879 1,879
		(해 설) 1. 규격은 표준품을 사용하였을 때 최대인양 하중을 말하며 ( )내는 바켙량을 □로 표시한 것이다. 2. 위의 표는 기중기 작업상태 때를 기준으로 한 것이다.

항 목	구 분	현 행								개 정 (안)								비 고
<운전경비산정> 6602-0120	신설	□없 음□ <참 고>								ㅇ운전경비산정
유압식 무한궤도 크레인(지하연속벽용)		분류번호	기계명	규격	주연료 (□)	잡품	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장 (인/일)	분류번호	기 계 명	규 격	주연료 (□)	잡품	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계조장 (인/일)
		2101-0010 0015 0020 0025 0030 0035 0040 0050 0070 0080 0100 0150	크레인(무한궤도)	10ton(0.29□) 15 20 25 30 35 40ton(0.29□) 50 70 80 100 150	7.1 8.9 10.6 11.8 13.0 13.8 14.2 14.8 21.2 23.6 29.5 30.1	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2	6602 -0120	유압식 무한궤도 크레인 (지하연속벽용)	120ton	65	주연료비의 20%	1	1	0.2

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)			비 고
<건설기계가격표> 6601-0800	신설	□없 음□	ㅇ건설기계가격표
유압회전식굴착기			기 종	분류번호	가 격 ($)
(지하연속벽용)			유압회전식굴착기(지하연속벽용)	6601-0800	1,620,887
6602-0120	신설	□없 음□	유압식 무한궤도 크레인 (지하연속벽용)	6602-0120	1,185,119
유압식무한궤도
크레인
(지하연속벽용)

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)							비 고
5-26 매입말뚝공법 (S.I.P)	신설	□없 음□	5-26 매입말뚝공법(S.I.P) : (□99년 신설) 가. 적용범위 ㅇ본 작업은 스크류 오거에 의한 강관 및 기성콘크리트 말뚝의 시공에 적용한다.
			말 뚝 종 류		말뚝직경(mm)			비 고
			강 관 말 뚝		400∼600			스크류 오거 사용
			기성콘크리트 말뚝		300∼600			〃
			나. 장비조립, 해체 (회당)
			구 분	명 칭		단 위	수 량		비 고
			편성인원	건설기계운전기사 건 설 기 계 조 수 기 계 설 치 공 비 계 공 용 접 공		인 〃 〃 〃 〃	1 1 1 2 1
			소요일수	조 립 해 체		일 〃	3 2

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)									비 고
			다. 작업편성 인원
			직 종		단 위		수 량			비 고
			작 업 반 장 비 계 공 기 계 설 치 공 보 통 인 부 용 접 공		인 〃 〃 〃 〃		1 2 1 2 1
			- 용접공은 이음말뚝의 경우이며, 강관말뚝 직경 800mm이상의 이음말뚝시공시 용접공을 2명으로 한다. 라. 편성장비
			명 칭	규 격		단 위		수량	작업시간		비 고
			무 한 궤 도 크 레 인 오 거 유 압 해 머 리 더(회전형) 발 전 기 〃 〃 공 기 압 축 기 믹 서 플 랜 트 사 일 로 지 게 차 백 호 우 서 비 스 크 레 인	50∼80톤 80∼200HP 5톤 31∼36m 75kw 75∼150kw 350kw 10.3 m□/min 1m□ 30∼50톤 5톤 0.2m□ 50톤		대 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 ＆ 〃 ″ ″ ″		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Tc TE TB Tc Tc Tc Tc Tc Tc Tc 0.2Tc 0.4Tc 0.3Tc		용접용 믹서플랜트 구동용 오거 구동용 몰탈주입 몰탈생산 시멘트 저장용 파일운반 배토처리 파일건입용

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)					비 고
			1) 기종의 선정 ㅇ말뚝의 직경, 천공길이 및 크레인과의 조합에 따른 오거의 선정은 다음을 표준으로 한다.
			말뚝직경(mm)	천공깊이(m)	크레인(톤)	오거(HP)	비 고
			□350∼400	20미만 20이상	50 60	80∼120 120∼150
			□400∼600	20미만 20이상	60 70	150 150
			□600 이상		80이상	200
			마. 작업능력 산정 TC = TE + (TB+TG) + TW + TS (min/본) TC = 말뚝 1본당 시공시간 ( 〃 ) TE = 말뚝 1본당 오거굴착시간 ( 〃 ) TB = 말뚝 1본당 타격시간 ( 〃 ) TG = 말뚝 1본당 그라우트 주입시간 ( 〃 ) TW = 말뚝 1본당 이음 용접시간 ( 〃 ) TS = 말뚝 1본당 준비시간 ( 〃 ) ㅇ말뚝 1본당 굴착시간 (TE) TE = ¤(a1□□1) (min/본) a1 = N치별 1m당 굴착시간 (min/본) □1 = 각 N치의 굴착장 (min/본)

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)														비 고
			- N치별 1m당 굴착시간(a1) (min/m)
			말뚝직경(mm) N치				300∼450					500∼600
			20미만				0.3					0.5
			20이상∼40미만				0.65					0.8
			40이상∼50미만				1.0					-
			50이상				2.0					-
			ㅇ말뚝 1본당 타격시간(TB) : 1min ㅇ말뚝 1본당 그라우트 주입시간(TG) (min/본)
			말뚝직경(m) 말뚝길이(m)		400∼600					700∼800				900∼1000
			10미만		2.0					4.0
			10∼20		4.0					6.0
			20∼30		6.0					8.0
			ㅇ말뚝 1본당 용접시간(TW) - 반자동 아크용접기에 의한 용접기 이음 1개소당 용접시간 (min/본)
			말뚝직경(mm)	300		350		400	450		500		600		700	800
			시 간	14		17		19	20		21		24		27	29
			※ 용접시간은 2회 용접시 기준임. ㅇ말뚝 1본당 준비시간(TS) - TS(min/본) : 10+5nW (말뚝의 이음수)

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)	비 고
		(2115) 리 더(LEADER)	바. 잡재료 등 손료 직접노무비에 다음표의 비율을 곱한 것을 상한으로 한다.
구 분	단말뚝	이음말뚝
비 율	17	22
- 잡재료 등 손료는 용접봉,오거스크류,스크류로드,오거헤드,발판재등 의 비용 이다. ㅇ 기계손료
<손료산정>		(6410) 오거
(6410) 오 거		분류 번호	규격 (HP)	가격	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10-7)
		상각비 계수	정비비계수	관리비계수	계
		6410-0080 0100 0120 0150 0200	80 100 120 150 200		5,400 5,400 5,400 5,400 5,400	900 900 900 900 900	0.9 0.9 0.9 0.9 0.9	0.7 0.7 0.7 0.7 0.7	0.14 0.14 0.14 0.14 0.14	1,667 1,667 1,667 1,667 1,667	1,296 1,296 1,296 1,296 1,296	972 972 972 972 972	3,935 3,935 3,935 3,935 3,935
(2115)		(2115) 리 더(LEADER) → (2115) 리 더(LEADER : 고정형) (2116) 리 더(LEADER : 회전형)
리더(고정형)
		분류 번호	규격 (m)	가격	내용시간	연간 표준 가동 시간	상각비율	정비비율	연간관리비율	시간당((10-7)
분류 번호	규격 (m)	가격	내용시간	연간 표준 가동 시간	상각비율	정비비율	연간관리비율	시간당((10-7)
		상각비 계수	정비비계수	관리비계수	계
(2116) 리더(회전형)		2115-0031 -0036	31 36		14,000 14,000	1,400 1,400		0.9 0.9	0.14 0.14	642 642	642 642	595 595	1,879 1,879
상각비 계수	정비비계수	관리비계수	계
2114-0031 -0036	31 36		14,000 14,000	1,400 1,400	0.9 0.9	0.9 0.9	0.14 0.14	642 642	642 642	595 595	1,879 1,879
※ 분류번호 조정 (2116) → (2117), (2117) → (2118), (2118) → (2119)

항 목	구 분	현 행							개 정 (안)	비 고
제8장 벽돌공사 8-3 벽돌소운반 가. 인력	보완	8-3 벽돌소운반 (1,000매당)							8-3 벽돌 소운반
		층수별 구분		1층	2층	3층	4층	5층	표: 현행과 동일
		인부(인)	표준형	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2
			기존형	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4
		(해 설) 1. 본 품은 층고 3.6m를 기준으로 한 것이다. 2. 층별 계산이 곤란한 때는 별도 계상할 수 있다.							(해 설) 1. ∼ 2. : 현행과 동일 3. 리프트를 사용할 경우 인부 0.34인을 적용한다.

항 목	구 분	현 행										개 정 (안)	비 고
제19장 칠공사 19-3 조합유성페인트 칠	보완	19-3 조합 유성페인트칠 (□당)										19-3 조합 유성페인트칠
		바탕별		구분		칠 수 량			도장공 (인)
			재료명	단위		1회	2회	3회	1회	2회	3회
		목재면	조합페인트 신 너 퍼 티 연 마 지		□ □ kg 매	0.094 0.004 - -	0.176 0.008 0.03 0.07	0.248 0.011 0.03 0.14	0.02	0.041	0.061	표: 현행과 동일
		철재면	조합페인트 신 너 퍼 티 연 마 지		□ □ kg 매	0.081 0.004 0.08 0.05	0.166 0.008 0.08 0.10	0.246 0.012 0.08 0.15	0.023	0.046	0.065
		아 연 도금면	조합페인트 신 너		□ □	0.088 0.004	0.179 0.008	- -	0.013	0.03
		콘회반죽	조합페인트 신 너 퍼 티 연 마 지		□ □ kg 매	0.099 0.004 0.06 0.25	0.199 0.008 0.06 0.50	0.282 0.012 0.06 0.50	0.027	0.055	0.079
		1. 본 표에는 재료의 할증율 및 소운반품이 포함되어 있다. 2. 바탕만들기를 위한 재료 및 품은 □19-2 바탕만들기□에 준하여 별도계상한다. 3. 기구손료는 품의 2%를 가산한다.										1. ∼ 6. : 현행과 동일 (해 설) 1. ∼ 3. : 현행과 동일 4. 본표의 품은 붓으로 칠 할때를 기준한 것이다.

항 목	구 분	현 행							개 정 (안)	비 고
		4. 천정칠을 할 때에는 재료 및 품을 20% 가산한다. 5. 비계사용시 높이에 따라 할증율에 의한 품을 가산할 수 있으며, 19층 이상은 매 3층 증감마다 4%씩 가산할 수 있다.
		지하층 및 1∼3층	4∼6층	7∼9층		10∼12층	13∼15층	16∼18층
		0	5%	8%		12%	16%	20%
		6. 소모재료비는 필요에 따라 다음을 표준으로 하여 별도 계상한다. (□당)
		넝 마 (kg)			개 소 린 (□)
		0.01			0.05
		(해 설) 1. 본 표에서 2회 및 3회의 재료량 및 품은 각횟수의 재료량 및 품을 합산한 누계수치이다. 2. 연마지 치수는 KSL6003의 22.8cmx28cm를 기준한 것이다. 3. 외벽에서 층의 구분을 할 수 없을 때에는 층고를 3.6m로 기준하여 층수를 환산하고 내벽 높이에서도 3.6m를 기준하여 환산적용한다. 4. 본 표의 품은 붓으로 칠할때의 경우이며, 뿜칠을 할 때에는 분무기 1회 뿜기에 도장공 0.003인/□를 기준으로 한다.

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)					비 고
19-6 수성페인트(합 성수지 에멀젼 페인트) 다. 뿜칠	신설	□없 음□	다. 뿜칠 (□99년 신설) (□당)
			구 분	규 격	단 위	수 량
						1회	2회
			에 멀 젼 페 인 트 연 마 지 도 장 공 엔 진 식 도 장 기	4.7 L/min	□ 매 인 시간	0.127 - 0.003 0.025	0.256 0.125 0.006 0.050
			1. 본 표에는 재료의 할증율 및 소운반품이 포함되어 있다. 2. 바탕만들기를 위한 재료 및 품은 □19-2 바탕만들기□에 준하여 별도 계상한다. 3. 착색제는 필요에 따라 별도 가산한다. 4. 천정칠을 할 때에는 재료 및 품을 20% 가산한다. 5. 소모재료는 필요에 따라 □19-3 조합페인트칠□에 준하여 별도 가산한다 6. 비계사용시 높이별 품 할증은 □19-3, 5항 및 동해설 3항□에 준하여 별도 가산한다. 7. 보양에 필요한 재료량 및 품은 별도 계상한다. (해 설) 1. 본 표에서 2회의 재료량 및 품은 1회의 재료량과 품을 합산한 누계 수치이다. 2. 외벽에서 층의 구분을 할 수 없을 때에는 층고를 3.6m로 기준하여 층수를 환산하고 내벽 높이에서도 3.6m를 기준하여 환산 적용한다. 3. 뿜칠은 표면에서 30cm 위치에서 뿜칠나비의 1/3정도 겹쳐 분사할떄를 기준한 것이다.

항 목	구 분	현 행												개 정 (안)																			비 고
<손료산정>														ㅇ 기계손료
(7820)엔진식도장기														(7820) 엔진식 도장기
														분류 번호	규격 (L/min)		가격		내용 시간	연간 표준 가동 시간		상각 비율	정비 비율		연간 관리 비율	시간당(10-7)
																										상각비 계수		정비비계수		관리비계수		계
														7820-0047	4.7				12,000	1,200		0.9	0.9		0.14	750		750		694		2,194
<운전경비산정>														ㅇ 운전경비 산정
7820-0047
엔진식 도장기
														분류번호		기계명		규 격			주연료 (L)			잡 품			조종원 (인/일)		조 수 (인/일)		건설기계 조장 (인/일)
														7820 -0047		엔진식 도장기		4.7L/min			휘발유 0.72			20%			-		-		-

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)						비 고
제20장 수장공사 20-9 외벽단열공법	신설	□없 음□	20-9 외벽단열공법(□99년 신설) (□당)
			구 분	규 격		단위		수량
			단 열 판 접 착 제 마 감 재 표 준 보 강 메 쉬 시 멘 트 내 장 공 미 장 공 보 통 인 부	EPS보드, 600x1200x50mm 미 장 용 유리섬유, 폭1m		□ kg kg □ kg 인 인 인		1.10 3.84 4.09 1.44 3.84 0.04 0.17 0.09
			1. 본 표는 외벽에 단열판을 설치하여 마감할때를 기준한 것이다. 2. 재료의 할증 및 바탕정리, 소운반 품이 포함되어 있다. 3. 공구손료는 품의 3%를 가산한다. 4. 하부보강작업에 필요한 재료량 및 품은 다음표에 따라 별도 가산한다.
			구 분	규 격	단위		수량
			접 착 제 시 멘 트 고 강 도 메 쉬 미 장 공 보 통 인 부	폭 1m	kg kg □ 인 인		1.60 1.60 1.21 0.15 0.07
			(해 설) 1. 시멘트와 접착제의 배합비는 1:1를 기준한 것이다. 2. 본 품은 콘크리트 및 조적, 블록 바탕면에 설치할때를 기준한 것이다. 3. 본품은 4층 이하의 건축물 외벽공사를 기준한 것이다.

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)	비 고
제21장 기타잡공사 21-1 해체철거공사 다. 헐기 및 부수기	보완	다. 헐기 및 부수기 (1) 인 력	다. 헐기 및 부수기 (1) 인 력
(1) 인 력		표 : 생 략	표: 현행과 동일
		1 ∼ 4. 생 략 (해설) 본품은 인력품이며 화약을 사용할 경우에는 암파쇄품에 준한다.	1 ∼ 4. 현행과 동일

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)																	비 고
21-3. RC구조물 발파해체공법	신설	□없 음□	21-3. RC구조물 발파해체공법 (□99년 신설) 가. 내장재 철거작업 ㅇ □21-1. 나.건축물 구조체별 철거□에 준하여 계상한다. 나. 사전취약화 작업 ㅇ 천공 및 발파작업 이전에 사전취약화 작업을 위해 지상에서 건물하층부 내외부벽체를 장비로 철거할때에는 □22-19. 대형브레이커□에 준하여 계 상한다. ㅇ 지상3층 이상에서 내외부 벽체를 인력으로 철거(부분 또는 전면)할떄에 는 □21-1. 다. (1) 인력□에 준하여 계상한다. ㅇ 구조물 붕괴시 폭풍압에 의해 버럭의 비산 및 분진방지를 위해 필요한 버럭 소운반 및 처리품은 별도 계상한다. 다. 천공 및 발파 (천공길이 m당)
			구분 구조물종류		폭약 (kg)		뇌관 (개)		비트 (개)		화약공 (인)		보통 인부 (인)		착암공 (인)		착암기 (시간)		공기 압축기 (시간)
			RC라멘조		0.280		2.0		0.0025		0.253		0.053		0.148		0.6134		0.3067
			대단면RC부재		0.4572		1.3		0.0025		0.109		0.086		0.015		0.1135		0.1135
			1. 본표에는 시험발파 및 본발파에 관련된 장약,전색,결선 등의 작업품이 포함되어 있다. 2. RC라멘조에서 뇌관개수는 천공길이 0.5m당 1개를 기준한 것이며, 발파 설계방식 및 천공길이에 따라 조정 적용할 수 있다. 3. 대단면 RC부재에서 뇌관개수는 다단장약(Deck charge)인 경우이고, 장약 중심간의 거리는 90cm를 기준한 것이다. 4. RC라멘조에서 폭약량은 기둥단면치수 40cm를 기준한 것으로 단면치수가 다를때에는 다음에 따라 산정한다.
			단면치수(cm)	30		40		50		60		70		80		90		100
			폭약(kg)	0.280		0.280		0.280		0.320		0.350		0.350		0.360		0.400
			- 단면치수는 기둥의 단폭을 기준한 것임.

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)												비 고
			(해 설) 1. RC라멘조에서 공기압측기는 10.3□/min, 착암기는 래그함마 30kg급을 기준한 것이다. 2. 대단면 RC부재에서 공기압축기는 17.0□/min, 착암기는 크로울러드릴(17□/min)를 기준한 것이다. 3. 폭약은 일반상용 다이나마이트를, 뇌관은 각선길이 6m, 지연초시 0.1초 이상의 지연뇌관을 기준한 것이다. 4. 본표에서 대단면 RC부재는 단면두께 1.2m 이상인 부재를 말한다. 라. 방 호 (방호대상 부재면적 □당)
			구분 구조물종류		철망 (□)	골함석 (□)	철선 (kg)	부직포(□)	강관 (m)	조임 철물 (개)	이음철물 (개)	비계공 (인)	보통 인부 (인)	고소 작업차(시간)
			RC 라멘조	1차방호	1.34	1.69	0.97	2.03					0.068	0.007
				2차방호	1.03		1.06	1.07					0.019	0.027
				3차방호	1.10			1.10	2.03	0.72	0.12	0.019
			대단면RC부재		1.57		1.14	2.19					0.097	0.163
			1. 1차방호는 발파대상기둥을 골함석 1겹(3.5t), 철망 1.2겹, 부직포 2겹을 기본 방호로 했을 때 기준이다. 2. 2차방호는 발파층 외부 전체를 부직포 1겹, 능형철망 2겹으로 방호할때를 기준한 것이다.

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)	비 고
			3. 3차 방호는 발파대상 건물주변의 피해를 방지하기 위해 방호가 필요한 시설물쪽만 설치하는 것으로 높이 6m인 단관외줄비계를 장선간격 1.5m, 기둥간격 1.5m, 버팀대를 비계 내외부로 6m간격마다 설치할때를 기준한 것이다. 4. 대단면 RC부재의 방호품은 1차 방호를 기준한 것으로 2,3차 방호가 필요한 경우는 별도 계상한다. (해 설) 1. 1,2차 방호에서 철망은 능형철망(#8-52x52)을, 3차방호는 메탈라스(#200)를 기준한 것이다.
			2. RC 라멘조 건물의 3차방호는 주변에 방호가 반드시 필요한 시설물이 있을 때만 계상한다.
			마. 붕괴구조물 2차파쇄 ㅇ □21-1. 다. (2) 기계사용□에 준하여 계상한다. 단, 대단면 구조물은 발파후 남은 잔여부분에 대해서만 2차 파쇄품을 계 상하며, 라멘조 건물은 발파붕괴로 구조물의 상당부가 파쇄되므로 구조 물의 종류와 층수(또는 높이)에 따라 2차 파쇄물량을 별도로 추정하여 계상한다 바. 발생재 처리 ㅇ 철거공사에서 발생되는 폐기물을 폐기물관리법 등의 규정에 따라 적정 하게 처리하는데 소요되는 비용은 별도 계상한다.

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)					비 고
부록4. 참고품 1. 품셈	신설	□없 음□	1-7 침투식방수 (□99년 신설) (□당)
1-7 침투식 방수			구 분	규 격	단 위	수 량	비 고
			액 체 침 투 성 방 수 재	비정질실리카	kg	0.23
			방 수 공		인	0.071
			보 통 인 부		인	0.092
			에 어 리 스 분 사 기	1.25 L/min	시간	0.023
			위 터 젯 트	131ps	〃	0.006
			1. 본표는 구조물 표면에 액체침투성 방수재를 도포하여 방수 및 방식 시공을 할 때 적용한다. 2. 재료의 할증 및 소운반, 바탕처리 품이 포함되어 있다. 3. 바탕처리에 소요되는 시멘트몰탈은 별도 계상한다. (해 설) 1. 뿜칠은 표면에서 10∼15cm 위치에서 1/3정도 겹쳐분사할때를 기준한 것이다. 2. 본 품은 건설교통부에서 신기술로 지정고시한 □비정질의 실리카를 이용한 콘크리트 구체강화 및 수성아크릴, 에폭시, 폴리머를 이용한 방식, 보수□보강 복합화공법□을 기준한 것으로 이와 유사한 공법에도 본 품을 준용할 수 있다.

항 목	구 분	현 행												개 정 (안)												비 고
														ㅇ 에어리스분사기(전동식)
2. 손료산정
														분류 번호	규격 (L/min)	가격	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10-7)
																						상각비 계수	정비비계수	관리비계수	계
															1.25		8,400	1,200	0.9	0.5	0.14	1071	595	716	2382

Ⅲ. 기계설비부문

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)						비 고
제II편 기계설비공사 1-4-8 관갱생공	신설	□없 음□	1-4-8 관갱생공(□99년 신설) (m당)
			규격(mm)	규사(kg)	에폭시도료 (kg)	배관공 (인)	특별인부 (인)	장비사용시간 (시간)
			□15	0.520	0.060	0.072	0.036	0.053
			20	0.590	0.107	0.072	0.036	0.053
			25	0.707	0.127	0.072	0.036	0.053
			32	0.880	0.173	0.072	0.036	0.053
			40	1.083	0.203	0.072	0.036	0.053
			50	1.343	0.260	0.072	0.036	0.053
			65	1.687	0.330	0.081	0.039	0.064
			80	2.083	0.387	0.081	0.039	0.064
			100	2.580	0.513	0.081	0.039	0.064
			125	3.177	0.647	0.101	0.050	0.080
			150	3.977	0.777	0.101	0.050	0.080
			200	5.030	1.027	0.101	0.050	0.080
			250	6.297	1.277	0.111	0.056	0.089
			300	7.610	1.650	0.111	0.056	0.089
			1. 본 표에는 강관 갱생을 위한 관내부세척, 열풍건조, 관내부 피복코팅 및 소운반 품이 포함 되어있다. 2. 입상관의 경우는 상기공량에 30%를 가산한다. 3. 본 품은 에어샌드공법을 기준한 것이다. 4. 검사구 설치, 밸브 및 보온 해체 복구, 가설급수 배관 및 해체에 대한 비용은 별도 계상한다. 5. 관세척 공사시 발생되는 폐기물을 폐기물관리법 등의 규정에 따라 적정하게 처리하는데 소요되는 비용은 별도 계상한다. (해 설) 1. 도장두께는 0.3∼1mm일때를 기준한 것이다. 2. 사용장비중 공기압축기는 규격 25.5□/min를 기준한 것이며, 라이닝기(1set)에 대한 기계경비는 별도 계상한다.

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)					비 고
			3. 장비조합은 다음을 기준한다
			규 격(mm)	□15-50	□65-100	□125-200	□250-300
			라 이 닝 기	1 set	1 set	1 set	1 set
			공 기 압 축 기	1 대	2 대	5 대	6 대

항 목	구 분	현 행									개 정 (안)									비 고
2-4-1 덕트용 재료 다. 각형덕트 (기계덕트)	신설	□없 음□ <참 고> 2-4-1 덕트용 재료 가. 각형 덕트(인력덕트) (□당)									2-4-1 덕트용 재료 다. 각형덕트(기계덕트) (□99년 신설) (□당)
		품 명	규 격	단위	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.6	품 명	규 격	단위	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.6
		앵글(형강) 〃 〃 〃 〃	25x25x3 30x30x3 40x40x3 40x40x5 50x50x5	kg 〃 〃 〃 〃	2.7	2.9	3.1	4.2	6.6	8.6
											플랜지 코너플레이트 볼트 너트 C-크리트바 행가레일 행가로드 너트 패 킹 재 스트롱앙카 콤파운드 보 강 바 직결비스	아연도강판 30폭x105길이x1.6T 8□x25□ 20x25x1.0T 20x25x1.2T 9□ 9□ 30wx5T 9□ 너트포함 비초산계 30x35x0.8T 13mm	m□ 개 개 m m m 개 m 개 g m 개	0.11 5.9 5.9 0.7 0.3 1.1 0.8 1.1 0.7 60	0.11 3.6 3.6 0.7 0.3 0.7 0.5 1.1 0.5 60	0.11 2.0 2.0 0.7 0.3 0.4 0.3 1.1 0.3 60 0.6 5.6	0.11 1.2 1.2 0.7 0.3 0.3 0.2 1.1 0.2 60 0.6 5.9	0.11 0.9 0.9 0.7 0.3 0.2 0.1 1.1 0.1 60 0.6 5.9	0.11 0.9 0.9 0.7 0.3 0.2 0.1 1.1 0.1 60 0.6 6.0
		리 벳	4.0□	본	38	38	38	38	38
		볼트너트 〃 〃	6□x20□ 8□x20□ 6□x25□	〃 〃 〃	15	15	15	15	15	15
		패 킹 재 〃 〃 〃	25폭x3두께 30폭x3두께 40폭x3두께 50폭x3두께	m 〃 〃 〃	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
		환 강 〃	9□ 12□	kg 〃	0.2	0.3	0.3	0.4 (0.8)	0.9	1.1
		강재방청 페 인 트		□	0.30	0.30	0.34	0.45	0.46	0.48
		코 킹 재	피츠버그접수용	g	42	46	51	56	61	70
											1. 소모품은 철판 포함한 재료비의 2-5%를 가산한다.
		소 모 품	철판 포함한 재료비의 2-5%
		(해 설) ① 아연철판 0.5m/m, 0.6m/m, 0.8m/m, 1.0m/m는 리벳 10□ 사용하고, 1.2m/m는 12□ 사용함. ② 코킹재(컴파운드) 대신 납땜을 사용할 경우는 40-50g을 별도로 사용한다.

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)					비 고
2-4-9 전실제연급기댐퍼	신설	□없 음□	2-4-9 전실제연급기댐퍼 설치(□99년 신설) (m□당)
			구 분	규 격	단 위	수 량	비 고
			앵 커	1/2″	개	20
			브 라 인 드 리 벳		〃	75
			철 물	D22 철근	kg	12.5	슬리브보강
			실 리 콘		〃	1.25
			덕 트 공		인	2.67
			1. 본 표는 전실제연을 위한 급기댐퍼 설치시 적용한다. 2. 본 품에는 입상덕트와 연결작업, 슬리브설치를 위한 앵커부착 및 잡철물보강, 댐퍼설치품이 포함되어 있다. 3. 슬리브용 철판은 벽두께에 따라 별도 계상한다.

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)			비 고
3-2-5 자동식 소화기설치	신설	□없 음□	3-2-5 자동식 소화기설치(□99년 신설) (개당)
			규 격	기계설치공	비 고
			2.5KG	0.3
			1. 본 품은 세대내 레인지후드에 설치하는 것을 기준한 것이다. 2. 본 품은 소운반 및 지지철물, 가스경보 감지기 설치품이 포함되어 있다. 3. 제어배선의 결선은 포함되어 있으나, 제어배관 및 배선은 별도 계상한다. 4. 가스차단 밸브설치품은 별도 계상한다.