2004년도 적용 표준품셈 개정내용

2003.    12

대  한  건  설  협  회

목             차

Ⅰ. 토 목 부 문 제1장 적용기준 1-18 품질관리비 ---------------------------- 1 1-19 산업안전보건관리비 -------------------- 1 1-33 안전관리비 ---------------------------- 1 제6장 철근콘크리트공사 6-1-9 에폭시(Epoxy)콘크리트 ----------------- 2 6-3-4 강재거푸집 -------------------------- 3 제10장 기계화시공 10-1 기계화시공 적용기준 ------------------- 4 10-5 굴삭기(유압식백호) -------------------- 5 10-12 로울러 ------------------------------ 6 10-21 압쇄기(콘크리트 소할용) ---------------- 7 10-29 콘크리트피니셔(중앙분리대용) ----------- 8 제12장 도로포장 및 유지 12-16-2 인력포설 --------------------------- 9 12-22 보차도 경계석(화강암) 설치 ------------- 10 12-23 보차도 경계블록 설치 ------------------ 11	12-24 도로 경계블록 설치 ------------------ 12 제19장 관부설 및 접합 19-27 강관압입추진공 -------------------- 13 19-28 관세관공(스크레파와 워터젯트 병행) --- 16 제20장 토질 및 토양조사 20-2-1 점토·모래·자갈 및 호박돌층 보링 --- 17 20-2-2 메탈비트 사용 암반층 보링 ---------- 18 20-2-3 다이아몬드비트 사용 암반층 보링 ----- 19 제21장 측 량 21-1-1 1차 기준점측량 -------------------- 20 21-1-2 2차 기준점측량 -------------------- 20 21-1-3 GPS에 의한 기준점측량 ------------- 20 21-17 수심측량 및 수중지층탐사 ------------ 23 21-24 수치 지도 작성 --------------------- 30 제22장 하 수 22-6 하수관 천공 및 접합 ------------------ 33 부록1. 건설기계가격표 ----------------------- 35 부록3. 참고품 8. 절취사면의 생태복원형 녹화공법 ---------- 36 16. 파형강판을 사용한 지중구조물 시공공법 ---- 38

Ⅱ. 건 축 부 문 제1장 적용기준 1-9 재료의 할증율 ------------------------- 40 제4장 조경공사 4-1-1 들떼 ------------------------------- 41 4-4 식재 ---------------------------------- 42 4-4-6 초화류 식재 및 파종공 ---------------- 43 제6장 철근콘크리트공사 6-3-5 유로폼 ------------------------------ 44 제13장 방수공사 13-8 코킹 및 신축줄논(1. 수밀코킹) ---------- 45 제14장 지붕 및 홈통공사 14-2-2 선홈통(2. 염화비닐) ------------------ 46 제15장 금속공사 15-4 각종 금속망 붙임(2. 와이어메쉬 바닥깔기) ----- 47 제19장 칠공사 19-3 조합유성페인트칠 --------------------- 48 제20장 수장공사 20-7 걸레받이 붙임 ------------------------ 49 제21장 기타잡공사 21-1 해체철거공사 ------------------------- 50	Ⅲ. 기계설비 부문 제II편 기계 설비공사 제1장 공통공사 1-1-1∼10 배관공사 주기추가 -------------- 51 1-1-1 배관공사(그루브 조인트식) ------------ 52 1-2-2 감압밸브장치 설치 ------------------ 53 1-2-6 적산열량계 설치 -------------------- 54 제3장 위생 및 소화설비공사 3-1-7 욕조 설치 ------------------------ 55 3-2-6 완강기 설치 ---------------------- 56 제4장 가스설비 공사 4-1-7 PE관 접합 및 부설 ----------------- 57 제Ⅲ편 플랜트 설비공사 제1장 공통공사 1-3-1 Pipe 보온 ------------------------- 58 제5장 쓰레기 소각 기계설비공사 5-6 여과집진기 설치 ---------------------- 59 5-7 활성탄·반응조제 및 소석회 공급설비 설치 -- 61 제6장 하수처리 기계설비공사 6-3 산기장치 설치 ----------------------- 63 6-4 오수처리시설 설치 ------------------- 64 제11장 기계경비 산정(토목, 건축품셈 보완사항) 11-2 손료산정 ---------------------------- 65 부록1. 건설기계가격표(토목, 건축품셈 보완사항)--- 65

Ⅰ. 토 목 부 문

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)	비 고
1-18 품질관리비 1-19 표준안전관리비 1-33 안전관리비 등	보완 보완 보완	1-18 품질관리비 1. 건설공사의 품질관리에 필요한 비용은 건설기술관리법 제24조제5항의 규정에 따라 공사금액에 계상하여야 한다. 2. 품질관리비는 동법시행규칙 제19조제1항에서 규정하고 있는바와 같이 품질보증계획 또는 품질시험계획에 의한 품질관리활동에 소요되는 비용을 말한다. 1-19 표준안전관리비 작업현장에서 산업재해 및 건강재해 예방을 위하여 관계법령에 의거 요구되는 안전관리비는 노동부가 고시한 □건설업산업안전보건관리비계상 및사용기준□에 따라 계상하며 동 사용기준에 포함되지 아니한 비용은 고시내용 별표2 <안전관리비의 항목별 사용내역 및 기준> 내용을 참고하여 별도 계상한다 1-33 건설안전점검비 등 1. 건설기술관리법 제26조의2의 규정에 따라 건설공사의 안전관리에 필요한 건설안전점검비 등을 공사금액에 계상하여야 하며, 이 비용에는 동법 시행규칙 제21조의4의 규정에 따라 다음과 같은 항목이 포함되어야 한다.	1-18 품질관리비 1. 건설공사의 품질관리에 필요한 비용은 건설기술관리법 제24조제6항 의 규정에 따라 공사금액에 계상하여야 한다. 2. 품질관리비는 동법시행규칙 제19조제1항에서 규정하고 있는바와 같이 품질보증계획 또는 품질시험계획에 의한 품질관리활동에 소요되는 비용을 말한다. 1-19 산업안전보건관리비 작업현장에서 산업재해 및 건강재해 예방을 위하여 관계법령에 의거 요구되는 산업안전보건관리비는 노동부가 고시한 □건설업산업안전보건관리비계상및사용기준□에 따라 계상하며 동 사용기준에 포함되지 아니한 비용은 고시내용 별표2 <안전관리비의 항목별 사용내역 및 기준>내용을 참고하여 별도 계상한다 1-33 안전관리비 1. 건설기술관리법 제26조의2의 규정에 따라 건설공사의 안전관리에 필요한 안전관리비를 공사금액에 계상하여야 하며, 이 비용에는 동법 시행규칙 제21조의4의 규정에 따라 다음과 같은 항목이 포함되어야 한다.	※토목, 건축, 기계 설비 공통사항

항 목	구 분	현 행			개 정 (안)				비 고
6-1-9 에폭시(Epoxy) 콘크리트	보완	6-1-9 에폭시(Epoxy) 콘크리트 2. 에폭시(Epoxy) 모르타르 및 콘크리트 (□당)				6-1-9 에폭시(Epoxy) 콘크리트 2. 에폭시(Epoxy) 모르터 및 콘크리트 가. 에폭시(Epoxy) 모르터 (□당)
		종 별	단 위	수 량		종 별	단 위	수 량
		Epoxy 모르타르 결합제 탄산칼슘 규사(4호,7호)	kg " "	180 180 360		Epoxy모르터 결합제 파우더(석분) 규사(4호) 규사(7호) 콘크리트공 보통인부	kg " " " 인 인	221 221 1,105 553 1.8 2.2
		규사(2호) 세골재 콘크리트공 보통인부	kg " 인 인	720 910 0.9 1.1
		[주] □ 본 품은 Epoxy 모르타르 및 콘크리트 비빔의 소요재료 및 품이다. □ 본 품은 30□이상의 작업을 기준한 것이며 30□미만은 10%, 10□미만은 60%, 1□미만은 100%가산한다. □ 잡재료는 인력품의 50%로 계상한다.				[주] □ 본 품은 Epoxy 모르터 비빔(제조)의 소요재료 및 품이다. □ 본 품은 1일작업량이 1□미만인 경우를 기준한 것이며 0.5□미만은 100%가산한다. □ □ 현행과 같음 □ 나. 에폭시(Epoxy) 콘크리트 (□당)
						종 별	단 위	수 량
						Epoxy콘크리트 결합제 규사(4호) 규사(7호) 조골재(10mm) 콘크리트공 보통인부	kg " " " 인 인	221 375 375 1,250 1.8 2.2
						[주] □ 본 품은 Epoxy 콘크리트 비빔(제조)의 소요재료 및 품이다. □ 본 품은 1일작업량이 1□미만인 경우를 기준한 것이며 0.5□미만은 100%가산한다. □ □ 현행과 같음 □

항 목	구 분	현 행								개 정 (안)			비 고
6-3-4 강재거푸집	보완	6-3-4 강재거푸집 (100□당)									6-3-4 강재거푸집 (100□당)
		명 칭		단 위		거 치		해 체	계		□ 현행과 같음 □
		형틀목공 비 계 공 보통인부		인인인		4.5 4.5 7.5		1.7 4.5 4.5	6.2 9.0 12.0
		[주] ① 강재거푸집제작은 별도 계상한다. ② 고임 및 쇄기용 목재손료는 별도 계상한다. ③ 수직고 7m이상인 경우에는 3m 증가마다 품을 10%까지 별도 가산할 수 있다. 다만, 현장여건에 따라 장비가 필요하다고 판단되는 구조물에서는 장비로 계상할 수 있다. ④ 강재 거푸집 사용회수는 다음과 같다.									[주] ①∼ ④ □ 현행과 같음 □
			구 조 물		전용회수		비 고					□ 현행과 같음 □
			간단한구조 약간복잡한구조 복잡한구조		50∼60 40∼50 30∼40		측구, 기초, 수로 옹벽, 교대, 호안 형교, 곡면거푸집, 우물통
		※ 손료를 계상할 경우에는 잔존율을 10%로 함. ⑤ 본품은 강재만으로 U클립, 핀, 볼트 및 너트등으로 조립되는 거푸집을 표준으로 한 것이다. ⑥ 강재거푸집은 강철의 두께와 형태에 따라서 전용회수가 달라진다. ⑦ 본 품은 두께 3.2mm를 기준으로 한 것이다.									※ 손료를 계상할 경우에는 잔존율을 10%로 함. ⑤ □ 현행과 같음 □ □ 강재거푸집은 강철의 두께와 형태에 따라 전용회수를 조정하여 적용할 수 있다. ⑦ 본 품은 두께 3.2mm를 기준으로 한 것이다.

항 목	구 분	현 행				개 정 (안)				비 고
10-1 기계화시공 적용기준	보완	10-1 기계화시공 적용기준 2. 공사규모별 표준건설기계 가. 건설공사 설계시 적정 공사비 산정과 기계화 시공의 합리적인 발전을 위해 당해 건설공사의 제반사항을 감안하여 대규모공사에는 대형건설 기계, 중규모공사에는 중형건설기계, 소규모공사에는 소형건설기계를 적용한다. ※ 표준건설기계(예시) ④ 덤프트럭					10-1 기계화시공 적용기준 2. 공사규모별 표준건설기계 가. □현행과 같음 □ ※ 표준건설기계(예시) ④ 덤프트럭			※토목, 건축 공통사항
			구 분 작업종류	작업규모	표준규격		구분 작업종류	작업규모	표준규격
			덤프트럭운반	소규모 중규모 대규모	덤프트럭 8톤이하 □ 8∼15톤 □ 15톤이상		덤프트럭 운반	소규모 중규모 대규모	덤프트럭 8톤이하 〃 8∼15톤 〃 15톤이상
		※ 타장비와의 조합 작업 및 암석운반 등 가혹한 작업의 경우는 경제적인 방법으로 선정함. 나. 공사규모(시공량)는 100,000□ 이상의 공사를 대규모, 100,000∼10,000□의 공사를 중규모, 10,000□미만을 소규모로 구분한다. 다. 표준규격을 기준하여 현장조건 및 토질조건(습지, 연약지반)에 따라 탄력적으로 이를 보완 선정한다.					[주] □ 각 작업규모별 구체적인 덤프트럭 규격(2.5, 4.5, 6, 8, 10.5, 15, 20, 32톤)은 도로상태, 시공성, 시공규모등을 감안하여 현장 실정에 맞도록 조정 적용한다. □ 타장비와의 조합 작업 및 암석운반 등 가혹한 작업의 경우는 경제적인 방법으로 선정한다. 나∼다. □ 현행과 같음 □

항 목	구 분	현 행							개 정 (안)				비 고
10-5 굴삭기 (유압식 백호)	보완	10-5 굴삭기(유압식백호) [eqn: Q= {3,600·q·k·f·E } over {cm }] 2. 작업효율(E)							10-5 굴삭기(유압식백호) [eqn: Q= {3,600·q·k·f·E } over {cm }] 2. 작업효율(E)				※토목, 건축 공통사항
		현장조건 토질명	자연상태			흐트러진 상태			" 현행과 같음 "
			양호	보통	불량	양호	보통	불량
		모래, 사질토 자갈섞인흙,점성토 파쇄암	0.85 0.75	0.70 0.60	0.55 0.45	0.90 0.80	0.75 0.65 0.45	0.60 0.50 0.35
		[주] ① 자연상태의 굴삭시 작업효율 ㉮ 양호 : 자연지반이 므르고, 절토작업이 최적으로 연속작업이 가능하고, 작업방해가 없는 등의 조건인 경우 ㉯ 보통 : 자연지반은 단단하지만 절토작업이 최적인 경우, 또는 자연지반은 무르지만 절토작업이 곤란한 경우 등 제조건이 중간으로 판단되는 경우 ㉰ 불량 : 자연지반이 단단하고 또한 연속작업이 곤란하며 작업방해가 많은 등의 조건인 경우 ② 흐트러진 상태의 적용은 상기 1항의 조건중 자연지반 상태의 조건을 제외한 기타의 조건을 감안하여 결정한다. ③ 작업장소가 수중 또는 용수작업인 경우는 불량을 적용한다. ④ 터파기에 대하여는 0.05를 뺀 값으로 한다. ⑤ 리핑한 것은 리핑된 상태를 고려하여 그 상태에 해당되는 토질에서의 값을 취한다 ⑥ 굴착작업시 지하매설물(각종 매설관등)로 인하여 작업이 현저하게 저하하는 경우는 작업효율을 별도로 정할 수 있다.
									[주] ①∼ ⑥ : 현행과 같음 ⑦ 주택가지역에서 상하수도관로부설등의 공사시 작업장소가 협소하고 지하매설물등으로 인하여 작업이 현저하게 저하하는 경우에는 다음의 작업효율(E)을 적용할 수 있다
										현장조건 토질명	자연상태
											보통	불량
										모래, 사질토	0.30	0.19
										자갈섞인 흙, 점성토	0.26	0.15
									㉮ 보통 : 작업현장이 보통의 경우나, 지하장애물이 약간 있는 경우로서 연속적인 굴착이 불가능한 지역 ㉯ 불량 : 작업현장이 협소한 경우나, 지하장애물이 많은 경우로서 연속적인 굴착이 불가능한 지역

항 목	구 분	현 행							개 정 (안)							비 고
10-12 로울러	보완	10-12 로울러 2. 소요다짐 횟수(N) 및 다짐두께(D)							10-12 로울러 2. 소요다짐 횟수(N) 및 다짐두께(D)							※토목, 건축 공통사항
		공 종		다짐두께 (cm)	다짐기계	규격 (ton)	다짐횟수	다짐도 (%)	공 종		다짐두께 (cm)	다짐기계	규격 (ton)	다짐횟수	다짐도 (%)
		노체		30	진동로울러 타이어로울러	10 8∼15	6 4	90이상	노체		30	진동로울러 타이어로울러	10 8∼15	6 4	90이상
		노상		20	진동로울러 타이어로울러	10 8∼15	6 4	95이상	노상		20	진동로울러 타이어로울러	10 8∼15	6 4	95 〃
									동상방지층		20	진동로울러 타이어로울러	10 8∼15	7 4	95 〃
		보조기층		15∼20	진동로울러 타이어로울러	10 8∼15	8 4	95이상	보조기층		15∼20	진동로울러 타이어로울러	10 8∼15	8 4	95 〃
									입도조정기층		15	진동로울러 타이어로울러	10 8∼15	8 7	95 〃
		기층 (아스팔트안정처리)		7.5∼10	머캐덤로울러 타이어로울러 탠덤로울러	10∼12 8∼15 10∼14	4 10 4	96이상	기층 (아스팔트 안정처리)		7.5∼10	머캐덤로울러 타이어로울러 탠덤로울러	10∼12 8∼15 10∼14	4 10 4	96 〃
		표층		5	머캐덤로울러 타이어로울러 탠덤로울러	8∼10 8∼15 10∼14	2 10 4	96이상	표층		5	머캐덤로울러 타이어로울러 탠덤로울러	8∼10 8∼15 10∼14	2 10 4	96 〃
		저수지	심벽 (점토)	20	양족식로울러 (자주식)	19	10	95이상	저수지	심벽 (점토)	20	양족식로울러 (자주식)	19	10	95 〃
			성토	30	〃	19	8	95이상		성토	30	〃	19	8	95 〃
		축제		30	진동로울러 (자주식)	10	6	85이상	축제		30	진동로울러 (자주식)	10	6	85 〃
		[주] ①∼⑦ : □ 생 략 □							[주] ①∼⑦ : □ 현행과 같음 □

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)														비 고
10-21 압쇄기에 의한 콘크리트 소할	신설	□ 없 음 □		10-21 압쇄기(콘크리트 소할용) 1. 조합기계 압쇄기(펄버라이저) + 굴삭기(유압식 백호) 1.0□ 2. 작업능력 Q = q × E 여기서 Q: 시간당 작업량(□/hr) q: 작업능력(3.26□/hr) E: 작업효율(0.95) [주] □ 본 품은 콘크리트구조물 헐기후 발생된 폐콘크리트를 성토용으로 재활용할 수 있도록 압쇄기(펄버라이저)를 이용하여 100mm이하로 소할하는 품이다. □ 폐콘크리트가 여러곳에 산재되어 일정장소에 적치하여 소할할 경우 이에따른 운반비는 별도 계상한다. □ 철근 제거가 필요한 경우 보통인부 1인을 별도 계상한다. ㅇ 기계손료 (0250) 압쇄기(펄버라이저)													※토목, 건축 공통사항 ※기존항목번호 변경 필요
				분류 번호	규 격	내용 시간	연간 표준 가동 시간		상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시 간 당(10-7)
												상각비 계 수		정비비 계 수	관리비 계 수	계
				0250 -0100	1.0□용	3,000	1,000		0.9	1.0	0.14	3,000		3,333	980	7,313
				ㅇ 기계가격
				기 종				분류번호					가격($)
				압쇄기(펄버라이저)				0250-0100					( 13,490 )
				( )내는 국산기계 가격이며 원화(단위:천원)로 표시한 것이다. ※ 본 기준가격은 부가가치세가 제외된 것임.

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)					비 고
10-28 콘크리트 피니셔 (중앙분리대용)	보완	10-28 콘크리트 피니셔(중앙분리대용) Q = 60×q×V×E 여기서 Q : 시간당 포설량(□/hr) q : 단위 m당 포설량(□/m) (q=A×m) A : 중앙분리대의 단면적(□) V : 작업속도(m/분) E : 작업효율 1. 작업속도(V)=(0.8m/분)		10-28 콘크리트 피니셔(중앙분리대용) Q = 60×q×V×E 여기서 Q : 시간당 포설량(□/hr) q : 단위 m당 포설량(□/m) (q=A×m) A : 중앙분리대의 단면적(□) V : 작업속도(m/분) E : 작업효율 1. 작업속도(V)				※토목, 건축 공통사항
					중앙분리대 높이	0.81m	1.27m
					작업속도(m/분)	0.8	0.4

항 목	구 분	현 행		개 정 (안)			비 고
12-16-2 인력포설	보완	12-16-2 인력포설 (100□당)		12-16-2 인력포설 (100□당)
		포 설 공	보통인부	포장두께(□)	포장공(인)	보통인부(인)
		3.3인	12.1인	20 이하 20초과∼30이하 30초과	3.35 3.96 4.85	2.64 3.12 3.83
		[주] ① 본 품은 포설, 줄눈의 품이며, 양생은 별도 계상한다. ② 철망을 사용하지 않을 때는 보통인부 1인을 감한다. ③ 콘크리트와 노반과의 접착부처리품(모래층깔기 등)은 별도 계상한다. 모래부설시 [eqn: LEFT ( { 두께 ~3□시 ~1.5인~ /~ 100□} atop {두께~ 6□시~ 2.4인~ / ~100□ } RIGHT )] ④ 콘크리트 혼합생산품은 본품에 포함되어 있지 않으며, 믹서 혼합시는 보통인부 0.53인 /□을 별도 가산하며, 기계경비는 별도 계상한다.		[주] ① 본 품은 인력에 의한 콘크리트포장 품으로, 비닐깔기 및 철망깔기, 콘크리트포설 등이 포함된 것이며, 거푸집 설치해체 및 양생, 줄눈작업은 포함되지 않은 것이다. ② 철망을 사용하지 않는 경우에는 보통인부 0.05인을 감한다. ③ 본 품은 콘크리트믹서트럭(레미콘 운반차량)이 포설장소에 콘크리트를 직접 투입하여 주는 것을 기준한 것이므로, 현장여건상 콘크리트믹서트럭의 진입이 어려워 경운기 등으로 콘크리트를 운반하여야 하는 경우에는 소운반 비용을 별도로 계상한다. ④ 스크리드 등의 기계기구 손료는 인력품의 5%로 계상한다. ⑤ 잡재료는 인력품의 2%로 계상하되, 비닐은 별도 계상한다. ⑥ 콘크리트와 노반과의 접착부처리품(모래층깔기 등)은 별도 계상한다. 모래부설시 [eqn: LEFT ( { 두께 ~3□시 ~1.5인~ /~ 100□} atop {두께~ 6□시~ 2.4인~ / ~100□ } RIGHT )] ⑦ 콘크리트 혼합생산품은 본 품에 포함되어 있지 않으며, 믹서혼합시는 보통인부 0.53인/□ 및 이에 따른 기계경비를 별도 계상한다.

항 목	구 분	현 행				개 정 (안)							비 고
12-22 보차도 경계석 (화강암) 설치	보완	12-22 보차도 경계석(화강암) 설치 (100m당)					12-22 보차도 경계석(화강암) 설치 1. 인력설치 (100m당)
							규 격		특별인부(인)		보통인부(인)
		구 분	규 격	단위	수량
		보차도경계석(화강암) 특별인부 보통인부	210×300×1,000mm	개인인	100 15 20		210×300×1,000mm		15		20
		[주] ①∼④ □ 생 략 □					2. 기계사용설치 (100m당)
							규격	특별인부 (인)		보통인부 (인)		크레인(10ton) 작업시간 (hr)
							180×200×1,000mm 200×250×1,000mm 200×300×1,000mm 250×250×1,000mm 210×300×1,000mm	6.4 8.9 13.5 14.1 14.1		2.2 3.0 5.2 5.4 5.4		6.1 8.4 11.9 12.4 12.4
							[주] ①∼④ □ 현행과 같음 □ ⑤ 택지조성현장 등 작업조건이 양호한 현장에 경계석을 설치할 경우에는 상기품을 20%까지 감하여 적용할 수 있다.

항 목	구 분	현 행					개 정 (안)									비 고
12-23 보차도 경계블록 설치	보완	12-23 보차도 경계블록 설치 (100m당)						12-23 보차도 경계블록 설치 1. 인력설치 (100m당)
		구 분	규 격	단위	수량			구분	규격			특별인부(인)		보통인부(인)
					콘크리트	합성수지유색
		보차도 경계블럭	150×170×200×1,000mm 180×205×250×1,000mm 150×210×300× 600mm 180×210×300×1,000mm	개 □ □ □	100 100 - 100	100 100 167 -		콘크 리트	150×170×200×1,000mm 180×205×250×1,000mm 180×210×300×1,000mm			6		10
		특별인부		인	6	3		합성 수지 유색	150×170×200×1,000mm 180×205×250×1,000mm 150×210×300×600mm			3		5
		보통인부		인	10	5
		[주] ①∼□ □ 생 략 □ □ 아파트(신축)현장 및 택지조성현장 등 작업조건이 매우 양호한 현장에 콘크리트 블록을 설치할 경우에는 인력품을 20%까지 감하여 적용할 수 있다. □ □생 략□						2. 기계사용설치 (100m당)
								구분		규격	특별 인부 (인)		보통 인부 (인)		크레인(10ton) 작업시간 (hr)
								콘크 리트		150×170×200×1,000mm 180×205×250×1,000mm 180×210×300×1,000mm	7.6 8.4 9.9		1.9 2.1 2.5		2.9 3.7 4.4
								[주] ①∼□ □ 현행과 같음 □ □ 택지조성현장 등 작업조건이 매우 양호한 현장에 콘크리트 블록을 설치할 경우에는 상기품을 20%까지 감하여 적용할 수 있다. □ □현행과 같음□

항 목	구 분	현 행					개 정 (안)									비 고
12-24 도로 경계블록 설치	보완	12-24 도로 경계블록 설치 (100m당)						12-24 도로 경계블록 설치 1. 인력설치 (100m당)
		구 분	규 격	단위	수량			구분	규격			특별인부(인)		보통인부(인)
					콘크리트	합성수지유색
		보차도 경계블럭	120×120×120×1,000mm 150×150×120×1,000mm 150×150×150×1,000mm	개	100	100		콘크 리트	120×120×120×1,000mm 150×150×120×1,000mm 150×150×150×1,000mm			5		7
		특별인부		인	5	1.8		합성 수지 유색	〃			1.8		3
		보통인부		인	7	3
		[주] ①∼□ □ 생 략 □						2. 기계사용설치 (100m당)
								구분		규격	특별 인부 (인)		보통 인부 (인)		크레인(10ton) 작업시간 (hr)
								콘크 리트		120×120×120×1,000mm 150×120×120×1,000mm 150×150×120×1,000mm 150×150×150×1,000mm	7.0 7.0 7.4 8.5		1.9 2.0 2.1 2.4		1.2 1.2 1.3 1.4
								[주] ①∼□ □ 현행과 같음 □

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)															비 고
19-27 강관압입추진공	신설	" 없 음 "		19-27 강관압입추진공 1. 장비 조립 및 해체 (회당)
				구 분	명 칭			규격		단위	추진관경(mm)
											800 ∼ 900		1,000 ∼ 1,200	1,350 ∼ 1,650		1,800 ∼ 2,400	2,600 ∼ 3,000
				편성인원	작업반장					인	1		1	1		1	1
					기계운전사					□	1		1	1		1	1
					기계설치공					□	1		1	1		1	1
					비계공					□	1		1	1		1	1
					보통인부					□	1		1	1		1	1
				편성장비	크레인			20톤		대	1		1	1		1	1
				소요일수	조립 및 해체					일	2		2.5	3		4	5
				[주] 추진구 및 도달구의 가시설 설치 및 철거, 터파기, 되메우기등은 별도 계상하며, 여기서 가시설이란 토류벽, 콘크리트 반력벽, 바닥콘크리트등으로 구성된다. 2. 강관추진공 가. 작업편성인원 (일당)
				명 칭		단위	추진관경(mm)
							800∼1,100		1,200∼1,800			2,000∼2,200			2,400∼3,000
				작업반장		인	1		1			1			1
				기계운전사		□	1		1			1			1
				비계공		□	1		1			1			1
				특별인부		□	2		2			2			3
				보통인부		□	1		1			1			1
				갱 부		□	1		2			3			4

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)																		비 고
				나. 작업편성장비 (일당)
				명 칭		규격		단위	추진관경(mm)
									800 ∼ 1,000			1,100 ∼ 1,200			1,350 ∼ 1,500		1,650 ∼ 1,800		2,000 ∼ 3,000
				유압잭		200톤		대	2			-			-		-		-
						300톤		□	-			2			-		-		-
						400톤		□	-			-			2		-		-
						500톤		□	-			-			-		2		-
						600톤		□	-			-			-		-		2
				크레인		20톤		□	1			1			1		1		1
				발전기		100kw		□	1			1			1		1		1
				다. 작업능력 (m/일)
				추진 관경 (mm)	보통토사						경질토사					고사점토 및 자갈섞인 토사
					추진연장(m)						추진연장(m)					추진연장(m)
					0 ∼ 30		30 ∼ 70			70 ∼ 100	0 ∼ 30		30 ∼ 70	70 ∼ 100		0 ∼ 30		30 ∼ 70		70 ∼ 100
				800	3.0		2.8			2.6	2.5		2.3	2.2		2.3		2.2		2.0
				900	2.9		2.6			2.4	2.4		2.2	2.0		2.2		2.0		1.8
				1,000	2.7		2.5			2.3	2.3		2.1	1.9		2.1		1.9		1.8
				1,100	2.6		2.4			2.2	2.2		2.0	1.8		2.0		1.8		1.7
				1,200	2.5		2.3			2.1	2.1		1.9	1.8		1.9		1.8		1.6
				1,350	2.3		2.1			1.9	1.9		1.8	1.6		1.8		1.6		1.5
				1,500	2.2		2.0			1.8	1.8		1.7	1.5		1.7		1.5		1.4
				1,650	2.0		1.8			1.6	1.7		1.5	1.3		1.5		1.4		1.2
				1,800	1.8		1.6			1.5	1.5		1.3	1.3		1.4		1.2		1.2
				2,000	1.6		1.5			1.4	1.3		1.3	1.2		1.2		1.2		1.1
				2,200	1.5		1.4			1.3	1.3		1.2	1.1		1.2		1.1		1.0
				2,400	1.5		1.4			1.3	1.3		1.2	1.1		1.2		1.1		1.0
				2,600	1.4		1.3			1.2	1.2		1.1	1.0		1.1		1.0		0.9
				2,800	1.3		1.2			1.1	1.1		1.0	0.9		1.0		0.9		0.8
				3,000	1.3		1.2			1.1	1.1		1.0	0.9		1.0		0.9		0.8

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)																	비 고
				[주] ① 본품은 강관장 6.0m를 기준한 것이다. ② 강관접합 및 강관절단은 별도 계상한다. ③ 선도관 및 추진대 제작비용은 별도 계상한다. ④ 경장비 및 공구손료는 인력품의 3%를 계상한다. ⑤ 조명시설이 필요한 경우 설치비용은 다음표에 따른다. (m당)
				명 칭		규 격						단 위					수 량
				내선전공								인					0.013
				공구손료		노무비의 3%						식					1
				IV전선		2.0mm						m					1.5
				백열등		100W						EA					0.3
				잡재료		재료비의 2%						식					1
				ㅇ 기계손료 (5204) 유압잭
				분류 번호	규 격 (ton)		내용 시간		연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율		연간 관리 비율	시 간 당(10-7)
														상각비 계 수		정비비 계 수		관리비 계 수	계
				5204-0200 0300 0400 0500 0600	200 300 400 500 600		4,500 4,500 4,500 4,500 4,500		900 900 900 900 900	0.9 0.9 0.9 0.9 0.9	0.8 0.8 0.8 0.8 0.8		0.14 0.14 0.14 0.14 0.14	2,000 2,000 2,000 2,000 2,000		1,777 1,777 1,777 1,777 1,777		896 896 896 896 896	4,673 4,673 4,673 4,673 4,673
				[주] 유압펌프, 조작 PANEL 및 회로, 유압호스등이 포함되어 있다. ㅇ 건설기계가격
				기 종				분류번호							가격($)
				유압잭				5204-0200 0300 0400 0500 0600							(40,987) (45,187) (47,637) (53,600) (61,675)
				( )내는 국산기계 가격이며 원화(단위:천원)로 표시한 것이다. ※ 본 기준가격은 부가가치세가 제외된 것임.

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)												비 고
19-28 관세관공 (스크레파와 워터젯트 병행)	신설	□ 없 음 □		19-28 관세관공(스크레파와 워터젯트 병행) (m당)
				구 분			규 격	단위	관경(mm)
									150 ∼ 200	250 ∼ 300	400 ∼ 500	600 ∼ 700		800 ∼ 900
				인 력	초급기술자 특별인부 보통인부 기계운전사			인 〃 〃 〃	0.013 0.037 0.063 0.009	0.014 0.039 0.066 0.010	0.014 0.041 0.069 0.010	0.015 0.046 0.076 0.011		0.017 0.050 0.081 0.012
				장 비	워터젯트 윈치 발전기 물탱크(살수차) 트럭탑재형크레인 수중펌프		131ps(250kg/□) 싱글자동3톤 25KW 5,500□ 5톤 80mm	hr 〃 〃 〃 〃 〃	0.057 0.085 0.085 0.057 - 0.057	0.062 0.093 0.093 0.062 - 0.062	0.068 0.102 0.102 0.068 - 0.068	0.078 0.114 0.114 0.078 0.008 0.078		0.088 0.125 0.125 0.088 0.008 0.088
				재 료 소모율	스크레파 몸통 스프링 날		Ø150∼900 Ø150∼900	개 SET	6.7×10-4 33.3×10-4
				[주] □ 본 품은 주철관 및 강관에 대한 관 세관(크리닝)품이다. □ 본 품에는 소운반이 포함되어 있다. □ 터파기, 잔토처리, 되메우기, 관절단은 별도 계상한다. □ 잡재료는 인력품의 3%를 계상한다. □ 관 내부 검사를 위한 CCTV조사가 필요한 경우 별도 계상한다. □ 도복장 강관을 대상으로 할 경우 본품의 80%를 계상한다. □ 본 품은 녹부착상태가 보통인 경우를 기준한 것이므로 다음에 따라 증감 적용한다.
				구 분		녹 부 착 상 태							적용(%)
				불량		표면전체에 금속성 상태로 두껍게 밀착 생성된 상태							+5
				보통		표면전체에 녹이 금속성 상태로 얇게 부착되고 전반적으로 돌기상태로 부착된 상태							0
				양호		표면전체에 녹이 형성되고 부분적으로 돌기형성이 되었거나 비교적 녹생성이 적고 라이닝만을 하기위한 세척작업이 필요한 경우							-5

항 목	구 분	현 행						개 정 (안)											비 고
20-2 보 링	보완	20-2 보링 20-2-1 점토·모래·자갈 및 호박돌층 (m당)							20-2 보링 20-2-1 점토·모래·자갈 및 호박돌층 (m당)
		종 별	단위	점토층	모래층	자갈층	호박돌층		종 별	단위	점토층		모래층		자갈층		호박돌층
											BX	NX	BX	NX	BX	NX	BX	NX
		중급기술자 보 링 공 특별인부 보통인부	인 □ □ □	0.175 0.35 0.35 035	0.225 0.45 0.45 0.45	0.50 1.00 1.00 1.00	0.75 1.50 1.50 1.50
									중급기술자 보 링 공 특별인부 보통인부	인 □ □ □	0.175 0.35 0.35 0.35	0.206 0.41 0.41 0.41	0.225 0.45 0.45 0.45	0.265 0.53 0.53 0.53	0.50 1.00 1.00 1.00	0.59 1.18 1.18 1.18	0.75 1.50 1.50 1.50	0.88 1.76 1.76 1.76
		코아튜브 메탈크라운 쵸핑비트 드라이브파이프헤드 드라이브파이프슈 드라이브파이프	개 □ □ □ □ □	0.010 0.025 - 0.01 0.01 0.01	0.025 0.05 - 0.025 0.025 0.025	0.05 0.5 - 0.05 0.05 0.05	0.15 1.5 0.5 0.08 0.08 0.08		코아튜브 메탈크라운 쵸핑비트 드라이브파이프헤드 드라이브파이프슈 드라이브파이프	개 □ □ □ □ □	0.010 0.025 - 0.01 0.01 0.01		0.025 0.05 - 0.025 0.025 0.025		0.05 0.5 - 0.05 0.05 0.05		0.15 1.5 0.5 0.08 0.08 0.08
		[주] ①∼⑧ □ 생 략 □							[주] ①∼⑧ □ 현행과 같음 □

항 목	구 분	현 행				개 정 (안)							비 고
20-2 보 링	보완	20-2-2 메탈비트 사용 암반층 (m당)					20-2-2 메탈비트 사용 암반층 (m당)
		종 별	단위	연 암	보통암		종별	단위	연암		보통암
									BX	NX	BX	NX
		중급기술자 보 링 공 특별인부 보통인부	인 □ □ □	0.22 0.44 0.44 0.44	0.24 0.48 0.48 0.48		중급기술자 보 링 공 특별인부 보통인부	인 □ □ □	0.22 0.44 0.44 0.44	0.26 0.52 0.52 0.52	0.24 0.48 0.48 0.48	0.28 0.56 0.56 0.56
		코아튜브 메탈크라운 리 밍 쉘 코아리프터	개 □ □ □	0.025 1.0 0.025 0.1	0.025 1.0 0.025 0.1		코아튜브 메탈크라운 리 밍 쉘 코아리프터	개 □ □ □	0.025 1.0 0.025 0.1		0.025 1.0 0.025 0.1
		[주] ①∼⑤ □ 생 략 □ ⑥ : 본품은 BX비트 사용을 기준한 것이다.					[주] ①∼⑤ □ 현행과 같음 □ ⑥ : "삭제□

항 목	구 분	현 행				개 정 (안)							비 고
20-2 보 링	보완	20-2-3 다이아몬드 비트 사용 암반층 (m당)					20-2-3 다이아몬드 비트 사용 암반층 (m당)
		종 별	단위	경 암	극 경 암		종 별	단위	경 암		극경암
									BX	NX	BX	NX
		중급기술자 보 링 공 특별인부 보통인부	인 □ □ □	0.44 0.44 0.44 0.44	0.56 0.56 0.56 0.56		중급기술자 보 링 공 특별인부 보통인부	인 □ □ □	0.44 0.44 0.44 0.44	0.52 0.52 0.52 0.52	0.56 0.56 0.56 0.56	0.66 0.66 0.66 0.66
		다이아몬드비트 다이아몬드리밍쉘 더블코아튜브 코아리프터	개 □ □ □	0.10 0.03 0.04 0.1	0.12 0.04 0.05 0.1		다이아몬드비트 다이아몬드리밍쉘 더블코아튜브 코아리프터	개 □ □ □	0.10 0.03 0.04 0.1		0.12 0.04 0.05 0.1
		[주] ①∼⑥ □ 생 략 □ ⑦ : 본품은 BX를 기준한 것이다.					[주] ①∼⑥ □ 현행과 같음 □ ⑦ : □삭제□

항 목	구 분	현 행	개 정(안)													비 고
21-1 정밀기준점측량 21-1-3 GPS에 의한 기준점측량	보완 신설	21-1 정밀기준점측량 21-1-1 1차 기준점측량 ② 작업방법은 국립지리원에서 정한 정밀1차기준점측량 및 GPS에 의한 정밀1차기준점측량 작업규정에 의한다. 21-1-2 2차 기준점측량 ② 작업방법은 국립지리원에서 정한 정밀2차기준점측량 및 GPS에 의한 정밀2차기준점측량 작업규정에 의한다. "없 음"	21-1 정밀기준점측량 21-1-1 1차 기준점측량 ② 작업방법은 국토지리정보원에서 정한 정밀 1차 기준점측량 작업규정에 의한다. 21-1-2 2차 기준점측량 ② 작업방법은 국토지리정보원에서 정한 정밀 2차 기준점측량 작업규정에 의한다. 21-1-3 GPS에 의한 기준점측량 (1점당)													국립지리원을 국토지리정보원으로 변경하는 사항은 제21장 측량부문전체에 해당됨.
			작 업 구 분	일수	인 원 수										비 고
					1 일 당					합 계
					특 급 기술자	고 급 기술자	중 급 기술자	초 급 기술자	측부	특 급 기술자	고 급 기술자	중 급 기술자	초 급 기술자	측부
			계획준비	(15)	(1)	(1)	(1)	(1)	-	(15)	(15)	(15)	(15)	-
			선 점	0.5	-	0.5	1.5	1.5	2	-	0.25	0.75	0.75	1
			복 구	1	-	1	1	-	3	-	1	1	-	3
			관 측	1.5	0.2	-	1	2	1	0.3	-	1.5	3	1.5
			계 산	(1)	(0.2)	(0.4)	(0.2)	-	-	(0.2)	(0.4)	(0.2)	-	-
			정리점검	(20)	(1)	(1)	(1)	-	-	(20)	(20)	(20)	-	-
			계							0.3 (35.2)	1.25 (35.4)	3.25 (35.2)	3.75 (15)	5.5

항  목

구 분

현      행

개      정(안)

비   고

□없    음□

□ 1. ( )내는 내업을 표시함.

2. 계획준비 및 정리점검은 100점당 1작업 단위임.

[주] ① GPS에 의한 기준점측량이라 함은 국가삼각점을 대상으로 국토지리정보원에서 시행하는 측량을 말한다.

② 작업방법은 국토지리정보원에서 정한 GPS에 의한 기준점측량작업규정에 의한다.

구 분	500m 미만	500m∼1,000m	1,000m 이상	비 고
계 수	1.0	1.2	1.4

③ 본 품에서 선점·복구·관측은 작업지역의 평균표고에 따라 다음의 증감계수를 곱하여 계상할 수 있다.

구  분

500m미만

500m∼1,000m미만

1,000m이상

비  고

계  수

1.0

1.2

1.4

④ 본 품에서 계획준비·정리점검은 다음의 작업량 계수를 적용한다.

작업량 계수(R)=0.8+20/Q (단, Q는 실시작업량)

다만, 물량이 많을 경우에도 작업량 계수는 0.9까지만 적용한다.

⑤ 본 품은 점위치에서 가장 가까운 차도에서부터 가산한 것이며, 점간 이동 및 자재운반 등에 따르는 차량비는 별도 계상한다.

항 목	구 분	현 행	개 정(안)	비 고
		□없 음□
			⑥ 보상비, 재료비 및 소모품비 등은 실정에 따라 별도 계상한다. ⑦ 측표 수준 측량을 할 경우에는 평지 및 구릉지 구간은 □21-5 2등 기본 수준측량□의 관측품만을 적용하며 산 밑에서 산정까지의 측량은 20%를 가산할 수 있다. ⑧ 본 품의 외업에 동원되는 기술인원에 대한 여비는 건설교통부장관이 고시한 측량용역대가기준에 따라 별도 계상한다. ⑨ 본 품에서 사용되는 측량기기의 상각비·정비비는 별도 계상한다. ⑩ 본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다. 가. 관측망도 1부. 나. GPS관측기록부 1식. 다. GPS관측데이터(원시파일,라이넥스(RINEX)파일) 각 1식. 라. 기선해석결과 파일 1식. 마. 기준점현황 1부. 바. 점의조서 1부. 사. 기준점성과표 1부. 아. 망조정결과 및 계산결과 파일 1식. 자. 수준측량기록부 1부. 차. 폐합차 계산부 1부. 카. 용역보고서 1부.

항 목	구분	현 행			개 정(안)			비 고
21-17 수심측량 및 수중지층탐사	보완	3. 해상 기준점 측량 나. 관측 (일당)			3. 해상 기준점 측량 나. 관측 (일당)
		종별	인원수	비고	□현행과 같음 □
		고급기술자 중급기술자 초급기술자 인 부	1 1 2 2	1개반 1일당 관측점 3점
		다. 계산전개 (일당)			다. 조정 및 분석 (일당)
		종별	인원수	비고	종별	인원수	비고
		특급기술자 중급기술자 초급기술자	1 1 2	해상기준점 3점	특급기술자 중급기술자 초급기술자	1 1 2	해상기준점 3점
		4. 해안선 측량 (일당)			4. 해안선 측량 (일당)
		종별	인원수	비고	현행과 같음
		고급기술자 중급기술자 초급기술자 인 부	1 1 2 2	작업량 4□
					[주] 다만, 다각측량품은 별도 계상한다.
		[주] 다만, 다각측량품은 별도 계상한다.

항 목	구분	현 행			개 정(안)					비 고
		5. 조석 및 조류 관측 가. 조석관측 (1) 검조소 설치 (개소당)			5. 조석 및 조류 관측 가. 조석관측 (1) 검조소 설치 (개소당)
		종별	인원수	비고	종별	인원수		비고
		고급기술자 초급기술자 인 부 목 공	1 1 3 1		고급기술자 초급기술자 잠 수 부 인 부	1 1 1 3		1개반 1일당 관측점 3점
		(2) 관측 (개소당)			(2) 관측 (개소당)
		종별	인원수	비고	현행과 같음
		중급기술자 검 조 부	10 30	30일분 조석기록관측
		[주]다만, 조석 및 조류관측만을 시행할 때 계상한다. (3)조화분석 (건당)			[주]다만, 조석 및 조류관측만을 시행할 때 계상한다. (3)조화분석 (건당)
		종별	인원수	비고	종별		인원수		비고
		특급기술자 중급기술자 초급기술자	1 7 7	30일분 조석 기록분석	특급기술자 중급기술자 초급기술자		1 1 2		30일분 조석 기록분석

항 목	구분	현 행							개 정(안)			비 고
		나. 조류관측 (개소당)							나. 조류관측 (개소당)
		종별	특 급 기 술 자		고 급 기 술 자	중 급 기 술 자		초 급 기술자
									" 현행과 같음 "
		관측			1 1주야 (25시간)	3 (관측)		- -
		조류분해	1 (단기조류조화분해)			1 4개 주조 (항류 1일, 1/2일 및 1/4일)산출		2
		6. 저질조사 (일당)							(일당)
		종별		인원수			비고		" 현행과 같음 "
		고급기술자 중급기술자 초급기술자 인 부		1 1 2 2			8개소기준
		7. 노간출암조사 (2군소당)							(2군소당)
		종별		인원수			비고		종별	인원수	비고
		특급기술자 고급기술자 중급기술자 초급기술자 인 부		1 1 4 4 2					고급기술자 중급기술자 초급기술자	1 5 5

항 목	구분	현 행							개 정(안)												비 고
		8.수심측량 가. 외업 1일분의 능률(기후 청명하고 바람이 적을 때) (일당)							8.수심측량 가. 외업 1일분의 능률(기후 청명하고 바람이 적을 때) (일당)
		측선간격(피치)	100m		50m		25m	10m	측선간격 (피치)	100m			50m			25m			10m
										단빔	멀티빔		단빔		멀티빔	단빔	멀티빔		단빔	멀티빔
		1시간당 가동코스길이 1일가동코스길이	5.4km 21.6km		4.5km 18.0km		4.0km 16.0km	2.5km 10.0km	1시간당 가동코스길이 1일 가동코스길이	5.4km 21.6km	9.3km 37.2km		4.5km 18.0km		7.4km 29.6km	4.0km 16.0km	5.6km 22.4km		2.5km 10.0km	4.6km 18.4km
		[주]측선간격이 100m를 초과하였을 때에는 100m로 봄. 나. 측심작업 (1) 축척 1/10,000 (일당)							[주]측선간격이 100m를 초과하였을 때에는 100m로 봄. 나. 측심작업 (1) 축척 1/10,000 (일당)
		종별	인원수			비고			종별	인원수								비고
										외업				내업
			외업	내업
										단빔		멀티빔		단빔		멀티빔
		특급기술자 고급기술자 중급기술자 초급기술자	1 - 1 2	- 1 1 2					특급기술자 고급기술자 중급기술자 초급기술자	1 - 1 2		1 1 2 -		- 1 1 2		1 4 4 5
									[주] 단, 축척은 1/10,000 이하일 때에는 1/10,000으로 본다.

항 목	구분	현 행							개 정(안)												비 고
		(2) 축척 1/5,000 (일당)							(2) 축척 1/5,000 (일당)
		종별		인원수				비고	종별		인원수								비고
											외업			내업
				외업		내업
											단빔	멀티빔		단빔		멀티빔
		특급기술자 고급기술자 중급기술자 초급기술자		1 - 1 2		- 1.5 1.5 3			특급기술자 고급기술자 중급기술자 초급기술자		1 - 1 2	1 1 2 -		- 1.5 1.5 3		1 4.5 4.5 5
		(3) 축척 1/2,500 (일당)							(3) 축척 1/2,500 (일당)
		종별	인원수				비고		종별		인원수									비고
			외업		내업						외업			내업
											단빔	멀티빔		단빔			멀티빔
		특급기술자 고급기술자 중급기술자 초급기술자	1 - 1 2		- 2 2 4				특급기술자 고급기술자 중급기술자 초급기술자		1 - 1 2	1 1 2 -		- 2 2 4			1 5 5 5
		(4) 축척 1/1,000 (일당)							(4) 축척 1/1,000 (일당)
		종별	인원수				비고		종별	인원수										비고
			외업		내업					외업					내업
										단빔			멀티빔		단빔			멀티빔
		특급기술자 고급기술자 중급기술자 초급기술자	1 - 1 2		- 3 3 6				특급기술자 고급기술자 중급기술자 초급기술자	1 - 1 2			1 1 2 -		- 3 3 6			1 5 6 5

항 목	구분	현 행			개 정(안)												비 고
		(5) 축척 및 측선 간격별 1일당 능률			(5)축척 및 측선 간격별 1일당 능률
		축척	피치(m)	능률(km)	축척		피치(m)			능률(km)					비고
										단빔			멀티빔
		1/10,000	100 50	21.6 18.0
					1/10,000		100 50			21.6 18.0			37.2 29.6
		1/5,000	100 50 25	21.6 18.0 16.0	1/5,000		100 50 25			21.6 18.0 16.0			37.2 29.6 22.4
		1/2,500	50 25	18.0 16.0	1/2,500		50 25			18.0 16.0			29.6 22.4
		1/1,000	10	10.0	1/1,000		10			10.0			18.4
		다. □없 음□			다. 멀티빔 설치/해체/시험탐사
					구분	일수		인원수								비고
								특급 기술자	고급 기술자		중급 기술자	초급 기술자		중급 기능사 (측량)
					설치 해체 시험탐사	1 1 1		- - 1	1 1 2		2 2 2	2 2 2		1 1 -
					계			1	4		6	6		2

항 목	구분	현 행					개 정(안)					비 고
		10. 제도 (도엽당)					10. 도면제작 (도엽당)
		종별	인원수		비고		종별	인원수			비고
		중급기술자 초급기술자	2 5		1도엽(55.5□□44.5□)기준		고급기술자 중급기술자 초급기술자	1 2 2			1도엽(55.5□□44.5□)기준
		11. 검사 (도엽당)					11. 검사 (도엽당)
		종별		인원수		비고	종별		인원수	비고
		특급기술자 초급기술자		1 2		1도엽(55.5□□44.5□)	특급기술자 고급기술자 중급기술자 초급기술자		1 1 1 2	1도엽(55.5□□44.5□)
							□ 검사기준은 국립해양조사원 예규 제21호 수로측량업무규정에 의함.

항 목	구 분	현 행					개 정 (안)					비 고
21-24 수치 지도 작성	보완	21-24 수치 지도 작성 9. 수치표고자료 구축 라. 수치지도를 이용한 방법 [설계예] ① 설계제원 ㉮ 작업량 : 100도엽(1/5,000) ㉯ 격자간격 : 5m ② 설계 ㉮ 인건비					21-24 수치 지도 작성 9. 수치표고자료 구축 라. 수치지도를 이용한 방법 [설계예] ① 설계제원 □ 현행과 같음 □ ② 설계 ㉮ 인건비
		항목	고급 기술자	중급 기술자	중급 기능사 (도화)	비 고	항목	고급 기술자	중급 기술자	중급 기능사 (도화)	비 고
		작업계획 및 준비	0.05			고급기술자 : (100도엽)×(0.05)×(1.0)=5인	작업계획 및 준비	0.05			고급기술자 : (100도엽)×(0.05)×(1.0)=5인
		지형자료 추출및수정		0.09	0.05	중급기술자 : (100도엽)×(0.09)×(1.0)=9인 중급기능사(도화) : (100도엽)×(0.05)×(1.0)=5인	지형자료 추출및수정		0.09	0.05	중급기술자 : (100도엽)×(0.09)×(1.0)=9인 중급기능사(도화) : (100도엽)×(0.05)×(1.0)=5인
		표고자료보완 및 확인		0.05		중급기술자 : (100도엽)×(0.05)×(1.0)=5인	표고자료보완 및 확인		0.05		중급기술자 : (100도엽)×(0.05)×(1.0)=5인
		추출지형 자료편집			0.1	중급기능사(도화) : (100도엽)×(0.01)×(1.0)=1인	추출지형 자료편집			0.1	중급기능사(도화) : (100도엽)×(0.1)×(1.0)=10인
		수치표고 자료제작			0.15	중급기능사(도화) : (100도엽)×(0.15)×(1.0)=15인	수치표고 자료제작			0.15	중급기능사(도화) : (100도엽)×(0.15)×(1.0)=15인
		품질관리		0.06		중급기술자 : (100도엽)×(0.06)×(1.0)=6인	품질관리		0.06		중급기술자 : (100도엽)×(0.06)×(1.0)=6인
		정리 및 점검		0.05		중급기술자 : (100도엽)×(0.05)×(1.0)=5인	정리 및 점검		0.05		중급기술자 : (100도엽)×(0.05)×(1.0)=5인

항 목	구 분	현 행				개 정 (안)				비 고
		㉯ 기계경비				㉯ 기계경비
		항 목	장비구분	상각비	유지관리비	항 목	장비구분	상각비	유지관리비
		지형자료추출 및 수정	컴퓨터	5일	5일	지형자료추출 및 수정	컴퓨터	5일	5일
		표고자료보완 및 확인	□	5일	5일	표고자료보완 및 확인	□	5일	5일
		추출지형 자료편집	□	1일	1일	추출지형 자료편집	□	10일	10일
		수치표고 자료제작	□	15일	15일	수치표고 자료제작	□	15일	15일
		품 질 관 리	□	6일	6일	품 질 관 리	□	6일	6일

항 목	구 분	현 행														개 정 (안)	비 고
		10. 영상지도제작 가. 항공사진자동독취 및 DB구축 1) 작업단계별 소요일수 및 동원인력 (단위 : 500매당)														10. 영상지도제작 가. 항공사진자동독취 및 DB구축 1) 작업단계별 소요일수 및 동원인력 (단위 : 500매당)
		작업공정		인수	인원수											□ 현행과 같음 □
					1일당						합 계
					고급 기술자			정보처리 기사1급		중급 기능사 (항공사진)	고급 기술자		정보처리 기사1급		중급 기능사 (항공사진)
		계획준비		2	0.4			0.4		0.4	0.8		0.8		0.8
		자동독취		12	0.6			0.6		2	7.2		7.2		24
		화면오류 및 파일저장		3	2.4			2.0		3.4	7.2		6		10.2
		항공사진촬영 성과입력		3	0.8			0.4		0.8	2.4		1.2		2.4
		정 리		2	1.0					2	2				4
		점 검		2	1.0					1.0	2				4
		계		24	6.2			3.4		9.6	21.6		15.2		43.4
		[주] ① 계획준비·정리·점검에 의한 작업량에 따른 증감계수														[주] ① 계획준비·정리·점검에 의한 작업량에 따른 증감계수
																□ 현행과 같음 □
			작업량			50매	200매		500매			1,000매이상		비 고
			증감계수			2.0	1.3		1			0.90
		ㅇ 작업량 증감율(R) = 0.8+10/Q(Q는 실시작업량) ㅇ 작업량이 1,000장을 초과해도 증감계수는 0.90까지만 적용한다.														ㅇ 작업량 증감율(R) = 0.8+100/Q(Q는 실시작업량) ㅇ 작업량이 1,000장을 초과해도 증감계수는 0.90까지만 적용한다.

항 목	구 분	현 행								개 정 (안)								비 고
22-6 하수관 천공 및 접함	보완	22-6 하수관 천공 및 접합 (개소당)								22-6 하수관 천공 및 접합 (개소당)
		구 분		천공기		인력			재료	구 분		천공기		인력			재료
		본관 (mm)	연결관 (mm)	사용 시간 (hr)	휘발유 (□)	기계 운전사 (인)	특별 인부 (인)	보통 인부 (인)	모르 타르1:2 (□)	본관 (mm)	연결관 (mm)	사용 시간 (hr)	휘발유 (□)	기계 운전사 (인)	특별 인부 (인)	보통 인부 (인)	모르 타르1:2 (□)
		300	200	0.035	0.23	0.027	0.027	0.055	0.008	300	150	0.026	0.17	0.02	0.02	0.041	0.006
		400	200	0.038	0.24	0.028	0.028	0.057	0.008		200	0.035	0.23	0.027	0.027	0.055	0.008
		450	200	0.045	0.25	0.030	0.030	0.061	0.008	400	150	0.028	0.18	0.021	0.021	0.042	0.006
		500	200	0.052	0.25	0.032	0.032	0.065	0.008		200	0.038	0.24	0.028	0.028	0.057	0.008
			300	0.072	0.38	0.048	0.048	0.097	0.017	450	150	0.030	0.18	0.022	0.022	0.045	0.006
		600	200	0.055	0.26	0.033	0.033	0.067	0.008		200	0.045	0.25	0.030	0.030	0.061	0.008
			300	0.083	0.39	0.052	0.052	0.105	0.017		250	0.037	0.20	0.024	0.024	0.050	0.014
		700	200	0.058	0.27	0.036	0.036	0.072	0.008	500	150	0.039	0.18	0.024	0.024	0.048	0.006
			300	0.088	0.40	0.053	0.053	0.107	0.017		200	0.052	0.25	0.032	0.032	0.065	0.008
		800	200	0.067	0.28	0.038	0.038	0.077	0.008		250	0.059	0.25	0.039	0.039	0.080	0.014
			300	0.107	0.42	0.056	0.056	0.112	0.017		300	0.072	0.38	0.048	0.048	0.097	0.017
		900	200	0.077	0.29	0.040	0.040	0.080	0.008	600	150	0.041	0.19	0.024	0.024	0.050	0.006
			300	0.122	0.44	0.058	0.058	0.117	0.017		200	0.055	0.26	0.033	0.033	0.067	0.008
		1,000	200	0.085	0.30	0.045	0.045	0.090	0.008		250	0.068	0.32	0.043	0.043	0.087	0.014
			300	0.138	0.46	0.063	0.063	0.125	0.017		300	0.083	0.39	0.052	0.052	0.105	0.017
		1,100	200	0.088	0.31	0.046	0.046	0.092	0.008	700	150	0.043	0.2	0.027	0.027	0.054	0.006
			300	0.153	0.48	0.065	0.065	0.130	0.017		200	0.058	0.27	0.036	0.036	0.072	0.008
		1,200	200	0.102	0.32	0.048	0.048	0.097	0.008		250	0.073	0.33	0.043	0.043	0.088	0.014
			300	0.168	0.50	0.067	0.067	0.135	0.017		300	0.088	0.40	0.053	0.053	0.107	0.017
										800	150	0.050	0.21	0.028	0.028	0.057	0.006
											200	0.067	0.28	0.038	0.038	0.077	0.008
											250	0.088	0.34	0.046	0.046	0.092	0.014
											300	0.107	0.42	0.056	0.056	0.112	0.017
										900	150	0.057	0.21	0.030	0.030	0.060	0.006
											200	0.077	0.29	0.040	0.040	0.080	0.008
											250	0.101	0.36	0.048	0.048	0.097	0.014
											300	0.122	0.44	0.058	0.058	0.117	0.017

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)								비 고
		[주] ①∼④ □ 생 략 □ ⑤ : 200∼300mm이외의 연결관 사용시 품은 상기품을 조정하여 사용한다.
			구 분		천공기		인력			재료
			본관 (mm)	연결관 (mm)	사용 시간 (hr)	휘발유 (□)	기계 운전사 (인)	특별 인부 (인)	보통 인부 (인)	모르 타르1:2 (□)
			1000	150	0.063	0.22	0.033	0.033	0.067	0.006
				200	0.085	0.30	0.045	0.045	0.090	0.008
				250	0.114	0.38	0.052	0.052	0.103	0.014
				300	0.138	0.46	0.063	0.063	0.125	0.017
			1100	150	0.066	0.23	0.034	0.034	0.069	0.006
				200	0.088	0.31	0.046	0.046	0.092	0.008
				250	0.126	0.39	0.053	0.053	0.107	0.014
				300	0.153	0.48	0.065	0.065	0.130	0.017
			1200	150	0.076	0.24	0.036	0.036	0.072	0.006
				200	0.102	0.32	0.048	0.048	0.097	0.008
				250	0.136	0.41	0.055	0.055	0.112	0.014
				300	0.168	0.50	0.067	0.067	0.135	0.017
			[주] ①∼④ □ 현행과 같음 □ ⑤ : □ 삭 제 □

항 목	구 분	현 행			개 정 (안)			비 고
부록1. 건설기계 가격표	신설	부록 1. 건설기계 가격표			부록 1. 건설기계 가격표			※토목, 건축 공통사항
		기 종	분 류 번 호	가 격 ($)	기 종	분 류 번 호	가 격 ($)
		펌프준설선	9010-0003 -0006 -0010 -0012 -0020 -0022 -0033 -0040 -0044 -0120 -0200	448,330 853,223 1,378,730 1,654,477 2,838,907 3,185,238 4,879,274 5,972,565 6,569,820 □없 음□ □없 음□	펌프준설선	9010-0003 -0006 -0010 -0012 -0020 -0022 -0033 -0040 -0044 -0120 -0200	448,330 853,223 1,378,730 1,654,477 2,838,907 3,185,238 4,879,274 5,972,565 6,569,820 18,245,000 31,984,376

항 목	구 분	현 행										개 정 (안)								비 고
부록3. 참고품	보완	8. 절취사면의 생태복원형 녹화공법 (10□당)										8. 절취사면의 생태복원형 녹화공법 (10□당)
		품목 두께(□)	재 료									품목 시공 두께(□)	재 료
			녹화기반재 (□)	유기양생재 (□)		침식방지제 (□)		입단형성제 (g)		배합종자 (□)			녹화기반토양 (□)		입단형성제 (g)			배합종자(표준형) (□)
			유기자연토양	비료,섬유소		침식방지		표토구조형성		관목형
		SEED	41.7	16.0		1.7		10.0		0.2		SEED	55		10			0.2
		10	83.3	32.0		3.3		20.0		0.2		10	110		20			0.2
		20	166.7	64.0		6.7		40.0		0.2		20	220		40			0.2
		30	250.0	96.0		10.0		60.0		0.2		30	330		60			0.2
		40	333.3	128.0		13.3		80.0		0.2		40	440		80			0.2
		50	416.7	160.0		16.7		100.0		0.2		50	550		100			0.2
		70	583.3	224.0		23.3		140.0		0.2		70	770		140			0.2
		품 목 두께(mm)	장 비									품 목 시공 두께(mm)	장 비
			취부기 (hr)		트럭탑재형 크레인 (hr)		덤프트럭 (hr)		물탱크 (hr)		자흡식펌프 (hr)		취부기 (hr)	트럭탑재형 크레인 (hr)		덤프트럭 (hr)	물탱크 (hr)		자흡식펌프 (hr)
			4.3□		5톤		6톤		5,500□		Ø100mm		4.3□	5톤		6톤	5,500□		Ø100mm
		SEED	0.072		0.072		0.072		0.362		0.072	□ 현행과 동일 □
		10	0.147		0.147		0.147		0.432		0.147
		20	0.203		0.203		0.203		0.485		0.203
		30	0.277		0.277		0.277		0.554		0.277
		40	0.369		0.369		0.369		0.641		0.369
		50	0.461		0.461		0.461		0.728		0.461
		70	0.645		0.645		0.645		0.902		0.645

항 목	구 분	현 행								개 정 (안)									비 고
	보완																		작업반장(인)
		품 목 두께(mm)		인 력							품 목 시공 두께(mm)		인 력
				작업반장(인)		특별인부(인)		보통인부(인)					작업반장(인)		특별인부(인)		보통인부(인)
											SEED		□현행과 동일□
		SEED		0.019		0.037		0.123
											10
		10		0.025		0.049		0.145
											20
		20		0.034		0.067		0.178
											30
		30		0.046		0.091		0.223
											40
		40		0.061		0.121		0.279
											50
		50		0.076		0.151		0.335
											70
		70		0.106		0.211		0.447
		[주] ① 본품은 자연토양을 주재료로 하여 만든 녹화기반토양을 비탈면에 부착함으로써 자생초본류에서 목본류에 이르기가지 다양한 식물들이 비탈면에 발아하고 생육하게 하여 다층구조의 식물군락을 조성하는 공법에 대한 품으로서, 건설교통부에서 신기술로 지정고시한 □절취사면의 생태복원형 녹화공법□을 기준한 것이며, 이와 유사한 공법에도 본 품을 준용할 수 있다. ② 본 품은 면고르기가 포함되지 않은 것이다. ③ 잡재료비는 재료비의 3%를, 공구손료는 노무비의 2%를 계상한다. ④ 녹화기초공(천연섬유망, 천연섬유NET, 기초철망 등)이 필요한 경우에는 별도 계상한다. ⑤ 재료의 할증은 별도 계상한다.(토사지반 10%, 암반 20%) ⑥ 수직고 20m 이상인 경우에는 인력품에 다음의 할증을 가산한다.									[주] ①∼⑥ : 현행과 동일 ⑦ 시공두께(mm)는 다음표를 기준으로 한다.
											시공두께 (mm)	토질		경사	토양경도 (mm)	균열간격 (cm)		평균굴곡편차 (cm)
											SEED형	보통토사		1:2.0이상	25이하	-		-
											10	□		1:1.9∼1:1.5	□	-		-
												□		1:1.4이하	□	-		-
											20	강마사, 점성토		1:1.5이상	25∼28	-		-
											30	□		1:1.4이하	□	-		-
												리핑암		1:1.0이상	29이상	-		-
												□		1:0.9이하	□	-		-
												풍화암		1:1.0이상	-	1∼10		10이상
											40	□		1:0.9∼1:0.7	-	□		10미만
											50	연,경암		1:0.7이상	-	10∼30		10이상
											70	연,경암		1:0.6∼1:0.5	-	□		10미만
												연,경암		1:0.5내외	-	30이상		10이상
											□ 복원목표에 따라 배합종자를 목본종자로만 배합할 때는종자의 사용량을 별도로 계상한다.
			수직고		20∼30m미만		30∼50m미만		50m이상
			할증율(%)		20		30		40

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)											비 고
부록3 참고품	신설	□ 없 음 □		16. 파형강판을 사용한 지중구조물 시공공법 (강판면적□당)
				규격 구분	규격		단위		표준형				대골형
									두께5.3mm미만		두께5.3mm이상
				작업반장 철판공 보통인부 크레인 발전기	25Ton 25Kw		인 인 인 hr hr		0.024 0.090 0.021 0.130 0.121		0.033 0.125 0.033 0.239 0.222		0.033 0.159 0.133 0.244 0.228
				[주] ① 본 품은 파형강판 구조물의 설치품이며, 제작에 소요되는 재료 및 품은 별도 계상한다. ② 기초콘크리트, 터파기, 되메우기, 잔토처리, 뒤채움등은 별도 계상한다. ③ 비계설치 및 방수는 필요시 별도 계상한다. ④ 공구손료는 인력품의 3%를 계상한다. ⑤ 잡재료비는 주재료비의 2%를 계상한다. ⑥ BASE CHANNEL이 필요한 경우 설치비용은 다음표에 따른다. (m당)
				규격 구분		규격		단위		표준형		대골형
				용접공 작업반장 보통인부 발전기 공구손료		25Kw		인 인 인 hr 식		0.005 0.021 0.021 0.138 인력품의3%		0.006 0.025 0.025 0.167 인력품의3%
				* 단위물량(m당)은 기초구조물의 연장(편도)을 의미함

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)					비 고
				⑦ 대골형의 경우 E-C RIB보강이 필요한 경우 콘크리트 주입비용은 다음표에 따른다. (□당)
				규격 구분	규격	단위	대골형
				콘크리트공 보통인부 콘크리트 펌프차 콘크리트 진동기 공구손료	80□/hr Ø45(3.5HP)	인 인 hr hr 식	0.067 0.067 0.233 0.233 인력품의 3%

Ⅱ. 건 축 부 문

항 목	구 분	현 행		개 정 (안)		비 고
1-9 재료의 할증율	보완	1-9 재료의 할증율 5. 기타재료		1-9 재료의 할증율 5. 기타재료		※토목, 건축 공통사항
		재료별	할증율(%)	재료별	할증율(%)
		목 재 각 재 합 판 · · · 조경용 수목 잔 디	5 10 · · · 10 10	목 재 각 재 합 판 · · · 조경용 수목 잔디 및 초화류	5 10 · · · 10 10

항 목	구 분	현 행			개 정 (안)			비 고
4-1-1 들떼	보완	4-1-1 들떼 (100□당)			4-1-1 들떼 (100□당)			※토목, 건축 공통사항
		공종 구분	떼뜨기(인)	떼붙임(인)	구 분	떼뜨기(인)	떼붙임(인)
		줄떼 평떼	3.0 6.0	6.2∼7.6 6.9
					줄떼	3.0	6.2(양호)
							6.9(보통)
							7.6(불량)
					평떼	6.0	6.9
		[주] ①∼⑤ □생 략□			[주] ①∼⑤ □현행과 같음□ ⑥ : 줄떼의 떼붙임 품의 적용은 아래의 조건을 감안하여 적용한다. - 양호 : 작업장소가 넓고 평탄하여 장애요소가 없으며, 식재의 내용이 단순하여 작업속도가 충분히 기대되는 조건인 경우 - 보통 : 작업장소나 작업조건이 보통으로 판단되는 경우 - 불량 : 작업장소가 경사지로서 작업조건이 복잡한 경우, 도로변·하천변·절개지 등 안전사고의 위험이 있는 경우

항 목	구 분	현 행							개 정 (안)		비 고
4-4 식재	보완	4-4 식재 4-4-1 나무높이에 의한 식재 (주당)								4-4 식재 4-4-1 나무높이에 의한 식재 (주당)	※토목, 건축 공통사항
										□ 현행과 같음 □
		나무높이(m)	인력시공		기계시공			객토량 (□)
			조경공 (인)	보통인부 (인)	조경공 (인)	보통인부 (인)	굴삭기 (hr)
		1.0이하 1.1∼1.5 1.6∼2.0 2.1∼2.5 2.6∼3.0 3.1∼3.5 3.6∼4.0 4.1∼4.5 4.6∼5.0 5.1∼5.5 5.6∼6.0	0.07 0.09 0.11 0.15 0.19 0.23 0.29 0.33 0.38 0.43 0.49	0.06 0.07 0.09 0.12 0.14 0.17 0.20 0.23 0.27 0.31 0.36	- - - - - 0.16 0.20 0.22 0.26 0.29 0.34	- - - - - 0.08 0.10 0.11 0.13 0.14 0.16	- - - - - 0.12 0.14 0.16 0.19 0.22 0.25	0.046 0.064 0.099 0.141 0.189 0.241 0.295 0.347 0.403 0.454 0.500
		[주] ①∼③ □ 생 략 □ ④ 지주목을 세우지 않을 때에는 본품의 20%를 감한다. ⑤∼⑫ □ 생 략 □								[주] ①∼③ □ 현행과 같음 □ ④ 지주목을 세우지 않을때는 인력품의 20%를 감한다. ⑤∼⑫ □ 현행과 같음 □ ※ 다음 항목도 동일하게 개정 ·4-4-2 흉고직경에 의한 식재 ·4-4-3 근원직경에 의한 식재

항 목	구 분	현 행		개 정 (안)		비 고
4-4-6 초화류 식재 및 파종공	보완	4-4-6 초화류 식재 및 파종공		4-4-6 초화류 식재 및 파종공		※토목, 건축 공통사항
		구 분	조경공 1인당	구 분	조경공 1인당
		식 재 파 종	200∼500주 30□
				식 재	500주(양호)
					350주(보통)
					200주(불량)
				파 종	30□
		[주] ①∼② □생 략□		[주] ①∼② □현행과 같음□ ③ : 초화류 식재품의 적용은 아래의 조건을 감안하여 적용한다. - 양호 : 작업장소가 넓고 평탄하며, 식재의 내용이 단순하여 작업속도가 충분히 기대되는 조건인 경우 - 보통 : 작업장소나 작업조건이 보통으로 판단되는 경우 - 불량 : 작업장소가 경사지로서 작업조건이 복잡한 경우, 도로변·하천변·절개지 등 안전사고의 위험이 있는 경우

항 목	구 분	현 행						개 정 (안)							비 고
6-3-5 유로폼	보완	6-3-5 유로폼 (10□당)							6-3-5 유로폼 (10□당)						※토목, 건축 공통사항
		구 분	규 격		단위	수량			구 분	규 격		단위	수량
						벽	바닥						벽	바닥
		패 널 패 널 슬라브코너패널 내부코너패널 보	600×1,800mm 600×1,200mm 220×1,500mm (200+200)×1,200mm 100×1,650mm		매매매매매	- 0.64 - 0.018 -	0.392 - 0.118 - 0.058		패 널 패 널 슬라브코너패널 내부코너패널 보	"현행과 같음"		매매매매매	- 0.71 - 0.02 -	0.47 - 0.13 - 0.064
		웨이지핀 드롭헤드 볼트(너트포함) 플랫타이 강관파이프 훅·크램프 목 재 박 리 제	L=200mm D 48.6mm		개 개 조 개 m 개 □ □	19.002 - - 20.026 0.773 2.827 - 0.125	6.567 0.074 0.377 - - - 0.007 0.125		웨이지핀 드롭헤드 볼트(너트포함) 플랫타이 강관파이프 훅·크램프 목 재 박 리 제	"현행과 같음"		개 개 조 개 m 개 □ □	19.002 - - 20.026 0.773 2.827 - 0.125	6.567 0.074 0.377 - - - 0.007 0.125
		형틀목공 보통인부	조립·해체		인인	1.27 0.76	1.27 0.76		형틀목공 보통인부	조립·해체		인인	1.27 0.76	1.27 0.76
		[주] □∼⑦ □ 생 략 □ ⑧ : 본 품의 사용조작회수(손율)기준은 다음을 기준으로 한 것이다.							[주] □∼⑦ □ 현행과 같음 □ ⑧ : 본 품의 사용조작회수(손율)기준은 다음을 기준으로 한 것이다.
									구 분		사용조작회수
		구 분		사용조작회수
		패 널 류		20회 사용시 잔존율 10%					패 널 류		15회 사용시 잔존율 25%
		보, 드롭헤드, 강관 파이프, 훅·크램프, 웨이지핀		25회 사용시 잔존율 10%					보, 드롭헤드, 강관 파이프, 훅·크램프, 웨이지핀		25회 사용시 잔존율 10%
		⑨ □ 생 략 □							⑨ □ 현행과 같음 □

항 목	구 분	현 행			개 정 (안)				비 고
13-8 코킹 및 신축줄눈	보완	1. 수밀코킹 (m당)				1. 수밀코킹 (m당)
		구 분	단 위	수 량		구 분	단 위	수 량
						코 킹 공	인	0.03
		방 수 공	인	0.04
		[주] ① 본 품은 공구손료 및 소운반품이 포함된 것이다. ② 재료량은 정미수량에 할증율 20%를 가산하여 산출한다.				[주] ① 본 품은 공구손료 및 소운반품이 포함된 것이다. ② 재료량은 정미수량에 할증율 20%를 가산하여 산출한다.

항 목	구 분	현 행					개 정 (안)						비 고
14-2-2 선홈통(원형)	보완	2. 염화비닐 (m당)						2. 염화비닐 (m당)
		구 분	단위	지 름		비 고		구 분	단위	지 름		비 고
				7.5cm	10cm
										7.5cm	10cm
								염화비닐파이프 지 지 철 물 배 관 공	m 개 인	1 0.85 0.065	1 0.85 0.077
		염화비닐파이프 지 지 철 물 배 관 공	m 개 인	1 0.85 0.065	1 0.85 0.077
		부 속 재 및 연결접착재				별도계상		부 속 재 및 연결접착재				별도계상
		[주] ①본 품에 재료의 소운반이 포함되어 있다. ②폴리에틸렌파이프의 경우는 접착제를 삭제하고 연결부재를 별도 계상한다. ③파이프의 할증은 접속방법에 따라 설계수량으로 한다.
								[주] ①∼③ □ 현행과 같음 □ ④공동주택 등 상하층간 연결고정방식은 본품의 80%를 적용한다.

항 목	구 분	현 행				개 정 (안)					비 고
15-4 각종 금속망 붙임	보완	2. 와이어메시 바닥깔기 (□당)					2. 와이어메시 바닥깔기 (□당)
		와이어메시(매)	철근공(인)	결속선(kg)	비 고		와이어메시(매)	특별인부(인)	결속선(kg)	비 고
		0.36	0.012	0.05	결속선은 #20 철선사용		0.36	0.012	0.05	결속선은 #20 철선사용
		[주]① 본 품의 와이어메시는 크기 1.8m×1.8m, 구멍크기 10cm×10cm, 철선경 6mm를 기준한 것으로 1매당 무게는 14.4kg이다. ② 본 품은 와이어메시 및 재료의 할증이 포함되어 있다. ③ 와이어메시의 소운반은 별도 계상한다. ④ (참고) 와이어메시의 크기 1.8m×1.8m, 구멍크기 10cm×10cm, 철선경 4mm일때의 1매당 무게는 6.4kg이다.					[주]① 본 품의 와이어메시는 크기 1.8m×1.8m, 구멍크기 10cm×10cm, 철선경 6mm를 기준한 것으로 1매당 무게는 14.4kg이다. ② 본 품은 와이어메시 및 재료의 할증이 포함되어 있다. ③ (참고) 와이어메시의 크기 1.8m×1.8m, 구멍크기 10cm×10cm, 철선경 4mm일때의 1매당 무게는 6.4kg이다.

항 목	구 분	현 행									개 정 (안)	비 고
19-3 조합유성페인트칠	보완	19-3 조합유성페인트칠 1. 붓칠 (□당)									19-3 조합유성페인트칠 1. 붓칠 (□당)
		바탕별	재료명	구분 단위	칠수량			도장공(인)			□ 현행과 같음 □
					1회	2회	3회	1회	2회	3회
		목재명	조합페인트 시 너 퍼 티 연마지	□ □ □ 매	0.094 0.004 - -	0.176 0.008 0.03 0.07	0.248 0.011 0.03 0.14	0.02	0.041	0.061
		철재면	조합페인트 시 너 퍼 티 연마지	□ □ □ 매	0.081 0.004 0.08 0.05	0.166 0.008 0.08 0.10	0.246 0.012 0.08 0.15	0.023	0.046	0.065
		아연 도금면	조합페인트 시 너	□ □	0.088 0.004	0.179 0.08	- -	0.013	0.03
		회반죽· 플라스터면· 콘크리트· 모르타르	조합페인트 시 너 퍼 티 연마지	□ □ □ 매	0.099 0.004 0.06 0.25	0.199 0.008 0.06 0.50	0.282 0.012 0.06 0.50	0.007	0.055	0.079
		[주] ①∼⑥ □ 생 략 □ ⑦ 소모재료비는 주재료비의 5%(붓칠, 로울러칠) 또는 10%(뿜칠)로 계상한다. ⑧∼⑩ □ 생 략 □									[주] ①∼⑥ □ 현행과 같음 □ ⑦ 소모재료비는 주재료(페인트·시너)비의 5%(붓칠, 로울러칠) 또는 10%(뿜칠)로 계상한다. ⑧∼⑩ □ 현행과 같음 □

항 목	구 분	현 행					개 정 (안)							비 고
20-7 걸레받이 붙임	보완	1. 테라조 및 합성수지계 걸레받이 붙임 (m당)						1. 테라조·합성수지계 및 중밀도섬유판(MDF) 걸레받이 붙임 (m당)
		품질 구분	단위	합성수지류	석재류	비 고		구분	단위	석재류	합성수지류	중밀도 섬유판	비 고
		합성수지계비닐 테라조 접착제 석 공 내장공 보통인부	m " kg 인 □ □	1.04 - 0.022 - 0.025 -	- 1.0 - 0.1 - 0.09	H=75mm∼120mm 접착제는 폭 75mm기준이며, 그 이상일 경우에는 비례가산함.		테라조 합성수지계비닐 중밀도섬유판 접착제 석 공 내장공 보통인부	m " " kg 인 □ □	1.0 - - - 0.1 - 0.09	- 1.04 - 0.022 - 0.025 -	- - 1.04 0.022 - 0.01 -	H=75mm∼120mm □ 접착제는 폭 75mm기준이며, 그 이상일 경우에는 비례가산함.
		[주] ① 재료의 소운반은 포함되어 있다. ② 뒤채움 모르터는 미장공사에서 계상한다.						[주] ① 재료의 소운반은 포함되어 있다. ② 뒤채움 모르터는 미장공사에서 계상한다.

항 목	구 분	현 행						개 정 (안)		비 고
21-1 해체철거공사	보완	21-1 해체철거공사 2. 건축물 구조체별 철거 (구조별□당)							21-1 해체철거공사 2. 건축물 구조체별 철거 (구조별□당)
		구조별	구분 공정별	건축목공 (인)	기와공 (인)	슬레이트 및 함석공 (인)	보통인부 (인)		□ 현행과 같음 □
		지 붕	기 와 지 붕 틀 슬레이트, 함석	- 0.04 -	0.01 - -	- - 0.02	0.02 0.02 0.02
		천 정	반 자 틀 텍스, 합판 회반죽, 플라스터	0.05 0.015 -	- - -	- - -	0.025 0.03 0.12
		벽	목조, 간막이 텍스, 합판 외역은벽 회반죽벽 타일까내기 벽지떼내기	0.06 0.01 - - - -	- - - - - -	- - - - - -	0.03 0.02 0.03 0.04 0.20 0.01
		바닥 및 수장부분	마루틀및마루널 모르탈, 회반죽, 플라스터 리노퓸 타일떼내기(도자기류)	0.20 - - -	- - - -	- - - -	0.10 0.12 0.03 0.20
									[주] ① 본품은 해체재(건축목공, 기와공, 슬레이트공 및 함석공이 철거하는 부재)를 일부 재사용할 때의 품이다. ② 해체재를 재사용하지 아니하는 때에는 건축목공, 기와공, 슬레이트공 및 함석공을 본품의 60%(보통인부는 100%)를 적용한다.
		[주] ① 본품은 해체재(건축목공, 기와공, 슬레이트공 및 함석공이 철거하는 부재)를 일부 재사용할 때의 품이다. ② 해체재를 재사용하지 아니하는 때에는 본품의 60%를 적용한다.

Ⅲ. 기계설비부문

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)	비 고
제2편 기계설비공사 1-1-1∼10 배관공사	보완	1-1 배관공사 1-1-1 강관배관 1-1-2 동관배관 1-1-3 스테인리스 강관배관 1-1-4 경질비닐관 배관 1-1-5 PP-C관 배관 1-1-6 가교화 폴리에틸렌관 배관 1-1-7 주철관 배관 1-1-8 연관배관 1-1-9 폴리에틸렌 복합 압력관 1-1-10 폴리부틸렌관 배관	1-1-1∼10 배관공사 주기추가 - 단열지지대 및 관지지대에 대한 별도산정 근거 명시 △ 예 : (강관배관 주②) 먹줄치기, 상자넣기, 인서트, 지지철물설치, 절단, 나사 혹은 용접접합, 수압 또는 통기시험, 소운반 품이 포함되어 있다. 다만, 지지철물설치에는 단열지지대 및 관지지대가 제외되어 있으므로 별도 계상한다 ※ 개정 항목 1-1-1 강관배관 1-1-2 동관배관 1-1-3 스테인리스 강관배관 1-1-4 경질비닐관 배관 1-1-5 PP-C관 배관 1-1-6 가교화 폴리에틸렌관 배관 1-1-7 주철관 배관 1-1-8 연관배관 1-1-9 폴리에틸렌 복합 압력관 1-1-10 폴리부틸렌관 배관
.

항 목	구 분	현 행						개 정 (안)						비 고
1-1-1 강관배관 2. 그루브조인트식	보완	1-1-1 강관배관 2. 그루브조인트식 (Groove Joint) (m당)						1-1-1 강관배관 2. 그루브조인트식 (Groove Joint) (m당)
		규격(mm)	배관공	보통인부	규격(mm)	배관공	보통인부	규격(mm)	배관공	보통인부	규격(mm)	배관공	보통인부
		Ø25 32 40 50 64 80 100 125 150	0.031 0.039 0.043 0.053 0.066 0.086 0.128 0.151 0.184	0.032 0.039 0.044 0.053 0.067 0.087 0.128 0.151 0.184	Ø200 250 300 350 400 450 500 550 600	0.242 0.326 0.393 0.461 0.529 0.598 0.666 0.734 0.802	0.243 0.327 0.394 0.462 0.530 0.598 0.666 0.734 0.802	Ø25 32 40 50 64 80 100 125 150	0.060 0.075 0.083 0.102 0.127 0.166 0.246 0.291 0.354	0.015 0.019 0.021 0.025 0.032 0.041 0.061 0.072 0.088	Ø200 250 300 350 400 450 500 550 600	0.466 0.628 0.757 0.887 1.018 1.151 1.282 1.413 1.544	0.116 0.156 0.188 0.220 0.253 0.285 0.318 0.350 0.383
		[주] ① 본 품은 옥내일반배관 탄소강강관(KSD 3507) 및 배관용 스테인리스강관(KSD 3576)기준이며, 냉각수관, 냉온수관, 소화관, 공기관, 통기관, 기름관, 급수관, 급탕관, 냉매관에 적용한다. ② 먹줄치기, 상자넣기, 인서트, 지지철물설치, 절단, 홈가공, 그루브접합, 수압 또는 통기시험, 소운반 품이 포함되어 있다. ③ 화장실배관은 본 품에 20%, 기계실배관은 본 품에 30% 가산하고 옥외배관(암거내)은 본 품에 10% 감한다. ④ 압력배관(SCH 40이상)은 본 품에 10% 가산하고, 경질염화비닐라이닝강관은 본 품에 30% 가산하고, 동관은 10% 감한다. ⑤ 옥내배관(바닥난방배관분 제외)에서 벽을 깍고 이의 보수작업이 필요한 경우에는 품에 10%범위내에서 가산할 수 있다. ⑥ 밸브류 설치품은 □1-2-1 밸브 및 콕류□를 적용하고, 배관부속품(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티)등의 품은 본품에 포함되어 있다.						[주] ① ∼ ⑥ (현행과 같음)

항 목	구 분	현 행			개 정 (안)	비 고
1-2-2 감압밸브장치 설치	보완	1-2-2 감압밸브 장치 (조당)			1-2-2 감압밸브장치 설치 (표 현행과 같음) [주] ① 본품은 감압밸브, 게이트밸브, 글로브밸브, 스트레이너, 압력계, 안전밸브 등 바이패스 배관조립 및 설치품이 포함되어 있다. ② (현행 ①과 같음) ③ (현행 ②와 같음) ④ (현행 ③과 같음) ⑤ (현행 ④와 같음)
		규격	배 관 공(인)	보 통 인 부(인)
		Ø15∼20 20∼40 50 65 80 90 100 125 150	3.0 4.0 5.5 8.0 9.0 9.0 9.5 10.0 12.0	0.2 0.2 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.9
		[주] ① 밸런스 파이프를 필요로 하지 않을 경우를 기준한 것이다. ② 밸런스 파이프를 필요로 할 경우에는 30% 가산한다. ③ 온도조절장치도 본 품에 준한다. ④ 철거는 신설의 50%(재 사용을 고려치 않을 때)로 계상한다.

항 목	구 분	현 행				개 정 (안)				비 고
1-2-6 적산열량계 설치	보완	1-2-6 적산열량계 설치 1. 주거용 (생 략) 2. 산업용 (대당)				1-2-6 적산열량계 설치 1. 주거용 (현행과 같음) 2. 산업용 (대당)
		규 격	플랜트배관공	특 별 인 부	계 장 공	규 격	플랜트배관공	특 별 인 부	계 장 공
		Ø32	0.71	0.71	0.71	Ø32	0.71	0.71	0.71
						50	0.75	0.75	0.75
						100	0.85	0.85	0.85
						150	0.95	0.95	0.95
		[주] ① 본 품은 가배관을 철거하고, 지역난방공사와 같이 산업용으로 적산열량계를 설치하는 것으로서 시험·소운반이 포함되어 있다. ② 본 품은 배관세정작업, 유량계, 온도감지기, 열량지시계, 단자함을 설치하는 것과 이들간의 전기배선 및 결선을 포함한다. ③ 전선관, 밸브, 스트레이너 설치품은 별도 계상한다. ④ 열량지시계는 노출기준이며 매립시는 별도 계상한다.				[주] ①∼ ④ (현행과 같음)

항 목	구 분	현 행		개 정 (안)			비 고
3-1 욕조설치	보완	3-1 위생기구 설치 ㅇ 욕조설치 (샤워제외) (개당)		3-1-7 욕조 설치 (개당)
		위 생 공	보 통 인 부	위 생 공		보 통 인 부
		1.36	0.28	1.36		0.28
		[주] ① 본 품에는 지지철물 설치품이 포함되어 있다. ② 본 품에는 벽체에 구멍을 뚫고 목심을 박는 품이 포함되어 있다. ③ 샤워장치(매립형)의 품은 매립배관품이 포함되어 있다. ④ 소운반은 별도 계상한다.		[주] ① 본 품은 욕조(월풀욕조 제외)를 설치하는 것으로 소운반이 포함되어 있다 ② 본 품은 지지대, 배수구연결, 에이프런 설치가 포함된 것이다 ③ 본 품에는 검사 및 조정이 포함된 것이다 ④ 코킹작업, 샤워기 설치품은 별도 계상한다 ⑤ 공동주택에 설치하는 경우는 다음을 적용하며, 작업범위는 상기내용과 동일하다 (개당)
				위생공	보통인부
				0.72	0.14

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)			비 고
3-2-6 완강기 설치	신설	" 없 음 □	3-2-6 완강기 설치 (개당)
			직 종	설치품	비 고
			기계설치공	0.5
			[주] ① 본 품은 피난용 완강기를 설치하는 것으로 소운반이 포함되어 있다. ② 본 품에는 완강기 지지대, 보호함, 안전표시 설치가 포함된 것이다.

항 목	구 분	현 행					개 정 (안)	비 고
4-1-7 PE관 접합 및 부설	보완	4-1-7 PE관 접합 및 부설 (개소당)					4-1-7 PE관 접합 및 부설 (표 현행과 같음) [주] ①∼② 현행과 같음 ③ 맞이음(버트융착식) PE관 접합 및 부설은 본 품을 적용한다. ④∼⑤ (현행 ③∼④와 같음)
		관경(mm)	배관공	특별인부	보통인부	융착기(시간)
		Ø25 30 40	0.047 0.049 0.053	0.023 0.024 0.026	0.047 0.049 0.053	0.20 0.22 0.24
		50 65 75 100 125	0.077 0.123 0.151 0.182 0.218	0.038 0.061 0.075 0.091 0.109	0.077 0.123 0.151 0.182 0.218	0.27 0.35 0.41 0.52 0.66
		150 200 250 300	0.233 0.287 0.332 0.364	0.116 0.143 0.165 0.181	0.233 0.431 0.498 0.546	0.79 0.96 1.15 1.26
		[주] ① 본 품은 전기융착기를 사용하여 전자소켓으로 폴리에틸렌관을 접합시키는 품이다. ② 본 품은 도시가스용 PE관 접합 및 부설을 기준한 것으로 소운반이 포함되어 있다. ③ 관로의 터파기, 되메우기, 잔토처리, 물푸기 등은 별도 계상한다. ④ 발전기가 필요한 경우 별도 계상한다.

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)	비 고
제3편 플랜트 설비공사 1-3-1 pipe 보온	보완	1-3-1 pipe 보온 1-5 (표생략) (주) ① 본 품은 플랜트 배관보온에 적용하는 것으로서 성형물로 보온하는 품이며 물량은 정미수량이다. ② 엘보, 밸브 등은 보온재를 절단 가공해서 보온하는 품이다. ③ 본 품은 보온재 소운반이 포함되어 있다. ④ pipe외경 750mm(30") 이상은 750mm(30")의 품을 적용한다. ⑤∼⑥ (생 략) ⑦ 컬러강판, 아연도강판 등 원자재(Raw material)로 시공할때는 본 품에 100%를 가산한다. 2매이상 겹쳐 보온하는 경우에는 전체두께를 1회 보온하는 품의 100%를 가산한다. ⑧∼⑫ (생 략)	1-3-1 pipe 보온 1-5 (표 현행과 같음) (주) ①∼③ (현행과 같음) ④ 삭 제 ④∼⑤ (현행⑤∼⑥와 같음) ⑥ 컬러강판, 아연도강판, 스테인리스 강판, 알루미늄판 등 원자재(Raw material)로 시공할때는 본 품에 100%를 가산한다. ---------------------------------------------- ------------- ⑦∼⑪ (현행⑧∼⑫와 같음)

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)				비 고
5-6 여과집진기 설치 (Bag filter)	신설	" 없 음 □	5-6 여과집진기 설치 (Bag filter) 1. 공정별 설치
			작업구분	직 종	단 위	수 량
			ㅇ 기술관리 - 설치공사 기간중	기계기사	인/일	0.85
			ㅇ 포장해체	목 공 특별인부	인/□ 인/□	0.12 0.12
			ㅇ 기초작업 및 표면손질 - Chipping 및 Groutiong 등	플랜트기계설치공 특별인부	인/ton	0.12 0.37
			ㅇ 본체조립·설치 - Frame, Shell Plate 등 설치포함 - 펄스유닛 조립·설치	철 골 공 비 계 공 플랜트기계설치공 플랜트 용접공 특별인부 건설기계운전조	인/ton 〃 〃 〃 〃 조/ton	3.39 1.89 3.28 2.43 4.02 0.81
			ㅇ 비산재 배출장치 조립·장치 - 비산재 사일로, 시멘트 사일로 설치 포함	플랜트기계설치공 비 계 공 플랜트 용접공 특별인부	인/ton	4.61 1.95 1.66 3.34
			ㅇ 휠터백 및 백케이지 조립·설치 - 지상교정, 조양·기기 설치포함 - Leveling 재교정후Setting 포함	플랜트제관공 비 계 공 특별인부 플랜트용접공	인/휠터수	0.05 0.06 0.08 0.01
			ㅇ 검사 및 교정 - Gas Leak Test 포함	기술관리, 포장해체를 제외한 공량의 10%
			[주] ① 본 품은 여과집진기 휠터백, 펄스유닛 등 여과집진기의 조립·설치 기준으로 소운반이 포함되어 있다. ② 보온 및 도장작업이 필요한 경우 별도 계상한다.

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)				비 고
		" 없 음 □	2. 사용장비
			장 비 명	규 격	단 위	수 량
			지 게 차	5톤	대	1
			크 레 인	50톤	대	1
			크 레 인	100톤	대	1
			크 레 인	200톤	대	1
			타워크레인	30톤	대	1
			용 접 기	15KVA	대	3
			[주] ① 본 장비는 여과집진기 설치시, 일반적으로 사용할수 있는 장비이므로 현장여건, 작업조건 등에 따라 필요한 장비 및 규격을 별도 계상할 수 있다.

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)				비 고
5-7 활성탄·반응조제 및 소석회 공급설비 설치	신설	" 없 음 □	5-7 활성탄·반응조제 및 소석회 공급설비 설치 1. 공정별 설치
			작 업 구 분	직 종	단 위	수 량
			ㅇ 기술관리 - 설치공사 기간중	기계기사	인/일	0.5
			ㅇ 포장해체 - 수송을 위해 포장된 목재를 해체하고 목재를 정리함	목 공 특별인부	인/□	0.12 0.12
			ㅇ 기초작업 및 표면손질 - Chipping 및 Groutiong 등	플랜트기계설치공 특별인부	인/ton	0.19 0.39
			ㅇ 반응조제 및 탱크류 조립·설치	플랜트제관공 플랜트용접공 플랜트기계설치공 비 계 공 특별인부 건설기계운전조	인/ton 〃 〃 〃 〃 조/ton	1.93 1.93 0.96 0.96 1.93 0.96
			ㅇ 소석회, 활성탄 공급설비 조립·설치	플랜트기계설치공 비 계 공 플랜트용접공 특별인부 건설기계운전조	인/ton 〃 〃 〃 조/ton	3.47 1.74 1.74 2.6 0.96
			ㅇ 혼합기, 이젝터, 로타리밸브 설치	플랜트기계설치공 비 계 공 플랜트용접공 특별인부	인/ton	2.31 0.57 0.57 1.16
			ㅇ 검사 및 교정 - Gas Leak Test 포함	기술관리, 포장해체를 제외한 공량의 10%
			[주] ① 본 품은 활성탄·반응조제 및 소석회 공급설비의 조립·설치기준으로 소운반이 포함되어 있다. ② 보온 및 도장작업이 필요한 경우 별도 계상한다.

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)				비 고
		" 없 음 □	2. 사용장비
			장 비 명	규 격	단 위	수 량
			지 게 차	5톤	대	1
			크 레 인	70톤	대	1
			용 접 기	15KVA	대	3
			[주] ① 본 장비는 활성탄·반응조제 및 소석회 공급설비 조립·설치시, 일반적으로 사용할수 있는 장비이므로 현장여건, 작업조건 등에 따라 필요한 장비 및 규격을 별도 계상할 수 있다.

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)									비 고
6-3 산기장치설치	신설	" 없 음 □	6-3 산기장치 설치 1. 설치품
			구 분			단 위		배관공	용접공		보통인부
			산기 분기관 제작			인/개		0.036	0.036		0.036
			분기관 및 산기장치 설치			인/개		0.036	0.036		0.036
			[주] ① 산기 분기관 제작은 배관을 가공하여 제작하는 것으로 소운반이 포함되어 있다 ② 분기관 및 산기장치 설치는 산기 분기관(주배관 제외)을 설치하고, 설치된 산기분기관에 산기장치를 설치하는 것으로 앙카, 배관지지대, 수평레벨작업이 포함된 것이다 ③ 본 품은 시험 및 조정이 포함된 것이다 ④ 경장비 손료는 별도 계상한다 2. 사용장비
			장비명	규 격	단위		사용시간(hr)
							산기 분기관 제작			산기장치 설치
			알곤 용접기	300Amp	대/개		0.285			0.285
			프라즈마 절단기	100Amp	대/개		0.143			0.143
			크 레 인	5톤	대/개		-			0.048
			[주] ① 본 장비는 산기 분기관 제작 및 산기장치 설치시 일반적인 장비이므로 현장여건, 작업조건 등에 따라 필요한 장비를 별도 계상한다

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)									비 고
6-4 오수처리시설설치	신설	" 없 음 □	6-4 오수처리시설 설치 1. 설치품
			구 분	규 격		단 위		위생공	보통인부		계장공
			오수처리시설	20톤/일		인/조		4.13	4.13		-
			제 어 함	-		인/개		-	-		3.75
			[주] ① 본 품은 생물화학적 산소요구량(BOD) 20ppm을 기준한 것으로 소운반이 포함되어 있다 ② 본 품은 FRP로 제작된 오수처리조를 설치하는 것으로 공기주입배관, 배기배관, 수중펌프 등 부속설비 설치품이 포함되어 있다 ③ 본 품은 제어함(control box)내에 설치되는 전기, 공기펌프 등 부속설비 설치품이 포함되어 있다 ④ 본 품은 물채우기, 물푸기, 시험 및 조정이 포함된 것이다 ⑤ 유입 및 배수배관 설치공사와 터파기, 기초공사, 뒷채우기, 보호공사(조적 및 콘크리트공사)는 별도 계상한다 2. 사용장비
			장 비 명		규 격		단 위			사용시간(hr)
			크 레 인		50톤		대/조			8
			살 수 차		5,500□		대/조			12
			[주] ① 본 장비는 오수처리시설 설치시 일반적인 장비이므로 현장여건, 작업조건 등에 따라 필요한 장비를 별도 계상한다

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)													비 고
제11장 11-2 손료산정 부록1. 건설기계 가격표	신설 신설	" 없 음 □ " 없 음 □	※ 11-2 손료산정 (토목, 건축품셈 보완사항) (7614) 알곤 용접기													※ 토목, 건축품셈 개정사항 ※ 토목, 건축품셈 개정사항
			분류 번호	규격 (Amp)	내용 시간	연간 표준 가동 시간		상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당
											상각비 계수		정비비 계수	관리비 계수	계
			7614-0300	300	7,000	1,000		0.9	0.5	0.14	1,286		714	860	2,860
			[주] 공구, 전선 및 냉각장치 등은 별도 계상 한다 (7621) 프라즈마 절단기
			분류 번호	규격 (Amp)	내용 시간	연간 표준 가동 시간		상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당
											상각비 계수		정비비 계수	관리비 계수	계
			7621-0100	100	7,000	1,000		0.9	0.5	0.14	1,286		714	860	2,860
			[주] 공구 및 전선 등은 별도 계상 한다
			※ 부록1. 건설기계가격표 (토목, 건축품셈 보완사항)
			기 종				분류번호					가 격
			알곤 용접기				7614-0300					(1,630천원)
			프라즈마 절단기				7621-0100					(3,100천원)