2002년도 적용 표준품셈 개정내용

2001.    12

대  한  건  설  협  회

목             차

Ⅰ. 기술자격명칭 변경 -------------------- 5 Ⅱ. 표준품셈 표기방법 개편 --------------- 6 Ⅲ. 표준품셈 정오표 가. 토 목 부 문 ------------------------ 7 나. 건 축 부 문 ------------------------ 9 다. 기계설비부문 ------------------------ 9 Ⅳ. 표준품셈 부문별 개정내용 가. 공 통 부 문 제1장 적용기준 1-3 적용방법 ------------------------- 10 1-4 수량의 계산 ---------------------- 11	1-9 재료의 할증율 ------------------------- 11 1-13 발생재의 처리 ------------------------- 11 1-23 토취장 및 골재원 ---------------------- 12 1-24 토량환산계수 적용 --------------------- 13 1-25 지하지반의 추정 ----------------------- 13 1-31 건설폐재의 재활용 촉진 및 폐기물처리비 --- 14 1-34 비산먼지발생 억제에 소요되는 비용 ------ 14 나. 토 목 부 문 제2장 가설공사 2-1 가설물의 한도 ------------------------- 15 2-2 가설물의 재료 및 손율 ----------------- 17 2-10 비산먼지 발생 억제를 위한 살수 ---------- 18 제3장 토 공 3-9 벌 목 -------------------------------- 20 3-10 비탈면점검로 설치 -------------------- 21

제4장 조경공사 4-3 굴취 ------------------------------ 22 4-3-1 나무높이에 의한 굴취 ------------ 22 4-3-2 흉고직경에 의한 굴취 ------------ 22 4-3-3 근원직경에 의한 굴취 ------------ 22 4-3-4 관목류 굴취 ------------------- 23 4-3-5 묘목류 굴취 ------------------- 23 4-4 식재 ------------------------------- 24 4-3-1 나무높이에 의한 식재 ------------ 24 4-3-2 흉고직경에 의한 식재 ------------ 25 4-3-3 근원직경에 의한 식재 ------------ 27 제5장 기 초 5-21 프런트재킹공법 -------------------- 29 제6장 철근콘크리트공사 6-1-2 비탈면구조물 콘크리트 타설 -------- 30 6-2-2 철근가스압접 --------------------- 31 6-4 PSC빔 제작 ----------------------- 32 6-5-5 교량점검시설 제작 및 설치 --------- 34 제9장 운 반 9-5 우마차 운반 ------------------------ 36	제10장 기계화시공 10-11 덤프트럭 ---------------------------- 37 10-12 로울러 ------------------------------ 38 10-25 콘크리트 플랜트 ---------------------- 39 10-26 콘크리트 플랜트(강제혼합식) ----------- 40 10-30 콘크리트 펌프차 --------------------- 43 10-37 유압식압입인발기 --------------------- 45 10-42 그래브 및 디퍼식 준설선 -------------- 47 10-44 쇄암선(중추식) ----------------------- 50 제11장 기계경비산정 및 부록1. 건설기계가격표 ① 지게차 --------------------------------- 52 ② 대 선 --------------------------------- 54 제12장 도로포장 및 유지 12-14 콘크리트 플랜트 가설 ----------------- 56 12-26 차선도색 --------------------------- 59 12-31 비탈면보호망 설치 ------------------- 60 제13장 하 천 13-1 축제성토공 --------------------------- 61 제17장 철강 및 철골공사 17-1 강교제작(리벳교) ---------------------- 62 17-8 철골가공 및 조립 --------------------- 63

제21장 측량 21-29 신규등록측량 ------------------ 68 21-30 등록전환측량 ------------------ 69 21-31 분 할 측 량 ------------------ 70 21-32 경계복원측량 ------------------ 71 21-33 지적삼각측량 ------------------ 72 21-34 지적도근측량 ------------------ 72 21-35 지적확정측량 ------------------ 73 21-36 지적도 조제 ------------------ 76 부록3. 참고품 1-11 강관말뚝의 볼트식 두부보강 -------- 78 1-12 수지파형강관 부설 및 접합 --------- 79 1-13 노후 수도관의 PE관 라이닝 갱생공법 -- 81 다. 건 축 부 문 제2장 가설공사 2-1 가설물의 한도 -------------------- 85 2-3-3 전기아연도금강판(EGI휀스) 조립식가설울타리 - 86 제4장 조경공사 4-4-4 관목류식재(군식) ------------------ 87	제7장 철골공사 7-8 경량형강 철골조 조립설치 ---------- 88 제10장 돌공사 10-1-1 습식공법 ----------------------- 89 제15장 금속공사 15-5 경량천장 철골틀 설치 -------------- 90 제19장 칠공사 19-3 조합유성 페인트칠 ---------------- 91 19-14 에폭시 페인트칠 ----------------- 92 19-15 낙서방지용 페인트칠 -------------- 93 19-16 걸레받이용 페인트칠 -------------- 94 제20장 수장공사 20-1 바닥깔기 ------------------------- 95 20-2 벽판 및 반자지 붙임 -------------- 96 제21장 기타 잡공사 21-2 철조망(PVC 코팅망) 울타리 설치 --------- 97 부록3. 참고품 1-8 우레탄 그레뉼 지붕마감공법 ---------- 98

라. 기계설비부문 제II편 기계설비공사 제1장 공통공사 1-2-7 난방유량계 설치--------------- 99 1-2-8 신축계수 -------------------- 100 1-2-9 온수분배기 설치 -------------- 101 1-2-10 수격방지기 설치--------------- 102 1-4-4 조합페인트칠 ---------------- 103 1-4-5 알루미늄페인트칠 ------------- 104 제2장 공기조화설비공사 2-4-5 취출구 --------------------- 105 2-4-6 흡입구 및 댐퍼 -------------- 106 2-6 시운전 --------------------- 107 제3장 위생설비공사 3-1-4 세면기 설치----------------- 108 3-1-5 카운터형 세면기 설치--------- 109 3-1-6 급수전 설치----------------- 110	제4장 가스설비공사 4-1-7 PE관 접합 및 부설 ------------- 111 제III편 플랜트설비공사 제5장 쓰레기 소각기계설비 공사 ----------- 112 5-1 소각로 설치 --------------------- 113 5-2 폐열보일러 설치 ----------------- 115 5-3 덕트 제작 및 설치 --------------- 117

Ⅰ. 기술자격명칭 변경

ㅇ 국가기술자격법 개정시행(□99.3.28)에 따라 표준품셈의 직종명칭을 변경함

현 행	개 정	관 련 항 목
측지기사1급	측량및지형공간정보기사	ㅇ 토목부문(제12장 도로포장 및 유지) 12-16-3 유도선(String Line) 설치
정보처리기사1급	정보처리기사	ㅇ 토목부문(제21장 측량) 21-24 수치지도 작성
지적기사1급	지적기사	ㅇ 토목부문(제21장 측량) 21-29 신규등록측량 21-33 지적삼각측량 21-30 등록전환측량 21-34 지적도근측량 21-31 분할측량 21-35 지적확정측량 21-32 경계복원측량 21-36 지적도조제
지적기사2급	지적산업기사
지적기능사1급	지적기능산업기사
지적기능사2급	지적기능사
기계기사1급	기계기사	ㅇ 기계설비부문(제Ⅲ편 플랜트설비공사) 제1장 공통공사 : 1-2-9 제2장 화력발전기계설비공사 : 2-1, 2-2, 2-4, 2-5, 2-8, 2-9, 2-10 제3장 수력발전기계설비공사 : 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8, 3-9, 3-10, 3-11 제4장 제철기계설비공사 : 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-7, 4-8, 4-9, 4-10, 4-14, 4-15, 4-16, 4-17, 4-18, 4-19, 4-20, 4-21, 4-22 제5장 운반기계설비공사 : 5-2 제6장 기타기계설비공사 : 6-1, 6-2, 6-3
기계기사2급	기계산업기사
기사1급	기사

Ⅱ. 표준품셈 표기방법 개편

ㅇ 표준품셈의 각 부문별 또는 항목별 표기방법의 일관성을 기하고자 다음과 같이 표기방법을 통일하여 개정함

현 행	개 정	비고(사유)
공구손료는 노력품, 노력비, 노무비, 인력품, 품의 3%를 계상한다.	공구손료는 인력품의 3%로 계상한다.	자구통일
----은 별도 계산, 가산, 계상한다.	----은 별도 계상한다.	자구통일
기구손료, 공구손료	공구손료	품셈 적용기준 (1-12)
잡재, 잡품, 잡자재, 잡재료	잡재료	품셈 적용기준 (1-12)
소모재, 소모품, 소모재료	소모재료	품셈 적용기준 (1-12)
----에 10%를 증가, 가산, 할증한다	----에 10%를 가산한다	품셈 적용기준 (1-16)
---의 경우에는 30%를 할감한다	---의 경우에는 30%를 감한다	자구수정
본 품은 직고 7m까지만 적용하고, 그 이상일 때는 3m 증가할 때마다 20%씩 증가한다	본 품은 직고 7m까지 적용하며, 이를 초과하는 경우 매 3m 증가마다 20%씩 가산한다	자구수정

※ 표현이 어색하거나 다른의미로 생각될 수 있는 용어(감산, 할인, 할감) 배제,   동 기준을 적용키 곤란한 경우에는 의미전달을 분명히 할 수 있는 문구로 표기

Ⅲ. 표준품셈 정오표

ㅇ 본 정오표는 2001년도에 대한건설협회에서 발행한 표준품셈을 기준한 것입니다.

가. 토목부문

항 목 명	페이지	오(誤)	정(正)
3-5 보강토옹벽	106	2. 버팀목 설치·해체 ㅇ 각재수량 : 0.306	2. 버팀목 설치·해체 ㅇ 각재수량 : 0.036
5-25 매입말뚝공법(S.I.P)	166	5. 잡재료 등 손료 ㅇ 이음말뚝 : 12	5. 잡재료 등 손료 ㅇ 이음말뚝 : 22
6-1-8 에폭시(Epoxy) 콘크리트(3.콘크리트균열보수)	175	[주] ⑦항의 표 : 폭(cm)	[주] ⑦항의 표 : 폭(mm)
7-3 고임돌 소요량	205	ㅇ 표 안의 고임돌소요량 단위 : □	ㅇ 표 안의 고임돌소요량 단위 : □
10-19 크러셔	251	다. 죠 크러셔의 생산능력(ton/hr) ㅇ 출구간격 125와 규격 1836에 해당하는 생산능력 : 115∼130	다. 죠 크러셔의 생산능력(ton/hr) ㅇ 출구간격 125와 규격 1836에 해당하는 생산능력 : 115∼230
10-36 진동파일해머 (워터제트병용압입공)	286	2. 작업능력 산정 To + □ Tc = □□□□□□□□□□□□□□ F	2. 작업능력 산정 To × □ Tc = □□□□□□□□□□□□□□ F
11-3 운전경비 산정	366	(9010) 펌프준설선 ㅇ 보통선원 : 26	(9010) 펌프준설선 ㅇ 보통선원 : 16
	368	(9060) 기중기선 ㅇ 잡품(%) : 15톤 달기 75HP : 9.0 30톤 달기 150HP : 8.0	(9060) 기중기선 ㅇ 잡품(%) : 15톤 달기 75HP : 90 30톤 달기 150HP : 80
12-23 보차도경계블록 설치	383	ㅇ 보차도경계블록 규격 : 150×210×300×1,000	ㅇ 보차도경계블록 규격 : 180×210×300×1,000
12-24 도로경계블록 설치	383	ㅇ 도로경계블록 규격 : 150×170×120×1,000	ㅇ 도로경계블록 규격 : 150×150×120×1,000

항 목 명	페이지	오(誤)								정(正)
13-5 돌망태형 옹벽	401	ㅇ 단위 : □당								ㅇ 단위 : □당
17-4-1 수동절단	474	ㅇ 철판두께 250mm에 대한 품이 누락되어 있음								ㅇ 철판두께 250mm에 대한 품 삽입
											철판두께 (mm)		화구경 (mm)		산소압력 (kg/□)		가스소비량				용접공 (인)		특별인부 (인)
																	산소 (□)		아세틸렌 (kg)
											250		2.5∼2.8		4.6∼6.8		5813∼ 7103		3.3703∼ 4.0637		0.056∼ 0.035		0.028∼ 0.017
21-3 기준점 측량	542∼543	[주] ④ 본 품은 구하는 점 10점, 주어진 점 4점을 기준한 것이므로, 작업량에 따라 다음의 값을 가산한다 ㅇ 작업량에 따른 증감계수(P)								[주] ④ 본 품은 구하는 점 10점, 주어진 점 6점을 기준한 것이므로, 작업량에 따라 다음의 값을 가산한다 ㅇ 작업량에 따른 증감계수(P)
			작업량 (점수)	1	5	10	14	20	28			작업량 (점수)		1		5		10		16		20		32
			증감계수	3.60	1.36	1.08	1.00	0.94	0.90			증감계수		4.00		1.44		1.12		1.00		0.96		0.90
		2.8 ㅇ 증감계수(P) = 0.8 + □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 작업량(점수) ㅇ 작업량이 28점 이상인 경우에도 증감계수를 0.90으로 적용한다. [주] ⑦ 본 품은 구하는 점 10점, 주어진 점 4점을 1작업단위로 한 것이다.								3.2 ㅇ 증감계수(P) = 0.8 + □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 작업량(점수) ㅇ 작업량이 32점 이상인 경우에도 증감계수를 0.90으로 적용한다. [주] ⑦ 본 품은 구하는 점 10점, 주어진 점 6점을 1작업단위로 한 것이다.
21-24 수치지도 작성	620∼621	5. 도면제작편집 가. 1 : 1 편집 ㅇ [설계예] ②항의 ㉮인건비 중 □초급기능사(지도제작)□ 나. 축소편집 ㅇ [설계예] ②항의 ㉮인건비 중 □초급기능사(지도제작)□								5. 도면제작편집 가. 1 : 1 편집 ㅇ [설계예] ②항의 ㉮인건비 중 □중급기능사(지도제작)□ 나. 축소편집 ㅇ [설계예] ②항의 ㉮인건비 중 □중급기능사(지도제작)□

나. 건축부문

항 목 명	페이지	오(誤)	정(正)
10-3-1 메쌓기	897	ㅇ 표 안의 뒷길이 단위 : m	ㅇ 표 안의 뒷길이 단위 : cm
10-3-2 찰쌓기	898	ㅇ 표 안의 뒷길이 단위 : m	ㅇ 표 안의 뒷길이 단위 : cm
17-2 강제창호달기	982	[주] ④항 누락되어 있음	[주] ④항 삽입 ㅇ ④ 소모재료는 별도 계상한다.
19-6 수성페인트 3. 뿜칠	993	ㅇ 단위가 누락되어 있음	ㅇ 단위삽입 : (□당)
19-14 에폭시페인트칠	998	ㅇ 단위가 누락되어 있음	ㅇ 단위삽입 : (□당)

다. 기계설비부문

항 목 명	페이지	오(誤)	정(正)
1-2-7 신축계수	1281	ㅇ 규격 □40의 배관공 품이 누락됨	ㅇ 규격 □40의 배관공 : 1.0
1-4-5 알루미늄페인트 칠	1289	ㅇ 칠수량 3회의 도장공 : 0.075	ㅇ 칠수량 3회 도장공: 0.085
1-4-6 난방설비페인트 칠	1290	ㅇ [주] 천장인 경우 20%가산하고 거친 바탕품은 3%가산한다	ㅇ [주] 천장인 경우 20%가산하고 거친 바탕품은 30%가산한다
1-9 각종 잡철물 제작설치	1300	ㅇ 재료 중 철물제작의 산소량 : 5.355 제작설치의 산소량 : 6.300	ㅇ 재료 중 철물제작의 산소량: 5,355 제작설치의 산소량: 6,300
1-4-7 Storage tank	1402	ㅇ [참고] 탱크의 소요재료 중 용량 10,000□의 전기용접봉 (□2.5×330) 소요량: 14,826	ㅇ [참고] 탱크의 소요재료 중 용량 10,000□의 전기용접봉 (□2.5×330) 소요량 : 4,826
2-11 왕복압축기 설치	1422	ㅇ 용량(□/hr) 401∼500 의 비계공 : 9.95 601∼700 〃 : 10.50 901∼1,000 〃 : 13.056	ㅇ 용량(□/hr) 401∼500 의 비계공 : 9.94 601∼700 〃 : 11.50 901∼1,000 〃 : 13.05

Ⅳ. 표준품셈 부문별 개정내용

가. 공통부문

항 목	구 분	현 행	개 정	비 고
1-3 적용방법	보완	1-3 적용방법 8. 건설기술관리법시행령 제33조의 규정에 의해 신기술로 지정·고시된 기술은 신기술개발자가 작성하여 한국생산성본부, 관련학회, 단체, 협회 등에서 인정한 품에 의거하여 발주청에서 예정가격을 산정할 수 있고, 시공시에 현장실사를 실시하여 그 자료를 표준품셈관리단체(대한건설협회)에 제출한다. 9. 표준품셈관리단체(대한건설협회)에서는 상기 8항의 품을 표준품셈의 부록 등에 참고품으로 수록하여 발주청이 예정가격을 산정할 때 활용하게 할 수 있으며, 이 참고품이 발주청의 현장실사 등을 통하여 적정하다고 인정될 때에는 표준품셈의 개정절차에 따라 표준품으로 전환할 수 있다.	1-3 적용방법 8. 건설기술관리법시행령 제33조의 규정에 의해 신기술로 지정·고시된 기술을 발주청에서 활용한 경우, 발주청이 동 기술을 표준품셈에 반영할 필요가 있다고 판단되면 시공시에 현장실사를 실시하여 그 자료를 표준품셈관리단체(대한건설협회)에 제출한다. 9. 표준품셈관리단체(대한건설협회)에서는 상기 8항의 품을 표준품셈 개정절차에 따라 표준품셈의 □부록□에 「참고품」으로 수록하여 발주청이 예정가격을 산정할 때 활용하게 할 수 있다.	* 예정가격의 결정기준은 국가계약법령에서 정할 사항이며, 시행규칙 제9조에서 □원가계산용역기관□에 의한 원가계산서 작성을 할 수 있도록 하고 있음 * 문구조정

항 목	구 분	현 행		개 정		비 고
1-4 수량의 계산	보완	1-4 수량의 계산 6. 면적의 계산은 보통 수학공식에 의하는 외에 삼사법(三斜法)이나 삼사유치법(三斜誘致法) 또는 프라리미터로 한다. 다만, 플러니미터를 사용할 경우에는 3회 이상 측정하여 그 중 정확하다고 생각되는 평균값으로 한다.		1-4 수량의 계산 6. 면적의 계산은 보통 수학공식에 의하는 외에 삼사법(三斜法)이나 또는 구적기(planimeter)로 한다. 다만, 구적기(planimeter)를 사용할 경우에는 3회 이상 측정하여 그 중 정확하다고 생각되는 평균값으로 한다.		* 삼사유치법 삭제 (의미 불분명)
1-9 재료의 할증율	보완	1-9 재료의 할증율 공사용재료의 할증율은 일반적으로 다음표의 값 이내로 한다. 다만, 거푸집 및 동바리공이나 가건축물 또는 품셈에 할증율이 포함 또는 표시되어 있는 것에 대하여는 본 할증율을 적용하지 아니한다.		1-9 재료의 할증율 공사용재료의 할증율은 일반적으로 다음표의 값 이내로 한다. 다만, 품셈의 각 항목에 할증율이 포함 또는 표시되어 있는 것에 대하여는 본 할증율을 적용하지 아니한다.		* 문구조정
1-13 발생재의 처리	보완	1-13 발생재의 처리 1. 사용고재 등 기타 발생재의 처리는 다음 표에 의하여 그 대금을 설계 당시 미리 공제한다.		1-13 발생재의 처리 1. 사용고재 등 발생재의 처리는 다음표에 의하여 그 대금을 설계당시 미리 공제한다.		* 문구조정 * 공제금액 계상방법 명시 * 설계변경 여부는 계약법령에서 정할 사항임
		품 명	공 제 율	품 명	공 제 율
		사용고재(시멘트공대 및 공드럼 제외) 강재 스크랩 기타 발생재	90% 70% 발생량	사용고재(시멘트공대 및 공드럼 제외) 강재 스크랩 기타 발생재	90% 70% 발생량
		2. 시공도중 발생되었거나 수량의 변동을 가져왔을 경우에는 설계변경하여야 한다.		[주] 공제금액 계산 : 발생량×공제율×고재단가 2. (삭제)

항 목	구 분	현 행	개 정	비 고
1-23 토취장 및 골재원	보완	1-23 토취장 및 골재원 1. 토취장 및 골재원(석산, 콘크리트 및 포장용 재료, 기타)을 필요로 하는 공사에는 설계설명서에 그 위치를 명시하고 토취장 및 골재원이 변경될 때는 설계 변경 조치를 취하도록 한다. 2. 토취장은 품질과 양 및 거리등을 감안하고 경제성을 고려하여 설계하여야 하며 가급적 취토 보상가격만을 지불토록 하여, 후일 필요치 않은 토지의 매입은 피하여야 한다. 3. 석산 및 골재원은 품질과 양 및 거리등을 감안하고 경제성을 고려하여 설계하여야 하며, 기계채집, 인력채집, 거래가격(상차도 실례가격)중에서 현장 여건에 맞추어 설계하여야 한다. 4. 모암을 발파하여 깬돌 등 규격품을 채취할 때에 발생되는 파쇄된 돌이 10∼40%가 발생하는 것을 표준으로 하며, 유용이 가능한 것은 유용 사용토록 해야 한다. 이때에 파쇄된 돌은 무대(無代)로 하고 선별이 필요할 경우에는 선별채집비와 운반비를 계상한다. 5. 잡석을 부순 돌(碎石)로 사용하려 할 때에는 채집비를 계상할 수 있다. 6. 원석대와 채취장 및 기타 보상비는 실정에 따라 별도 계상할 수 있다. 7. 국유지인 경우에는 필요한 조치를 취하여 사용토록 한다. 8. 토취장, 석산, 골재원 등은 사용후 정리하여 사방을 하거나 조경을 하여야 하며 정리비, 사방비 및 조경비는 별도 가산한다.	1-23 토취장 및 골재원 1. 토취장 및 골재원(석산, 콘크리트 및 포장용 재료, 기타)을 필요로 하는 공사에는 설계서에 그 위치를 명시할 수 있다. 2. □현행과 같음□ 3. □현행과 같음□ 4. 모암을 발파하여 깬돌 등 규격품을 채취할 경우 규격품으로 사용할 수 없는 파쇄된 돌의 발생량은 10∼40%를 표준으로 하며, 유용이 가능한 것은 유용 사용토록 해야 한다. 이때에 파쇄된 돌은 무대(無代)로 하고 선별이 필요할 경우에는 선별채집비와 운반비를 계상한다. 5. □현행과 같음□ 6. □현행과 같음□ 7. □현행과 같음□ 8. 토취장, 석산, 골재원 등은 사용후 정리하여 사방을 하거나 조경을 하여야 하며 정리비, 사방비 및 조경비는 별도 계상한다.	* 설계변경 여부는 계약법령에서 정할 사항임 * 문구조정 * 자구수정

항 목	구 분	현 행			개 정			비 고
1-24 토량환산계수 적용	보완	1-24 토량환산계수 적용 3. 토량의 변화율			1-24 체적환산계수 적용 3. 체적의 변화율			* 용어변경
		종 별	L	C	종 별	L	C
		경암(硬岩) 보통암(普通岩) 연암(軟岩) 풍화암(風化岩)	1.70∼2.00 1.55∼1.70 1.30∼1.50 1.30∼1.35	1.30∼1.50 1.20∼1.40 1.00∼1.30 1.00∼1.15	경암(硬岩) 보통암(普通岩) 연암(軟岩) 풍화암(風化岩)	1.70∼2.00 1.55∼1.70 1.30∼1.50 1.30∼1.35	1.30∼1.50 1.20∼1.40 1.00∼1.30 1.00∼1.15
								* 폐콘크리트의 체적환산계수 신설
		호박돌(玉石)	1.10∼1.15	0.95∼1.05	폐콘크리트	1.40∼1.60	별도설계
					호박돌(玉石)	1.10∼1.15	0.95∼1.05
		력(礫) 력질토(礫質土) 고결(固結)된 력질토(礫質土)	1.10∼1.20 1.15∼1.20 1.25∼1.45	1.05∼1.10 0.90∼1.00 1.10∼1.30	력(礫) 력질토(礫質土) 고결(固結)된 력질토(礫質土)	1.10∼1.20 1.15∼1.20 1.25∼1.45	1.05∼1.10 0.90∼1.00 1.10∼1.30
		모래(砂) 암괴(岩塊), 호박돌섞인 모래	1.10∼1.20 1.15∼1.20	0.85∼0.95 0.90∼1.00	모래(砂) 암괴(岩塊)나 호박돌이 섞인 모래	1.10∼1.20 1.15∼1.20	0.85∼0.95 0.90∼1.00	* 자구수정
		모래질흙 암괴(岩塊), 호박돌섞인 모래질흙	1.20∼1.30 1.40∼1.45	0.85∼0.90 0.90∼0.95	모래질흙 암괴(岩塊)나 호박돌이 섞인 모래질흙	1.20∼1.30 1.40∼1.45	0.85∼0.90 0.90∼0.95
		점질토 력(礫)이 섞인 점질토(粘質土) 암괴(岩塊), 호박돌섞인 점질토	1.25∼1.35 1.35∼1.40 1.40∼1.45	0.85∼0.95 0.90∼1.00 0.90∼0.95	점질토 력(礫)이 섞인 점질토(粘質土) 암괴(岩塊)나 호박돌이 섞인 점질토	1.25∼1.35 1.35∼1.40 1.40∼1.45	0.85∼0.95 0.90∼1.00 0.90∼0.95
		점토(粘土) 력이 섞인 점질토 암괴, 호박돌이 섞인 점토	1.20∼1.45 1.30∼1.40 1.40∼1.45	0.85∼0.95 0.90∼0.95 0.90∼0.95	점토(粘土) 력이 섞인 점질토 암괴(岩塊)나 호박돌이 섞인 점토	1.20∼1.45 1.30∼1.40 1.40∼1.45	0.85∼0.95 0.90∼0.95 0.90∼0.95
1-25 지하지반의 추정	보완	1-25 지하지반의 추정 지하지반은 토질조사시험에 따라 설계하는 것을 원칙으로 한다. 다만 공사량이 소규모인 경우에는 지형 또는 표면상태에 의하여 추정설계하고 시공중 확인된 상태에 따라 설계변경하여야 한다.			1-25 지하지반의 추정 지하지반은 토질조사시험에 따라 설계하는 것을 원칙으로 한다, 다만 공사량이 소규모인 경우에는 지형 또는 표면상태에 의하여 추정설계할 수 있다.			* 설계변경여부는 계약법령에서 정할 사항임.

항 목	구 분	현 행	개 정	비 고
1-31 건설폐재의 재활용촉진 및 폐기물처리비	보완	1-31 건설폐재의 재활용촉진 및 폐기물처리비 1. 공사현장에서 발생되는 건설폐재의 재활용을 촉진하기 위하여 자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 제12조의 규정에 의한 건설폐재배출사업자의 재활용 지침을 준수하기 위하여 요구되는 비용과 공사현장에서 발생되는 건설폐재를 폐기물 관리법 제24조 규정에 의하여 적정 처리하는데 소요되는 비용은 별도 계상한다. 2. 공사현장에서 발생되는 건설폐기물의 일반적인 단위면적당 발생량의 산출은 다음을 참조할 수 있으며, 건축물 해체의 경우는 설계도서에 따라 산출함을 우선으로 한다. 표 : □생 략□	1-31 환경관리비 1. 건설공사에서 환경오염을 방지하고 폐기물을 적정하게 처리하기 위해 필요한 환경보전비□폐기물처리 및 재활용비 등 환경관리비는 건설기술관리법 시행규칙 제28조의2의 규정에 따른다. 2. 공사현장에서 발생되는 건설폐기물의 일반적인 단위면적당 발생량의 산출은 다음을 참조할 수 있으며, 건축물 해체의 경우는 설계도서에 따라 산출함을 우선으로 한다. 표 : □현행과 같음□	* 건기법 시행규칙 개정(□01.8.13)시 환경관리비 세부 산출기준이 마련됨에 따라 건기법령에 의거 환경관리비를 산출토록 현행품셈 개정
1-34 비산먼지발생 억제에 소요되는 비용	삭제	1-34 비산먼지발생 억제에 소요되는 비용 1. 대기환경보전법 제28조에 의거 작업현장에서 발생하는 비산먼지의 발생을 억제하기 위한 시설을 설치하거나 필요한 조치를 하여야 할 경우에는 이에 따른 비용을 별도 계상한다. 2. 비산먼지의 발생을 억제하기 위한 시설의 설치 및 필요한 조치에 관한 기준은 대기환경보전법 【별표16】에 따른다.	□삭 제□

나. 토목부문

항 목	구 분	현 행					개 정					비 고
2-1 가설물의 한도	보완	2-1 가설물의 한도 1. 현장사무소 등의 규모(공사금액의 크기에 의함)					2-1 가설물의 한도 1. 현장사무소 등의 규모
		구 분 공사금액	현장사무소 (□)	창고 (□)	작업소 (□)	합숙소 (□)	직접노무비	현장사무소(□)		기자재창고 (□)	숙소(□)	* □공사금액□을 기준할 경우 총공사비 산출후 가설물면적을 산출해야 하는 모순이 발생하므로 □직접노무비□를 기준함
								감독·감리자	수급자
		5000만원 미만 5000∼1억원미만 1억원∼5억원미만 5억원∼10억원미만 10억원∼30억원미만 30억원∼100억원미만 100억원 이상	60 70 100 120 160 200 240	20 30 80 120 120 120 120	80 120 150 180 200 220 240	50 70 80 120 160 200 240	1.5억미만	40	50	40	60
							1.5∼3억	60	75	50	70
							3∼9억	80	100	60	80
							9∼30억	100	130	80	100
							30∼90억	150	200	100	180
							90∼150억	200	300	120	260
							150억이상	250	430	120	350
							* 직접노무비는 가설물의 조립해체(부지조성비 포함)에 소요되는 노무비를 제외한 모든 직접노무비의 총금액으로 함.

항 목	구 분	현 행				개 정				비 고
		2. 시험실의 규모(건설기술관리법령의 규정에 의함)				2. 시험실의 규모(건설기술관리법령의 규정에 의함)
		표 : □생 략□				표 : □현행과 같음□
		【주】①∼⑥항 : □생 략□ ⑦ 노무자를 위한 숙소, 식당, 휴게실, 화장실, 탈의실, 샤워장 등은 현장여건에 따라 다음의 가설물 기준면적에 의거 별도 계상할 수 있다. ⑧ 가설물 기준면적				【주】① 가설물 부지 조성비용은 별도 계상한다. ②∼⑦ : □현행 ①∼⑥항과 같음□ ⑧ 식당, 근로자숙소, 휴게실, 화장실, 탈의실, 샤워장 등은 현장여건에 따라 다음의 가설물 기준면적에 의거 별도 계상할 수 있다. <가설물 기준면적>
		종 별	용 도	기준면적	비 고	종 별	용 도	기준면적	비 고
		사 무 소 식 당 숙 소 휴 게 실 화 장 실 탈의실□샤워장 창 고 □ □ □	30인 이상일 때 기거자 3명당 3□ 대변기: 남자 20명당 1기 여자 15명당 1기 소변기: 남자30명당 1기 시멘트용	3.3□ 1□ 2.5□ 1.0□ 2.2□ 2.0□ 1식	1인당 1인당 1인당 1인당 1변기당(대□소변) 1인당 수급계획에 의한 순환저장용량 비교	(삭 제) 식 당 근로자숙소 휴 게 실 화 장 실 탈의실□샤워장 창 고 □ □ □	30인 이상일 때 기거자 3명당 3□ 대변기: 남자 20명당 1기 여자 15명당 1기 소변기: 남자 30명당 1기 시멘트용	(삭제) 1□ 4.2□ 1.0□ 2.2□ 2.0□ 1식	(삭제) 1인당 1인당 1인당 1변기당(대·소변) 1인당 수급계획에 의한 순환저장용량 비교
		⑨∼⑫항 : □생 략□				⑨∼⑫항 : □현행과 같음□

항 목	구 분	현 행					개 정					비 고
2-2 가설물의 재료 및 손율	보완	2-2 가설물의 재료 및 손율 ㅇ 본 문 : □생 략□ [참 고] ㅇ 손율					2-2 가설물의 재료 및 손율 ㅇ 본 문 : □현행과 같음□ [참 고] ㅇ 손율					* 강재손료 산정방법 명시
		사용기간 구분	3개월미만 (%)	6개월미만 (%)	1개년미만 (%)	1개년이상 (%)	사용기간 구분	3개월미만 (%)	6개월미만 (%)	1개년미만 (%)	1개년이상 (%)
		목 재 긴비계목 짧은비계목 못	30 25 12 100	45 35 17 100	60 50 25 100	75 75 50 100	목 재 긴비계목 짧은비계목 못	30 25 12 100	45 35 17 100	60 50 25 100	75 75 50 100
		철 물 골 함 석 철 선 루 핑	30 20 100 100	45 35 100 100	60 55 100 100	75 75 100 100	철 물 골 함 석 철 선 루 핑	30 20 100 100	45 35 100 100	60 55 100 100	75 75 100 100
		창 호 유 리 흄 관 강 재 류 돌 망 태	30 60 80 15 100	40 65 100 30 100	60 75 100 50 100	75 100 100 70 100	창 호 유 리 흄 관 강 재 류 돌 망 태	30 60 80 15 100	40 65 100 30 100	60 75 100 50 100	75 100 100 70 100
		[주] ① 본 품에 있어서 재료의 길이가 2m 이하인 것은 재사용이 불가능한 것으로 본다. ② 타이롯트는 전부 스크랩 공제한다. ③ 본 품에서 강재(강널말뚝, 강관파일, H파일, 복공판 등)는 토류벽과 가교등의 재료로 사용할 때의 기준이다.					[주] ① 본 품에 있어서 재료의 길이가 2m 이하인 것은 재사용이 불가능한 것으로 본다. ② 타이롯트는 전부 스크랩 공제한다. ③ 본 품에서 강재(강널말뚝, 강관파일, H파일, 복공판 등)는 토류벽과 가교등의 재료로 사용할 때의 기준이다. ④ 강재의 손료 산정방법은 다음과 같다. ㉮ 강재를 절단하지 않고 사용하는 경우 손 료 = 강재수량×(1+재료의 할증율)×신재단가×손율 ㉯ 강재를 절단하여 사용하는 경우(할증량이 스크랩으로 발생되는 경우) 손 료 = 강재수량×신재단가×손율 + 할증량×신재단가 - 할증량×공제율×고재단가

항 목	구 분	현 행												개 정																	비 고
2-10 비산먼지 발생 억제를 위한 살수	신설	□없 음□												2-10 비산먼지 발생 억제를 위한 살수 (100□당)
														구 분					규 격					단 위			수 량
														물탱크(살수차)					16,000□					시간			0.012
														【주】① 본 품은 공사현장의 비산먼지 발생억제를 위하여 물탱크(살수차)로 살수하는 품이다. ② 본 품의 살수두께는 1.5mm/회를 기준한 것이며, 살수폭은 3.0m를 기준한 것이다. ③ 본 품은 1회당의 살수작업을 기준한 것이므로, 살수면적은 살수횟수를 감안하여 산출해야 하며, 살수횟수는 현장여건을 고려하여 정한다.
																<살수면적 계산예> ㅇ 폭이 6m이고 길이가 100m인 부지를 1일 5회 살수하며, 살수 일수가 10일인 경우 - 살수면적 = 6m×100m×5회/일×10일 = 30,000□
														④ 살수에 필요한 물을 현장에서 구득하기 어려워 급수시설을 설치하거나 상수도 등을 이용해야 할 경우에는 그 비용을 별도 계상한다. ※ 11-2 손료산정 (7204) 물탱크(살수차)
		※ 11-2 손료산정 (7204) 물탱크
		분류번호	규격 (□)	가격	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10-7)				분류번호	규격 (□)		가격	내용 시간		연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율		시간당(10-7)
																									상각비 계수	정비비 계수		관리비 계수	계
										상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
		7204-0055	5,500 16,000		10,000 10,000	1,000 1,000	0.9 0.9	0.8 0.8	0.14 0.14	900 900	800 800	833 833	2,533 2,533	7204- 0055 0160	5,500 16,000			10,000 10,000		1,000 1,000	0.9 0.9	0.8 0.8	0.14 0.14		900 900	800 800		833 833	2,533 2,533

항 목	구 분	현 행										개 정										비 고
		※ 11-3 운전경비 산정										※ 11-3 운전경비 산정
		분류번호	기계명	규격		주연료 (□)	잡품	조종원 (인/일)		조수 (인/일)	건설기계 조장(인/일)	분류번호	기계명	규격		주연료 (□)	잡품	조종원 (인/일)		조수 (인/일)	건설기계 조장(인/일)
		7204-0055	물탱크	5,500□ 16,000□		10.2 14.2	33 33	1 1		- -	- -	7204-0055 0160	물탱크 (살수차)	5,500□ 16,000□		10.2 14.2	33 33	1 1		- -	- -
		※ 부록1. 건설기계 가격표										※ 부록1. 건설기계 가격표
		기 종			분류번호				가격($)			기 종			분류번호				가 격
		물 탱 크			7204-0055				13,097 (49,900)			물탱크(살수차)			7204-0055 0160				(38,257) (73,375)			*( )의 가격은 원화(단위: 천원) 이며, 부가세가 제외된 것임.

항 목	구 분	현 행	개 정					비 고
3-9 벌목	신설	□ 없 음□	3-9 벌목 (1,000□당)
			구 분	단위	나 무 높 이
					5m미만	5m이상∼8m미만	8m이상
			벌 목 부	인	2.49	3.24	4.21
			보통인부	인	2.84	3.69	4.80
			【주】① 본 품은 나무베기, 잔가지 정리 및 벤 나무를 집재(반출을 위하여 일정한 장소에 모으기) 가능한 크기로 자르기가 포함된 것이다. ② 나무높이는 평균높이로 한다. ③ 엔진톱의 기계경비는 인력품의 10%로 계상한다. ④ 본 품의 집재거리는 100m 까지를 기준한 것이므로, 이를 초과하는 경우 매 100m 증가마다 인력품을 30%씩 가산한다. ⑤ 뿌리뽑기는 별도 계상한다.

항 목	구 분	현 행	개 정			비 고
3-10 비탈면점검로 설치	신설	□없 음□	3-10 비탈면 점검로 설치 (점검로 m당)
			직 종	단 위	수 량
			철 공 보통인부	인인	0.51 0.13
			【주】① 본 품은 강관파이프와 발판재를 조립하여 비탈면에 계단식으로 점검로를 설치하는 품으로, 본 품에는 현장에서의 강관파이프 절단 및 자재의 소운반이 포함되어 있다. ② 지주를 고정하기 위하여 콘크리트를 타설하는 경우에는 터파기 및 콘크리트 타설 비용을 별도로 계상한다. ③ 본 품은 비탈면과 수평면이 이루는 각이 45¸를 초과하는 경우를 기준한 것이므로, 45¸이하인 경우에는 본 품을 30%까지 감하여 적용할 수 있다. ④ 본 품은 수직고 30m까지를 기준한 것이므로, 이를 초과하는 매 10m 증가마다 인력품을 10%씩 가산한다. ⑤ 공구손료는 인력품의 3%로 계상한다. ⑥ 본 품은 폭 90cm를 기준한 것이다. ⑦ 재료량은 설계에 따른다.

항 목	구 분	현 행	개 정	비 고
4-3 굴취 4-3-1 나무높이에	보완	4-3 굴취 4-3-1 나무높이에 의한 굴취	4-3 굴취 4-3-1 나무높이에 의한 굴취	* 건축부문도 일괄적으로 개정
의한 굴취		표 : □생 략□	표 : □현행과 같음□
4-3-2 흉고직경에		【주】①∼⑧항 : □생 략□ 4-3-2 흉고직경에 의한 굴취	【주】①∼⑧항 : □현행과 같음□ ⑨ 굴취수목의 운반을 위하여 운반로를 개설하여야 하는 경우에는 그 비용을 별도 계상한다. 4-3-2 흉고직경에 의한 굴취	* 운반로 개설비용 별도계상 명시
의한 굴취		표 : □생 략□	표 : □현행과 같음□
4-3-3 근원직경에		【주】①∼⑧항 : □생 략□ 4-3-3 근원직경에 의한 굴취	【주】①∼⑧항 : □현행과 같음□ ⑨ 굴취수목의 운반을 위하여 운반로를 개설하여야 하는 경우에는 그 비용을 별도 계상한다. 4-3-3 근원직경에 의한 굴취
의한 굴취		표 : □생 략□	표 : □현행과 같음□
		【주】①∼⑨항 : □생 략□	【주】①∼⑨항 : □현행과 같음□ ⑩ 굴취수목의 운반을 위하여 운반로를 개설하여야 하는 경우에는 그 비용을 별도 계상한다.

항 목	구 분	현 행	개 정	비 고
4-3-4 관목류 굴취		4-3-4 관목류 굴취	4-3-4 관목류 굴취
		표 : □생 략□	표 : □현행과 같음□
4-3-5 묘목류 굴취		【주】①∼⑨항 : □생 략□ 4-3-5 묘목류 굴취	【주】①∼⑨항 : □현행과 같음□ ⑩ 굴취수목의 운반을 위하여 운반로를 개설하여야 하는 경우에는 그 비용을 별도 계상한다. 4-3-5 묘목류 굴취
		표 : □생 략□	표 : □현행과 같음□
		【주】 □생 략□	【주】①항 : □현행과 같음□ ② 굴취수목의 운반을 위하여 운반로를 개설하여야 하는 경우에는 그 비용을 별도 계상한다.

항 목	구 분	현 행				개 정							비 고
4-4 식재(植栽) 4-4-1 나무높이에	보완	4-4 식재(植栽) 4-4-1 나무높이에 의한 식재 (주당)				4-4 식재(植栽) 4-4-1 나무높이에 의한 식재 (주당)							* 건축부문도 일괄적으로 개정
의한 식재		나무높이(m)	조경공(인)	보통인부(인)	객토량(□)	나무높이 (m)	인력시공		기계시공			객토량 (□)	* 기계시공품 추가
							조경공 (인)	보통인부 (인)	조경공 (인)	보통인부 (인)	굴삭기 (hr)
		1.0이하 1.1∼1.5 1.6∼2.0 2.1∼2.5 2.6∼3.0 3.1∼3.5 3.6∼4.0 4.1∼4.5 4.6∼5.0 5.1∼5.5 5.6∼6.0	0.07 0.09 0.11 0.15 0.19 0.23 0.29 0.33 0.38 0.43 0.49	0.06 0.07 0.09 0.12 0.14 0.17 0.20 0.23 0.27 0.31 0.36	0.046 0.064 0.099 0.141 0.189 0.241 0.295 0.347 0.403 0.454 0.500	1.0이하 1.1∼1.5 1.6∼2.0 2.1∼2.5 2.6∼3.0 3.1∼3.5 3.6∼4.0 4.1∼4.5 4.6∼5.0 5.1∼5.5 5.6∼6.0	0.07 0.09 0.11 0.15 0.19 0.23 0.29 0.33 0.38 0.43 0.49	0.06 0.07 0.09 0.12 0.14 0.17 0.20 0.23 0.27 0.31 0.36	- - - - - 0.16 0.20 0.22 0.26 0.29 0.34	- - - - - 0.08 0.10 0.11 0.13 0.14 0.16	- - - - - 0.12 0.14 0.16 0.19 0.22 0.25	0.046 0.064 0.099 0.141 0.189 0.241 0.295 0.347 0.403 0.454 0.500
		【주】① 본 품은 곰솔, 독일가문비나무, 동백나무, 리기다소나무, 섬잣나무, 실편백, 아왜나무, 잣나무, 주목, 측백나무 편백, 선향나무 등 이와 유사한 수종에 적용한다. ② 본 품은 터파기, 나무세우기, 묻기, 물주기, 지주목세우기, 손질, 뒷정리 등을 포함한다. ③ 운반은 별도 계상한다. ④ 지주목을 세우지 않을 때에는 본품의 20%를 감한다. ⑤ 간사지와 염류토에 식재시는 품을 증가할 수 있다. ⑥ 암반식재, 부적기식재 등 특수식재시는 품을 별도 계상할 수 있다. ⑦ 현장의 시공조건, 수목의 성상에 따라 기계시공이 불가피한 경우는 별도 계상한다. ⑧ 시비가 필요할 경우 비료 및 시비품을 별도 계상할 수 있다. ⑨ 나무높이가 6m를 초과할 때는 나무높이에 따라 가산할 수 있다. ⑩ 식재시 객토를 할 경우에는 식재품을 10%까지 증가할 수 있다.				【주】①∼⑩항 : □현행과 같음□ ⑪ 기계시공은 현장여건상 기계시공이 가능한 경우에 대해서만 적용하며, 굴삭기의 규격은 0.4□를 기준으로 한다. ⑫ 본 품은 식재에 대한 품으로, 식재후 유지관리가 필요한 경우에는 □4-5 유지관리□에 따라 별도 계상한다.

항 목	구 분	현 행				개 정							비 고
4-4-2 흉고직경에 의한 식재	보완	4-4-2 흉고직경에 의한 식재 (주당)				4-4-2 흉고직경에 의한 식재 (주당)
		흉고직경(cm)	조경공(인)	보통인부(인)	객토량(□)	흉고직경 (cm)	인력시공		기 계 시 공			객토량 (□)
							조경공 (인)	보통인부 (인)	조경공 (인)	보통인부 (인)	굴삭기 (hr)
		4이하 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	0.14 0.23 0.32 0.41 0.50 0.59 0.68 0.77 0.86 0.95 1.03 1.12 1.21 1.30 1.39 1.48 1.57 1.66 1.75 1.84 1.93 2.01	0.09 0.14 0.19 0.24 0.29 0.35 0.39 0.45 0.50 0.55 0.61 0.66 0.71 0.77 0.83 0.88 0.94 0.99 1.05 1.10 1.16 1.22	0.125 0.167 0.217 0.276 0.345 0.423 0.513 0.614 0.727 0.853 0.992 1.146 1.314 1.498 1.698 1.915 2.149 2.402 2.673 2.964 3.275 3.608	4이하 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	0.14 0.23 0.32 0.41 0.50 0.59 0.68 0.77 0.86 0.95 1.03 1.12 1.21 1.30 1.39 1.48 1.57 1.66 1.75 1.84 1.93 2.01	0.09 0.14 0.19 0.24 0.29 0.35 0.39 0.45 0.50 0.55 0.61 0.66 0.71 0.77 0.83 0.88 0.94 0.99 1.05 1.10 1.16 1.22	- - - - 0.32 0.38 0.43 0.49 0.55 0.61 0.66 0.72 0.77 0.83 0.89 0.95 1.01 1.07 1.13 1.18 1.24 1.30	- - - - 0.16 0.18 0.21 0.24 0.27 0.30 0.32 0.35 0.38 0.41 0.44 0.46 0.49 0.52 0.55 0.58 0.61 0.63	- - - - 0.24 0.28 0.32 0.36 0.40 0.45 0.49 0.53 0.57 0.62 0.66 0.60 0.64 0.68 0.72 0.75 0.79 0.82	0.125 0.167 0.217 0.276 0.345 0.423 0.513 0.614 0.727 0.853 0.992 1.146 1.314 1.498 1.698 1.915 2.149 2.402 2.673 2.964 3.275 3.608

항 목	구 분	현 행				개 정							비 고
		26 27 28 29 30	2.10 2.19 2.28 2.34 2.39	1.28 1.33 1.37 1.40 1.44	3.961 4.337 4.736 5.158 5.604	26 27 28 29 30	2.10 2.19 2.28 2.34 2.39	1.28 1.33 1.37 1.40 1.44	1.36 1.41 1.47 1.50 1.54	0.66 0.69 0.72 0.73 0.75	0.86 0.90 0.93 0.96 0.98	3.961 4.337 4.736 5.158 5.604
		【주】① 본 품은 교목류인 가중나무, 계수나무, 낙우송, 메타세콰이아, 벽오동, 수양버들, 벚나무, 은단풍, 은행나무, 자작나무, 칠엽수, 튜립나무(옥배합), 프라타나스(버즘나무), 현사시나무(은수원사시) 등 기타 이와 유사한 수종에 적용한다. ② 흉고직경은 높이 1.2m 부분의 수목직경을 말한다. ③ 본 품은 터파기, 나무세우기, 묻기, 물주기, 지주목세우기, 손질, 뒷정리 등을 포함한다. ④ 운반은 별도 계상한다. ⑤ 지주목을 세우지 않을 때에는 본품의 20%를 감한다. ⑥ 간사지와 염류토에 식재시는 품을 증가 할 수 있다. ⑦ 암반식재, 부적기식재 등 특수식재시는 품을 증가할 수 있다. ⑧ 현장의 시공조건, 수목의 성상에 따라 기계시공이 불가피한 경우는 별도 계상한다. ⑨ 시비가 필요한 경우 비료 및 시비품을 별도 계상할 수 있다. ⑩ 식재시 객토를 할 경우는 식재품을 10%까지 가산할 수 있다. ⑪ 흉고직경이 30cm를 초과할 때는 흉고직경에 따라 가산할 수 있다.				【주】①∼⑪항 : □현행과 같음□ ⑫ 기계시공은 현장여건상 기계시공이 가능한 경우에 대해서만 적용하며, 굴삭기의 규격은 흉고직경 8∼18cm는 0.4□, 흉고직경 19∼30cm는 0.7□를 기준으로 한다. ⑬ 본 품은 식재에 대한 품으로, 식재후 유지관리가 필요한 경우에는 □4-5 유지관리□에 따라 별도 계상한다.

항 목	구 분	현 행				개 정							비 고
4-4-3 근원직경에 의한 식재	보완	4-4-3 근원직경에 의한 식재 (주당)				4-4-3 근원직경에 의한 식재 (주당)
		근원직경(cm)	조경공(인)	보통인부(인)	객토량(□)	근원직경 (cm)	인력시공		기계시공			객토량 (□)
							조경공 (인)	보통인부 (인)	조경공 (인)	보통인부 (인)	굴삭기 (hr)
		4이하 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	0.11 0.17 0.23 0.30 0.37 0.44 0.51 0.58 0.65 0.72 0.80 0.87 0.94 1.02 1.09 1.17 1.25 1.32 1.40 1.47 1.55 1.62	0.07 0.10 0.14 0.18 0.22 0.26 0.30 0.35 0.39 0.43 0.48 0.52 0.57 0.62 0.66 0.71 0.76 0.80 0.85 0.89 0.94 0.99	0.08 0.101 0.125 0.152 0.183 0.217 0.256 0.298 0.345 0.396 0.452 0.513 0.579 0.650 0.727 0.809 0.898 0.992 1.093 1.200 1.314 1.435	4이하 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	0.11 0.17 0.23 0.30 0.37 0.44 0.51 0.58 0.65 0.72 0.80 0.87 0.94 1.02 1.09 1.17 1.25 1.32 1.40 1.47 1.55 1.62	0.07 0.10 0.14 0.18 0.22 0.26 0.30 0.35 0.39 0.43 0.48 0.52 0.57 0.62 0.66 0.71 0.76 0.80 0.85 0.89 0.94 0.99	- - - - - - 0.33 0.37 0.42 0.46 0.52 0.56 0.61 0.66 0.70 0.76 0.81 0.85 0.90 0.95 1.00 1.05	- - - - - - 0.16 0.18 0.20 0.23 0.25 0.27 0.30 0.32 0.34 0.37 0.39 0.42 0.44 0.46 0.49 0.51	- - - - - - 0.24 0.28 0.31 0.34 0.38 0.41 0.45 0.49 0.52 0.56 0.60 0.54 0.57 0.60 0.64 0.67	0.08 0.101 0.125 0.152 0.183 0.217 0.256 0.298 0.345 0.396 0.452 0.513 0.579 0.650 0.727 0.809 0.898 0.992 1.093 1.200 1.314 1.435

항 목	구 분	현 행				개 정							비 고
		26 27 28 29 30	1.70 1.78 1.83 1.87 1.91	1.04 1.07 1.09 1.12 1.15	1.563 1.698 1.841 1.991 2.149	26 27 28 29 30	1.70 1.78 1.83 1.87 1.91	1.04 1.07 1.09 1.12 1.15	1.10 1.15 1.18 1.20 1.23	0.54 0.56 0.57 0.59 0.60	0.70 0.73 0.75 0.76 0.78	1.563 1.698 1.841 1.991 2.149
		【주】① 본 품은 소나무, 감나무, 꽃사과, 노각나무, 느티나무, 대추나무, 마가목, 매화나무, 모감주나무, 모과나무, 배롱나무, 목련, 산딸나무, 산수유, 이팝나무, 자귀나무, 층층나무, 쪽동백, 단풍, 회화나무, 후박나무, 등나무, 능소화, 참나무류 등 기타 이와 유사한 수종에 적용한다. ② 본 품은 흉고를 측정할 수 없는 수종에 적용한다. ③ 본 품은 터파기, 나무세우기, 묻기, 물주기, 지주목세우기, 손질, 뒷정리 등을 포함한다. ④ 운반은 별도 계상한다. ⑤ 지주목을 세우지 않을 때에는 본품의 20%를 감한다. ⑥ 간사지와 염류토에 식재시는 품을 증가 할 수 있다. ⑦ 암반식재, 부적기식재 등 특수식재시는 품을 증가할 수 있다. ⑧ 현장의 시공조건, 수목의 성상에 따라 기계시공이 불가피한 경우는 별도 계상한다. ⑨ 시비가 필요한 경우 비료 및 시비품을 별도 계상할 수 있다. ⑩ 식재시 객토를 할 경우에는 식재품을 10%까지 가산할 수 있다. ⑪ 근원직경이 30cm를 초과할 때는 근원직경에 따라 가산할 수 있다.				【주】①∼⑪항 : □현행과 같음□ ⑫ 기계시공은 현장여건상 기계시공이 가능한 경우에 대해서만 적용하며, 굴삭기의 규격은 근원직경 10∼20cm는 0.4□, 근원직경 21∼30cm는 0.7□를 기준으로 한다. ⑬ 본 품은 식재에 대한 품으로, 식재후 유지관리가 필요한 경우에는 □4-5 유지관리□에 따라 별도 계상한다.

항 목	구 분	현 행				개 정				비 고
5-21 프런트재킹 공법	보완	5-21 프런트재킹 공법 1.수평천공 ∼ 5.선단슈관입 : □생 략□ 6. 굴착 및 견인 가. 투입인력 : □생 략□ 나. 장비편성 (일당)				5-21 프런트재킹 공법 1. 수평천공∼5. 선단슈관입 : □현행과 같음□ 6. 굴착 및 견인 가. 투입인력 : □현행과 같음□ 나. 장비편성 (일당)				* 건축부문도 일괄적으로 개정
		장 비 명	규격	단위	소 요 대 수	장 비 명	규격	단위	소 요 대 수	*유압펌프와 조작 반의 소요대수를 실제에 맞게 수정
		유압펌프(YOB-20-6)	19□/min	대	프런트잭크 16대당 1대	유압펌프(YOB-20-6)	19□/min	대	프런트잭 20대당 1대
		조작반(YMB-16L)	26□/min	대	프런트잭크 20대당 1대	조작반(YMB-16L)	26□/min	대	프런트잭 16대당 1대
		프런트잭(YCB-15-185)	150ton	대	설계 대수	프런트잭(YCB-15-85)	150ton	대	설계 대수
		유압펌프(YOB-10-6)	8.4□/min	대	페이스잭크 16대당 1대	유압펌프(YOB-10-6)	8.4□/min	대	페이스잭 22대당 1대
		조작반(YMB-16H)	26□/min	대	페이스잭크 22대당 1대	조작반(YMB-16H)	26□/min	대	페이스잭 16대당 1대
		페이스잭(YUB-3-40)	30ton	대	설계대수	페이스잭(YUB-3-40)	30ton	대	설계대수
		다. 1일 작업량 : □생 략□				다. 1일 작업량 : □현행과 같음□

항 목	구 분	현 행	개 정					비 고
6-1-2 비탈면구조물 콘크리트 타설	신설	□없 음□	6-1-2 비탈면 구조물 콘크리트 타설 (□당)					*동 품의 신설삽입에 따라 현행 □6-1-2□∼□6-1-8□ 은 □6-1-3□∼□6-1-9□로 변경
			구 분	규격	단위	경 사 도
						1:1.2∼1:1.8 (1:1.2를 포함)	1:1.2보다 급한경우
			콘크리트공		인	0.31	0.47
			보통인부		인	0.22	0.33
			콘크리트펌프차	80□/hr	시간	0.32	0.48
			【주】① 본 품은 도로나 철도 건설공사 등에 있어 절□성토부 비탈면에 시공되는 구조물(도수로, 산마루 측구 등)의 콘크리트 타설에 적용하며, 이와 유사한 조건의 구조물에도 본 품을 적용할 수 있다. ② 본 품은 다짐이 포함된 것이며, 다짐을 위한 콘크리트진동기 등의 기계경비는 콘크리트타설 인력품과 콘크리트펌프차의 기계손료 및 운전경비의 합계액의 1%까지 계상한다. ③ 본 품은 양생이 포함되지 않은 것이므로 양생이 필요한 경우에는 별도 계상한다.

항 목	구 분	현 행								개 정								비 고
6-2-2 철근가스 압접	보완	6-2-2 철근가스압접 (압접개소당)								6-2-2 철근가스압접 (압접개소당)								* 건축부문도 일괄적으로 개정 * 현행 가스압접품은 □철근가공조립□과 중복의 소지가 있어 □가스압접□만의 품으로 개정
		구 분	철근지름 단위	D-16	D-19	D-22	D-25	D-29	D-32	구 분	단위	철 근 직 경
												D16	D19	D22	D25	D29	D32
		아 세 틸 렌 산 소 용접공(압접공) 연 마 공 절 단 공	□ □ 인 인 인	120 120 0.06 0.034 0.036	140 140 0.07 0.034 0.04	160 160 0.076 0.036 0.04	200 200 0.08 0.046 0.05	280 280 0.1 0.056 0.06	320 320 0.112 0.064 0.07	아 세 틸 렌 산 소 용접공(압접공)	kg □ 인	0.046 37.2 0.017	0.057 45.7 0.019	0.070 56.1 0.022	0.086 69.0 0.025	0.116 93.0 0.030	0.143 114.3 0.034
		【주】① 본 품은 기둥 및 보부분의 압접시공을 표준한 것이며, 보 부분만 일 때는 노력품의 20%를 가산한다. ② 기구손료는 노력품의 10% 가산한다. ③ 압접개소는 실수량으로 산정하되 개략치를 산정할 때의 철근의 단위길이는 6m를 기준으로 한다. ④ 설계 및 시방서에 명기한 특수 구조물에 대하여 적용하며, 일반적인 공사에 대하여는 공기 및 기타 경제성을 고려하여 적용한다.								【주】① 본 품은 철근의 절단□소운반□거치 등이 제외된 순수 압접작업만을 기준한 것이므로 압접철근에 대해서는 추가로 □6-2-1 철근가공 및 조립□ 비용을 계상해야 한다. ② 본 품은 기둥 및 벽체를 기준한 것이므로 보에 있어서는 인력품을 50% 할증한다. ③ 역타설공법(Top Down)의 경우에는 인력품을 50% 할증한다. ④ 공구손료는 인력품의 10%로 계상한다. ⑤ 철근직경이 서로 다른 이음의 경우에는 큰 직경을 기준한다.

항 목	구 분	현 행						개 정						비 고
6-4 PSC빔 제작	보완	6-4 PSC빔 제작(포스트 텐션) 1. 콘조립 (조당)						6-4 PSC빔 제작(포스트 텐션) 1. 콘조립 (조당)
		종 별	결속선(kg)	특별인부(인)		보통인부(인)		종 별	졀속선(kg)	특별인부(인)		보통인부(인)
		수 량	0.005	0.1		0.1		수 량	□현행과 같음□
		【주】□조당□이라 함은 암콘, 숫콘 한쌍을 말한다. 2. 스파이랄 조립 (m당)						【주】□현행과 같음□ 2. 스파이랄 조립 (m당)
		종 별	결속선(kg)	철근공(인)		보통인부(인)		종 별	졀속선(kg)	철근공(인)		보통인부(인)
		수 량	0.014	0.04		0.025		수 량	□현행과 같음□
		3. 인장작업 (케이블당)						3. 인장작업 (케이블당)
		종 별	기계설치공(인)	기계공(인)		특별인부(인)		종 별	기계설치공(인)	기계공(인)		특별인부(인)
		12□7mm 12□5mm	0.1 0.1	0.4 0.2		0.3 0.3		12□12.7mm (삭제) (삭제)	0.1 (삭제) (삭제)	0.4 (삭제) (삭제)		0.3 (삭제) (삭제)
		【주】① 인장기 손료는 별도 계상한다. ② 기계설치공은 인장작업시 응력측정 및 점검을 실시할 수 있는 기능보유자로서 중급기능사로 갈음할 수 있다. 4. 그라우팅 (10m당)						【주】① ∼ ②항 : □현행과 같음□ 4. 그라우팅 (10m당)
		쉬스관규격(mm)	그라우팅모르타르(□)		기계공(인)		보통인부(인)	쉬스관규격(mm)	그라우팅모르타르(□)		기계공(인)		보통인부(인)
		□45 □35	0.02 0.013		0.2 0.17		0.2 0.17	□66 (삭제) (삭제)	0.027 (삭제) (삭제)		0.23 (삭제) (삭제)		0.23 (삭제) (삭제)
		【주】① 그라우팅 펌프손료 및 운전경비는 별도 계상한다. ② 그라우팅 모르타르에는 재료의 할증률이 포함되어 있다. ③ 본 품은 쉬스관 길이를 포함한 것이다.						【주】① ∼ ③항 : □현행과 같음□

항 목	구 분	현 행						개 정						비 고
		5. 쉬스관 조립 (m당)						5. 쉬스관 조립 (m당)
		규격(mm)		철근공(인)			보통인부(인)	규격(mm)		철근공(인)			보통인부(인)
		□45 □35		0.06 0.04			0.06 0.04	□66 (삭제) (삭제)		0.06 (삭제) (삭제)			0.06 (삭제) (삭제)
		【주】본 품은 쉬스의 조립과 쉬스내에 케이블 삽입품 및 교정품이다. 6. PSC빔 제작대 (10m당)						【주】□현행과 같음□ 6. PSC빔 제작대 (10m당)
		종 별	단위		수량	비고		종 별	단위		수량	비고
		각 재 판 재 꺽 쇠 못 조 약 돌 형틀목공 보통인부	□ □ 본 kg □ 인 인		1.24 0.12 80 2 2 1.5 4.0	120mm×150mm×2,100mm×21본 105mm×105mm×10,300mm×4본 10.3m×2.1m×0.1m≒2.0□		각 재 판 재 꺽 쇠 못 조 약 돌 형틀목공 보통인부	□현행과 같음□
		【주】① 각재의 손율은 30%이고 판재의 손율은 10%이다. ② 빔 제작장의 지반 조건이 불량한 경우에는 콘크리트베이스의 방식 등을 고려하여 별도 계상할 수 있다.						【주】① ∼ ②항 : □현행과 같음□

항 목	구 분	현 행	개 정					비 고
6-5-5 교량점검시설 제작 및 설치	신설	□없 음□	6-5-5 교량점검시설 제작 및 설치 (톤당)
			구 분	규 격	단 위	제 작 (공장제작)	설 치
			철 공		인	14.77	5.28
			보통인부		인	-	2.64
			크 레 인	15톤	시간	-	9.70
			【주】① 본 품은 교량의 점검 및 유지관리를 위해 교대 및 교각 등에 설치하는 교량점검시설(출입시설 포함)의 제작 및 설치에 적용하는 품이다. ② □제작□은 다음을 기준으로 한다. ㉮ 본 품은 교량점검시설의 모든자재를 스테인리스강(stainless steel)으로 제작하는 경우를 기준한 것이므로, 이와 재질이 다른 경우에는 별도로 계상한다(단, 스테인리스강과 강재(steel)를 혼합□사용하는 경우로서 점검시설의 난간 및 출입시설에는 스테인리스강을, 나머지 부재에는 강재를 사용하는 경우에는 13.22인/톤으로 적용한다) ㉯ 본 품은 절단, 절곡, 용접 및 공장경비 등 제비용이 포함된 것이다. ㉰ 중량은 볼트□너트를 제외한 모든강재(형강□강관□강판□발판재 등)의 중량으로 한다. ㉱ 공장에서 현장까지의 운반비용은 별도 계상한다. ㉲ 재료량은 설계에 따른다. ③ □설치□는 다음을 기준으로 한다. ㉮ 본 품은 수직고(지면∼발판재까지의 높이) 10m까지를 기준한 것이므로, 10m를 초과하는 매 10m 증가마다 10%씩 가산한다. 단, 크레인의 규격은 수직고 20m까지는 15톤을 적용하되, 20∼30m는 25톤을, 30∼40m는 40톤을 적용한다.

항 목	구 분	현 행	개 정	비 고
			㉯ 본 품은 육상에서 크레인을 이용하여 시공하는 경우를 기준한 것이므로, 크레인 진입이 불가하여 비계를 설치하여 작업하는 경우 및 교량상판 위에서 작업하는 경우, 육상이 아닌 해상에서 작업하는 경우 등에 있어서는 각각의 시공방법에 맞도록 별도로 계상하여야 한다. ㉰ 본 품의 앵커볼트(교량점검시설을 지지□고정) 설치방식은 교각 등의 콘크리트 타설전에 미리 설치하는 방식(embeded anchor)을 기준한 것이다. ㉱ 공구손료는 인력품의 3%로 계상한다.

항 목	구 분	현 행					개 정	비 고
9-5 우마차 운반	삭제	9-5 우마차 운반					□삭 제□	* 사용되지 않는 방법이므로 현행품셈에서 삭제
		구 분	적재적하시간 (t)	평균왕복속도(m/hr)
				양 호	보 통	불 량
		토사류 석재류	11분 13분	3,500	3,000	2,500
		[주] ① 절취는 별도 계상한다. ② 1회운반량은 800kg으로 하고, 삽작업이 가능한 토석재(토사·모래·자갈·부순돌 및 조약돌 등)를 기준으로 한다. ③ 적재적하는 2인, 운반은 마부 1인(우마차 포함)을 기준으로 한다. ④ 우마차는 마부달린 우마차 대여로 보고 우마차와 기타 공구의 손료는 계상하지 아니한다.

항 목	구 분	현 행	개 정															비 고
10-11 덤프트럭	보완	10-11 덤프트럭 6. 적재함 덮개 설치 및 해체시간(t5) : 3.77분	10-11 덤프트럭 6. 적재함 덮개 설치 및 해체시간(t5)															* 건축부문도 일괄적으로 개정
			구분			인력에 의한 경우							자동덮개시설의 경우
			시간(분)			3.77							0.5
			※ 손료계수 (0610) 덤프트럭 자동덮개시설
			분류번호	규격	내용 시간		연간 표준 가동 시간	상각 비율		정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10-7)
												상각비 계수		정비비 계수		관리비 계수	계
			0610-0150	15톤용	8,000		2,000	0.9		0.86	0.14	1,125		1,075		464	2,664
			※ 건설기계가격
			기 종						분류번호						가 격			* ( )의 가격은 원화(단위:천원)로 표시한 것이며, 부가가치세가 제외된 것임.
			덤프트럭 자동덮개시설						0610-0150						(1,250)

항 목	구 분	현 행							개 정							비 고
10-12 로울러	보완	10-12 로울러 2. 소요다짐횟수(N) 및 다짐두께(D)							10-12 로울러 2. 소요다짐횟수(N) 및 다짐두께(D)							* 건축부문도 일괄적으로 개정
		공종		다짐두께 (cm)	다짐기계	규격(ton)	다짐횟수	다짐도 (%)	공종		다짐두께 (cm)	다짐기계	규격(ton)	다짐횟수	다짐도 (%)	* 하천공사표준시방서의 개정(□99.2)에 따른 다짐방법 개정
		노 체		30	진 동 로 울 러 타 이 어 로 울 러	10 8∼15	6 4	90이상	노 체		30	진 동 로 울 러 타 이 어 로 울 러	10 8∼15	6 4	90이상
		노 상		20	진 동 로 울 러 타 이 어 로 울 러	10 8∼15	6 4	95 〃	노 상		20	진 동 로 울 러 타 이 어 로 울 러	10 8∼15	6 4	95 〃
		보 조 기 층		15∼20	진 동 로 울 러 타 이 어 로 울 러	10 8∼15	8 4	95 〃	보 조 기 층		15∼20	진 동 로 울 러 타 이 어 로 울 러	10 8∼15	8 4	95 〃
		기 층 (아 스 팔 트 안 정 처 리)		7.5∼10	머 캐 덤 로 울 러 타 이 어 로 울 러 탠 덤 로 울 러	10∼12 8∼15 10∼14	4 10 4	96 〃	기 층 (아 스 팔 트 안 정 처 리)		7.5∼10	머 캐 덤 로 울 러 타 이 어 로 울 러 탠 덤 로 울 러	10∼12 8∼15 10∼14	4 10 4	96 〃
		표 층		5	머 캐 덤 로 울 러 타 이 어 로 울 러 탠 덤 로 울 러	8∼10 8∼15 10∼14	2 10 4	96 〃	표 층		5	머 캐 덤 로 울 러 타 이 어 로 울 러 탠 덤 로 울 러	8∼10 8∼15 10∼14	2 10 4	96 〃
		저수지	심벽(점토)	20	양족식로울러(자주식)	19	10	95 〃	저수지	심벽(점토)	20	양족식로울러(자주식)	19	10	95 〃
			성토	30	〃	19	8	95 〃		성토	30	〃	19	8	95 〃
		축제		30∼50	불도우저	12∼19	6	80이상	축 제		30	진동로울러(자주식)	10	6	85이상

항 목	구 분	현 행	개 정	비 고
10-25 콘크리트 플랜트	삭제	10-25 콘크리트 플랜트 60 Q = □□□□·q·n·E 4 여기서 Q: 콘크리트플랜트의 시간당 생산량(□/hr) 60 □□□□q: 콘크리트믹서의 시간당 작업량(□/hr) 4 n: 콘크리트 믹서의 대수 E: 작업효율(0.8)	□삭 제□	* 현재 사용되지 않는 방식이므로 현행품셈에서 삭제 * 건축부문도 일괄적으로 삭제

항 목	구 분	현 행										개 정													비 고
10-26 콘크리트 플랜트 (강제혼합식)	보완	10-26 콘크리트 플랜트(강제혼합식) 60□q□E Q = □□□□□□□□□ cm 여기서 Q: 시간당 작업량(□/hr) q: 믹서의 실용량 E: 작업효율 cm: 1회 싸이클시간(1.5분) * 본 품을 터널 숏크리트용 플랜트로 적용시 cm은, 강섬유를 혼합할 경우에는 2.5분, 혼합치 않을 경우에는 1.5분을 적용한다. 1. 믹서의 실용량(q)										10-26 콘크리트 배치플랜트(강제혼합식) 60□q□E Q = □□□□□□□□□ cm 여기서 Q: 시간당 작업량(□/hr) q: 믹서의 실용량 E: 작업효율 cm: 1회 싸이클시간(1.5분) * 본 품을 터널 숏크리트용 배치플랜트로 적용시 cm은, 강섬유를 혼합할 경우에는 2.5분, 혼합치 않을 경우에는 1.5분을 적용한다. 1. 믹서의 실용량(q)													* 건축부문도 일괄적으로 개정
		규 격			40□/h		60□/h	90□/h		120□/h		규 격		(삭제)		60□/h	90□/h		120□/h	150□/h		180□/h		210□/h	*소형(40□/hr) 삭제 *대형(150,180,210□/hr) 추가
		슬럼프	5cm이상		0.75□		1.0□	1.5□		2□		슬럼프	5cm이상	(삭제)		1.0□	1.5□		2□	2.5□		3.0□		3.5□
			5cm미만		0.56□		0.75□	1.13□		1.5□			5cm미만	(삭제)		0.75□	1.13□		1.5□	1.88□		2.25□		2.63□
		2. 작업효율(E)										2. 작업효율(E)
		공종 현장조건		도로포장		교량			터널		사방	공종 현장조건			도로포장			교량			터널		사방
		양 호 보 통 불 량		0.90 0.70 0.50		0.50 0.45 0.40			0.75 0.65 0.55		0.85 0.75 0.65	양 호 보 통 불 량			□현행과 같음□
		【주】① 타설조건과 조합기계로 인하여 콘크리트 플랜트의 대기시간이 적은 경우에는 양호, 대기시간이 많은 경우에는 불량으로 한다. ② 터널 숏크리트용 플랜트의 경우 현장조건이 매우 불량한 경우에는 작업효율을 0.40으로 적용할 수 있다.										【주】① 타설조건과 조합기계로 인하여 콘크리트 배치플랜트의 대기시간이 적은 경우에는 양호, 대기시간이 많은 경우에는 불량으로 한다. ② 터널 숏크리트용 배치플랜트의 경우 현장조건이 매우 불량한 경우에는 작업효율을 0.40으로 적용할 수 있다.

항 목	구 분	현 행											개 정																				비 고
		※ 11-2 손료산정 (4108) 콘크리트 배치플랜트											※ 11-2 손료산정 (4108) 콘크리트 배치플랜트
		분류번호	규격 (□/hr)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10-7)				분류 번호	규격 (□/hr)		내용 시간	연간 표준 가동 시간		상각 비율		정비 비율		연간 관리 비율		시간당(10-7)
									상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계													상각비 계수		정비비 계수		관리비 계수		계
		4108- 0040 0060 0090 0120	40 (86kw) 60 (96kw) 90 (143kw) 120 (203kw)	10,000 10,000 10,000 10,000	1,000 1,000 1,000 1,000	0.9 0.9 0.9 0.9	0.9 0.9 0.9 0.9	0.14 0.14 0.14 0.14	900 900 900 900	900 900 900 900	833 833 833 833	2,633 2,633 2,633 2,633	4108- (삭제) 0060 0090 0120 0150 0180 0210	(삭제) 60 (96kw) 90 (144kw) 120 (160kw) 150 (177kw) 180 (213kw) 210 (233kw)		(삭제) 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000	(삭제) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000		(삭제) 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9		(삭제) 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9		(삭제) 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14		(삭제) 900 900 900 900 900 900		(삭제) 900 900 900 900 900 900		(삭제) 833 833 833 833 833 833		(삭제) 2,633 2,633 2,633 2,633 2,633 2,633
		【주】① 원동기(전동기)가 부착되어 있는 것으로 진동식을 말하며 운전경비는 별도 계상한다. ② ( ) 숫자는 전동기 동력(kw)을 나타낸다. ③ 자동기록장치 등의 부착이 필요할 때에 이에 상당한 경비를 별도 계상할 수 있다.											【주】① □현행과 같음□ ② □현행과 같음□ ③ □삭 제□ (4115) 사일로(SILO)
													분 류 번 호		규격(톤)			내용 시간		연간 표준 가동 시간		상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율		시간당(10-7)
																										상각비 계수		정비비 계수		관리비 계수		계
													4115-0100 0150 0200 0300		100(7.0kw) 150(7.0kw) 200(7.7kw) 300(7.7kw)			10,000 10,000 10,000 10,000		1,000 1,000 1,000 1,000		0.9 0.9 0.9 0.9	0.3 0.3 0.3 0.3	0.14 0.14 0.14 0.14		900 900 900 900		300 300 300 300		833 833 833 833		2,033 2,033 2,033 2,033
													【주】① 스크류컨베이어, 시멘트 압송관 등 사일로 운영에 필요한 부대설비가 포함된 것이다. ② ( ) 숫자는 전동기 동력(kw)을 나타낸다.

항 목	구 분	현 행										개 정										비 고
		※ 11-3 운전경비 산정										※ 11-3 운전경비 산정
		분류번호	기계명		규격	주연료 (□)	잡품	조종원 (인/일)		조수 (인/일)	건설기계 조장(인/일)	분류번호	기계명		규격	주연료 (□)	잡품	조종원 (인/월)		조수 (인/월)	건설기계 조장(인/일)
		4108-0040 ∫ -0120	콘크리트 배치플랜트		-	-	-	1		1	1	4108-0060 ∫ -0210	콘크리트 배치플랜트		-	-	-	1		1	1
		※ 부록1. 건설기계가격표										※ 부록1. 건설기계가격표
		기종		분류번호					가 격			기 종		분 류 번 호					가 격
		콘크리트 배치플랜트		4108-0040 0060 0090 0120					(142,000) (174,000) (227,000) (290,000)			콘크리트 배치플랜트		4108- (삭제) 0060 0090 0120 0150 0180 0210					(삭 제) (120,000) (161,000) (215,000) (245,000) (280,000) (342,000)			* ( )의 가격은 원화(단위:천원)로 표시한 것이며, 부가가치세가 제외된 것임.
												사 일 로		4115-0100 0150 0200 0300					(22,545) (27,927) (33,310) (38,692)

항 목	구 분	현 행								개 정	비 고
10-30 콘크리트 펌프차	보완	10-30 콘크리트 펌프차 1. 작업능력(80□/hr급) (□/hr)								10-30 콘크리트 펌프차 1. 작업능력(80□/hr급)	* 건축부문도 일괄적으로 개정
		슬럼프 구조물별	(cm) 1일 타설량		50□미만		50∼100□미만		100□이상
		무근구조물	21 18 15 8∼12		28.2 22.6 18.0 16.0		40.0 32.0 25.6 22.7		47.0 37.6 30.1 26.7	표 : □현행과 같음□
		철근구조물	21 18 15 8∼12		23.5 18.8 15.0 13.3		35.3 28.1 22.6 20.0		42.4 33.8 27.1 24.0
		【주】①∼⑤항 : □생 략□ 2. 콘크리트 펌프차 타설인부 (인/10□)								【주】①∼⑤항 : □현행과 같음□ 2. 콘크리트 펌프차 타설인부
		타설구분		구조물종별		콘크리트공		보통인부
		붐 타 설		무근구조물 철근구조물		0.6 0.7		0.4 0.5		표 : □현행과 같음□
		배관타설		무근구조물 철근구조물		1.0 1.1		0.8 0.9
										【주】① 본 품은 다짐이 포함된 것이며, 다짐을 위한 콘크리트진동기 등의 기계경비는 콘크리트펌프차의 기계손료 및 운전경비와 콘크리트타설 인력품의 합계액의 1%까지 계상한다.

항 목	구 분	현 행					개 정								비 고
		【주】상기 배관타설품은 압송관 조립, 철거인력품(40m정도)이 포함된 것이며, 40m이상의 압송관 조립, 철거를 필요로 하는 경우에는 다음표에 의거 별도 가산한다.					② 본 품은 양생이 포함되지 않은 것이므로 양생이 필요한 경우에는 다음에 따라 계상한다. 단, 다음의 양생품은 물을 뿌려 양생하는 정도의 일반양생을 기준한 것이므로, 특수양생의 경우에는 별도 계상한다. (10□당)
							구 분		단 위		무근구조물		철근구조물
							보통인부		인		0.29		0.14
							제 잡 비 (양생재료, 기구손료)		%		31		41
							③ 상기 배관타설품은 압송관 조립, 철거인력품(40m정도)이 포함된 것이며, 40m이상의 압송관 조립, 철거를 필요로 하는 경우에는 다음표에 의거 별도 가산한다.
		종 별	직 종	품		계	종 별	직 종		품				계
										조 립		철 거
				조 립	철 거
		압송관	비계공	0.012	0.008	0.02	압송관	비계공		0.012		0.008		0.02
		* 압송관의 고정비계를 필요로 하는 경우에는 설치 및 철거비를 별도 계상함. * 소운반은 별도 계상함. 3. 수송비는 별도 계상한다. (수송시 속도는 20km/hr로 한다)					* 압송관의 고정비계를 필요로 하는 경우에는 설치 및 철거비를 별도 계상함. * 소운반은 별도 계상함. 3. □현행과 같음□

항 목	구 분	현 행						개 정						비 고
10-37 유압식 압입인발기 (유압식압입인발공)	보완	10-37 유압식 압입 인발기(유압식 압입 인발공) 2. 작업능력 산정 나. 압입시간(Tb) (2) 기종□규격에 의한 계수(k)						10-37 유압식 압입 인발기(유압식 압입 인발공) 2. 작업능력 산정 나. 압입시간(Tb) (2) 기종□규격에 의한 계수(k)						* 건축부문도 일괄적으로 개정
		유압식 압입 인발기 규격			k			유압식 압입 인발기 규격			k			* 일반화되지 않은 80ton 삭제
		80ton			0.90			(삭 제)			(삭 제)
		100∼130ton급			1.00			100∼130ton급			1.00
		3. 압입 인발기, 발전기의 조합						3. 압입 인발기, 발전기의 조합
		압입 인발기 규격 기종		압입 및 인발				압입 인발기 규격 기종		압입 및 인발
				80ton급			100∼130ton급			(삭 제)			100∼130ton급
		트럭크레인(유압식)		20ton			25ton	트럭크레인(유압식)		(삭 제)			25ton
		발 전 기		125kw				발 전 기		125kw
		4. 압입 인발기 선정						4. 압입 인발기 선정
		압입 인발기 규격	압 입			인 발		압입 인발기 규격	압 입			인 발
		80ton	N≤10, □≤20 10<N≤30, □≤ 7			N≤10, □≤20 10<N≤50, □≤ 7		(삭 제)	(삭 제)			(삭 제)
		100∼130ton	10<N≤30, □≤20			10<N≤50, □≤20		100∼130ton급	10<N≤30, □≤20			10<N≤50, □≤20
		5. 배치인원(인/일) : □생 략□ 6. 유압식 말뚝 압입 인발기의 설치 및 해체 : □생 략□						5. 배치인원(인/일) : □현행과 같음□ 6. 유압식 말뚝 압입 인발기의 설치 및 해체 : □현행과 같음□

항 목	구 분	현 행												개 정												비 고
		※ 11-2 손료산정 (6550) 유압식 압입 인발기												※ 11-2 손료산정 (6550) 유압식 압입 인발기
		분류 번호	규격 (ton)	가격	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10-7)				분류 번호	규격 (ton)	가격	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10-7)
										상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계									상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
		6550- 0080 0130	80 100∼130		7,000 7,000	1,000 1,000	0.9 0.9	0.5 0.5	0.14 0.14	1,286 1,286	714 714	860 860	2,860 2,860	(삭제) 6550- 0130	(삭제) 100∼130		(삭제) 7,000	(삭제) 1,000	(삭제) 0.9	(삭제) 0.5	(삭제) 0.14	(삭제) 1,286	(삭제) 714	(삭제) 860	(삭제) 2,860

항 목	구 분	현 행															개 정																		비 고
10-42 그래브 및 디퍼식 준설선	보완	10-42 그래브 및 디퍼식 준설선 3600□q□k□f□E Q = □□□□□□□□□□□□□□□□ cm 1. 토량환산계수(f)															10-42 그래브 및 디퍼식 준설선 3600□q□k□f□E Q = □□□□□□□□□□□□□□□□ cm 1. 토량환산계수(f)																		* 건축부문도 일괄적으로 개정
		토 질												토량의 변화율 (f)			토 질															토량의 변화율 (f)
		구 분			상 태					N의 값							구 분			상 태						N의 값
		□생 략□															□현행과 같음□
		2. 버킷 및 디퍼 계수(k)															2. 버킷 및 디퍼 계수(k)
		토 질						버 킷 용 량							디퍼의 용량		토 질						버 킷 용 량										디퍼의 용량
		분류	상태			N의값		0.65□	1.0□		1.5□		3.0□		2.3□	4.0□	분류	상태			N의값		0.65□		1.0□			1.5□		3.0□			2.3□	4.0□
		□생 략□															□현행과 같음□
		3. 1회 사이클시간(cm)															3. 1회 사이클시간(cm)
		구 분		버 킷 용 량											디퍼용량		구 분		버 킷 용 량														디퍼용량		*그래브준설선 16.0□(1,800HP) 추가
				0.65□			1.0□	1.5□	3.0□		7.5□	12.5□			2.3□	4.0□			0.65□		1.0□	1.5□		3.0□			7.5□		12.5□		16.0□		2.3□	4.0□
		사이클 시간(초)		69			72	75	80		129	147			100	100	사이클 시간(초)		69		72	75		80			129		147		160		100	100
		【주】본 품은 수심(평균수심) 10m 깊이의 작업조건을 기준한 것이므로 수심 1m 증감에 따라 약 2초정도의 싸이클시간을 증감할 수 있다.															【주】□현행과 같음□

항 목	구 분	현 행																	개 정																	비 고
		4. 작업효율(E)																	4. 작업효율(E)
		흙의두께, 평면형상, 위치, 단면형상등 천후, 조류, 파랑등					적당			약간작다 약간산재한다 약간변화한다			작다 산재한다 변화한다			극히 작다 극히 산재한다 극히 변화한다			흙의두께, 평면형상, 위치, 단면형상등 천후, 조류, 파랑등					적당			약간작다 약간산재한다 약간변화한다				작다 산재한다 변화한다		극히 작다 극히 산재한다 극히 변화한다
		보 통 약간나쁘다 나 쁘 다					□생 략□												보 통 약간나쁘다 나 쁘 다					□현행과 같음□
		※ 11-2 손료산정 (9020) 그래브 준설선																	※ 11-2 손료산정 (9020) 그래브 준설선
		분류 번호	규 격		가격	내용 시간		연간 표준 가동 시간	상각 비율		정비 비율	연간 관리 비율		시간당(10-7)					분류 번호	규 격		가격	내용 시간		연간 표준 가동 시간	상각 비율		정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10-7)
														상각비 계수	정비비 계수		관리비 계수	계												상각비 계수		정비비 계수		관리비 계수	계
			형식	마력 (HP)																형식	마력 (HP)
		9020- 0010 0015 0016 0022 0072 0160	비항SD 0.65□ 1.00 1.50 3.00 7.50 12.50	100 150 160 220 720 1,600		16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000		2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000	0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9		0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85	0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14		562 562 562 562 562 562	531 531 531 531 531 531		424 424 424 424 424 424	1,517 1,517 1,517 1,517 1,517 1,517	9020- 0010 0015 0016 0022 0072 0160 0180	비항SD 0.65□ 1.00 1.50 3.00 7.50 12.50 16.00	100 150 160 220 720 1,600 1,800		16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000		2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000	0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9		0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85	0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14	562 562 562 562 562 562 562		531 531 531 531 531 531 531		424 424 424 424 424 424 424	1,517 1,517 1,517 1,517 1,517 1,517 1,517
		【주】규격중 0010∼0022는 경량급 버킷의 평적용량(Water Level)을 기준으로 한 것이고, 0072∼0160은 중량급 버킷의 평적용량을 기준으로 한 것이다.																	【주】규격중 0010∼0022는 경량급 버킷의 평적용량(Water Level)을 기준으로 한 것이고, 0072∼0180은 중량급 버킷의 평적용량을 기준으로 한 것이다.

항 목	구 분	현 행											개 정												비 고
		※ 11-3 운전경비 산정 (9020) 그래브 준설선											※ 11-3 운전경비 산정 (9020) 그래브 준설선
		명 칭	단위	규 격								비 고	명 칭	단위	규 격									비 고
				0.65□ 100HP		1.00□ 150HP	1.50□ 160HP	3.0□ 220HP	7.50□ 720HP		12.5□ 1,600HP				0.65□ 100HP		1.00□ 150HP	1.50□ 160HP	3.0□ 220HP	7.50□ 720HP		12.5□ 1,600HP	16.0□ 1,800HP
		주 연 료	□/hr	14.0		21.0	22.4	30.8	100.8		224.0		주 연 료	□/hr	14.0		21.0	22.4	30.8	100.8		224.0	246.5
		잡 품	%	70		70	70	60	30		25	주연료의%	잡 품	%	70		70	70	60	30		25	25	주연료의%
		준설선선장	인	1		1	1	1	1		1	1교대	준설선선장	인	1		1	1	1	1		1	1	1교대
		준설선 기관장	〃	-		-	-	1	1		1	〃	준설선 기관장	〃	-		-	-	1	1		1	1	〃
		준설선 기관사	〃	-		-	-	-	1		1	〃	준설선 기관사	〃	-		-	-	-	1		1	1	〃
		준설선 운전사	〃	1		1	1	1	1		1	〃	준설선 운전사	〃	1		1	1	1	1		1	1	〃
		준설선 전기사	〃	-		-	-	-	-		1	〃	준설선 전기사	〃	-		-	-	-	-		1	1	〃
		보 통 선 원	〃	3		5	5	5	6		7	〃	보 통 선 원	〃	3		5	5	5	6		7	8	〃
		【주】주연료는 주기관의 연료이며, 잡품에는 윤활유, 구리스, 작동유, 넝마 및 보조기관용 연료 등이 포함되어 있다. ※ 부록1. 건설기계가격표											【주】□현행과 같음□ ※ 부록1. 건설기계가격표
		기 종			분 류 번 호					가 격($)			기 종			분 류 번 호					가 격($)
		그래브준설선			9020-0010 0015 0016 0022 0072 0160					124,269 193,309 265,111 444,,862 1,196,471 2,255,288			그래브준설선			9020-0010 0015 0016 0022 0072 0160 0180					124,269 193,309 265,111 444,,862 1,196,471 2,255,288 2,537,199

항 목	구 분	현 행													개 정																비 고
10-44 쇄암선 (중추식)	보완	10-44 쇄암선(중추식) 60□d□S□E Q = □□□□□□□□□□□ n t + □□□ p 1. 1본당 쇄암면적(S)													10-44 쇄암선(중추식) 60□d□s□E Q = □□□□□□□□□□□ n t + □□□ p 1. 1본당 쇄암면적(S)																* 건축부문도 일괄적으로 개정
		토질분류	상태		중 추 중 량(ton)										토질분류		상태		중 추 중 량(ton)												* 16.0□급 그래브 준설선이 장착하고 있는 중추중량 52톤추가
					10			20				30							10		20				30				52
		자갈섞인토사	경 질		2.0			4.0				6.0			자갈섞인토사		경 질		2.0		4.0				6.0				7.5
		암 반	연 질 중 질 경 질		2.5 2.5 2.0			5.0 5.0 4.0				7.0 7.0 6.0			암 반		연 질 중 질 경 질		2.5 2.5 2.0		5.0 5.0 4.0				7.0 7.0 6.0				8.7 8.7 7.5
		2. 1층 쇄암하는데 필요한 낙추횟수(n)													2. 1층 쇄암하는데 필요한 낙추횟수(n)
		토질분류	상태			쇄암장(m)			중 추 중 량(ton)						토질분류	상태		쇄암장(m)				중 추 중 량(ton)
									10		20			30								10		20			30			52
		자갈섞인토사	경 질			1.0			2.95		4.05			4.65	자갈섞인토사	경 질		1.0				2.95		4.05			4.65			5.20
		암 반	연 질 중 질 경 질			1.0 1.0 1.0			10.25 29.3 -		9.25 23.5 -			8.65 20.2 50.0	암 반	연 질 중 질 경 질		1.0 1.0 1.0				10.25 29.3 -		9.25 23.5 -			8.65 20.2 50.0			7.61 17.7 44.0
		3. 작업효율(E)													3. 작업효율(E)
		표토의 두께 평면형상 위치 단면형상 및 절리 천후, 조류, 파랑등		없다 적당			약간작다 약간산재한다 약간변화한다			있다 산재한다 변화한다			좀있어애로있다 극히 산재한다 극히 변화한다		표토의 두께 평면형상 위치 단면형상 및 절리 천후, 조류, 파랑등					없다 적당			약간작다 약간산재한다 약간변화한다			있다 산재한다 변화한다		좀있어애로있다 극히 산재한다 극히 변화한다
		보 통 약간나쁘다 나 쁘 다		0.8 0.67 0.54			0.76 0.63 0.51			0.70 0.57 0.45			0.67 0.54 0.43		보 통 약간나쁘다 나 쁘 다					□현행과 같음□

항 목	구 분	현 행			개 정			비 고
		【주】① 다공질 화산암 등과 같이 쇄암능력에 현저한 차이가 있는 경우에는 현장실정을 감안, 작업능력을 별도 산정할 수 있다. ② 쇄암선의 손료산정, 운전경비는 아래 기준에 의거 그래브 준설선을 준용한다.			【주】① □현행과 같음□ ② 쇄암선의 손료산정, 운전경비는 아래 기준에 의거 그래브 준설선을 준용한다.
		쇄 암 선	그래브준설선		쇄 암 선	그래브준설선
		규 격	규 격		규 격	규 격
		중추중량(ton)	형 식(□)	마 력(HP)	중추중량(ton)	형 식(□)	마 력(HP)
		10 20 30	3.00 7.50 12.5	220 720 1,600	10 20 30 52	3.0 7.5 12.5 16.0	220 720 1,600 1,800

항 목	구 분	현 행																		개 정																		비 고
제11장 기계경비산정 부록1.건설기계가격표 ① 지게차	보완	제11장 기계경비산정 11-2 손료산정 (2502) 리프트트럭																		제11장 기계경비산정 11-2 손료산정 (2502) 지게차																		* 건축부문도 일괄적으로 개정
																																						* 리프트트럭과 지게차를 지게차 로 통합
		분류번호	규격 (ton)		내용 시간	연간 표준 가동 시간		상각 비율		정비 비율		연간 관리 비율		시간당(10-7)						분류번호	규격 (ton)		내용 시간	연간 표준 가동 시간		상각 비율		정비 비율		연간 관리 비율		시간당(10-7)
														상각비 계수		정비비 계수	관리비 계수		계													상각비 계수		정비비 계수	관리비 계수		계
		2502-0020 0025 0035 0050 0075	2.0 2.5 3.5 5.0 7.5		9,000 9,000 9,000 9,000 9,000	1,500 1,500 1,500 1,500 1,500		0.9 0.9 0.9 0.9 0.9		0.7 0.7 0.7 0.7 0.7		0.14 0.14 0.14 0.14 0.14		1,000 1,000 1,000 1,000 1,000		778 778 778 778 778	583 583 583 583 583		2,361 2,361 2,361 2,361 2,361	2502-0020 0025 0035 0050 0075	2.0 2.5 3.5 5.0 7.5		9,000 9,000 9,000 9,000 9,000	1,500 1,500 1,500 1,500 1,500		0.9 0.9 0.9 0.9 0.9		0.7 0.7 0.7 0.7 0.7		0.14 0.14 0.14 0.14 0.14		1,000 1,000 1,000 1,000 1,000		778 778 778 778 778	583 583 583 583 583		2,361 2,361 2,361 2,361 2,361
		【주】타이어는 운전경비에서 별도 계산한다. (2802) 지게차																		【주】□현행과 같음□
		분류번호	규격 (ton)		내용 시간	연간 표준 가동 시간		상각 비율		정비 비율		연간 관리 비율		시간당(10-7)
														상각비 계수		정비비 계수	관리비 계수		계
		2802-0050	5		9,000	1,500		0.9		0.7		0.14		1,000		778	583		2,361
		11-3 운전경비 산정																		11-3 운전경비 산정
		분류번호		기계명			규격		주연료 (□)		잡품		조종원 (인/일)		조수 (인/일)			건설기계조장 (인/일)		분류번호		기계명			규격		주연료 (□)		잡품		조종원 (인/일)		조수 (인/일)			건설기계조장 (인/일)
																				2502-0020 0025 0035 0050 0075		지 게 차			2.0ton 2.5 3.5 5.0 7.5		5.0 5.0 7.2 7.2 8.3		35 35 35 35 35		1 1 1 1 1		- - - - -			- - - - -
		2502-0020 0025 0035 0050 0075 2802-0050		리프트트럭 지 게 차			2.0ton 2.5 3.5 5.0 7.5 5ton		5.0 5.0 7.2 7.2 8.3 8.7		35 35 35 35 35 35		1 1 1 1 1 1		- - - - - -			- - - - - -

항 목	구 분	현 행			개 정			비 고
		부록 1. 건설기계 가격표			부록 1. 건설기계 가격표			* 건축부문도 일괄적으로 개정
		기 종	분 류 번 호	가 격($)	기 종	분 류 번 호	가 격
		리프트트럭 지 게 차	2502-0020 0025 0035 0050 0075 2802-0050	(9,990) (10,800) (14,700) (20,600) (24,760) (32,000)	지 게 차	2502-0020 0025 0035 0050 0075	(22,150) (23,118) (30,494) (39,800) (45,875)	*가격은 원화(단위:천원)로 표시한 것이며, 부가가치세가 제외된 것임.

항 목	구 분	현 행																				개 정																							비 고
② 대선		11-2 손료산정 (9090) 대 선																				11-2 손료산정 (9090) 대 선																							* 건축부문도 일괄적으로 개정 *대형규격 추가 (1000,2000,3000톤)
		분류 번호	규 격				가격	내용 시간		연간 표준 가동 시간	상각 비율		정비 비율	연간 관리 비율		시간당(10-7)						분류 번호	규 격				가격		내용 시간		연간 표준 가동 시간		상각 비율		정비 비율	연간 관리 비율		시간당(10-7)
																상각비 계수		정비비 계수	관리비 계수		계																	상각비 계수		정비비 계수		관리비 계수		계
			형식		마력 (HP)																		형식			마력 (HP)
		9090- 0030 0050 □ □ 0700 1500	W30ton S50ton □ □ 700ton 1,500ton					12,800 16,000 □ □ 16,000 16,000		1,600 1,600 □ □ 1,600 1,600	0.9 0.9 □ □ 0.9 0.9		0.8 0.8 □ □ 0.8 0.8	0.14 0.14 □ □ 0.14 0.14		703 562 □ □ 562 562		625 500 □ □ 500 500	530 521 □ □ 521 521		1,858 1,583 □ □ 1,583 1,583	9090- 0030 0050 □ □ 0700 1000 1500 2000 3000	W30ton S50ton □ □ 700ton 1,000ton 1,500ton 2,000ton 3,000ton						12,800 16,000 □ □ 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000		1,600 1,600 □ □ 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600		0.9 0.9 □ □ 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9		0.8 0.8 □ □ 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8	0.14 0.14 □ □ 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14		703 562 □ □ 562 562 562 562 562		625 500 □ □ 500 500 500 500 500		530 521 □ □ 521 521 521 521 521		1,858 1,583 □ □ 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583
		11-3 운전경비 산정 (9090) 대 선																				11-3 운전경비 산정 (9090) 대 선																							* 건축부문도 일괄적으로 개정
		명 칭		단위		규 격														비 고		명칭		단위	규 격																		비 고
						W30 ton적			S50 ton적			□ □ □			S700 ton적		S1,500 ton적								W30 ton적			S50 ton적		□□□		S700 ton적		S1,000 ton적			S1,500 ton적		S2,000 ton적		S3,000 ton적
		주 연 료		□/hr		-			-						-		-					주 연 료		□/hr	-			-				-					-
		잡 품		%		-			-						-		-					잡 품		%	-			-				-					-
		고급선원		인		-			-						-		-					고급선원		인	-			-				-					-
		보통선원		인		2			2						4		4			1교대		보통선원		인	2			2				4		4			4		4		4		1교대

항 목	구 분	현 행				개 정				비 고
		【주】① 주연료는 시간당 소비량을 말하며, 엔진 부하율(Load Factor) 70∼80%, 작업시간을 50/60을 각각 기준으로 하여 산정한 것이다. ② 대선+예인선 조합				【주】① □현행과 같음□ ② 대선+예인선 조합
		대 선		예 선		대 선		예 선
		100ton 200 300 500 700 1,500		80HP 180 250 350 450 800		100ton 200 300 500 700 1,000 1,500 2,000 3,000		80HP 180 250 350 450 550 800 1,200 2,000
		부록 1. 건설기계가격표				부록 1. 건설기계가격표
		기 종	분류번호		가 격($)	기 종	분류번호		가 격	* ( )가격은 원화(단위:천원)로 표시한 것이며, 부가가치세가 제외된 것임 * 건축부문도 일괄적으로 개정
		대 선	9090-0030 0050 0100 0120 0150 0200 0300 0500 0700 1500		12,381 20,171 28,423 33,591 41,676 54,180 65,849 (57,500) (72,727) (200,000)	대 선	9090-0030 0050 0100 0120 0150 0200 0300 0500 0700 1000 1500 2000 3000		12,381 (29,077) (40,986) (48,812) (60,174) (77,426) (106,041) (140,967) (179,259) (249,111) (363,568) (471,291) (579,014)

항 목	구 분	현 행									개 정														비 고
12-14 콘크리트 플랜트 가설	보완	12-14 콘크리트 플랜트 가설 1. 콘크리트 플랜트 부지조성									12-14 콘크리트 배치플랜트 가설 1. 콘크리트 배치플랜트 부지조성														* 부지면적 및 부지조성품 개정
		믹서용량	부지면적			평탄한지형		평탄하지 못한 지형		평탄하지 않고 복잡한 지형	플랜트규격				60∼90 □/hr		120∼150 □/hr			180∼210 □/hr		비 고
		□ 0.40 0.45 0.50 0.60 0.70 0.80 0.50□x2기 0.80□x2기	□ 800 900 1,100 1,300 1,500 2,000 2,200 4,000			인 16 18 22 26 30 40 44 80		인 32 36 44 52 60 80 88 160		인 64 72 88 104 120 160 176 320	부지소요면적 구 분 단위				7,000□		8,500□			10,000□
											보통인부 불도우저 로 울 러 그레이더		인 hr 〃 〃		120 88 24 8		160 104 28 12			200 120 32 16		19톤급 탠덤로울러 5∼8톤 3.6m
		【주】본 품은 인력으로 부지를 조성할 경우이다 2. 콘크리트 플랜트 조립									2. 콘크리트 배치플랜트 조립 및 철거														* 조립철거품 개정
		구 분		단위	0.4∼0.6□ 간이배치플랜트		0.45×2∼0.6×2 트롤리식배치플랜트		0.8×2 전자동배치플랜트		구 분	규격		단위		배치플랜트 규격(□/hr)
																60		90	120		150		180	210
		기 계 공 비 계 공 보통인부 저고압설비공 트럭크레인운전 (10ton달기)		인인인인일	12∼18 18∼27 30∼45		44∼51 66∼77 40∼50 25∼35 8∼12		60 90 60 60 20		기 계 공			인		135		145	154		164		173	183
											비 계 공			인		189		203	216		229		243	256
											보통인부			인		128		137	146		155		164	173
											플랜트전공			인		100		107	114		121		128	135
											크 레 인	50톤		시간		176		184	200		213		225	237
		【주】본 품에는 기초공사가 포함되지 않았다.

항 목	구 분	현 행											개 정	비 고
		3. 콘크리트 플랜트 철거 (1식)											3. 골재저치장 설비
		구 분	단위			0.4∼0.6□ 간이배치플랜트		0.45×2∼0.6×2 트롤리식배치플랜트			0.8×2 전자동배치플랜트
		기 계 공 비 계 공 보통인부 저고압설비공 트럭크레인운전 (10ton달기)	인인인인일			8∼12 8∼12 12∼18		25∼30 31∼36 15∼20 6∼ 7 4∼ 6			35 43 30 10 10
		4. 골재저치장 설비 (1식)
		구 분		단 위			콘 크 리 트 량						표 : □현행과 같음□
							250□			500□		900□
		목공(형틀) 보통인부 원 목 판 재		인 인 □ □			8.4 16.8 5.4 4.8			14.8 29.6 10.2 7.5		16.8 42.4 14.4 10.7
		【주】① 본 품은 7일분의 콘크리트를 생산할 수 있는 양을 저장할 수 있는 시설을 기준한 것이다. ② 본 품은 저장소의 조립, 철거, 정리 등을 포함한다. ③ 목재의 손료는 30%로 한다. ④ 잡재료는 노력품의 2%를 계상한다. ⑤ 플랜트장 인근의 환경보전 및 공해방지를 위한 제시설(습식집진시설, 침전조, 물공급설비 등)에 필요한 경비는 별도 계상한다. 5. 플랜트 가동 보조인부 (플랜트 대당)											4. 플랜트 가동 보조인부
		구 분			재료공급보조				현장정리		계		표 : □현행과 같음□
		보통인부			2				2		4
		【주】벌크 시멘트 사용시 인부 1인을 감한다.

항 목	구 분	현 행	개 정	비 고
			【주】① 배치플랜트장 인근의 환경보존 및 공해방지를 위한 제시설(습식집진시설, 폐수처리시설, 세륜시설 등), 임시전력설비, 물 공급설비, 배치플랜트 기초공사(콘크리트 타설 등) 및 진입로 개설비용은 별도로 계상한다. ② 배치플랜트 및 사일로의 운반비용은 별도로 계상한다. ③ 상기의 □1. 콘크리트 배치플랜트 부지조성□은 부지정리, 골재저치장, 운반도로(부지내), 도로보수 등을 포함하며, 평탄한 곳(경사 10°이하)에 설치할 경우에는 불도우저를 계상하지 않는다. ④ 상기의 □2. 콘크리트 배치플랜트 조립 및 철거□는 조립 대 철거의 비율이 55:45이며, 사일로의 조립 및 철거비용도 포함된 것으로, 사일로의 규격 및 대수는 현장여건에 맞추어 별도로 정한다. ⑤ 상기의 □3. 골재저치장 설비□는 다음에 따른다. ㉮ 본 품은 7일분의 콘크리트를 생산할 수 있는 양을 저장할 수 있는 시설을 기준한 것이다. ㉯ 본 품은 골재저치장의 조립, 철거 및 정리 등이 포함된 것이다. ㉰ 목재의 손료는 30%로 계상한다. ㉱ 잡재료는 인력품의 2%로 계상한다. ⑥ 상기의 □4. 플랜트 가동 보조인부□의 경우 벌크 시멘트 사용시에는 인부 1인을 감한다.

항 목	구 분	현 행					개 정	비 고
12-26 차선도색	일부항목 삭제	12-26 차선도색 12-26-1 상온(페인트)형 수동식 (10□당)					12-26 차선도색 12-26-1 상온(페인트)형 수동식 : □현행과 같음□ 12-26-2 상온(페인트)형 기계식 : □현행과 같음□ 12-26-3 가열(페인트)형 기계식 : □현행과 같음□ 12-26-4 융착성 도료형 수동식 : □현행과 같음□ 12-26-5 융착성 도료형 기계식(로타리식) : □삭 제□ 12-26-6 융착성 도료형 기계식(분사식) : □삭 제□ [주] □현행과 같음□	* 현재 사용되지 않는 공법임 * 현재 사용되지 않는 공법임
		구 분	종 별	단위	수 량	비 고
		재 료	페 인 트 유 리 알	□ kg	3.1 2.9
		인 력	특 별 인 부 보 통 인 부	인인	0.06(0.07) 0.11(0.13)
		12-26-2 상온(페인트)형 기계식 (10□당)
		구 분	종 별	단위	수 량	비 고
		재 료	상 온 페 인 트 유 리 알	□ kg	3.1 2.9
		인 력	특 별 인 부 보 통 인 부	인인	0.03(0.035) 0.06(0.08)
		12-26-3 가열(페인트)형 기계식 (10□당)
		구 분	종 별	단위	수 량	비 고
		재 료	페 인 트 유 리 알 프 로 판 가 스	□ kg kg	4.2 4.6 0.2
		인 력	특 별 인 부 보 통 인 부	인인	0.03(0.04) 0.07(0.09)
		12-26-4 융착성 도료형 수동식 (10□당)
		구 분	종 별	단위	수 량	비 고
		재 료	융 착 성 도 료 유 리 알 프 라 이 머 프 로 판 가 스	kg kg kg kg	45.3 2.0 2.0 2.0	표면살포용
		인 력	특 별 인 부 보 통 인 부	인인	0.11 0.23
		12-26-5 융착성 도료형 기계식(로타리식) (10□당)
		구 분	종 별	단 위	수 량	비 고
		재 료	융 착 성 도 료 유 리 알 프 라 이 머 프 로 판 가 스	kg kg kg kg	45.3 4.0 2.0 2.0	표면살포용
		인 력	특 별 인 부 보 통 인 부	인인	0.05 0.11
		12-26-6 융착성 도료형 기계식(분사식) (10□당)
		구 분	종 별	단 위	수 량
		재 료	융 착 성 도 료 유 리 알 프 라 이 머 프 로 판 가 스	kg kg kg kg	30.0 4.0 2.0 1.4
		인 력	특 별 인 부 보 통 인 부	인인	0.05 0.11
		[주] □생 략□

항 목	구 분	현 행					개 정							비 고
12-31 비탈면 보호망설치	보완	12-31 비탈면 보호망 설치(□93신설) (□당)					12-31 낙석방지망 설치(2001개정) (□당)							* 도로안전시설 설치 및 관리지침 (건교부)의 제정 (□00.11)에 따른 품셈의 개정
		구 분	명 칭	규 격	단 위	수 량	구 분	명 칭		규 격	단 위		수 량
		인 력	보 통 인 부 특 별 인 부 착 암 공 비 계 공		인인인인	0.095 0.080 0.008 0.068	인 력	□현행과 같음□
							장 비
		자 재	P.V.C 코팅망 와이어로프 〃 앵 커 〃 클 립 결 속 선	40-32(58x58) □16mm □20mm □22mm L=0.5m □22mm L=1.0m 5/8, 3/4 50-40(P.V.C코팅)	□ m m EA EA EA m	1.15 0.52(0.25) 0.25(0.52) 0.042 0.008 0.19 0.3	【주】① 비탈면고르기는 별도 계상한다. ② 공구손료는 별도 계상한다. ③ 자재의 수량은 다음에 따라 산정한다.
							자 재 명		산 출 기 준			비 고
							철 망		1.15□/□
							와이어로프		와이어로프가 결속되는 지주 및 좌우 고정핀 1 개소당 1m씩의 여유길이를 고려하여 산정
							지주, 고정핀		설계에 따라 별도 계상
		장 비	크 레 인 공기압축기 착 암 기	50톤 10.3□/min 2.7□/min	hr hr hr	0.028 0.011 0.011
							클 립		설계에 따라 별도 계상
							결 속 선		0.3m/□ (결속선 대신 결속스프링 사용가능)			철망겹침부의 결속 및 철망과 와이어로프의 결속
							조 립 구		와이어로프 교차점마다 1개씩 계상
		【주】① 비탈면 고르기는 별도 계상한다. ② 자재의 할증은 포함되어 있다. ③ 기구손료 및 잡재료는 별도 계상한다. ④ ( )내는 와이어로프 □20mm를 세로로 시공할 경우이다. ⑤ 와이어로프 간격은 가로 2m, 세로 5m를 기준한 것이다. ⑥ PVC 코팅망의 품질 및 규격은 KSD 7036에 의한다.
							에 폭 시		0.01kg/□ (포켓식의 경우에만 계상)			조립구 주입재 (와이어로프의 이완방지)
							모르타르		설계에 따라 별도 계상			지주 및 고정핀의 천공부위 채움재
							④ 철망(PVC코팅망)은 KSD 7036과 KSD 7018에 따른다. ⑤ 와이어로프의 설치간격은 다음을 기준으로 한다. ㉮ 포 켓 식 : 종로프 2m, 횡로프 5m ㉯ 비포켓식 : 종로프 및 횡로프 각각 3m

항 목	구 분	현 행					개 정	비 고
13-1 축제성토공	보완	13-1 축제성토공 1. 축제는 설계물량을 기계로 축조하는 것을 원칙으로 하며 성토부설 두께는 50cm내외로 하고 법면은 인력 또는 기계고르기로 한다. 2. 더돋기 중요하지 않은 축제성토공에 있어서 각층을 다짐하지 아니하고 시공할 경우의 더돋기 높이는 다음과 같다.					□삭 제□	*하천공사표준시방서에서 정하고 있는 사항이므로 품셈에서 삭제
		돋기높이 구분	3m미만	3∼6m	6∼9m	9∼12m
		일반토사 사 력	높이의 10% 높이의 5%	높이의 8% 높이의 4%	높이의 7% 높이의 3%	높이의 6% 높이의 3%

항 목	구 분	현 행												개 정	비 고
17-1 강교제작 (리벳교)	삭제	17-1 강교제작(리벳교) (톤당)												□삭 제□	* 리벳교 방식은 현재 사용되지 않는 방식이므로 현행품셈에서 삭제 (최근엔 현행품셈 □17-2 용접교제작□ 방식을 적용)
		구 분		본뜨기	비틈잡기 및 재료 교정	금긋기	절단 및 삭성(削成)	구멍 뚫기	정공 (整孔)	배열 분류	단조 (鍛造)	가조립	계
		강 판 공 용 접 공 연 마 공(기계) 리 벳 공 비 계 공 철 공 볼 트 리 머 코 크 스 유 지 드 리 프 트 핀 와 셔 페 인 트 형판(120×240cm) 천 봉(270cm) 대 철(180cm) 석 필 실 모 필 드 릴 산 소 카 바 이 트 동 력 잡 품 비 기 계 손 료	인 인 인 인 인 인 개 개 kg □ 개 개 □ 매 본 타래 본 본 본 본 병 kg kw 식 식	2 - - - - - - - - - - - - 2 2 1 10 2 - - - - - - -	- - - - - 2 - - 30 0.4 - - - - - - - - - - - - - 1 1	- - 1.5 - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	- 3 - - - 2 - - - 0.4 - - - - - - - - - - 2 30 5 - 1	- - - 5 - - - - - 0.4 - - - - - - - - - 1 - - 3.2 - 1	- - 2 - - - - 0.4 - - - - - - - - - - - - - - - - 1	- 0.5 - - - 1 - - - - - - 0.3 - - - 15 - 0.3 - - - - - -	- - 7 - - 7 - - 90 32 - - - - - - - - - - - - - - -	2 - - - 7 - - - - - 5 60 - - - - - - - - - - - 1 -	4 3.5 10.5 5 7 14 - 0.4 120 33.2 5 60 0.3 2 2 1 25 2 0.3 1 2 30 8.2 2 4
		[주] ① 잡품비는 재료비의 5% 이내에서 계상한다. ② 기계비는 재료비 및 노력품의 5% 이내로 한다. ③ 본품은 용접비 및 리벳의 제작 및 박기공을 제외한 것이다. ④ 단조(鍛造)용 코크스의 량은 단조 순중량일때 900kg으로 하고 총중량으로 계산할 때는 90kg을 계상한다.

항 목	구 분	현 행												개 정	비 고
17-8 철골가공조립	보완	17-8 철골 가공조립 17-8-1 가공 및 조립 (강재ton당)												17-8 철골 가공조립 : □삭 제□ 17-8-1 가공 및 조립 : □삭 제□ 17-8-2 리베팅 ; □삭 제□	* 건축부문을 준용하면 되므로 철골관련 항목을 토목품셈에서 삭제
		구 분				단 위				수 량
		철 골				ton				1.0
		리 벳				개				300
		기 름 (白교油)				□				0.17(인력으로 끊을 때) 0.70(기계로 끊을 때)
		코 크 스				kg				60∼90
		철 골 공				인				10.17(공장작업) 12.57(현장작업)
		비 계 공				인				3
		보 통 인 부				인				0.25(공장작업) 0.30(현장작업)
		【주】①∼⑤항 : □생 략□ ⑥ 본 품의 철골공 내용은 다음과 같다. (강재ton당)
		공종별	공장작업 (인)		현장작업 (인)			공종별			공장작업 (인)		현장작업 (인)
		본 뜨 기 변형잡기 금 긋 기 절 단 가 공	0.50 0.95 0.53 0.50 2.29		0.62 1.19 0.66 0.62 2.86			조 립 리 벳 팅 세움바로잡기 현장리벳박기 화로만들기			3.20 1.26 0.18 0.30 0.46		4.00 1.57 0.18 0.30 0.57
								계			10.17		12.57
		⑦∼⑧항 : □생 략□ 17-8-2 리베팅 (1일작업량)
		리베팅방법		작업량 및 품 리벳직경(mm)			리벳공(인)		1개작업량(개)
									공장치기			현장치기
		기 계		22 19 16 12			5 5 5 5		500∼600 700 800 800			300∼400 500 600 600
		인 력		22			5		300			150∼200
		【주】①∼②항 : □생 략□

항 목	구 분	현 행									개 정	비 고
		17-8-3 강판구멍뚫기 (1일작업량)									17-8-3 강판구멍뚫기 : □삭 제□
		방 법		강판두께 (mm)	구멍지름 (mm)		철골공 (인)	1일작업량(개소)
								공 장		현장
		폰치뚫기	인력 기계	9 9	21 21		2 1	700∼1,200 1,500∼2,000		250 -
		송곳뚫기	인력 기계	9 9	21 21		1∼2 1	300 3,000		100 -
		【주】①∼④항 : □생 략□ 17-8-4 앵커볼트 설치 (개당)									17-8-4 앵커볼트 설치 : □삭 제□
		구 분				볼트경(mm)			철 골 공
		셋기둥, 기타 경미한 것				13□ 16□			0.07 0.07
		주 요 기 둥 용				16□ 19□ 22□ 25□ 30□ 40□ 50□ 60□ 70□ 85□ 100□ 130□			0.12 0.14 0.20 0.28 0.33 0.36 0.39 0.42 0.45 0.63 0.86 1.23
		【주】①∼⑤항 : □생 략□

항 목	구 분	현 행									개 정	비 고
		17-9 철골세우기 (강재ton)									17-9 철골세우기 : □삭 제□
		종류	높이(m) 연□당 철골량(ton)		비 계 공 (인)
					12이내		12∼18	18∼24		24∼30
		□가이데릭□ 사용시	0.075이하 0.075∼0.090 0.090∼0.120 0.120∼0.150 0.150∼0.200 0.200이상		1.25 1.10 1.05 1.00 0.90 0.85		1.35 1.20 1.10 1.05 1.00 0.95	1.45 1.35 1.25 1.10 1.05 1.00		1.50 1.45 1.35 1.25 1.20 1.10
		진폴사용시	0.045이하 0.045∼0.060 0.060∼0.075 0.075∼0.090 0.090∼0.150 0.150이상		2.6 2.4 2.3 2.1 1.9 -		- 2.6 2.4 2.2 2.0 -	- - 2.45 2.30 2.10 2.00		- - - 2.4 2.2 2.1
		【주】①∼③항 : □생 략□ 17-10 진폴 및 데릭의 가설(架設) 이동해체 (대당)									17-10 진폴 및 데릭의 가설(架設) 이동해체 : □삭 제□
		기 종		공종별		비계공(인)			기계자중
		진 폴		가 설 수평이동대 해체정비		5.0 2.5 2.0
		가이데릭		가 설 수평이동대 수직이동대 해체정비		10.0 3.0 4.5 5.0			대 형
		스티후레그		가 설 해체정비		32.0 17.0			대형 25t
		데 릭		가 설 해체정비		15.0 7.0			중형 10t
		데 릭		가 설 해체정비		4.0 2.0			소형 5t

항 목	구 분	현 행						개 정	비 고
		17-11 철골재 철거 (ton당)						17-11 철골재 철거 : □삭 제□
		공 종 별		명 칭	단 위		수 량
		해 체 뒷 정 리 소 모 재		용 접 공 인 부 인 부 산 소 카바이트	인 인 인 병 kg		2.20 1.00 0.20 0.70 8.00
		【주】□생 략□ 17-12 현장세우기(고장력 볼트 접합시) (ton당)						17-12 현장세우기(고장력 볼트 접합시) : □삭 제□
		구 분	공 정			산 정 기 준
		현장철골공품	바로세우기, 구멍맞추기, 리밍, 고장력볼트, 예비체결 및 체결			□ 철골세우기, ton당1.2∼1.6인 □ 고장력볼트 채우기 철골공은【주】에 따라 계산
		현장부자재 소모품	와이어로프, 윈치, 새수정, 용접재료, 기름 등			상기 노무비의 15%를 계상
		서비스볼트	실소요 고장력볼트수의 50%에 대한 손율 계상			소모Bolt수 = 현장접합Bolt수x½x0.092
		일반공구손료	전기드릴, 리머, 기타 일반공구			상기노무비의 3%
		【주】① 현장세우기에서 가조립후의 본조립 공정으로 필요할 때만 계상한다. ②∼⑤항 : □생 략□

항 목	구 분	현 행				개 정	비 고
		17-13 철골세우기 장비의 작업능력				17-13 철골세우기 장비의 작업능력 : □삭 제□
		철골세우기 중기	철골건물의 종류	1일 처리능력(ton)	비고
		진 폴 가 이 데 릭 삼 각 데 릭	공장 기타 소규모 건물 고 층 물	8 17 20
		트럭 및 크롤러크레인	창고, 소규모 건물 공장, 대규모 건물 기둥 크레인거더 트 러 스 거 더 류 기 타	15 25 25 15 15 8
		타 워 크 레 인 케이블크레인	고 층 물 소규모건물	15 10
		【주】①∼②항 : □생 략□

항 목	구 분	현 행					개 정					비 고
21-29 신규등록측량	보완	21-29 신규등록측량 [주] ③ 본 품은 1/600정도를 기준으로 하였으며, 축척에 따른 정도가 다른 때에는 다음의 계수를 곱하여 품을 계상한다					21-29 신규등록측량 [주] ③ 본 품은 1/600정도를 기준으로 하였으며, 축척에 따른 정도가 다른 때에는 다음의 계수를 곱하여 품을 계상한다					* 지적법 개정에 따른 축척 1/2400 추가 (1/1000, 1/1200과 공정품이 같으므로 0.05란에 삽입) * 지적법 개정에 따른 축척 1/2400 추가
		축척지역별 구분	1/500 1/600	1/1000 1/1200	1/3000	1/6000	축척지역별 구분	1/500 1/600	1/1000 1/1200 1/2400	1/3000	1/6000
		정도계수	0.00	0.05	0.27	0.23	정도계수	0.00	0.05	0.27	0.23
		⑦ 등록할 토지의 축척은 1/500, 1/600, 1/1000, 1/1200, 1/3000, 1/6000로 구분하며, 등록된 인접토지의 축척으로 측량한다.					⑦ 등록할 토지의 축척은 1/500, 1/600, 1/1000, 1/1200, 1/2400, 1/3000, 1/6000로 구분하며, 등록된 인접토지의 축척으로 측량한다.

항 목	구 분	현 행			개 정			비 고
21-30 등록전환측량	보완	21-30 등록전환측량 [주] ③ 본 품은 1/600정도를 기준으로 하였으며, 축척에 따른 정도가 다른 때에는 다음의 계수를 곱하여 품을 가산한다			21-30 등록전환측량 [주] ③ 본 품은 1/600정도를 기준으로 하였으며, 축척에 따른 정도가 다른 때에는 다음의 계수를 곱하여 품을 계상한다			* 지적법 개정에 따른 축척 1/2400 추가 (1/1000, 1/1200과 공정품이 같으므로 0.05란에 삽입) * 지적법 개정에 따른 축척 1/2400 추가
		축척지역별 구분	1/500 1/600	1/1000 1/1200	축척지역별 구분	1/500 1/600	1/1000 1/1200 1/2400
		정도계수	0.00	0.05	정도계수	0.00	0.05
		⑥ 등록전환할 토지의 축척은 1/500, 1/600, 1/1000, 1/1200로 구분하며, 등록할 인접토지의 축척으로 측량한다.			⑥ 등록전환할 토지의 축척은 1/500, 1/600, 1/1000, 1/1200, 1/2400로 구분하며, 등록할 인접토지의 축척으로 측량한다.

항 목	구 분	현 행					개 정					비 고
21-31 분할측량	보완	21-31 분할측량 [주] ④ 연속지 및 집단지의 체감계수 : 분할 후 1필지 이상 50필지까지의 연속지 및 집단지는 본 품을 적용하며, 51필지 이상 연속지 또는 집단지인 때에는 본 품에 다음의 계수를 재차로 곱하여 합산한 품으로 한다. ⑤ 본 품은 1/600정도를 기준으로 하였으며, 축척에 따른 정도가 다른 때에는 다음의 계수를 곱하여 품을 산출한다					21-31 분할측량 [주] ④ 연속지 및 집단지의 체감계수 : 분할 후 1필지 이상 50필지까지의 연속지 및 집단지는 본 품을 적용하며, 51필지 이상 연속지 또는 집단지인 때에는 본 품에 다음의 계수를 곱하여 합산한 품으로 한다. ⑤ 본 품은 1/600정도를 기준으로 하였으며, 축척에 따른 정도가 다른 때에는 다음의 계수를 곱하여 품을 계상한다					* 자구수정(삭제) : 내용의 뜻이 중복됨 * 지적법 개정에 따른 축척 1/2400 추가 (1/1000, 1/1200과 공정품이 같으므로 0.05란에 삽입) * 지적법 개정에 따른 축척 1/2400 추가
		축척지역별 구분	1/500 1/600	1/1000 1/1200	1/3000	1/6000	축척지역별 구분	1/500 1/600	1/1000 1/1200 1/2400	1/3000	1/6000
		정도계수	0.00	0.05	0.33	0.23	정도계수	0.0	0.05	0.33	0.23
		⑧ 분할측량할 토지의 축척은 1/500, 1/600, 1/1000, 1/1200, 1/3000, 1/6000로 구분하며, 분할 전의 축척과 동일한 축척으로 측량한다.					⑧ 분할측량할 토지의 축척은 1/500, 1/600, 1/1000, 1/1200, 1/2400, 1/3000, 1/6000로 구분하며, 분할 전의 축척과 동일한 축척으로 측량한다.

항 목	구 분	현 행					개 정					비 고
21-32 경계복원측량	보완	21-32 경계복원측량 [주] ④ 본 품은 1/600정도를 기준으로 하였으며, 축척에 따른 정도가 다른 때에는 다음의 계수를 곱하여 품을 가산한다					21-32 경계복원측량 [주] ④ 본 품은 1/600정도를 기준으로 하였으며, 축척에 따른 정도가 다른 때에는 다음의 계수를 곱하여 품을 계상한다					* 지적법 개정에 따른 축척 1/2400 추가 (1/1000, 1/1200과 공정품이 같으므로 0.05란에 삽입) * 지적법 개정에 따른 축척 1/2400 추가
		축척지역별 구분	1/500 1/600	1/1000 1/1200	1/3000	1/6000	축척지역별 구분	1/500 1/600	1/1000 1/1200 1/2400	1/3000	1/6000
		정도계수	0.00	0.05	0.33	0.23	정도계수	0.00	0.05	0.33	0.23
		⑦ 축척은 1/500, 1/600, 1/1000, 1/1200, 1/3000, 1/6000로 구분하며, 등록된 동일한 축척으로 측량한다.					⑦ 축척은 1/500, 1/600, 1/1000, 1/1200, 1/2400, 1/3000, 1/6000로 구분하며, 등록된 동일한 축척으로 측량한다.

항 목	구 분	현 행	개 정	비 고
21-33 지적삼각측량	보완	21-33 지적삼각측량 [주] ① 지적삼각측량이라 함은 지적법 시행령 제28조에 의한 기초 측량이며, 평면 직각 종횡선 좌표로 산출한다.	21-33 지적삼각측량 [주] ① 지적삼각측량이라 함은 지적법 시행령 제34조에 의한 기초 측량이며, 평면 직각 종횡선 좌표로 산출한다. ④ 지적삼각보조점 측량수수료는 본품의 50%를 적용한다. 단, 지적법시행령 제37조 제4항 규정에 의거 영구표지를 설치하고 지적삼각측량방법에 준하였을 경우에는 지적삼각측량품을 적용한다.	* 지적법 개정에 따른 조항 변경 * 지적법에 근거하여 지적삼각측량방법으로 지적삼각보조측량을 실시할 경우 지적삼각측량 품을 적용토록 함 (조항 신설 삽입)
21-34 지적도근측량	보완	21-34 지적도근측량 [주] ① 지적도근측량은 지적법시행령 제28조 제2항의 규정에 의한 지적측량을 말한다. ⑦ 본 품에는 다음의 성과품이 포함되어 있다. ㉮ 관측수부 1부 ㉯ 지적도근측량 계산부 1부 ㉰ 지적도근망도 1부 ㉱ 지적도근점 표석대장 1부	21-34 지적도근측량 [주] ① 지적도근측량은 지적법시행령 제38조의 규정에 의한 지적측량을 말한다. ⑦ 본 품에는 다음의 성과품이 포함되어 있다. ㉮ 관측수부 1부 ㉯ 지적도근측량 계산부 1부 ㉰ 지적도근망도 1부 ㉱ □삭 제□	* 지적법 개정에 따른 조항 변경 * 표석대장 작성품이 포함되지 않으므로 ㉱ 항 삭제

항 목	구 분	현 행	개 정	비 고
21-35 지적확정측량 1. 시가지구획정리 확정측량	보완	21-35 지적확정측량 1. 시가지구획정리 지적확정측량 [주] ① 시가지구획정리 지적확정측량이라 함은 지적법시행령 제19조 제2항 제2호의 규정에 의한 지적측량을 말한다. ⑨ 중심점, 가구점, 말박기 측량과 계산을 필요로 할 경우에는 이 품의 50%의 값을 가산한 품으로 한다. ⑩ 측량지구의 면적이 200,000□를 초과할 경우에는 다음의 체감계수를 곱하여 각각 합산한 품으로 한다. ⑬ 본 품에는 다음의 성과품이 포함되어 있다. □ 지적삼각측량부 1부 □ 지적삼각측량망도 1부 □ 지적도근 측량부 1부 □ 지적도근 측량망도 1부 □ 지구계점, 가구계점, 필지경계점 측량부 각1부 □ 지구계점, 가구계점, 필지경계점 좌표계산부 각1부 □ 지구계점, 가구계점, 필지경계점 좌표면적계산부 각1부 □ 지구계점, 가구계점, 필지경계점 거리계산부 각1부 □ 구계점 망도 1부 □ 확정도 사본 1부 □ 확정 종합도 1부 □ 지구내 종전도 1부 □ 신구대조도 1부 □ 지구계 분할도사 1부 (거) 행정구역 변경도 1부 (너) 국유지 무상양여도 1부 (더) 국유지 증여도 1부 (러) 확정도 1부 (머) 확정지적조서 3부 (버) 행정구역 변경조서 1부 (서) 국유지 무상양여조서 1부 (어) 국유지 증여지조서 1부 (저) 지적도 조제 1부 (처) 지적도근점 표석대장 1부	21-35 지적확정측량 1. 시가지구획정리 지적확정측량 [주] ① 시가지구획정리 지적확정측량이라 함은 지적법시행령 제2조 제6항의 규정에 의한 지적측량을 말한다. ⑨ 중심점, 가구점, 필계점, 말박기 측량과 계산을 필요로 할 경우에는 이 품의 50%의 값을 가산한 품으로 한다. ⑩ 측량지구의 면적이 200,000□를 초과할 경우에는 다음의 체감계수를 곱하여 각각 합산한 품으로 한다. 단, 작업과정이 동일한 방법으로 연속되지 않을 경우에는 체감계수를 적용하지 않는다. ⑬ 본 품에는 다음의 성과품이 포함되어 있다. □ □삭 제□ □ □삭 제□ □ □삭 제□ □ □삭 제□ □ 지구계점, 가구계점, 필지경계점 측량부 각1부 □ 지구계점, 가구계점, 필지경계점 좌표계산부 각1부 □ 지구계점, 가구계점, 필지경계점 좌표면적계산부 각1부 □ 지구계점, 가구계점, 필지경계점 거리계산부 각1부 □ 구계점 망도 1부 □ 확정도 사본 1부 □ 확정 종합도 1부 □ 지구내 종전도 1부 □ 신구대조도 1부 □ 지구계 분할도사 1부 (거) 행정구역 변경도 1부 (너) 국유지 무상양여도 1부 (더) 국유지 증여도 1부 (러) 확정도 1부 (머) 확정지적조서 3부 (버) 행정구역 변경조서 1부 (서) 국유지 무상양여조서 1부 (어) 국유지 증여지조서 1부 (저) 지적도 조제 1부 (처) □삭 제□	* 지적법 개정에 따른 조항 변경 * 본품에 □필계점□ 말박기 및 계산품이 포함되어 있으나 누락되어 삽입 * 본품의 체감계수 적용은 업무의 연속성이 있을때를 기준한 것으로서 비연속성과 적용범위 구분 * 지적삼각측량 및 지적도근측량은 별도의 측량종목으로 구분되어 있으며, 본품에는 다음의 성과작성품이 포함되지 않으므로 삭제 - 다 음 - (가)지적삼각 측량부 1부 (나)지적삼각 측량망도1부 (다)지적도근 측량부 1부 (라)지적도근 측량망도1부 (처)지적도근점 표석대장 1부

항 목	구 분	현 행	개 정	비 고
2. 경지구획정리 확정측량		2. 경지구획정리 확정측량 [주] ① 경지구획정리 지적확정측량이라 함은 지적법시행령 제19조 제2항 제2호의 규정에 의한 지적측량을 말한다. ⑧ 측량지구의 면적이 1,500,000□를 초과할 경우에는 다음의 체감계수를 곱하여 각각 합산한 품으로 한다. ⑪ 본 품에는 다음의 성과품이 포함되어 있다. ㉮ 지적삼각측량 계산부 1부 ㉯ 지적도근측량 계산부 1부 ㉰ 면적 측정부 1부 ㉱ 지적삼각측량망도 1부 ㉲ 지적도근측량망도 1부 ㉳ 신구대조도 1부 ㉴ 행정구역 변경도 1부 □ 국유지 무상 양여 양수도 1부 □ 확정측량 종합도 1부 □ 종전도 1부 □ 일람도 1부 □ 확정지적조서 1부	2. 경지구획정리 확정측량 [주] ① 경지구획정리 지적확정측량이라 함은 지적법시행령 제2조 제6항의 규정에 의한 지적측량을 말한다. ⑧ 측량지구의 면적이 1,500,000□를 초과할 경우에는 다음의 체감계수를 곱하여 각각 합산한 품으로 한다. 단, 작업과정이 동일한 방법으로 연속되지 않을 경우에는 체감계수를 적용하지 않는다. ⑪ 본 품에는 다음의 성과품이 포함되어 있다. ㉮ □삭 제□ ㉯ □삭 제□ ㉰ 면적 측정부 1부 ㉱ □삭 제□ ㉲ □삭 제□ ㉳ 신구대조도 1부 ㉴ 행정구역 변경도 1부 □ 국유지 무상 양여 양수도 1부 □ 확정측량 종합도 1부 □ 종전도 1부 □ 일람도 1부 □ 확정지적조서 1부	* 지적법 개정에 따른 조항 변경 * 본품의 체감계수 적용은 업무의 연속성이 있을때를 기준한 것으로서 비연속성과 적용범위 구분 * 지적삼각측량 및 지적도근측량은 별도의 측량종목으로 구분되어 있으며, 본품에는 다음의 성과작성품이 포함되지 않으므로 삭제 - 다 음 - ㉮ 지적삼각측량 계산부 1부 ㉯ 지적도근 측량망도 1부 ㉱ 지적삼각측량 계산부 1부 ㉲ 지적도근측량망도 1부

항 목	구 분	현 행	개 정	비 고
3. 야산개발 사업구획정리 지적확정측량		3. 야산개발 사업구획정리 지적확정측량 [주] ① 야산개발 사업구획정리 지적확정측량이라 함은 지적법시행령 제19조 제2항 제2호의 규정에 의한 지적측량을 말한다. ⑧ 측량지구의 면적이 1,500,000□를 초과할 경우에는 다음의 체감계수를 곱하여 각각 합산한 품으로 한다. ⑪ 본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다 ㉮ 지적삼각측량계산부 1부 ㉯ 지적도근측량계산부 1부 ㉰ 면적 측정부 1부 ㉱ 지적삼각측량망도 1부 ㉲ 지적도근측량망도 1부 ㉳ 신구대조도 1부 ㉴ 행정구역 변경도 1부 □ 국유지 무상양여 양수도 1부 □ 확정종합도 1부 □ 종전도 1부 □ 일람도 1부 □ 지적확정조서 1부	3. 야산개발 사업구획정리 지적확정측량 [주] ① 야산개발 사업구획정리 지적확정측량이라 함은 지적법시행령 제2조 제6항의 규정에 의한 지적측량을 말한다. ⑧ 측량지구의 면적이 1,500,000□를 초과할 경우에는 다음의 체감계수를 곱하여 각각 합산한 품으로 한다. 단, 작업과정이 동일한 방법으로 연속되지 않을 경우에는 체감계수를 적용하지 않는다. ⑪ 본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다 ㉮ □삭 제□ ㉯ □삭 제□ ㉰ 면적 측정부 1부 ㉱ □삭 제□ ㉲ □삭 제□ ㉳ 신구대조도 1부 ㉴ 행정구역 변경도 1부 □ 국유지 무상양여 양수도 1부 □ 확정종합도 1부 □ 종전도 1부 □ 일람도 1부 □ 지적확정조서 1부	* 지적법 개정에 따른 조항 변경 * 본품의 체감계수적용은 업무의 연속성이 있을때를 기준한 것으로서 비연속성과 적용범위 구분 * 지적삼각측량 및 지적도근측량은 별도의 측량종목으로 구분되어 있으며, 본품에는 다음의 성과작성품이 포함되지 않으므로 삭제 - 다 음 - ㉮ 지적삼각측량계산부1부 ㉯ 지적도근측량 계산부 1부 ㉱ 지적삼각 측량망도 1부 ㉲ 지적도근 측량망도 1부

항 목	구 분	현 행					개 정					비 고
21-36 지적도 조제	보완	21-36 지적도 조제 1. 지적도 조제 [주] ① 지적도 조제는 지적확정 측량에 의한 도면과 임야복구 측량으로 인하여 새로이 지적도를 조제하는 업무를 말한다. ③ 본 품은 1/600정도를 기준하였으며, 축척에 따른 정도가 다른 때에는 다음의 계수를 곱하여 품을 산출한다.					21-36 지적도 작성 1. 지적도 작성 [주] ① 지적도 작성은 지적확정 측량에 의한 도면과 임야복구 측량으로 인하여 새로이 지적도를 작성하는 업무를 말한다. ③ 본 품은 1/600정도를 기준하였으며, 축척에 따른 정도가 다른 때에는 다음의 계수를 곱하여 품을 계상한다.					* 지적법 개정에 따른 자구수정 ― 〃 ― ― 〃 ― * 지적법 개정에 따른 축척 1/2400 삽입 (1/1000, 1/1200과 공정품이 같으므로 0.05란에 삽입) * 지적법 개정에 따른 자구수정 및 축척 1/2400 추가 * 지적법 개정에 따른 자구수정
1. 지적도 조제
		축척지역별 구분	1/500 1/600	1/1000 1/1200	1/3000	1/6000	축척지역별 구분	1/500 1/600	1/1000 1/1200 1/2400	1/3000	1/6000
		계수	0.00	0.05	0.33	0.23	계수	0.00	0.05	0.33	0.23
		⑤ 지적도를 조제할 축척은 1/500, 1/600, 1/1000, 1/1200, 1/3000, 1/6000로 구분한다. ⑦ 본 품에 의한 지적도 조제는 수공으로 한 것이다.					⑤ 지적도를 작성할 축척은 1/500, 1/600, 1/1000, 1/1200, 1/2400, 1/3000, 1/6000로 구분한다. ⑦ 본 품에 의한 지적도 작성은 수공으로 한 것이다.

항 목	구 분	현 행					개 정					비 고
2. 지적도 재 조제	보완	2. 지적도 재 조제 [주] ① 지적도 재 조제는 지적확정 측량에 의한 도면과 임야복구 측량으로 인하여 새로이 지적도를 조제하는 업무를 말한다. ③ 본 품은 1/600정도를 기준으로 하였으며, 축척에 따른 정도가 다른 때에는 다음의 계수를 곱하여 계산한다.					2. 지적도 재 작성 [주] ① 지적도 재 작성은 지적법 제14조 규정에 의한 것으로 지적공부가 더렵혀지거나 헐어져서 그 효용을 다할수 없을 경우 새로이 지적도를 작성하는 업무를 말한다. ③ 본 품은 1/600정도를 기준으로 하였으며, 축척에 따른 정도가 다른 때에는 다음의 계수를 곱하여 계상한다.					* 지적법 개정에 따른 관련근거 변경 등 * 지적법 개정에 따른 축척 1/2400 추가 (1/1000, 1/1200과 공정품이 같으므로 0.05란에 삽입) * 지적법 개정에 따른 자구수정 및 축척 1/2400 추가 * 지적법 개정에 따른 자구수정 * 지적법 개정에 따른 축척 1/2400 추가 (1/1000, 1/1200과 공정품이 같으므로 0.05란에 삽입)
		축척지역별 구분	1/500 1/600	1/1000 1/1200	1/3000	1/6000	축척지역별 구분	1/500 1/600	1/1000 1/1200 1/2400	1/3000	1/6000
		계수	0.00	0.05	0.33	0.23	계수	0.00	0.05	0.33	0.23
		⑤ 지적도를 재조제 할 축척은 1/500, 1/600, 1/1000, 1/1200, 1/1300, 1/6000로 구분한다. ⑦ 본 품에 의한 지적도 재조제는 수공으로 한 것이다. 3. 도면작성 [주] ② 본 품은 1/600정도를 기준으로 하였으며, 축척이 다른 때에는 다음의 계수를 곱하여 가산한다.					⑤ 지적도를 재작성 할 축척은 1/500, 1/600, 1/1000, 1/1200, 1/2400, 1/1300, 1/6000로 구분한다. ⑦ 본 품에 의한 지적도 재작성은 수공으로 한 것이다. 3. 도면작성 [주] ② 본 품은 1/600정도를 기준으로 하였으며, 축척이 다른 때에는 다음의 계수를 곱하여 계상한다.
		축척 구분	1/500 1/600	1/1000 1/1200	1/3000	1/6000	축척 구분	1/500 1/600	1/1000 1/1200 1/2400	1/3000	1/6000
		계수	0.00	0.05	0.33	0.23	계수	0.00	0.05	0.33	0.23

항 목	구 분	현 행	개 정											비 고
<참고품> 1-11 강관말뚝의 볼트식 두부보강	신설	□없 음□	<참고품> 1-11 강관말뚝의 볼트식 두부보강 (개소당)
			구 분			단위	강관말뚝 바깥지름(mm)
							400∼406.4		500∼508.0		600∼609.6		800∼812.8
			인력	철 공		인	0.084		0.107		0.133		0.140
				용 접 공		인	0.003		0.004		0.005		0.006
				보통인부		인	0.038		0.051		0.066		0.069
			자재	보강덮개판		개	1		1		1		1
				고장력볼트		개	8		8		8		8
				보강철근		kg	12.05		14.83		20.04		20.04
				띠 철 근		kg	5.93		9.05		10.68		12.41
				결 속 선		kg	0.11		0.15		0.19		0.20
				산 소		□	493		621		744		1.015
				아세틸렌		kg	0.22		0.28		0.33		0.45
			【주】① 본 품은 건설교통부에서 신기술로 지정고시한 □강관말뚝의 볼트식 머리보강 공법□을 기준한 것으로, 이와 유사한 공법에도 본 품을 준용할 수 있다. ② 본 품은 보강철근의 부풀림 나사내기 및 가공조립, 띠철근의 가공조립, 강관말뚝 두부자르기, 볼트체결을 위한 강관파일 구멍내기, 고장력볼트 조이기 등의 작업이 포함된 것이다. ③ 공구손료 및 잡재료는 인력품의 2%로 계상한다. ④ 고장력볼트, 철근 및 결속선의 규격은 다음과 같다.
			자 재 명		강관말뚝 바깥지름(mm)
					400∼406.4			500∼508.0		600∼609.6		800∼812.8
			고장력볼트		□16×40			□20×40		□20×40		□24×40
			보강철근		D19			D19		D22		D22
			띠 철 근		D13			D13		D13		D13
			결 속 선		□0.9			□0.9		□0.9		□0.9

항 목	구 분	현 행	개 정					비 고
<참고품> 1-12수지파형강관 부설 및 접합	신설	□없 음□	<참고품> 1-12 수지파형강관 부설 및 접합 (접합개소당)
			관경(mm)	결속밴드(조)	배관공(인)	보통인부(인)	크레인(hr)
			300 350 400 450 500	1 1 1 1 1	0.11 0.13 0.15 0.18 0.21	0.16 0.19 0.22 0.27 0.31	0.42 0.47 0.53 0.55 0.57
			600 700 800 900 1,000	1 1 1 1 1	0.24 0.28 0.35 0.55 0.76	0.36 0.42 0.52 0.82 1.14	0.60 0.63 0.66 0.73 0.80
			1,100 1,200 1,350 1,500 1,650	1 1 1 1 1	0.83 0.90 0.94 0.98 1.11	1.24 1.35 1.41 1.47 1.66	0.92 0.95 1.05 1.08 1.13
			1,800 2,000 2,200 2,400 2,600	1 1 1 1 1	1.16 1.21 1.27 1.33 1.45	1.74 1.81 1.90 1.99 2.17	1.24 1.40 1.53 1.68 1.82
			【주】① 본 품은 건설교통부에서 신기술로 지정고시한 □관 단부 플랜지와 결속밴드를 이용한 하수배관용 수지파형강관 맞대기 연결공법□을 기준한 것이며, 이와 유사한 공법에도 본 품을 준용할 수 있다.

항 목	구 분	현 행	개 정	비 고
			② 본 품은 직관 길이 6m를 기준한 것이며, 이형관 및 곡관부설은 별도 계상한다. ③ 본 품은 소운반이 포함된 것이다. ④ 관로의 터파기, 기초, 되메우기, 잔토처리 및 물푸기는 별도 계상한다. ⑤ 관 절단이 필요한 경우에는 별도 계상한다. ⑥ 본 품의 크레인 규격은 10톤을 기준한 것이다. ⑦ 결속밴드는 2개를 1조로 하며, 볼트, 너트 및 개스킷(gasket)을 포함한다.

항 목	구 분	현 행	개 정													비 고
<참고품> 1-13노후 누수관의 PE관 라이닝 갱생공법	신설	□없 음□	<참고품> 1-13 노후 수도관의 PE관 라이닝 갱생공법 1. PE관(PPR라이너) 인입공 (m당)
			구 분	규격	단위	관 경 (mm)
						150	200	250	300	400	500	600	700	800	900
			중 급 기술자		인	0.005	0.006	0.006	0.007	0.008	0.009	0.010	0.011	0.012	0.013
			특별인부		인	0.016	0.017	0.019	0.020	0.023	0.025	0.028	0.031	0.033	0.036
			보통인부		인	0.028	0.030	0.032	0.034	0.039	0.043	0.048	0.052	0.057	0.061
			윈 치 (싱글드럼)	3톤	시간	0.036	0.039	0.043	0.046	0.053	0.059	0.066	0.073	0.079	0.086
			발전기	25kw	시간	0.036	0.039	0.043	0.046	0.053	0.059	0.066	0.073	0.079	0.086
			크레인	10톤	시간	0.006	0.006	0.007	0.007	0.008	0.008	0.009	0.009	0.010	0.010
			SPOOL 트레일러	4.8m× 2.5m	시간	0.036	0.039	0.043	0.046	0.053	0.059	0.066	0.073	0.079	0.086
			PPR 라이너		m	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05
			* 본 품은 SPOOL에 PPR라이너를 끼우고, SPOOL을 트레일러에 장착하는 품이 포함된 것임. 2. 스팀슈즈 설치 및 철거 (스팀슈즈: PE관에 증기를 불어넣기 위하여 PE관 단부에 끼우는 장치) (개소당)
			구 분	규격	단위	관 경 (mm)
						150	200	250	300	400	500	600	700	800	900
			특별인부		인	0.249	0.255	0.262	0.268	0.281	0.294	0.307	0.319	0.332	0.345
			보통인부		인	0.748	0.766	0.787	0.805	0.844	0.882	0.921	0.960	0.998	1.037
			스팀슈즈		회	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			열 풍 발생기	30,000 kcal	시간	0.42	0.46	0.50	0.54	0.62	0.69	0.77	0.85	0.92	1.00
			크레인	10톤	시간	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.45	0.50
			* 스팀슈즈는 100회 사용을 기준으로 하며, 잔존율은 10%로 함.

항 목	구 분	현 행	개 정													비 고
			3. PE관(PPR라이너) 가열공 (m당)
			구 분	규격	단위	관 경 (mm)
						150	200	250	300	400	500	600	700	800	900
			중 급 기술자		인	0.007	0.008	0.010	0.011	0.014	0.016	0.019	0.022	0.024	0.027
			특별인부		인	0.050	0.056	0.062	0.068	0.080	0.093	0.105	0.117	0.130	0.142
			보통인부		인	0.050	0.056	0.062	0.068	0.080	0.093	0.105	0.117	0.130	0.142
			PPR 플랜트	2톤/hr	시간	0.056	0.065	0.075	0.084	0.103	0.123	0.142	0.161	0.181	0.200
			4. PE관(PPR라이너) 냉각공 (m당)
			구 분	규격	단위	관 경 (mm)
						150	200	250	300	400	500	600	700	800	900
			중 급 기술자		인	0.004	0.005	0.007	0.008	0.011	0.013	0.015	0.017	0.020	0.024
			특별인부		인	0.019	0.024	0.030	0.035	0.046	0.056	0.067	0.078	0.088	0.099
			보통인부		인	0.023	0.026	0.030	0.033	0.040	0.047	0.054	0.060	0.067	0.074
			PPR 플랜트	2톤/hr	시간	0.036	0.044	0.054	0.062	0.080	0.098	0.116	0.134	0.152	0.170
			5. 플랜지 성형공(관 단부의 플랜지에 PE관을 압착하는 공종임. (개소당)
			구 분	규격	단위	관 경 (mm)
						150	200	250	300	400	500	600	700	800	900
			배 관 공		인	0.507	0.527	0.550	0.570	0.613	0.656	0.699	0.741	0.784	0.827
			특별인부		인	0.255	0.265	0.275	0.285	0.306	0.326	0.347	0.368	0.389	0.410
			보통인부		인	0.728	0.791	0.825	0.854	0.917	0.980	1.043	1.105	1.168	1.231
			플랜지 성형기	15kw	시간	1.15	1.31	1.40	1.48	1.65	1.81	1.98	2.15	2.31	2.48
			발전기	25kw	시간	0.76	0.92	1.00	1.07	1.23	1.38	1.54	1.69	1.85	2.00
			크레인	10톤	시간	-	-	-	-	-	-	0.50	0.67	0.83	1.00

항 목	구 분	현 행	개 정											비 고
			【주】① 본 품은 관 내부가 부식되어 녹결절이 형성된 노후관(철관) 내부를 고압수로 세정한 후 관내에 고밀도 폴리에틸렌관(PE관)을 삽입한 다음 고온고압의 증기가열로 PE관을 관 내면에 밀착시켜 노후관을 신관화하는 갱생공법을 기준한 것으로서, 건설교통부에서 신기술로 지정고시한 □노후수도관에 대한 PE관 라이닝 갱생공법□을 기준한 것이며, 이와 유사한 공법에도 본 품을 준용할 수 있다. ② 공구손료는 인력품의 3%, 잡재료비는 인력품의 2%로 계상한다. ③ 본 품은 재료의 할증 및 소운반이 포함된 것이다. ④ 관로조사, 굴착, 되메우기, 물푸기, 관 절단, 관 세관, CCTV 탐사 및 관 연결은 별도 계상한다. ⑤ 본 품에 명시된 PPR은 Polyethylene Pipe Rehabilitation의 약자이다. ※ 손료산정
			자 재 명	규 격	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10-7)
										상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
			SPOOL 트레일러	4.8m ×2.5m	7,000	1,400	0.9	0.6	0.14	1,286	857	640	2,783
			열풍발생기	30,000 kcal	7,000	1,000	0.9	0.9	0.14	1,286	1,286	860	3,432
			PPR플랜트	2톤/hr	6,000	1,200	0.9	1.0	0.14	1,500	1,667	746	3,913
			플 랜 지 성 형 기	15kw	7,000	1,000	0.9	0.5	0.14	1,286	714	860	2,860
			【주】PPR 플랜트는 이동식이며, 규격의 2톤은 증기를 만드는데 소요되는 물의 중량을 의미한다.

항 목	구 분	현 행	개 정									비 고
			※ 운전경비 산정
			기 계 명	규 격	주연료(□)		잡품(%) (주연료대비)	조종원 (인/일)		조수 (인/일)	건설기계 조장(인/일)
			열풍발생기	30,000kcal	5.0		10	-		-	-
			PPR플랜트	2톤/hr	181.0(가열시) 16.0(냉각시)		20	1		1	-
			※ 건설기계 가격
			기 계 명			규 격			가 격
			SPOOL 트레일러			4.8m×2.5m			(12,500)
			열풍발생기			30,000kcal			(750)
			스팀슈즈			□150∼500			(500)
			〃			□600			(600)
			〃			□700			(750)
			〃			□800			(900)
			〃			□900			(1,100)
			PPR 플랜트			2톤/hr			(206,064)
			플랜지성형기			□150∼250			(5,500)
			〃			□300			(5,700)
			〃			□400			(6,000)
			〃			□500			(6,500)
			〃			□600			(7,000)
			〃			□700			(8,000)
			〃			□800			(10,000)
			〃			□900			(12,000)
			【주】( )의 가격은 원화(단위: 천원)이며, 부가가치세가 제외된 것이다.

다. 건축부문

항 목	구 분	현 행												개 정													비 고
제 2 장 가설공사 2-1 가설물의 한도	보완	2-1 가설물의 한도 1. 현장사무소 등의 규모												2-1 가설물의 한도 1. 현장사무소 등의 규모
			본건물의구분 종별 단위			200□ 이하	1,000□ 이하		3,000□ 이하	6,000□ 이하		6,000□ 이상				본건물의구분 종별 단위			1,000□ 이하	3,000□ 이하		6,000□ 이하		6,000□ 초과
																감독·감리사무소 수급자사무소 기타자재창고		□ □ □	18 24 70	38 50 100		46 60 130		80 100 180
			감독사무소 도급자사무소 기타자재창고 작업헛간		□ □ □ □	6 12 10 -	12 24 20 50		25 50 30 70	30 60 40 90		50 100 60 120
														2. 시험실의 규모 : □현행과 같음□ ＿주ａ① 가설물 부지 조성비용은 별도 계상한다 ② ∼ ⑥ : □현행 ① ∼ ⑤항과 같음□ ⑦ 식당, 근로자숙소, 휴게실, 화장실, 탈의실, 샤워장 등은 현장여건에 따라 다음의 가설물 기준면적에 의거 별도 계상할 수 있다. < 가설물 기준면적 >
		2. 시험실의 규모 : □생 략□ ＿주ａ① ∼ ⑤ : □생 략□ ⑥ 노무자를 위한 숙소, 식당, 휴게실, 화장실, 탈의실, 샤워장 등은 현장여건에 따라 다음의 가설물 기준면적에 의거 별도 계상할 수 있다. ⑦ 가설물의 기준면적
			종 별	용 도				기준면적			비 고
															종 별		용 도				기준면적		비 고
			사무소 식 당 숙 소 · · ·	30인 이상일 때 · · · (이하 생략)				3.3□ 1□ 2.5□ · · ·			1인당 1인당 1인당 · · ·
															삭 제 식 당 근로자 숙소 · · ·		30인 이상일 때 · · · (이하 현행과				(삭제) 1 □ 4.2 □ · · · 같음)		(삭제) 1 인당 1 인당 · · ·
		⑧ ∼ ⑫ : □생 략□
														⑧ ∼ ⑫ : □현행과 같음□

항 목	구 분	현 행	개 정								비 고
2-3-3 전기아연도금강판 (EGI휀스) 가설 울타리	신설	□없 음□	2 -3 -3 전기아연도금강판(E G I 휀스) 가설 울타리 (m당)								* 토목부문도 일괄적으로 개정
				구 분		규 격	단위	수 량	비 고
				E G I 철 판 강관 파이프 클램프 연결핀 볼트/넛트 비 계 공 인 부		550×2400 □48.6 자동 고정	매 m 개 개 개 개 인 인	2 6.6 0.28 2.26 0.56 13.33 0.08 0.02
			[주] ① 출입구 문을 설치할 경우는 재료 및 품을 별도 계상한다. ② 가설울타리 상단에 설치하는 분진망은 별도 계상한다. ③ 철재면에 문양이나 도색등이 필요한 경우에는 재료 및 품을 별도 계상한다. ④ 공구손료는 인력품의 5 %로 계상한다. ⑤ 본 품은 설치 품으로 해체는 설치 품의 40%로 별도 계상한다. ⑥ 콘크리트 기초가 필요한 경우는 별도 계상한다. ⑦ 손율은 □2-3-2 조립식 가설울타리□의 손율을 적용한다 ⑧ 가설표준은 다음과 같다.
				구 분	가 설 표 준
				높 이 기 둥 버팀 기둥 띠 장	2.4 m 기둥간격은 1.8 m, 지중 매립은 25 □로 한다. 버팀기둥 간격은 3.6 m로 한다 띠장은 강관파이프를 사용하고 간격은 100□로 한다

항 목	구 분	현 행						개 정								비 고
제 4 장 조경공사 4-4-4 관목류식재 (군식)	보완	4-4-4 관목류(灌木類) 식재 (주당)						4-4-4 관목류(灌木類) 식재 1. 단식(單植) (주당)								* 토목부문도 일괄적으로 개정
			나무높이(m)	조경공(인)	보통인부(인)	객토량(□)
									나무높이 (m)	조경공 (인)	보통인부 (인)		객토량 (□)
			0.3이하 0.3∼0.7 0.8∼1.1 1.2∼1.5	0.01 0.03 0.05 0.09	0.01 0.02 0.03 0.05	0.005 0.010 0.025 0.030
									0.3미만 0.3 ∼ 0.7 0.8 ∼ 1.1 1.2 ∼ 1.5	0.01 0.03 0.05 0.09	0.01 0.02 0.03 0.05		0.005 0.010 0.025 0.030
		[주] ① 본 품은 근원부에서 분지되어 다년생으로 자라는 수종으로서 광나무, 꽝꽝나무, 목서, 사철나무(둥근형 포함), 치자나무, 팔손이나무, 피라칸사스, 향나무(둥근형), 회양목, 눈향나무, 철쭉, 매자나무, 명자나무, 무궁화, 박태기나무, 병꽃나무, 불두화, 수수꽃다리, 조팝나무, 쥐똥나무, 해당화, 화살나무, 황매화, 흰말채나무, 개나리, 고광나무, 모란, 장미 등 기타 이와 유사한 수종에 적용한다. ② 본 품은 터파기, 나무세우기, 묻기, 물주기, 손질, 뒷정리 등을 포함한다. ③ 운반은 별도 계상한다. ④ 간사지와 염류토에 식재시는 품을 증가할 수 있다. ⑤ 암반식재, 부적기식재 등 특수식재시는 품을 별도 계상할 수 있다. ⑥ 현장의 시공조건, 수목의 성상에 따라 기계시공이 불가피한 경우는 별도 계상한다. ⑦ 시비가 필요한 경우 비료 및 시비품을 별도 계상할 수 있다. ⑧ 식재시 객토를 할 경우는 식재품의 10%까지 가산할 수 있다. ⑨ 나무높이보다 수관폭이 더 클때에는 그 수관폭을 나무높이로 본다. ⑩ 나무높이가 1.5m이상일 때에는 높이에 따라 가산할 수 있다
								2. 군식(群植) (주당)
									나무높이 (m)	조경공 (인)		보통인부 (인)		객토량 (□)
									0.3미만 0.3 ∼ 0.7 0.8 ∼ 1.1 1.2 ∼ 1.5	0.005 0.013 0.020 0.032		0.004 0.007 0.011 0.018		0.005 0.010 0.025 0.030
								[주] ① ∼ ⑩ 현행과 같음 ⑪ 군식 (群植)은 1건 공사에 총500주 이상 식재시에 적용한다 ⑫ 본 품은 식재에 대한 품으로 식재후 유지관리가 필요한 경우에는 □4-5 유지관리□에 따라 별도 계상한다.

항 목	구 분	현 행	개 정							비 고
7-8경량형강철골조 조립설치	신설	□없 음□	7-8 경량형강 철골조 조립설치 (ton당)
				구 분	단위	수 량		비 고
						내 력 식	비내력식
				철 공	인	15.93	12.54
			＿주ａ ① 본품은 건축구조용 표면처리 경량형강을 기준한 것이다. ② 본품은 경량형강 철골세우기로서 내력식은 4층이하를 기준한 것이다. ③ 지붕트러스는 내력식을 적용한다. ④ 본품은 소운반, 먹매김, 가공, 조립·설치품이 포함되어 있다. ⑤ 공구손료는 인력품의 3%로 계상한다. ⑥ 경량형강 철골설치에 장비가 필요한 경우 기계경비는 별도 계상한다. ⑦ 외부 비계매기가 필요할 경우 별도 계상한다. ⑧ 주재료(스터드, 트랙, 조이스트 등)는 설계수량에 따라 계상하며, 부자재(스크류, 힐티 등)는 주자재비의 3 %를 계상한다

항 목	구 분	현 행								개 정									비 고
제 10장 돌공사 10-1 석재판 붙임 10-1-1 습식공법	보완	10-1-1 습식공법 (m2당)								10-1-1 습식공법 (m2당)
			종 류	구 분	모르타르 (□)	철물 (□)	석공 (인)	보통인부 (인)			종 류	구 분	모르타르 (□)	바름두께 (□)	철 물 (□)	석 공 (인)	보통인부 (인)
			대 리 석	바 닥 평 벽 징두리벽	0.032 0.035 0.035	(1.0∼3.5) 1.0∼3.5 1.0∼3.5	0.35 0.45 0.55	0.18 0.36 0.44			대 리 석	바 닥 평 벽 징두리벽		30
			화 강 석	바 닥 평 벽 징두리벽	0.045 0.045 0.045	(1.0∼3.5) 1.0∼3.5 1.0∼3.5	0.49 0.57 0.70	0.25 0.46 0.56			화 강 석	바 닥 평 벽 징두리벽	□현행과 같음□	40	□현 행	과	같 음□
			테라조판	바 닥 평 벽 징두리벽	0.032 0.035 0.035	(1.0∼3.5) 1.0∼3.5 1.0∼3.5	0.35 0.45 0.55	0.18 0.36 0.44			테라조판	바 닥 평 벽 징두리벽		30
			점 판 암	바 닥 평 벽 징두리벽	0.021 0.023 0.023	- - -	0.15 0.20 0.24	0.08 0.10 0.12			점 판 암	바 닥 평 벽 징두리벽		20
		[주] ① 본 품은 공장가공제품일 때를 기준한 것이다. ② 석재의 할증률은 정형물일 때 10%, 부정형물일 때 30%로 한다. ③ 바닥이 수평면 및 완만한 경사일 경우에는 철물을 계상하지 아니한다. ④ 특수한 모양이거나 소규모공사로써 공장가공제품의 사용이 불가할 경우에는 가공에 대한 품은 별도 계상할 수 있다.
										[주] ① ∼ ④ □현행과 같음□ ⑤ 본표의 모르타르양은 바름 두께에 대한 할증이 포함된 것이다

항 목	구 분	현 행									개 정									비 고
제 15장 금속공사 15-5경량천장 철골틀설치	보완	15-5 경량 천장 철골틀 설치 (m2당)									15-5 경량 천장 철골틀 설치 (m2당)
			구 분		재료및품	규 격	단위	수량	설 치 기 준
												구 분		재료 및 품	규 격	단위	수량	설치기준
			천정바탕 재료		인 서 트 달대 볼트 캐링 채널 마이너채널 행거 및 핀 채널 클립 캐링조인트	□9□, 6□ 9×1,000□ 6×500□	개 개 m " 조 " "	1.362 1.362 1.222 0.525 1.362 0.584 0.195	·천정 끝에서 200□떨어져 1,000□간격 " " ·천정 끝에서 500□떨어져 2,500□간격 ·천정 끝에서 200□떨어져 1,000□간격 ·캐링채널과 마이너채널 고정 ·캐링찬채널의 이음 (제품4m기준)
												천장 바탕 재료
												기본형재료	M-BAR형 천장틀		현 행	과	같 음
													H-BAR형 천장틀
													T-BAR형 천장틀
			기본형재료	M-BAR형 천정틀	M - BAR BAR 클립 BAR죠인트 (피 스 류)	더블및싱글 (기타부속재)	m 개 개 (개)	3.675 4.084 0.584 (42.33)	·BAR 300mm 간격 ·캐링찬채널과 M-BAR 고정 ·M-BAR의 이음 (제품 4,000□기준) ※천정판 고정용
												품		설 치 공 보통인부	(특별인부)	인 "	0.266 0.015	·경량철골재 설치공
				H-BAR형 천정틀	H - BAR 와이어클립 스프라이사 (스프 라인) (월스프링)		m 개 " (개) "	3.675 4.084 0.584 (6.111) (2.445)	·BAR 300mm 간격 ·캐링채널과 H-BAR고정 ·H-BAR의 이음(제품 4,000□기준) (천정판사이 삽입고정) (벽부천정판 고정용)
												[주]
											① ∼ ⑥ 현행과 같음 ⑦ 본 품은 재료할증 및 소운반 품이 포함된 것이다. ⑧ ∼ ⑩ 현행과 같음 ⑪ 각종 기구 부착에 따른 천장틀 보강은 별도 계상한다. ⑫공구손료는 인력품의 3 %로 계상한다
				T-BAR형 천정틀	T - BAR BAR 클 립 연 결 철 물 홀드다운클립	메인 및 크로스	m 개 개 개	3.36 2.04 5.86 5.86	·BAR 600mm 간격 ·캐링 찬넬과 메인 T-BAR고정 ·T-BAR와 텍스고정 ·메인 T-BAR와 크로스 T-BAR고정
			품		설 치 공 보통인부	(특별인부)	인 "	0.3∼0.5 0.1	·경량 철골재 설치공
			[주]
		① 본 품은 M·H·T-BAR의 기본형 방식에 대한 것이며 변형방식 및 설치 기준 이외의 설치방식은 별도 계상한다. ② 천정슬래브와 천정틀까지의 거리는 1m내외를 기준으로 한 것이며 경량천정의 반자틀(M·H·T-BAR) 설치까지 마감(합판텍스류) 설치품(설치공 0.15인/□당)은 포함된 것이고 재료는 별도 가산한다. ③ 달대볼트나 인서트가 설치되지 않았을 때는 앵커설치를 위한 별도 품을 가산할 수 있으며, 인서트설치 품은 □15-7□에 따른다. ④ 채널 및 BAR의 제품 규격은 4.0m를 기준으로 한 것이다. ⑤ 천정면적이 협소하거나 기타 작업환경의 난이도에 따라 설치품을 감안할 수 있다. ⑥ 특수구조의 천정 및 특수조건일 때는 별도 계상할 수 있다. ⑦ 본 품에 기구손료, 재료할증 및 소운반품이 포함된 것이다. ⑧ 달대 및 인서트의 규격은 슬래브와 천정틀 높이 및 천정틀 하중에 따라 사용한다. ⑨ ( )내의 부속재료는 필요할 때 계상한다. ⑩ 달대볼트, 캐링채널, 마이너채널, M-BAR H-BAR 또는 T-BAR의 규격은 설계서 또는 시방에 명기 적용한다.

항 목	구 분	현 행																			개 정													비 고
제 19장 칠공사 19-3 조합유성 페인트칠	보완	19-3 조합 유성페인트칠 (m2당)																			19-3 조합 유성페인트칠 1. 붓 칠 (m2당)
			바탕별	구분 재료명 단위				칠 수 량								도 장 공 (인)
																						바 탕 별	구분 재료명단위		칠 수 량					도 장 공 (인)
								1회			2회			3회		1회	2회		3회
																									1회		2회		3회	1회	2회	3회
			목재면	조합페인트 시 너 퍼 티 연 마 지		□ □ □ 매		0.094 0.004 - -			0.176 0.008 0.03 0.07			0.248 0.011 0.03 0.14		0.02	0.041		0.061
																						목 재 면
																						철 재 면			□현		행		과	같	음□
																						아연도금면
			철재면	조합페인트 시 너 퍼 티 연 마 지		□ □ □ 매		0.081 0.004 0.08 0.05			0.166 0.008 0.08 0.10			0.246 0.012 0.08 0.15		0.023	0.046		0.065
																						회반죽·플라스터면·콘크리트·모르타르
			아연 도금면	조합페인트 시 너		□ □		0.088 0.004			0.179 0.008					0.013	0.03
																					[주] ① ∼ ⑩ 현행과 동일 2. 로울러칠 (m2당)
			회반죽· 플라스터면· 콘크리트· 모르타르	조합페인트 시 너 퍼 티 연 마 지		□ □ □ 매		0.099 0.004 0.06 0.25			0.199 0.008 0.06 0.50			0.282 0.012 0.06 0.50		0.027	0.055		0.079
																						바 탕 별	구분 재료명단위		칠 수 량					도 장 공 (인)
																									1회		2회		3회	1회	2회	3회
																						목 재 면								0.015	0.031	0.046
		[주] ① 본 품은 재료의 할증률 및 소운반품이 포함되어 있다. ② 바탕만들기를 위한 재료 및 품은 □19-2 바탕만들기□에 준하여 별도 계상한다. ③ 공구손료는 인력품의 2%로 계상한다. ④ 천정칠을 할 때는 재료 및 품을 20% 가산한다. ⑤ 비계사용시 높이에 따라 다음 할증률에 의한 품을 가산할 수 있으며 19층 이상의 경우 매 3층 증가마다 4%씩 가산할 수 있다.
																						철 재 면			현행		과		같음	0.017	0.035	0.049
																						아연도금면								0.01	0.023
																						회반죽·플라스터면·콘크리트·모르타르								0.02	0.04	0.06
																					[주] ① ∼ ⑨ □19-3, 1.붓칠□의 주기와 같음 ⑩ 기타자재(마스킹 테이프 등)는 필요시 별도 계상한다. ⑪ 본 품은 로울러칠을 기준한 것이며, 보조붓칠이 포함된 것이다.
			지하층 및 1∼3층		4∼6층		7∼9층						10∼12층		13∼15층			16∼18층
			0		5%		8%						12%		16%			20%
			⑥ 외벽에서 층의 구분을 할 수 없을 때에는 층고를 3.6m로 기준하여 층수를 환산하고 내벽 높이에서도 3.6m를 기준하여 환산 적용한다. ⑦ 소모재료비는 필요에 따라 다음을 표준으로하여 별도 계상한다. (m2당)
			넝 마 (□)						가 솔 린 (□)
			0.01						0.05
		⑧ 본 품에서 2회 및 3회의 재료량 및 품은 각 횟수의 재료량 및 품을 합산한 누계 수치이다. ⑨ 연마지 치수는 KSL 6003의 22.8□×28□를 기준한 것이다. ⑩ 본 품은 붓으로 칠할 때를 기준한 것이다.

항 목	구 분	현 행						개 정						비 고
19-14 에폭시 페인트칠	보완	19-14 에폭시 페인트칠 (□당)						19-14 에폭시 페인트칠 (□당)
			구 분	단 위	수 량	비 고			구 분	단위	수 량	비 고
			에폭시 페인트 프 라 이 머 시 너 연 마 지 도 장 공	□ □ □ 매 인	0.53 0.19 0.125 0.125 0.06	필요시 계상
									에폭시 페인트 프 라 이 머 시 너 연 마 지 도 장 공	□ □ □ 매 인	□현행과 같음□	필요시계상
		[주] ① 본 품은 도막두께 300□를 기준한 것이다. ② 본 품에는 재료의 할증율 및 소운반품이 포함되어 있다. ③ 기구손료는 품의 2%를 가산한다. ④ 바탕만들기를 위한 품은 □19-2 바탕만들기□에 준하여 별도 계상한다. ⑤ 본 품은 로울러칠을 기준한 것이며, 보조붓칠이 포함된 것이다.
								[주] ① 본 품은 도막두께 300□를 기준한 것이다. ② 본 품에는 재료의 할증 및 소운반품이 포함되어 있다. ③ 공구손료는 인력품의 2%로 계상한다. ④ 바탕만들기를 위한 품은 □19-2 바탕만들기□에 준하여 별도 계상한다. ⑤ 본 품은 바닥면 로울러칠을 기준한 것이며, 보조붓칠이 포함된 것이다

항 목	구 분	현 행	개 정							비 고
19-15낙서방지용 페인트칠	신설	□없 음□	19-15 낙서방지용 페인트칠 (□당)
				구 분	규 격	단위	수 량	비 고
				페인트 시 너 퍼 티 연마지 도장공	낙서방지용 아크릴 수지 KSL6003의 22.8×28□	□ □ □ 매 인	0.22 0.05 0.06 0.5 0.04	도장 2회 기준
			① 본품에는 재료의 할증 및 소운반품이 포함되어 있다. ② 바탕만들기를 위한 재료 및 품은 □19-2 바탕만들기□에 준하여 별도 계상한다. ③ 공구손료는 인력품의 2%로 계상한다. ④ 본품은 로울러칠을 기준한 것이며, 보조붓칠이 포함된 것이다.

항 목	구 분	현 행	개 정								비 고
19-16걸레받이용 페인트칠	신설	□없 음□	19-16 걸레받이용 페인트칠 (□당)
				구분	규 격		단위	수량	비고
				페인트 시 너 퍼 티 연마지 도장공	걸레받이용 아크릴 수지 KSL6003의 22.8×28□		□ □ □ 매 인	0.26 0.05 0.06 0.5 0.09	도장 2회 기준
			＿주ａ ① 본품에는 재료의 할증 및 소운반품이 포함되어 있다. ② 바탕만들기를 위한 재료 및 품은 □19-2 바탕만들기□에 준하여 별도 계상한다. ③ 공구손료는 인력품의 2%로 계상한다. ④ 본품은 붓칠을 기준한 것이다.

항 목	구 분	현 행						개 정						비 고
제 20장 수장공사 20-1 바닥깔기 4. 리노륨	보완	20-1 바닥깔기 4. 리노륨 (m2당)						20-1 바닥깔기 4. 리노륨 (m2당)
			리노륨(□)	접착제(□)	내장공(인)	보통인부(인)			리노륨(□)	접착제(□)	내장공(인)	보통인부(인)
			1.05	0.4	0.02	0.01			1.05	0.4	0.02	0.01
								[주] ① ∼ ② □현행과 같음□ ③ 연결 부위만 접착하는 부분접착 방식으로 시공 할 때에는 □당 접착제는 0.12□, 내장공 0.012인, 보통인부 0.01인으로 한다.
		[주] ① 본 품은 재료의 할증률이 포함되어 있다. ② 왁스 사용시 1□당 왁스 0.12□, 품 0.03인/□를 별도 계상 한다.

항 목	구 분	현 행									개 정											비 고
20-2 벽판 및 반자지 붙임 5. 샌드위치 (단열)패널 설치	보완	20-2 벽판 및 반자지 붙임 5. 샌드위치(단열)패널 설치 (두께 50□기준, □당)									20-2 벽판 및 반자지 붙임 5. 샌드위치(단열)패널 설치 (두께 50□기준, □당)
												구 분	규격		단위		수 량			비 고
			구 분		단 위		수 량
																	칸막이벽		지 붕
												내 장 공 보 통 인 부 트럭크레인	20ton		인 인 시간		0.086 0.022 -		0.029 0.023 0.0445
			내 장 공 보 통 인 부		인인		0.086 0.022
											[주] ① ∼ ⑦ □현행과 같음□
		[주] ① 본 품은 재료의 소운반 및 먹매김품이 포함되어 있다. ② 샌드위치패널 및 부속철물은 별도 계상한다. ③ 패널의 연결부분에 사용하는 재료는 다음표에 의하여 별도 가산한다. (m당)
			구 분			단 위		수 량
			코 킹	코 킹 재 내 장 공		□ 인		0.12 0.04
			줄 눈 재	줄 눈 재 내 장 공		m 인		1.0 0.027
		④ 공구손료는 인력품의 3%로 계상한다. ⑤ 본품은 주문 규격재료를 사용하여 내부칸막이벽 시공시를 기준한 것이다. ⑥ 출입문 설치에 대한 재료 및 품은 별도 계상한다. ⑦ 샌드위치 패널 설치품은 강판두께 0.5□ 양면철판에 폴리우레탄폼이 충진되어 있는 제품을 기준한 것이다

항 목	구 분	현 행				개 정							비 고
제21장 기타잡공사 21-2 콘크리트기둥 철조망(PVC코팅망) 울타리	보완	21-2 콘크리트기둥 철조망(PVC코팅망) 울타리 (경간당)				21-2 철조망 (P.V.C 코팅망) 울타리 설치 (경간당)
		구 분	단위	특별인부	보통인부		구 분	단위	특별인부	보통인부	비 고
		콘크리트기둥 울타리	인	0.26	0.32		콘크리트기둥 울타리	인	0.26	0.32
							철제 기둥 울타리	인	0.23	0.22
		[주] □생 략□
						[주] ① 본 품은 자재의 절단, 기초 터파기, 되메우기, 뒷정리 및 소운반 품을 포함한 것이다. ② 상부에 원형 철조망을 설치할 경우에는 특별인부 0.01인, 보통인부 0.14인을 별도 계상한다. ③ 기초구조를 콘크리트로 타설할 때의 재료량 및 품은 별도 계상 할 수 있다. ④ 본 품은 평지 기준이므로 지형에 따라서 품을 20%까지 가산할 수 있다. ⑤ 울타리 주기둥의 경간은 1.8m이고, 5경간당 1개소의 보조기둥을 설치한 것을 기준으로 한 것이다.

항 목	구 분	현 행	개 정							비 고
<참고품> 1-8 우레탄 그레뉼 지붕마감공법	신설	□없 음□	<참고품> 1-8 우레탄 그레뉼 지붕마감공법 (□당)
				구 분	규 격	단위	수량	비고
				우레탄프라이머 지붕용 우레탄 상 도 코 팅 재 희 석 제 그 레 뉼 방 수 공 보 통 인 부	경사지붕용 방수제	□ □ □ □ □ 인 인	0.361 3.785 0.309 0.445 3.786 0.125 0.115
			＿주ａ① 본품은 건설교통부에서 신기술로 지정고시한 □우레탄 그레뉼 지붕마감공법□을 기준한 것으로, 이와 유사한 공법에도 본품을 준용할 수 있다. ② 본품에는 재료의 할증, 소운반품 및 바탕처리품이 포함되어 있다. ③ 본품은 경사지붕 5/10미만( 26□)을 기준한 것이며 경사가 5/10이상인 경우에는 시공과 안전을 위한 가시설물의 설치비용을 별도 계상한다. ④ 도막두께는 3□를 기준한 것이다.

라. 기계설비부문

항 목	구 분	현 행	개 정				비 고
1-2-7 난방유량계 설치	신설	□없 음□	1-2-7 난방유량계 설치 (개당)
			규 격	배관공	계장공	내선전공
			□13	0.17	0.07	0.06
			[주] ① 본 품은 난방유량계와 원격 유량지시계 설치 기준이다. ② 본 품은 소운반, 전선관입선, 원격지시계고정, 코킹작업, 검사 및 교정을 포함한다. ③ 전선관배관 설치 및 원격지시계 설치함(pull box)은 별도 계상한다. ④ 유량계와 지시계의 Setting은 별도 계상한다.

항 목	구 분	현 행			개 정	비 고
1-2-7 신축계수	보완	1-2-7 신축계수 (개당)			1-2-8 신축이음쇠 □현행과 같음□
		규 격	배 관 공 (인)	보통인부 (인)
		슬리브형 및 벨로스형 □ 15mm 20 25 32 40 50 65 80 90 100 125 150 200	0.7 0.7 0.9 0.9 0.1 1.1 1.3 1.6 2.0 2.5 3.3 4.5 6.5	0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4 0.7 1.0 1.3
		[주]① 본 품은 고정을 요할 경우 기준(단식 기준)이다. ② 지지철물 설치품을 포함한다. ③ 고정을 요하지 않을 경우는 20% 감한다. ④ 철거는 신설의 50%(재 사용을 고려치 않을 때)를 계상한다.

항 목	구 분	현 행					개 정					비 고
1-2-8 온수분배기 설치	보완	1-2-8 온수분배기 (개당)					1-2-9 온수분배기 설치 (개당)
		규 격	단 위	배 관 공	보통인부	비 고	규 격	단 위	배 관 공	보통인부	비 고
		2 구 3 구 4 구 5 구	조 〃 〃 〃	0.30 0.35 0.40 0.45	0.20 0.25 0.30 0.35		2 구 3 구 4 구 5 구		□현행과	같음”
		[주] ① 조립, 설치, 수압시험을 포함한다. ② 소운반을 포함한다. ③ 밸브 및 커넥터설치를 포함한다. ④ 본 품은 공급 및 환수 헤더 기준이다.					6 구 7 구	조조	0.50 0.55	0.40 0.45
							[주] “현행과 같음”

항 목	구 분	현 행	개 정		비 고
1-2-10 수격방지기 설치	신설	□없 음□	1-2-10 수격방지기 설치 (개당)
			규 격	배 관 공
			□15	0.035
			[주] ① 본 품은 소운반, 기기고정 및 보온, 수압시험이 포함된 것이다. ② 본 품은 나사접합식을 기준한 것으로 플랜지 접합식은 별도 계상한다. ③ 수격방지기를 설치하기 위하여 홈파내기가 필요한 경우 별도 계상한다.

항 목	구 분	현 행									개 정									비 고
1-4-4 조합페인트칠	보완	1-4-4 조합페인트칠 (□당)									1-4-4 조합페인트칠 (□당)
		구 분 바탕별 재료명 단위			칠 수 량			도 장 공 (인)			구 분 바탕별 재료명 단위			칠 수 량			도 장 공 (인)
					1회	2 회	3 회	1 회	2 회	3 회				1회	2 회	3 회	1 회	2 회	3 회
		철재면	조 합 페 인 트 시 너 퍼 티 연 마 지	□ □ kg 매	0.081 0.004 0.08 0.05	0.166 0.008 0.08 0.10	0.246 0.012 0.08 0.15	0.023	0.046	0.065	철재면	조 합 페 인 트 시 너 퍼 티 연 마 지	□ □ kg 매		□현행	과	같음□
		회플 반라 죽스 및틱	조 합 페 인 트 시 너 퍼 티 연 마 지	□ □ kg 매	0.139 0.020 0.006 0.25	0.229 0.030 0.006 0.50	0.338 0.040 0.006 0.50	0.027	0.055	0.079	회플 반라 죽스 및틱	조 합 페 인 트 시 너 퍼 티 연 마 지	□ □ kg 매		□현행	과	같음□
		함석면	조 합 페 인 트 시 너 연 마 지	□ □ 매	0.115 0.012 0.25	0.201 0.023 0.50		0.013	0.03	0.097	함석면	조 합 페 인 트 시 너 연 마 지	□ □ 매	0.115 0.012 0.25	0.201 0.023 0.50		0.013	0.03
		텍스면	조 합 페 인 트 시 너 연 마 지	□ □ 매	0.218 0.041 0.07	0.417 0.061 0.14	0.580 0.081 0.14	0.041	0.060	0.079	텍스면	조 합 페 인 트 시 너 연 마 지	□ □ 매	0.218 0.041 0.07	0.417 0.061 0.14	0.580 0.081 0.14	0.041	0.060	0.097
		모르타르면	조 합 페 인 트 시 너 퍼 티 연 마 지	□ □ kg 매	0.139 0.030 0.006 0.25	0.269 0.045 0.006 0.50	0.393 0.051 0.006 0.50	0.027	0.055		모르타르면	조 합 페 인 트 시 너 퍼 티 연 마 지	□ □ kg 매	0.139 0.030 0.006 0.25	0.269 0.045 0.006 0.50	0.393 0.051 0.006 0.50	0.027	0.055	0.079
		[주] □생 략□									[주] □현행과 같음□

항 목	구 분	현 행					개 정					비 고
1-4-5 알루미늄 페인트칠	보완	1-4-5 알루미늄페인트칠 (m2당)					1-4-5 알루미늄페인트칠 (m2당)
		재료명	구분	수 량			재료명	구분	수 량
			단위	1 회	2 회	3 회		단위	1 회	2 회	3 회
		녹 막 이 페 인 트 알 루 미 늄 페 인 트 시 너 퍼 티 연 마 지 도 장 공	□ □ □ kg 매 인	0.077 0.004 0.019	0.063 0.008 0.08 0.125 0.054	0.126 0.012 0.08 0.125 0.085	녹 막 이 페 인 트 알 루 미 늄 페 인 트 시 너 퍼 티 연 마 지 도 장 공	□ □ □ kg 매 인	0.077 0.004 0.019	0.077 0.063 0.008 0.08 0.125 0.054	0.077 0.126 0.012 0.08 0.125 0.085
		[주]① 본 품에는 재료의 할증율 및 소운반품이 포함되어 있다. ② 바탕만들기를 위한 재료 및 인력은 □1-4-2 바탕만들기□에 준하여 별도 계상한다. ③ 기구손료는 인력의 2%를 가산한다. ④ 본 품은 솔칠일 때이고, 뿜칠로 할 때는 희석재를 별도 가산한다. ⑤ 소모재료는 필요에 따라 □1-4-4 조합페인트칠□에 준하여 별도 가산한다. ⑥ 지상 6∼9m까지는 인력을 15% 가산하고 높이 9m이상은 3m초과마다 5%씩 비례가산한다. ⑦ 천장인 경우에는 재료 및 인력을 20% 가산한다. ⑧ 본표에서 2회 및 3회의 재료량 및 인력은 각 횟수별 재료량 및 인력을 합산한 누계수치이다.					[주] ① 본 품에는 재료의 할증율 및 소운반품이 포함되어 있다. ② 바탕만들기를 위한 재료 및 인력품은 □1-4-2 바탕만들기□에 준하여 별도 계상한다. ③ 공구손료는 인력품의 2%로 계상한다. ④ 본 품은 솔칠일 때이고, 뿜칠로 할 때는 희석재를 별도 계상한다. ⑤ 소모재료는 필요에 따라 □1-4-4 조합페인트칠□에 준하여 별도 계상한다. ⑥ 지상 6∼9m까지는 인력품을 15% 가산하고, 9m를 초과 하는 경우 매 3m 증가마다 5%씩 가산한다. ⑦ 천장인 경우에는 재료 및 인력품을 20% 가산한다. ⑧ 본표에서 2회 및 3회의 재료량 및 인력품은 각 횟수별 재료량 및 인력품을 합산한 누계수치이다.

항 목	구 분	현 행		개 정		비 고
2-4-5 취출구	보완	2-4-5 취출구 (개당)		2-4-5 취출구 (개당)
		규 격	덕 트 공	규 격	덕 트 공
		1) anemostat형 목지름 100mm 125 150 200 300 350 400 450 500 550 600	0.60 0.70 0.70 0.70 0.75 0.75 0.80 0.80 0.80 0.85 0.90	1) anemostat형 목지름 □현행과 같음□	□현행과 같음□
		2) universal형 변길이 1m 이내 1m 이상	0.46 1.30	2) universal형 단면적 0.04□ 이하 0.06 0.08 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40	0.37 0.38 0.41 0.43 0.45 0.50 0.54 0.61 0.66 0.79
		3) punching metal형길이 1m 이내 〃 (셔터) 〃 1m 이상 〃 (셔터)	0.30 0.42 0.85 1.19	3) punching metal형길이 1m 미만 〃 (셔터) 〃 1m 이상 〃 (셔터)	□현행과 같음□
		4) SL형 변길이 1m 이내 1m 이상	0.46 1.30	4) slot형 변길이 1m 미만 1m 이상	□현행과 같음□
		[주] ① 높이 3.5m이상일 경우 가설물손료는 별도 가산한다.		[주] 높이 3.5m이상일 경우 가설물 손료는 별도 계상한다.

항 목	구 분	현 행			개 정		비 고
2-4-6 흡입구 및 댐퍼	보완		2-4-6 흡입구 및 댐퍼 (개당)		2-4-6 흡입구 및 댐퍼 (개당)
			규 격	덕 트 공 (인)	규 격	덕 트 공 (인)
			1) 그릴(도어그릴) 흡입구 변길이 1m이내 " 1m이상	0.74 1.20	1) 그릴(도어그릴) 흡입구 변길이 1m미만 " 1m이상	0.74 1.20
			2) 방화댐퍼면적 0.1m2이하 " 0.1m2증마다	0.55 0.15가산	□현행과 같음□
			3) 풍량조절댐퍼(수동식) 면적 0.1m2이하 0.1m2증마다	0.50 0.12가산
			4) 점검구(손이 들어갈 정도)	0.50
			5) Hood 투영면적 m2당 (2중) m2당 (그리스필터) m2당 (2중 그리스필터) m2당	0.80 0.96 0.86 1.00
			[주] ① 높이 3.5m이상일 경우 가설물손료는 별도 가산한다.		[주] 높이 3.5m이상일 경우 가설물 손료는 별도 계상한다.

항 목	구 분	현 행							개 정	비 고
2-6 시운전	보완		2-6 시운전						2-6 시운전 [표] □현행과 같음□ [주] ① □현행과 같음□ ② 배관계통에 있어서 주관이란 시운전 및 조정을 요하는 보일러 또는 냉동기와 에어핸들링 유닛 또는 냉각탑(공냉식 옥외기 포함)을 연결하는 증기, 냉온수 및 냉각수 배관을 말하며 방열기 또는 팬코일 유닛을 설치하는 경우에는 입상관에서의 분기관 또는 수평 주기관에서의 분기관을 제외한다.
			명 칭	적 용	단위	배관공	덕트공	비 고
			배관계통	배관, 밸브류의 조정	m	0.026		주관연장
			덕트계통 (공조,환 기배연)	풍량조정댐퍼, 방화댐퍼의 조 정, 풍량, 풍속, 소음의 측정, 필요개소의 온습도 측정	m2 m		0.021 0.012	각형덕트 스파이럴덕트
			주 기 계 실내기기	보일러, 냉동기 등의 점검, 조 정, 계기측정 기록 기타 건물 연면적 5,000m2이하 6,000∼15,000m2 16,000∼30,000m2	1식 1식 1식	8.0(4.0) 12.0(6.0) 16.0(8.0)		( )는 온풍난방의 경우
			각층기계 실내기기	에어핸들링 유닛의 조정 등	대	1.2
			팬코일 유닛	조정	대	0.08
			[주] ① 본 품은 난방 및 공조계통에 대한 각각의 설비를 완료하고 시운전 및 조정을 실시할 경우 적용한다. ② 배관계통에 있어서 주관이란 시운전 및 조정을 요하는 보일러 또는 냉동기와 에어핸들링 유닛 또는 냉각탑(공냉식 옥외기 포함)을 연결하는 증기, 냉온수 및 냉각수 배관을 말하며 방열기 또는 팬코일 유닛을 설치하는 경우에는 입상 또는 수평 주기관에서의 분기관을 제외한다.

항 목	구 분	현 행				개 정		비 고
3-1-4 세면기 설치	보완		3-1-1 위생기구 설치 (개당)			3-1-4 세면기 설치 (개당)		* 현행 □3-1-1 위생기구설치□중 □세면기□를 분리하여 별도 품으로 신설함과 동시에 품을 개정하는 것임
			종 별	위 생 공	보 통 인 부	위 생 공	보 통 인 부
			세면기	0.66	0.14	0.39	0.10
			[주]① 본 품에는 지지철물 설치품이 포함되어 있다. ② 본 품에는 벽체에 구멍을 뚫고 목심을 박는 품이 포함되어 있다. ③ 샤워장치(매립형)의 품은 매립배관품이 포함되어 있다. ④ 소운반은 별도 가산한다.			[주]① 본 품은 도기형세면기 설치기준이고, 소운반을 포함한다. ② 본 품은 앙카설치, 배수구 연결, 폽업, 교정 및 코킹작업을 포함한다. ③ 세면기하부에 배관커버가 필요한 경우 별도 계상한다.

항 목	구 분	현 행	개 정					비 고
3-1-5 카운터형 세면기 설치	신설	□없 음□	3-1-5 카운터형 세면기 설치 1. 세면기□세면대 일체형 (개당)
			위생공		보통인부
			0.43		0.11
			[주]① 본 품은 세면기와 세면대가 일체형으로 제조된 카운터형세면기 설치 기준으로 소운반을 포함한다. ② 본 품은 앙카설치, 배수구연결, 폽업, 교정 및 코킹 작업을 포함한다 ③ 세면기 하부에 배관커버가 필요한 경우 별도 계상한다. 2. 세면기□세면대 분리형
			구 분	단 위		위생공	보통인부
			세면대	m		0.114	0.062
			세면기	개		0.29	0.07
			[주]① 본 품은 도기형세면기와 세면대가 분리된 것으로 소운반을 포함한다. ② 세면대는 앙카설치, 브라켓 설치, 교정 및 코킹작업을 포함한다. ③ 세면기는 배수구연결, 폽업, 교정을 포함한다. ④ 세면기 하부에 배관커버가 필요한 경우 별도 계상한다.

항 목	구 분	현 행			개 정		비 고
3-1-6 급수전 설치	보완	3-1-1 위생기구 설치 (개당)			3-1-6 급수전 설치 (개당)		* 현행 □3-1-1 위생기구설치□중 □살수전, 급수전□을 분리하여 별도 품으로 신설
		종 별	위 생 공	보 통 인 부	종 별	위 생 공
		살수전 급수전	0.20 0.20		급 수 전	0.20
		[주]① 본 품에는 지지철물 설치품이 포함되어 있다. ② 본 품에는 벽체에 구멍을 뚫고 목심을 박는 품이 포함되어 있다. ③ 샤워장치(매립형)의 품은 매립배관품이 포함되어 있다. ④ 소운반은 별도 가산한다.			[주]① 본 품은 냉□온수 혼합수전 설치기준이다. ② 본 품은 앵글밸브, 연결배관, 수압시험, 소운반을 포함한다. ③ 냉수 또는 온수만 전용으로 하는 수전은 30% 감하여 적용한다. ④ 살수전 설치품은 급수전과 동일하게 적용한다

항 목	구 분	현 행	개 정					비 고
4-1-7 PE관 접합 및 부설	신설	□없 음□	4-1-7 PE관 접합 및 부설 (개소당)
			관 경(□)	배관공	특별인부	보통인부	융착기(시간)
			□25 30 40	0.047 0.049 0.053	0.023 0.024 0.026	0.047 0.049 0.053	0.20 0.22 0.24
			50 65 75 100 125	0.077 0.123 0.151 0.182 0.218	0.038 0.061 0.075 0.091 0.109	0.077 0.123 0.151 0.182 0.218	0.27 0.35 0.41 0.52 0.66
			150 200 250 300	0.233 0.287 0.332 0.364	0.116 0.143 0.165 0.181	0.233 0.431 0.498 0.546	0.79 0.96 1.15 1.26
			[주]① 본 품은 전기융착기를 사용하여 전자소켓으로 폴리에틸렌관을 접합시키는 품이다. ② 본 품은 도시가스용 PE관 접합 및 부설을 기준한 것으로소운반이 포함되어 있다. ③ 관로의 터파기, 되메우기, 잔토처리, 물푸기 등은 별도 계상한다. ④ 발전기가 필요한 경우 별도 계상한다.

항 목	구 분	현 행	개 정			비 고
제5장 쓰레기 소각기계설비 공사	신설	□없 음□	제5장 쓰레기 소각기계설비 공사 ㅇ본 처리공정은 STOKER식 소각로에 대한 기본적인 공정을 예시한 것으로 추가설비□소각로 형식이 다른 경우, 그 처리공정에 의한다.			* 현행의 제5장 및 제6장은 제6장 및 제7장으로 변경
			처 리 공 정		작 업 내 용
			반입시설	쓰레기벙커	쓰레기 임시저장시설
				이동식크레인	쓰레기를 호퍼로 운반하기 위한 크레인
			연소설비 (소각로)	투입호퍼	쓰레기를 소각로에 반입하기 위한 시설
				급진기	쓰레기를 화격자에 밀어넣는 장치
				화격자	쓰레기를 소각시키는 곳
				재 축출기	소각재를 모으는 장치
			폐열보일러	Tube Panel	보일러몸체
				Buckstay	열팽창으로부터 보일러를 보호하기 위하여 보일러 몸체에 H빔을 띠 형태로 설치
				보일러 드럼	증기를 저장하는 곳
			환경설비	반건식 반응탑	소석회, 활성탄슬러지를 분사하여 유해가스를 약품에 흡착시키는 장치
				백필터	반응탑에서 흡착된 유해가스, 중금속을 여과포에 걸러 제거하는 장치
				탈초설비	산화티타늄 등 촉매를 이용하여 질소산화물을 분해 정화하는 장치

항 목	구 분	현 행	개 정				비 고
5-1 소각로 설치	신설	□없 음□	5-1 소각로 설치 1. 공종별 설치
			작 업 구 분	직 종	단 위	공 량
			ㅇ 기술관리 - 소각로 본체 설치공사	기계기사	일당	1.45
			ㅇ 포장해체 - 수송용 포장목재 해체 및 정리	목공 특별인부	□당	0.07 0.33
			ㅇ 표면손질	특별인부	□당	0.15
			ㅇ 급진기(Fuel Feeder)설치 - 투입홉퍼, Flap Damper 및 Hanger설치 포함	플랜트기계설치공 비계공 특별인부 플랜트제관공 플랜트용접공	Ton당	4.45 3.35 3.73 4.75 2.96
			ㅇ 소각로 모듈(Grate Module)설치 - 하부 홉퍼 설치 포함	플랜트기계설치공 비계공 플랜트제관공 특별인부 플랜트용접공	Ton당	3.61 3.05 4.70 3.12 2.38
			ㅇ 화격자(Fire-Bar)설치	플랜트기계설치공 플랜트제관공 플랜트용접공 비계공 특별인부	Ton당	4.81 2.16 1.16 3.10 2.39
			ㅇ 내화물	제철축조공 목공 비계공 특별인부 보통인부	Ton당	2.67 0.32 0.17 1.71 2.56
			ㅇ 재 축출기 설치 - Wet Scrapper설치 포함	플랜트기계설치공 비계공 플랜트제관공 특별인부	Ton당	5.47 4.36 3.44 3.37
			ㅇ 원치 설치 및 철거 - 조양을위한 원치플리·로프 등의 설치와 사용후 철거까지 포함	기계설치공 비계공 용접공 특별인부	대당	3.30 11.0 3.30 4.95
			ㅇ 검사 및 교정 - 외관검사, 교정작업 (비파괴시험은 제외)	기술관리, 포장해체를 제외한 전공량의 10%

항 목	구 분	현 행	개 정				비 고
5-1소각로 설치	신설		[주]① 본 품은 급진기, 소각로모듈, 화격자, 내화물, 재 축출기 등 소각로 설비의 조립·설치를 기준으로 소운반을 포함한다. ② 보온이 필요한 경우 별도 계상한다 2.사용장비
			장 비 명	규 격	단 위	수 량
			지 게 차	5톤	대	1
			크 레 인	30톤	대	1
				50톤	대	1
				150톤	대	1
				200톤	대	1
			타워 크레인	32톤	대	1
			윈 치	3톤	대	1
			용 접 기	15KVA	대	2
			[주] ① 본 장비는 소각로 1대 설치를 기준한 것이다. ② 장비 사용시간은 작업조건, 작업량 등을 감안하여 산정한다. ③ 본 장비는 소각로 설치에 대한 기본적인 장비임으로 현장여건□작업조건 등에 따라 필요한 장비가 있을 경우 별도 계상한다.

항 목	구 분	현 행	개 정				비 고
5-2 페열보일러 설치	신설	□없 음□	5-2 페열보일러 설치 1.공정별 설치
			작 업 구 분	직 종	단 위	공 량
			ㅇ기술관리 -Boiler본체 설치공사	기계기사	일당	1.90
			ㅇ포장해체 -수송용 포장 목재 해체 및 정리	목공 특별인부	□당	0.04 0.18
			ㅇ표면손질	특별인부	□당	0.15
			ㅇ용접면손질 -용접 Joint부위 Grinding	특별인부	□당	0.04
			ㅇ보일러 드럼 설치 -Hanger 및 Support설치 포함.	플랜트기계설치공 비계공 특별인부 플랜트용접공	Ton당	1.86 0.92 1.21 1.55
			ㅇTube Panel 조립 및 설치 -절탄기 및 Header류 설치 포함 -Hanger 및 Support설치 포함.	플랜트기계설치공 플랜트제관공 플랜트용접공 비계공 특별인부	Ton당	2.08 1.49 0.89 1.26 1.18
			ㅇBuckstay 조립 및 설치 -Hanger 및 Support설치 포함.	플랜트기계설치공 비계공 특별인부 플랜트용접공	Ton당	3.01 1.70 2.47 1.39
			ㅇ본 용접 (Boiler Tube 용접부 전체) -Tube용접용 Support 및 운반 포함.	플랜트용접공 플랜트배관공 특별인부	Ton당	9.36 8.35 0.95
			ㅇSealing 용접 (Boiler 용접부 전체) -용접용 Support설치 및 운반 포함.	플랜트용접공 플랜트제관공 특별인부	Ton당	4.86 9.73 2.63
			ㅇ 원치 설치 및 철거 - 조양을위한 원치플리·로프 등의 설치와 사용후 철거까지 포함	기계설치공 비계공 용접공 특별인부	대당	3.3 11.0 3.3 4.95
			ㅇ검사 및 교정 -외관검사, 수압시험, 교정작업 (비파괴시험은 제외)	기술관리, 포장해체를 제외한 전공량의 10%

항 목	구 분	현 행	개 정				비 고
			[주] ① 본 품은 보일러 드럼, Tube Panel, Buckstay 등 폐열보일러의 조립·설치 기준으로 소운반을 포함한다. ② 보온이 필요한 경우 별도 계상한다. 2.사용장비
			장 비 명	규 격	단 위	수 량
			지 게 차	5톤	대	1
			크 레 인	150톤	대	1
				200톤	대	1
				300톤	대	1
			트럭탑재형 크레인	30톤	대	1
			윈 치	3톤	대	1
			용 접 기	15KVA	대	6
			[주]① 본 장비은 폐열보일러 1대 설치를 기준한 것이다. ② 장비 사용시간은 작업조건, 작업량 등을 감안하여 산정한다. ③ 본 장비는 폐열보일러 설치에 대한 기본적인 장비임으로 현장여건□작업조건 등에 따라 필요한 장비가 있을 경우 별도 계상한다.

항 목	구 분	현 행					개 정	비 고
5-3 덕트 제작 및 설치	신설	"없 음□ <참고용> 제III편 제2장 화력발전 기계설비공사 2-3덕트제작(Air,Gas) (ton당)					5-3 덕트 제작 및 설치 □제III편 제2장 2-3 덕트제작 및 2-4 덕트설치□에 따라 적용한다
		작 업 구 분	직 종		수 량
		본 뜨 기 금 긋 기 절 단 구 멍 뚫 기 용 접 고 정 도 장 운 반 조 작	플 랜 트 제 관 공 플 랜 트 용 접 공 플 랜 트 제 관 공 도 장 공 비 계 공 건 설 기 계 운 전 (조) 특 별 인 부		0.523 1.390 0.380 0.475 2.550 1.660 1.895 0.073 0.037 0.073
		계			9.056
		[주] □생 략□ 2-4 덕트설치
		작 업 구 분	직 종	단 위		수 량
		기술관리 공사기간중	기 계 기 사 2 급	인/일		1.0
		표면손질	특 별 인 부	인/□		0.1
		포장해체 수송을 위한 포장된 목재를 해체하고 해체된 목재를 소정의 위치에 정돈함.	목 공 특 별 인 부	인/□ 〃		0.02 0.02
		현장교정 수송도중 변형된 것을 바로 잡기	제 관 공 특 별 인 부	인/ton 〃		0.25 0.25
		DUCT 조립 조각으로 분리된 DUCT의 소재를 성형 용접함	플 랜 트 제 관 공 플 랜 트 용 접 공 특 별 인 부 건 설 기 계 운 전 조	〃 〃 〃 조/ton		0.818 1.22 0.92 0.61
		DUCT 설치 성형된 duct를 운반조양 alignment 후 bolting 및 hangering	기 계 운 전 사 (윈치운전) 비 계 공 특 별 인 부 플 랜 트 용 접 공 플 랜 트 제 관 공	인/ton 〃 〃 〃 〃		1.01 2.87 1.33 0.66 0.56
		검사 및 교정 외관검사 및 Leak test	기술관리, 포장해체를 제외한 모든 품의 10%