대한건설협회
기술실	부장(정태용), 담당(배상운)	3485-8292/7
기획홍보실 홍보부	홍보전문위원(이종연), 부장(김관수)	3485-8361/2

제목 : 2004년 적용 건설공사 표준품셈 확정□공표대

대한건설협회(회장 馬亨列)는 2004년  1월  1일부터 새로 적용될 53개 항목의  건설공사 표준품셈을 관계기관 실무책임자로 구성된 품셈위원회의 심의를 거쳐 최종 확정하고 이를 공표하였다.

그 내용으로 신기술의 적용성을 높이기 위해 압쇄기(콘크리트 소할용), 강관압입추진공, 파형강판을 사용한 지중구조물 시공공법, 오수처리시설 설치 등 13개 항목을 신설하고, 기존 품셈의 체계보완이나 그 적정성의 조정을 위해 굴삭기(유압식백호), 콘크리트피니셔(중앙분리대용), 인력포설, 유로폼, 욕조 설치 등 40개 항목을 보완하였다.

특히, 「강관압입추진공」품은 강관압입추진을 통해 도로, 철도, 하천, 제방 등을 횡단하여 상·하수도 관을 부설하는 표준품을 신설한 것이며,「압쇄기(콘크리트 소할용)」품은 폐콘크리트를 성토용으로 재활용할 수 있도록 압쇄기를 사용하여 100mm이하로 소할하는 품이며, 기계설비부문에서는 오수 및 폐수를 처리할 수 있는「오수처리시설 설치」품을 신설하는 등 다수의 표준품을 신설하였다.

대한건설협회에서는 품셈개정을 위해 2002년 12월부터 2003년 3월까지 각 발주기관과 관련단체로부터 품셈개정 대상항목을 조사·선정 하였고, 2003년 10월까지 전국 328개 건설현장에서 실사를 통해 품셈개정에 필요한 자료를 수집한 바 있다.

또한, 대한건설협회에서는 품셈 개정내용을 누구든지 열람이 가능하도록 인터넷 홈페이지(www.cak.or.kr→자료실→적산자료)에 게재하였다.

※ 2004년 적용 건설공사 표준품셈 제·개정 항목현황

구 분	계	토목	건축	기계설비
계	53	28	11	14
신 설 보 완	13 40	6 22	- 11	7 7

《품셈개정 주요항목》

△ 강관압입추진공 (신설)

† 강관압입추진을 통해 도로, 철도 등을 횡단하여 상·하수도 관을 부설하는데 적용할 수 있도록 강관압입추진공 품을 신설하였다.

동 공법은 상·하수도관의 시공시 도로, 하천, 제방, 철도 등을 횡단하는 경우가 많아지고 있으나 구조물의 안전등으로 개착공법이 어려워 강관을 압입·추진하는 공법으로 시공하고 있으나 관련품이 정립되지 않아 설계시 애로점이 많아 이에 대한 표준품이 신설되어 그 활용도가 매우 높을 것으로 기대된다.

△ 압쇄기(콘크리트 소할용) (신설)

† 콘크리트구조물의 1차 파쇄후 발생하는 폐콘크리트를 성토용으로 재활용 할 수 있도록 압쇄기를 이용하여 100mm이하로 소할하는 품을 신설하였다.

현장에서 발생하는 폐콘크리트를 건설폐기물 중간처리업자에게 위탁처리하지 않고 성토재로 재활용할 수 있는 공법으로 일명 펄버라이저로 지칭되는 압쇄기를 굴삭기와 조합하여 사용한다. 향후 환경문제와 재활용촉진 차원에서 적용이 확대될 수 있는 공법이다.

△ 쓰레기소각기계설비공사 (신설)

† 「쓰레기 소각 기계설비공사」표준품셈은 2001년도에 소각로, 폐열보일러 설치를 2002년도에 환경설비중 반건식반응탑, 탈질설비 설치를 신설한데 이어 금년도에는 여과집진기, 활성탄공급, 반응조제 공급, 소석회 공급설비를 신설함으로서 쓰레기소각설비공사 전체에 대한 설치품을 완성하였다.

△ 오수처리시설 설치 (신설)

† 오수분뇨및축산폐수의처리에관한법률에의하여「오수처리시설설치」가 의무화됨에 따라 음식점 등 같이 오수(하수, 분뇨)발생량이 많은곳에서 오수처리시설을 설치할수 있는 품을 신설하였다

△ 신기술에 대한 품 신설

† 최근 신기술·신공법의 개발이 활발하게 이루어지고 있고 현장  적용 또한 증가하고 있어 이들 기술에 대한 적용기준 제공 및   신기술의 보급 활성화 등을 위하여 매년 신기술에 대한 품 신설을 추진하고 있다.

금년도에는 □파형강판을 사용한 지중구조물 시공공법□ 품을 신설하였는데, 동 공법은 기존 콘크리트 지중구조물에 비해 공기단축 및 공사비 절감등의 효과가 커 고속도로, 국도, 지방도 등 여러현장에 적용이 증가하고 있다.

△ 굴삭기(유압식백호) (보완)

† 주택가지역에서 상하수도관로부설등의 공사시 작업장소가 협소하고 지하매설물등으로 인하여 작업이 현저하게 저하되는 경우 굴삭기의 작업량 산정에서 별도의 작업효율값을 적용할 수 있도록 보완하였다.

현행품의 경우, 지하매설물(각종 매설관로등)로 인하여 작업이 현저하게 저하하는 경우 작업효율을 별도로 적용한다고 되어있으나 이에대한 구체적 값이 제시되지 않아 다양한 현장조건을 고려치 못하는 등의 문제점이 있었던 게 사실이다.

△ 중앙분리대용 콘크리트피니셔(보완)

† 고속도로 중앙분리대 타설시 성형성과 시공성을 개선함과 동시에 차량충격으로 인한 콘크리트 파편의 비산을 억제하여 이에따른   2차사고를 예방하기 위하여 중앙분리대의 높이가 기존 0.81m에서 1.27m로 상향조정됨에 따라 중앙분리대 높이 1.27m인 경우의 콘크리트 피니셔의 작업속도를 추가하였다.

△ 인력포설 (보완)

† 현행품은 실제와 다소 차이가 있어 이를 현실화하고, 포장두께 20cm이하, 20∼30cm, 30cm초과로 품을 세분화하되, 줄눈품을 포함치 않은 포장·포설만의 품으로 개정하였다.

△ 유로폼 (보완)

† 유로폼의 재료량 및 전용회수는 □89년도에 제정된 항목으로 전용회수 재산정을 통해 재료량을 현실에 맞게 개정하였다.

구조물 요구성능은 향상되는 반면 유로폼에 사용되는 합판의 질은 저하되어 종전의 전용회수(20회)로는 이행이 곤한한 현실을 감안하여 다수의 현장조사를 통해 적정 전용회수(15회)로 개정하였다.

△ 그루브 조인트식 강관배관 설치 (보완)

† 강관배관중에서 배관에 홈을 가공하고 고무링을 넣고 카바로 체결하는 이음방식으로 시공의 간편성, 유지보수의 편리성 등으로 사용이 증가하고 있는 설치품을 현실화 하였다

△ 적산열량계 설치 (보완)

† 지역난방공사에서 공급하는 열량을 측정할수 있는 유량계, 온도감지기, 열량지시계를 설치하는 계기로서 공동주택·오피스건물 등의 건물입구에 설치하는 산업용 적산열량계의 규격을 추가하였다.