대 한 건 설 협 회
기 술 실	팀장(정태용), 담당(한상준)	3485-8292/7
홍 보 실	실장(이종연), 팀장(김관수)	3485-8362/3

제  목 : 2003년 적용 건설공사 표준품셈 확정·공표

대한건설협회(회장 馬亨列)는 2003년도 공공건설공사의 예정가격을 산정하는 기준이 되는 표준품셈을 확정, 30일 발표했다.

매년 개정 발표되는 표준품셈은 협회가 올초 각 발주기관과 관련단체로부터 품셈개정 대상항목을 조사 선정한 다음 하반기까지 전국 120개 건설현장에서 실사를 거쳤으며

2003년 1월1일부터 새로 적용될 61개 항목의 표준품셈은 관계기관 실무책임자로 구성된 품셈위원회의 심의를 거쳐 최종 확정됐다.

협회는 신기술의 적용성을 높이기 위해 「미진동발파」「강교중방식도장」「암성토」「PBD공법」등 20개 항목을 신설했으며, 기존 품셈의 체계를 보완하고 적정성을 높이기 위해 「암석절취」「정원석쌓기」「유로폼」「방음벽설치」등 40개 항목을 보완했다고 밝혔다.

이번에 개정된 품셈내용 전문은 협회 홈페이지(www.cak.or.kr→적산자료)에서 열람할 수 있다.

※ 2003년 적용 건설공사 표준품셈 제·개정 항목현황

구 분	계	토목	건축	기계설비
계	61	35	13	13
신 설 보 완 삭 제	21 39 1	8 26 1	4 9 -	9 4 -

※ 첨부 : 품셈개정 주요항목

《품셈개정 주요항목》

△ 미진동암파쇄굴착(신설)

† 도심지 등 일반적인 발파공법으로는 주변 건축물 등에 피해를 주게 되어 발파가 불가한 경우 적용할 수 있도록 미진동암파쇄굴착 품을 신설하였다.

동 공법은 화약이 아닌 Finecker라 불리는 특수화공품(미진동파쇄기)을 폭발시켜 암반에 균열을 가한 다음 대형브레이커로 2차적인 파쇄를 실시하는 공법으로 도심지 및 진동에 민감한 시설 등이   근접한 경우 활용도가 매우 높을 것으로 기대된다.

3-1-3 암석절취 가. 미진동암파쇄굴착 (□당)
미진동 파쇄기 (□)	비트 (개)	로드 (개)	생크로드 (개)	슬리브 (개)	화 약 취급공 (인)	보통 인부 (인)	크롤러 드 릴 (시간)	공 기 압축기 (시간)	대형 브레 이커 (시간)	대형브레 이커치즐 (개)
0.283	0.0079	0.0047	0.0047	0.0118	0.0264	0.0528	0.211	0.2320	0.0455	0.0009

△ 강교중방식도장(신설)

† 강교량은 기후환경이나 대기오염 등에 오래 견딜 수 있도록 특수재질의 페인트를 사용하여 강교 내외부를 보호하여야 하며, 엄격한  시공품질을 요하여 시공비 또한 일반 페인트칠보다는 훨씬 높음에도 그간 품 적용기준이 없어 발주기관별 통일된 기준을 적용하지   않고 지나치게 낮은 품을 적용하는 등 별도품의 신설이 시급히   요구되어 왔던 대표적인 공종이다.

강교의 중방식도장은 강교제작공장에서 1차적인 도장을 실시한 후 현장에서 최종 마감도장을 실시하게 되며, 이에 따라 품셈도 공장 도장과 현장도장으로 구분하여 품의 차등을 두었다.

17-2 강교도장 1. 표면처리 가. 소재 표면처리 (□당)
구 분	단위		규 격		수 량
도 장 공	인				0.011
철구(Shot ball)	kg				0.127
무기질아연말샵프라이머	□		도막두께20□		0.157
나. 제품 표면처리 (□당)
구 분		단위		수 량
도 장 공		인		0.031
철편(Grit)		kg		0.245
[주] 제품 표면처리의 경우, 상형(BOX형) 내면에 대해서는 인력품을 60% 할증한다.

2. 도장 가. 재료사용량 (□당)
구 분		단위		사 용 량
도 료		□		도막두께(□) 1 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ × □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 고형분용적비(%)×10 1 - 손실율(%)/100
희석재		□		도료 사용량의 25%
[주] 도료사용량 산출식의 고형분용적비 및 손실율은 다음을 표준으로 한다. ㉮ 고형분용적비
	도료종별					고형분용적비(%)
	무기질아연말도료					68.3
	염화고무계도료(중도)					43.0
	염화고무계도료(상도)					39.0
	역청질계도료					54.7
	후막형에폭시계도료					64.0
	폴리우레탄계도료					50.7
	자연건조형불소도료					38.0
	콜탈에폭시계도료					73.0
㉯ 손실율
	구 분		공 장 도 장 (에어리스스프레이)				현 장 도 장
							에어리스스프레이		붓 또는 롤러
			하도		중·상도		하도	중·상도	하도	중·상도
	손실율(%)		36		32		44	40	28	24

나. 도장품 (인/□/회)
구 분	단위	공장도장 (에어리스스프레이)	현장도장
			에어리스스프레이	붓 또는 롤러
도장공	인	0.020	0.022	0.025
공구손료	식	-	인력품의 5%	인력품의 2%
[주] ① 상형(BOX형) 내면에 대해서는 인력품을 60% 할증한다. ② 본품은 상형 및 판형 교량을 기준한 것이므로, 특수교량(아치교·트러스교·현수교·사장교 등)의 경우에는 인력품을 50% 할증한다. ③ 공장에서 상도(마감도장)까지 완료하고 현장에서 연결부만을 도장할 경우에는 연결부에 대해서 인력품을 50% 할증한다. 3. 표면처리면적 및 도장면적 산출기준 표면처리면적 및 도장면적은 표준품셈 □17-1 용접교제작□의 강교제작수량 산출기준에 따라 산출하며, 스터드볼트 및 연결볼트 등의 면적은 포함시키지 않는다.

△ 암 성토(신설)

† 현장에서 발생한 암 버럭을 양족식로울러를 사용하여 다짐한 후  진동로울러로 추가다짐을 실시하여 도로노체 등을 완성하는 암 성토 품을 신설하였다.

3-11 암 성토 (100□당)
구 분	단위	규격	수 량
			다짐두께 30□	다짐두께 60□
특별인부	인		0.047	0.059
양족식로울러(자주식)	시간	32톤	0.38	0.47
진동로울러	시간	10톤	0.38	0.47
[주] ① 본 품은 양족식로울러(자주식)를 사용하여 암(巖)을 다짐한 후 진동로울러로 추가다짐을 실시하여 도로 노체 등을 완성하는 작업에 대한 것이다. ② 암 버럭의 부설비용은 별도로 계상한다.

△ 롤형(Roll Type) 지피식물 식재(신설)

† 축구장이나 골프장 등의 잔디식재 등의 품을 신설하였다.

롤형잔디는 일반잔디와는 달리 특수 재배지에서 카펫트 형태의  잔디로 재배한 다음 이를 그대로 현장에 펴 깔아 식재하게 된다.

월드컵 이후 고조된 축구열기와 골프의 대중화 등에 힘입어 롤형잔디의 사용이 확대추세에 있어 별도의 품을 신설하게 되었다.

4-4-7 롤형 지피식물 식재 (□당)
구 분	규 격	단 위	잔 디		초화류
			운동장	녹지대
롤형잔디 롤형초화류 모래 마사토 유기질비료 무기질비료 조경공 보통인부 진동로울러 (자주식)	65×154×2 〃 - - - 21-17-17 - - 2.5ton	roll " □ □ □ □ 인 인 hr	1 - 0.005 - - - 0.03 0.09 0.0058	1 - 0.135 - 0.0065 0.05 0.04 0.12 -	- 1 - 0.1 0.005 0.05 0.03 0.11 -

△ 쓰레기소각기계설비공사(신설)

† 작년도에 □쓰레기소각기계설비공사□를 표준품셈에 별도의 장(Chapetr)으로 신설하여 연소설비(소각로), 폐열보일러, 덕트 제작설치 품을 신설한데 이어, 금년도에 반건식반응탑, 탈질설비, 수중펌프, 모노레일 설치 등의 품을 신설 추가하였다.

△ 신기술에 대한 품 신설

† 최근 신기술·신공법의 개발이 활발하게 이루어지고 있고 현장  적용 또한 증가하고 있어 이들 기술에 대한 적용기준 제공 및   신기술의 보급 활성화 등을 위하여 매년 신기술에 대한 품 신설을 추진하고 있다.

금년도에는 □LMC 교면포장□ 품을 신설하였는데, 동 공법은 기존 공법과 달리 휨강도 및 부착성, 균열저항성이 커 특히 고속도로의 교량 방수에 널리 적용되고 있다.

△ 암석절취(보완)

† 풍화암·연암·보통암·경암 등 암질의 연경(軟硬)에 따라 품의  차등을 두고 있는 현행품을 암종의 구분을 없애고 그 대신에 발파진동속도를 고려하여 천공1공당 발파량을 4단계로 나누어 품의  차등을 두는 방식으로 전환하였다.

현행품의 경우, 가옥이나 가축 등 보안물건이 인접해 있어 발파진동의 제어가 필요한 경우와 이와는 반대로 발파진동이나 소음에 전혀 제한을 받지 않는 대규모발파 등 다양한 현장여건을 고려치 못하는 등의 문제점이 있었던게 사실이다.

3-1-3 암석절취 라. 암석절취(크롤러드릴) (□당)
발파규모 (□/공)		폭약 (□)	뇌관 (개)	비트 (개)	로드 (개)		생크로드 (개)	슬리브 (개)	화 약 취급공 (인)		보통인부 (인)	크롤러 드 릴 (시간)	공 기 압축기 (시간)
2이상 ∼5미만		0.35	0.33	0.004	0.002		0.002	0.006	0.023		0.038	0.092	0.102
5이상 ∼10미만		0.35	0.13	0.0031	0.001		0.001	0.003	0.016		0.024	0.048	0.053
10이상 ∼20미만		0.35	0.06	0.002	0.001		0.001	0.002	0.013		0.020	0.040	0.044
20이상		0.35	0.03	0.001	0.001		0.001	0.001	0.010		0.016	0.032	0.036
[주] 발파규모(굴착규모)는 발파원과 보안시설물(가축, 가옥 등)간의 이격거리 및 소음·진동규제기준, 현장조건 등을 고려하여 천공1공당 굴착량을 산정하여 결정한다. 발파규모(□/공)=최소저항선(m)×천공간격(m)×굴착심도(벤치높이)(m) ※ 진동속도에 의한 발파규모의 선정방식(예시)
	발파규모(□/공)					발파공법				허용지발당장약량(kg/delay)
	2이상∼5미만					진동제어(소규모)				0.5이상∼1.6미만
	5이상∼10미만					진동제어(중규모)				1.6이상∼5.0미만
	10이상∼20미만					일반발파				5.0이상∼15.0미만
	20이상					대규모발파				15.0 이상
위 허용지발당장약량은 다음 발파진동추정식에 의하여 산출한다. 다만, 시험발파에 의한 발파진동추정식의 변동이 있는 경우에는 그에 따른다. [eqn: V~=~160 { ( { D} over { SQRT {W} } )}^{-1.6 }] 여기서, V : 예상진동속도 (cm/sec) D : 폭원에서의 이격거리 (m) W : 허용지발당장약량 (kg/delay) 또한, 소음에 민감한 가축사육시설이나 종교시설 등이 근접한 경우에는 위 예시에 따르지 않고 별도 적용할 수 있다.

△ 차선도색(보완)

† 일반 차선에 비하여 작업능률이 현저히 떨어지는 □횡단보도·주차장·문자·기호□ 등의 도색품을 추가 신설하였으며, 또한 교통흐름의 유무에 따라 작업의 난이도가 달라지는 점을 고려하여 공용구간과 미공용구간을 구분하여 품의 차등을 두도록 하였다.

또한, 항목명칭을 표준적인 용어인 □노면표시□로 변경하였으며, 장비(라인마커) 가격을 상향조정하였다.

12-26 노면표시 12-26-1 페인트(상온형) 수동식(핸드가이드식 라인마커 사용) (10□당)
구 분	단위		수 량
			실선		파선		횡단보도,주차장		문자,기호
페인트	□		3.1		3.1		3.1		3.1
유리알	□		2.9		2.9		2.9		2.9
특별인부	인		0.06		0.07		0.11		0.25
보통인부	인		0.13		0.15		0.22		0.53
12-26-2 페인트 기계식(자주식 라인마커 사용) (10□당)
구 분	단위	규격		상 온 형				가 열 형
				실선		파선		실선	파선
페인트	□			3.1		3.1		4.2	4.2
유리알	□			2.9		2.9		4.6	4.6
프로판가스	□			-		-		0.2	0.2
특별인부	인			0.01		0.015		0.015	0.02
보통인부	인			0.03		0.035		0.035	0.05
라인마커	시간	10□/hr		0.047		0.053		0.053	0.067

12-26-3 융착식도료 수동식(핸드가이드식 라인마커 사용) (10□당)
구 분			단위	수 량
				실선			파선			횡단보도,주차장	문자,기호
융착식도료			□	45.3			45.3			45.3	45.3
유리알			□	2.0			2.0			2.0	2.0
프라이머			□	2.0			2.0			2.0	2.0
프로판가스			□	2.0			2.0			2.0	2.0
특별인부			인	0.08			0.10			0.15	0.33
보통인부			인	0.17			0.20			0.30	0.71
[주] 본 품은 미공용구간을 기준한 것이므로 공용구간에 대해서는 인력품 및 장비사용시간에 다음의 계수를 곱하여 계상하되, 실선 및 파선에 대해서만 적용한다. ㉮ 계수
		구 분						계 수
		페인트식						2.0
		융착식						1.8
㉯ 미공용구간과 공용구간의 구분
		구 분			공사종류
		미공용구간			ㅇ 도로신설공사의 노면표시공사 ㅇ 현 도로의 노면표시 보수공사
		공용구간			ㅇ 현 도로의 유지보수공사에 따른 노면표시공사 ㅇ 현 도로의 확장공사에 따른 노면표시공사
※ 장비가격
	기 종					분류번호			가 격
	라인마커					7330-0010			(54,585)
( )내는 국산기계가격이며, 원화(단위:천원)로 표시한 것이다.

△ 정원석쌓기(보완)

† 현행 인력시공품을 굴삭기를 이용한 기계시공품으로 개정하였다.

또한, 시공량의 많고 적음에 따라 공사단가가 달라지는 점을 고려하여 총시공량 20톤을 기준으로 품의 차등을 두었다.

4-6 정원석 쌓기 및 놓기 (ton당)
구 분	공사규모(총시공량)	조경공(인)	굴삭기(hr)
쌓기	20ton 미만	1.212	0.657
	20ton 이상	1.040	0.684
놓기	20ton 미만	0.968	0.657
	20ton 이상	0.836	0.684
[주] 굴삭기는 0.7□를 적용한다.

△ 유로폼(보완)

† 현행품의 □강관동바리□를 삭제하여 별도 계상토록 하였다.

현행품의 강관동바리 수량은 유로폼 설치시 임시로 유로폼을 고정하기 위한 정도의 수량으로서 콘크리트슬라브의 중량을 지지하기 위해 추가로 동바리를 설치하여야 함에도 현행품에 강관동바리가 적용되어 있다는 이유로 별도 계상하지 못하였다.

다만, 유로폼은 슬라브용으로 설치하는 경우는 거의 없어 슬라브용으로 많이 사용되는 □알합판거푸집□ 설치품의 별도 신설을 검토하고 있다.

△ 조경수목 식재(보완)

† □곰솔□(해송)의 적용기준을 변경하였다.

곰솔의 경우 현행품에서는 □나무높이□를 기준하여 품을 적용토록 하고 있으나, 실제에 있어서는 □근원직경□의 크기에 따라 작업의 난이도가 달라지는 점을 고려하여 □나무높이 3m이상은 근원직경에 의한 굴취 및 식재□를 적용하도록 하였다