[붙임 3_양식2] : 2017년 적용 표준품셈 개정방향 검토

• 2016년 표준품셈의 주요 개정대상으로 다음과 같이 선정하였으며, 현재 조사가 착수되어 각 발주기관에서 제공한 현장을 대상으로 현장실사가 진행 중임

․ 토목부문 : 가설공사(가설울타리, 규준틀), 철근콘크리트(콘크리트, 거푸집), 도로포장 및 유지(신설포장, 부대공)

․ 건축부문 : 해체철거공사

․ 기계설비부문 : 플랜트설비공사, 공기조화설비(보일러, 공기조화기)

• 본 표준품셈 개정은 시공, 설계, 발주기관 등 관련 전문기관의 의견을 참고하여 추진하는 것을 기본방향으로 하고 있으며, 현실적인 품셈개정을 위해 기존품셈의 문제점 등 개선방향과 관련하여 사전조사와 현장실사에서 검토된 내용을 토대로 의견조사를 실시하는 것임.

• 본 조사는 설계, 시공 전문가 및 발주기관을 대상으로 실시하는 것이며, 부문별 검토의견을 사전에 확인함과 동시에 현장조사 등 표준품셈 개정관련 업무(현장조사, 결과분석)시 제시된 의견을 고려함으로서 개정결과를 합리적으로 도출하고자 함.

□ 토목부문

구 분	조사 결과	검토 및 기타 의견 제안
제2장 가설공사 2-2 가설물의 재료 및 손율 2-3 가설울타리 2-4 규준틀	◦ 가설공사의 특성을 고려하여 조립·해체를 포함한 투입 기준 반영 ◦ 조립식 가설건축물 : 자재 수량산출 기준 삭제 - 현장별 규모, 형태 등 여건에 따른 설계수량을 적용하여 설치 ➜ 현행 표준품셈 수량은 실적용 수량과 상이하며, 표준화 불가(설계수량 반영 필요) ◦ 가설울타리 : 지주설치와 판설치 구분 - 지주설치(강관지주, H-Beam지주)와 판(울타리판, 방음판)설치를 분리하여 다양한 현장여건에 적용토록 제시 ➜ 조립식 가설울타리는 적용실적이 없으므로 삭제 ◦ 공장제작형 조립식 규준틀 설치기준 제시 - 현행품셈 : 목재를 활용한 현장제작 및 설치 - 개소당 규준틀 설치기준으로 통일 ➜ 면적당규준틀 삭제(다양한 건축형태 반영불가) ➜ 세로규준틀 삭제(조적, 타일공사 등 해당공종에 반영되어 있으며, 전용 측량기 사용)

구 분	조사 결과	검토 및 기타 의견 제안
제6장 철근콘크리트공사 6-1 콘크리트 6-3 거푸집 6-6 교량부대공 6-7 조립식 구조물 설치공	◦ 콘크리트 타설 - 펌프차 타설 ➜ 작업능력 및 펌프차 타설인력의 적용기준 통일 현행품셈 작업능력 : 1일 타설량 기준 제시 타설인부 : 단위(10㎥)당 투입품 제시 - 인력비빔 및 기계비빔타설 사용실태 확인 ◦ 합판거푸집 및 유로폼 - 합판거푸집의 사용횟수당 품 기준 재검토 ➜ 설치 난이도에 따른 품 기준 검토 (벽체와 슬래브 분리 검토) - 유로품 품 적용기준 검토 ➜ 난이도에 따른 품 기준 검토 (합판거푸집과 동일형식 제시) ➜ 슬래브용 유로폼 삭제(현장적용 없음) ◦ 사용실태가 미비하거나 특정재료 사용거푸집 삭제 - 목재거푸집 및 원형거푸집 ➜ 목재활용 거푸집으로 현장적용실적 없음 (원형거푸집의 경우 종이/강재 재질로 특허적용) ➜ 터널폼(현장적용실적 미비)

구 분	조사 결과	검토 및 기타 의견 제안
제12장 도로포장 및 유지 10-1 공통사항 10-2 포장하부 10-3 신설포장 10-5 부대공 10-6 교통안전공	◦ 포장 준비작업 - 유도선 설치유형(놓기, 토사천공, 콘크리트 천공 등)에 따른 시공난이도 고려하여 품 분리 ◦ 교통통제 및 안전처리 –삭제검토– - 적용대상이 모호하고, 현장여건별 별도계상 팔요 ◦ 동상방지층, 보조기층, 입도조정기층 - 동일형태의 작업(골재포설)으로 시공형태를 고려하여 기계시공에 소형장비 반영 검토 ➜ 기계화 시공에 타이어롤러, 진동롤러 외에 소형다짐장비(핸드가이드식) 의 반영 필요성 검토 ◦ 아스팔트 포장 현장시공 및 설계기준에 따른 표준품셈 적용기준 통일(기층 및 표층 : 시공절차 및 방법 동일) ➜ 현행품셈 : 기층(두께 10cm 이상, 이하)과 표층(시공폭 3m이상, 이하)의 품 적용기준 상이 ➜ 1차로 기준의 차선폭과 시공두께를 기준하여 동일 시공방법에 대해 유사한 수준의 품 제시

구 분	조사 결과	검토 및 기타 의견 제안
제12장 도로포장 및 유지 10-1 공통사항 10-2 포장하부 10-3 신설포장 10-5 부대공 10-6 교통안전공	◦ 콘크리트 포장 - 최신 설계기준 반영필요(동일구간 타설량 감소) (포장두께 감소 30cm→ 26cm) - 콘크리프 페이버 장비규격 확대반영 (3차로 이상에 대형장비 적용) 콘크리트 타설로 시공되는 인력시공 콘크리트 포장기준 재검토(인력시공 적용기준 명확히 제시) (콘크리트 펌프차 시공 : 설계는 도로포장 반영) - 콘크리트 배치플랜트 가설 – 삭제검토 ➜ 도로포장 전용 배치플랜트 설치 없음 ➜ 공장형 플랜트 설치로 표준품셈 적용 부적합 ◦ 방음벽 - 금속제방음판, 투명방음판을 통합하여 방음판의 개당 면적을 기준으로 제시 ➜ 현장 적용중인 다양한 형태의 방음벽을 개당 면적을 기준으로 구분하여 제시 ➜ 시공형태, 모양, 지주간격 등을 고려하여 검토 ◦ 가드레일 - 인력시공기준 삭제 - 중앙분리대 가드레일식(10-6-4)과 통합 검토 ➜ 지주 및 판설치 분리 ➜ 시공형태 및 난이도를 고려하여 할증기준 검토

□ 건축부문

구 분	조사 결과	검토 및 기타 의견 제안
제14장 금속공사 14-3-1 라스붙임 14-5 각종 잡철물 제작 설치	◦ 미장공사의 현장 시공실태를 반영한 라스붙임기준 신설 - 미장 시 메탈라스 또는 유리섬유 메쉬를 모르타르로 붙이는 시공기준 반영 ➜ ‘제15장 미장공사’에 신설 ➜ 아스팔트펠트와 금속망라스를 철물로 고정하는 시공기준은 적용실적이 없으므로 삭제 ◦ 잡철물의 제작과 설치의 적용범위를 명확히 구분하여 제시 - 잡철물 시공을 [제작철물 설치], [규격자재 결합설치], [원자재 가공설치]로 구분하여 품 기준 분리검토 ➜ 유형별 적용기준 명확히 제시 - 경량철물(스테인리스, 알루미늄 등) 사용증가로 재료 유형별 할증기준 검토

구 분	조사 결과	검토 및 기타 의견 제안
제18장 기타잡공사 18-1 해체철거공사 18-2 철조망(P.V.C) 울타리 설치 18-3 RC구조물 발파해체공법	◦ 부분해체(인력시공) / 헐기 및 부수기(장비+인력)의 시공기준으로 구분하여 제시 - 굴삭기(대형브레이커 또는 압쇄기)의 규격별 작업능력을 반영 - 부분해체(구조체별 철거, 철골재 철거, 기존방수층 철거)은 다양한 시공여건에 대해 장기지속조사 수행 - 적용실적이 없는 목조건물철거, 헐기 및 부수기(인력해체) 항목 삭제 ◦ 철조망 울타리는 ‘14장 금속공사’로 편제이동 하여 제시 - 항목특성(지주설치와 금속망 붙임)을 고려한 시공실태 반영 ◦ 발파해체공법 항목 삭제 - 주변환경, 구조물 특정, 발파공법, 설계분석·평가 등 전문기술적 요인에 따른 시공범위로 일반적인 품 기준을 제시할 수 없는 특수공법