교량 건설공사 현장 자율점검표 점검일자 : 2025. . .
○ 점검자 소속 : 직급: 성명: (서명 또는 인) ○ 사업주 소속 : 직급: 성명: (서명 또는 인) ○ 근로자대표(명예산업안전감독관은 위촉된 경우만 해당) 소속 : 직급: 성명: (서명 또는 인)
1. 사업장 개요
현 황	(전화: - )
건설업체명		현 장 명
소 재 지		현장소장
공사기간		공사금액	백만원
근로자 수		재해자 수	명 (사망 : 명, 부상 : 명)
협력업체수		발 주 자
안전관리자		보건관리자
재해예방전문지도기관
2. 교량 붕괴 위험 점검 결과
점검 항목		점검 결과
[기초공 작업] ▴작업절차 □기초 터파기→□장비 및 자재 반입→□천공 및 파일설치→□철근□거푸집 조립(기초) 및 con’c 타설		▴ 작업계획서 작성 및 준수 ▴ 토질에 따른 굴착면의 기울기(습/건지 등)기준 준수 ▴ 운반기계 등 근로자 충돌 또는 전도 우려 시 유도자 배치 ▴ 추락‧전도 위험장소에 안전난간·작업발판 등을 설치하고, 곤란한 경우 추락방호망 설치 또는 안전대 착용 및 부착 ▴ 항타·항발기 조립시 점검(연결부·권상장치·와이어로프·버팀 등) ▴ 항타·항발기 이동□작업시 전도방지 조치 준수

	▴ 거푸집 동바리 조립도 작성 및 조립도를 준수하여 조립 ▴ 거푸집 동바리 변형 및 지반침하 여부 점검 ▴ 콘크리트 펌프카 설치 지반 침하 방지 조치
[하부공 작업] ▴작업절차 □철근 가공 및 조립→□거푸집 설치→□콘크리트 타설 및 양생→□거푸집 해체→□교량받침 설치	▴ 작업계획서 작성 및 준수 ▴ 강관 □ 시스템 비계 조립도 준수하여 조립 ▴ 거푸집 동바리 조립도 작성 및 조립도를 준수하여 조립 ▴ 타설시 편심이 발생하지 않도록 분산 타설 ▴ 콘크리트 펌프카 설치 지반 침하 방지 조치 ▴ 이동식크레인 전도방지 조치 철저 ▴ 인양용 공도구(훅, 샤클, 와이어로프 등) 주기적 점검 ▴ 추락‧전도 위험장소에 안전난간·작업발판 등을 설치하고, 곤란한 경우 추락방호망 설치 또는 안전대 착용 및 부착
[상부공 작업] ▴작업절차 □거더 제작□상차→□거더 운반□거치(공사용 가설 철구조물 설치⸱해체)→□가로보 설치→□슬라브 설치	▴ 작업계획서 작성 및 준수 ▴ 공사용 가설 철구조물 등의 설치⸱사용⸱해체시 안전성 검토 ▴ 거푸집 동바리 조립도 작성 및 조립도를 준수하여 조립 ▴ 거푸집 동바리 변형 및 지반침하 여부 점검 ▴ 이동식크레인 전도방지 조치 철저 ▴ 인양용 공도구(훅, 샤클, 와이어로프 등) 주기적 점검 ▴ 이동식크레인 전도방지 조치 철저 ▴ 추락‧전도 위험장소에 안전난간·작업발판 등을 설치하고, 곤란한 경우 추락방호망 설치 또는 안전대 착용 및 부착 ▴ 낙하물에 의한 위험방지를 위한 보호망 설치 ▴ 콘크리트 펌프카 설치 지반 침하 방지 조치 ▴ 타설시 편심이 발생하지 않도록 분산 타설 ▴ 전도‧추락 위험시 작업구간 내 유도자 배치
▴안전보건관리체제	▴ 주말, 휴일 등 관리자 배치 ▴ 위험성평가를 통한 사전 유해□위험요인 관리