□98년도 적용 표준품셈 개정내용

(기 계 설 비 부 문)

□97.     12.

대  한  건  설  협  회

목                차

제I편 공  통  사  항

1-14 노    임 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1-15 노임의 할증 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1-18 품질관리비 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1-27 경    비 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1-28 운반 및 수송 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1-33 건설폐재의 재활용촉진 및 폐기물처리비 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1-35 건설안전점검비 등 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1-36 비산먼지발생 억제에 소요되는 비용 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

제II편 기계설비공사

1- 1 배관공사

1-1-10 폴리부틸렌(PB)관 배관 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1- 8 기타공사

1-8-1 구멍뚫기

다. 배관을 위한 구멍뚫기(코아드릴 사용할 때) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2- 1 보일러 및 부속기기 설치

2-1-8 온수보일러 설치 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

제III편 플랜트설비공사

1- 1 플랜트 배관공사

1-1-1 플랜트 배관 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1- 4 강재 제작 설치공사

1-4-7 Storage Tank

나. 탱크조립설치공량 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

부록. 참고품 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

항 목	구 분	현 행		개 정 (안)		비 고
제I편 공통사항 제1장 적용기준 1-14 노임	보 완	1-14 노 임 가. 노임은 관계법령의 규정에 따른다. 나. 시공직종 (기능공)		1-14 노 임 가. 현행과 동일 나. 〃
		직 종	작 업 구 분	직 종	작 업 구 분
		①∼⑭ 생 략 ⑮ 플랜트 특수용접공	생 략 사용압력 100Kg/cm2이상인 배관 및 압력용기 또는 합금강의 용접작업을 하거나 TIG, MIG 등 INERTGAS ARC 용접	①∼⑭ 현행과 동일 ⑮ 플랜트 특수용접공	현행과 동일 사용압력 100Kg/cm2이상인 배관 및 압력용기를 용접하거나, 합금강의 용접작업 또는 TIG, MIG 등 INERTGAS ARC 용접
		※ 플랜트란 철강, 석유, 제지, 확학 및 발전 등의 프로세스공업에서 일반적으로 원료나 에너지를 공급하여 소요의 물질이나 에너지를 얻기 위하여 필요한 물리적 화학적 작용을 행하는 장치를 말한다.		※ 현행과 동일

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)	비 고
1-15 노임의 할증 1-18 품질관리비	보 완 보 완	1-15 노임의 할증 근로시간, 시간외, 야간 및 휴일의 근무가 불가피한 경우에는 근로기준법 제42조, 제46조, 유해□위험작업인 경우 산업안전보건법 제46조에 정하는 바에 따른다. 1-18 품질관리비 가. 당해 계약목적물의 시공을 위하여 관계법령이나 계약조건에 의하여 실제 소요되는 모든 품질관리 시험비는 계상한다. 나. 품질관리시험에 대한 비용산정 기준은 건설기술관리법 시행규칙에 따른다. 【 참고사항 】 건설공사의 품질관리 시험비 계상시 건설기술관리법 시행규칙에 명시되지 않은 것으로 고려할 사항은 시험시공비, 특수시험비(수압시험, X-Ray시험) 특수공종의 측량 및 규격검측비 등이 있다.	1-15 노임의 할증 근로시간, 시간외, 야간 및 휴일의 근무가 불가피한 경우에는 근로기준법 제49조, 제55조, 유해□위험작업인 경우 산업안전보건법 제46조에 정하는 바에 따른다. 1-18 품질관리비 가. 건설공사의 품질관리에 필요한 비용은 건설기술관리법 제24조 제5항의 규정에 따라 공사금액에 계상하여야 한다. 나. 품질관리비는 동법시행규칙 제19조 제1항에서 규정하고 있는바와 같이 품질보증계획 또는 품질시험계획에 의한 품질관리활동에 소요되는 비용을 말한다. 【 참고사항 】 건설공사의 품질관리 시험비 계상시 건설기술관리법 시행규칙에 명시되지 않은 것으로 고려할 사항은 시험시공비, 특수시험비 (수압시험, X-Ray시험 등) 특수공종의 측량 및 규격검측비 등이 있다.

항 목	구 분	현 행		개 정 (안)		비 고
1-27 경 비 1-28 운반 및 수송	보 완	1-27 경 비 공사원가에 대한 경비 계상은 재무부 회계예규에 따른다. 1-28 운반 및 수송 가. 운반차량의 구분 (1) 생 략 (2) 화물자동차의 운반비는 자동차운수사업법에 의한 교통부 관계규정에 따르고 싣기 및 부리기에 대한 경비는 별도 가산한다. 나. 수 송 비 생 략 다. 분해조립비 생 략 라. 운전사의 구분		1-27 경 비 공사원가에 대한 경비 계상은 재정경제원 회계예규에 따른다. 1-28 운반 및 수송 가. 운반차량의 구분 (1) 현행과 동일 (2) 화물자동차의 운반비는 자동차운수사업법에 의한 건설교통부 관계규정에 따르고 싣기 및 부리기에 대한 경비는 별도 가산한다. 나. 수 송 비 현행과 동일 다. 분해조립비 현행과 동일 라. 운전사의 구분
		중기운전사	중기관리법 시행령 제2조에 규정한 기계로서 다음과 같은 기종을 말한다. 볼도저, 굴삭기, 로우더, 지게차, 스크레이퍼, 덤프트럭(12통이상), 기중기(차륜 및 무한궤도), 모터그레이더, 로울러, 노상안전기, 콘크리트 뱃칭 플랜트, 콘크리트 스프레다, 콘크리트 믹서(0.55m2이상), 콘크리트 펌프(5m2이상), 아스팔트 믹싱프랜트, 아스팔트 휘니셔, 아스팔트 살포기, 슬러리실기계, 골재살포기, 쇄석기, 공기압축기(2.83m2/min이상), 천공기, 항타 및 항발기(0.5톤이상), 사리채취기, 노면 파쇄기, 기타 이와 유사한 기계	건설기계 운전사	건설기계관리법 시행령 현행과 동일
		운 전 사	생 략	운 전 사	현행과 동일
		기계운전사	중기관리법 및 도로운송 차량법에 규정되어 있지 아니한 기계류로서 소형의 공기압축기, 양수기, 소형믹서, 원치, 소형항타기, 소형 그라우트 펌프, 벨트 컨베이어, 발전기, 램머, 콤펙터, 콘크리트파쇄기, 기타 소형기계 등을 말한다.	기계운전사	건설기계관리법 및 도로운송 차량법에 규정되어 있지 아니한 기계류로서 소형의 공기압축기, 양수기, 소형믹서, 원치, 소형항타기, 소형 그라우트 펌프, 벨트 컨베이어, 발전기, 램머, 콤펙터, 콘크리트파쇄기, 기타 소형기계 등을 말한다.

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)	비 고
		마. 운전사의 노임 운전사(중기운전사, 운전사, 기계운전사, 중기조장 및 조수포함)의 노임은 상기 고용일 경우에 월 전액을 지급함을 원칙으로 하며, 원가계산에 의한 예정가격 작성준칙(재무부 회계예규)에 의거 계상한다. 바. 운반기계의 유류산정 (1) ∼ (3) 생 략	마. 운전사의 노임 운전사(건설기계운전사, 운전사, 기계운전사, 건설기계조장 및 조수포함)의 노임은 상기 고용일 경우에 월 전액을 지급함을 원칙으로 하며, 원가계산에 의한 예정가격 작성준칙(재정경제원 회계예규)에 의거 계상한다. 바. 운반기계의 유류산정 현행과 동일

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)							비 고
1-33 건설폐재의 재활용촉진 및 폐기물처리비	보 완	1-31 건설폐재의 재활용촉진 및 폐기물 처리비 작업현장에서 발생되는 건설폐재의 재활용을 촉진하기 위하여 자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 제12조의 규정에 의한 건설폐재 재활용 사업자의 재활용 준수지침을 준수하기 위하여 요구되는 비용과 작업현장에서 발생되는 건설폐재를 폐기물 관리법 제14조 규정에 의하여 적정 처리하는데 소요되는 비용은 별도 계상한다.	1-31 건설폐재의 재활용촉진 및 폐기물 처리비 가. 공사현장에서 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 규정에 의한 건설폐재 배출사업자의 재활용 지침을 준수하기 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 공사현장에서 발생되는 건설폐재를 폐기물 관리법 제24조 규정에 의하여 적정 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 별도 계상한다. 나. 공사현장에서 발생되는 건설폐기물의 일반적인 단위면적당 발생량의 산출은 다음을 참조할 수 있으며, 건축물 해체의 경우는 설계도서에 따라 산출함을 우선으로 한다. (ton/□)
			구 분			콘크리트류	금속 및 철재류	혼합폐기물	계
			건축물신축	주거용	단 독 주 택	0.018	0.0016	0.0064	0.0260
					아 파 트	0.020	0.0020	0.0083	0.0303
				업무용	철근콘크리트조	0.019	0.0024	0.0064	0.0278
					철 골 조	0.012	0.0018	0.0064	0.0202
					철골철근콘크리트조	0.021	0.0040	0.0072	0.0322
				공공용	철근콘크리트조	0.018	0.0022	0.0088	0.0290
					철 골 조	0.012	0.0018	0.0056	0.0194
					철골철근콘크리트조	0.018	0.0040	0.0056	0.0276
			건축물해체	주거용	단 독 주 택	1.409	0.048	0.203	1.660
					아 파 트	1.566	0.061	0.169	1.796
				업무용	철근콘크리트조	1.488	0.073	0.135	1.696
					철 골 조	0.937	0.055	0.135	1.127
					철골철근콘크리트조	1.644	0.122	0.152	1.918
				공공용	철근콘크리트조	1.409	0.067	0.118	1.594
					철 골 조	0.937	0.055	0.118	1.110
					철골철근콘크리트조	1.409	0.122	0.118	1.649
			1. 콘크리트류에는 콘크리트, 벽돌, 파일, 모르터, 잡석 등이 포함되어 있다. 2. 금속 및 철재류에는 철골량이 포함되어 있으며, 철골량은 실측에 의하여 별도 산정할 수 있다. 3. 혼합폐기물에는 건물의 사용과정에서 발생한 설비, 가구 등의 잔존 폐기물이 포함되어 있다. 4. 혼합폐기물 발생량은 1층 또는 연면적이 작거나 칸막이 등이 많은 건물의 경우 20%내에서 수량을 증가할 수 있다. 5. 건축물의 특성, 시공방법 및 공사현장의 여건에 따라 조정하여 사용한다.

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)	비 고
1-35 건설안전점검비 등 1-36 비산먼지발생 억제에 소요되는 비용	보 완 신 설	1-35 건설안전점검비 가. 건설공사의 안전관리를 위하여 건설기술관리법령에 의거 요구되 는 점검비용은 별도계상한다. 나. 건설안전점검비는 시설물의 안전관리에 관한 특별법령의 규정 에 의한 안전점검대가 및 정밀안전진단대가 기준에 따라 계상 한다. 없 음	1-35 건설안전점검비 등 가. 건설기술관리법 제26조의2의 규정에 따라 건설공사의 안전관리에 필요한 건설안전점검비 등을 공사금액에 계상하여야 하며, 이 비용에는 동법시행규칙 제21조의4의 규정에 따라 다음이 포함되어야 한다. (1) 안전관리계획의 작성비용 (2) 정기안전점검비용 (동법시행령 제46조의4 제1항제2호 관련) (3) 발파, 굴착 등으로 인한 주변건축물 등의 피해방지대책 비용 (4) 공사장 주변의 통행안전관리대책 비용 나. 이 비용은 건설기술관리법 시행규칙 제21조의4 제2항에서 규정하고 있는 기준에 따라 공사금액에 계상하여야 한다. 1-36 비산먼지발생 억제에 소요되는 비용 가. 대기환경보전법 제28조에 의거 작업현장에서 발생하는 비산먼지의 발생을 억제하기 위한 시설을 설치하거나 필요한 조치를 하여야 할 경우에는 이에 따른 비용을 별도 계상한다. 나. 비산먼지의 발생을 억제하기 위한 시설의 설치 및 필요한 조치에 관한 기준은 대기환경보전법【별표16】에 따른다.

항 목	구 분	현 행			개 정 (안)				비 고
제II편 기계설비공사 1-1 배관공사 1-1-10 폴리부틸렌 (PB)관 배관	보 완	1-1-10 폴리부틸렌(PB)관 배관 <□96년 신설> 가. 급수□급탕용 (m당)			1-1-10 폴리부틸렌(PB)관 배관 가. 급수□급탕용 (m당)
		규 격	배 관 공	보 통 인 부	규 격	배 관 공	보 통 인 부
		□15	0.037	0.037	□15	0.037	0.037
					□20	0.041	0.041
		【해 설】 1. 상기공량은 옥내급수, 급탕용 배관을 기준한 것임. 2. 먹줄치기, 상자넣기, 인서트, 지지철물설치, 절단, 접합, 소운반, 통수 등 배관시험 공량이 포함된 것임. 나. 온수 난방용 (m당)			【해 설】 1. 현행과 동일 2. 현행과 동일 나. 온수 난방용 (m당)
		규 격	배 관 공	보 통 인 부	규 격	배 관 공	보 통 인 부
		□15	0.028	0.028	현	행 과 동		일
		【해 설】 1. 상기공량은 옥내 난방배관을 기준한 것임. 2. 먹줄치기, 상자넣기, 인서트, 지지철물설치, 절단, 접합, 소운반, 통수 등 배관시험 공량이 포함된 것임.			【해 설】 1. 현행과 동일 2. 현행과 동일

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)						비 고
1-8 기타공사 1-8-1 구멍뚫기 다.배관을 위한 구멍뚫기 (코아드릴 사용 할 때)	신 설	없 음	1-8-1 구멍뚫기 다. 배관을 위한 구멍뚫기 (코아드릴 사용할 때) (개소당)
			구 경 (mm)	콘크리트두께(150mm)		콘크리트두께(300mm)
				착암공	코 아 드 릴 사용시간(hr)	착암공		코 아 드 릴 사용시간(hr)
			□25	0.207	0.60	0.364		1.20
			50	0.237	0.67	0.415		1.34
			75	0.276	0.75	0.483		1.49
			100	0.339	0.91	0.591		1.82
			150	0.475	1.28	0.830		2.55
			200	0.830	2.27	1.469		4.53
			250	1.106	3.04	1.969		6.07
			300	1.660	4.56	2.955		9.11
			350	1.844	5.07	3.283		10.13
			400	2.075	5.74		3.715	11.47
			【 해 설 】 ① 본 기준은 코아드릴을 사용하여 철근콘크리트 슬래브를 하향으로천공하는 작업에 적용한다. ② 벽체인 경우는 본 공량에 35%를 가산한다. ③ 부산물 처리 및 반출품은 별도계상함. ④ 주재료비(다이아몬드 비트)는 별도로 가산한다. ⑤ 공구손료 및 잡재료비는 별도계상함. ⑥ 철근탐색 및 시험천공작업은 별도계상함.

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)				비 고
2-1 보일러 및 부속기기 설치 2-1-8 온수보일러 설치	신 설	없 음	2-1-8 온수보일러 설치 (대당)
			규 격	단 위	보 일 러 공	특 별 인 부
			70x1,000 Kcal/hr이하 120 〃 150 〃 240 〃 360 〃	대 〃 〃 〃 〃	1.46 2.06 2.47 3.03 3.85	0.58 0.83 0.99 1.22 1.54
			【 해 설 】 ① 본 기준은 온수보일러를 조립 및 설치하는 공량으로 수압시험이 포함 되어 있다. ② 기초공사, 반입 및 시운전은 현장여건에 따라 필요시 별도 계상한다.

항 목	구 분	현 행			현 행			비 고
제III편 플랜트설비공사 1-1 플랜트배관공사 1-1-1 플랜트배관	보 완	1-1-1 플랜트 배관			1-1-1 플랜트 배관
			표 : 생 략			표 : 현행과 동일
		【 해 설 】 ① ∼ ⑪ 생 략 ⑫ 비파괴검사시 KS 1급 기준인 경우는 100%까지 가산할 수 있다. ⑬ 생 략 【 참 고 】 생 략			【 해 설 】 ① ∼ ⑪ 현행과 동일 ⑫ 비파괴검사시 KS 1급 기준인 경우는 상기공량에 100%까지 가산 할 수 있다. ⑬ 현행과 동일 【 참 고 】 현행과 동일

항 목	구 분	현 행										개 정 (안)	비 고
1-4 강재 제작 설치공사 1-4-7 Storage Tank 나. 탱크조립설치공량	보완	1-4-7 Storage Tank 나. 탱크조립설치공량 (ton당)										1-4-7 Storage Tank 나. 탱크조립설치공량 표 : 현행과 동일 【 해 설 】 ①∼③ : 현행과 동일 ④ 본 공량은 탱크외부에 실시하는 Sand Blasting작업은 포함되었으나, Painting작업은 별도계상한다. ⑤∼⑧ : 현행과 동일 【 참 고 】 현행과 동일
		용량(m3) 직종별	50 이하	100 이하	300 이하	500 이하	1,500 이하	3,000 이하	5,000이하	10,000 이하	10,000 이상
		중 기 운 전 공 비 계 공 특 별 인 부 (플랜트제관공) (플랜트용접공) 목 도 공 보 통 인 부 배 관 공	1.922 0.928 8.475 3.522 3.081 0.160 4.950 0.145	1.576 0.759 6.908 2.889 2.519 0.131 4.048 0.119	1.476 0.711 6.469 2.705 2.359 0.123 3.791 0.118	1.321 0.637 5.790 2.422 2.111 0.110 3.393 0.100.	1.093 0.527 4.792 2.004 1.747 0.091 2.808 0.083	0.911 0.439 3.993 1.670 1.456 0.076 2.340 0.069	0.856 0.399 2.499 1.447 1.456 0.076 2.010 0.047	0.799 0.378 2.163 1.040 1.899 0.076 1.860 0.029	0.702 0.357 2.163 0.983 2.041 0.076 1.720 0.025
		【 해 설 】 ① 본 공량은 가공된 철판으로 Tank를 조립 설치하는 공량임. ② 본 공량은 소재운반, 배열, 가접, 본 용접이 포함되어 있음. ③ 본 공량은 소정의 외관검사, Leak test 및 교정작업이 포함되어 있음. ④ 본 공량은 Sand blasting은 포함, 외부 painting작업 별도계상 ⑤ 본 공량은 열교환기 제작설치, 계단 및 난간설치 작업이 제외되어 있음. ⑥ 본 공량은 소화시설, 부대배관 작업이 제외되어 있음. ⑦ 용접공은 용접장의 증감에 따라 조정함. ⑧ 냉난방 위생설비 공사용 탱크제작도 본품을 준용함. 【 참 고 】 □생 략□

부록.   참고품

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)											비 고
1. 품셈 1-1 암반사면 부분녹화공법	신 설	없 음.	1-1. 암반사면 부분녹화공법 (10□당)
			공 종			터 파 기					배양토 채우기
			품 목			품			공 기 압축기	브레 이커	품		배양토
			규 격			작업반장	착암공	조력공	3.5 m3/min	25Kg	작업 반장	보통 인부	암사면부분 녹화용
			암 종		피복율	인	인	인	시간	시간	인	인	m3
			풍화암	10%		0.126	0.187	0.126	0.756	1.156	0.020	0.170	0.5
				20%		0.253	0.375	0.253	1.512	2.312	0.044	0.344	1.0
				30%		0.379	.0.562	0.379	2.268	3.468	0.074	0.516	1.5
			연 암	10%		0.173	0.345	0.173	1.154	2.308	0.020	0.170	0.5
				20%		0.346	0.691	0.346	2.308	4.616	0.044	0.344	1.0
				30%		0.519	1.036	0.519	3.462	6.924	0.074	0.516	1.5
			보통암	10%		0.259	0.518	0.259	1.761	3.462	0.020	0.170	0.5
				20%		0.519	1.037	0.519	3.523	6.925	0.044	0.344	1.0
				30%		0.778	1.554	0.778	5.284	10.387	0.074	0.516	1.5
			경 암	10%		0.389	0.932	0.389	2.642	5.193	0.020	0.170	0.5
				20%		0.779	1.866	0.779	5.285	10.388	0.044	0.344	1.0
				30%		1.167	2.798	1.167	7.926	15.581	0.074	0.516	1.5

.

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)													비 고
			공 종			수 목 식 재									잔석처리
			품 목			품				상록수		낙엽수	종자		품
			규 격			작업반장		조경공	보통 인부				초류종자		보통인부
			암 종		피복율	인		인	인	주		주	g		인
			풍화암	10%		0.046		0.098	0.233	2		2	9.0		0.162
				20%		0.093		0.196	0.466	4		4	18.0		0.323
				30%		0.140		0.294	0.699	6		6	27.0		0.485
			연 암	10%		0.046		0.098	0.233	2		2	9.0		0.162
				20%		0.093		0.196	0.466	4		4	18.0		0.323
				30%		0.140		0.294	0.699	6		6	27.0		0.485
			보통암	10%		0.046		0.098	0.233	2		2	9.0		0.162
				20%		0.093		0.196	0.466	4		4	18.0		0.323
				30%		0.140		0.294	0.699	6		6	27.0		0.485
			경 암	10%		0.046		0.098	0.233	2		2	9.0		0.162
				20%		0.093		0.196	0.466	4		4	18.0		0.323
				30%		0.140		0.294	0.699	6		6	27.0		0.485
			1. 잡재료비는 재료비의 3%를, 공구손료는 노무비의 2%를 계상한다. 2. 재료의 할증은 별도 계상한다. (배양토, 수목, 초류종자: 10%) 3. 잔석처리품은 터파기한 토사 및 암을 집토하는 품이며, 상차 및 사토비용은 현장별로 별도 계상한다. 4. 본품은 소운반을 포함한 것이다. 5. 본품은 면고르기품이 포함되지 않은 것이다. 6. 터파기의 깊이는 50cm를 기준한 것이다. 7. 식재수목 규격은 포트재배 3년생 이상, 수고는 50cm 이상으로 한다. 8. 수직고 20m이상인 경우에는 인력품에 다음의 할증율을 가산한다.
			수 직 고				20-30m미만				30-50m미만			50m이상
			할 증 율 (%)				20				30			40
			9. 본품은 건설교통부에서 신기술로 지정고시한 □암반사면 부분녹화공법□을 기준한 것이며, 이와유사한 공법에도 본품을 준용할 수 있다.

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)																									비 고
1-2 법면녹화 배토습식공법	신 설	없 음	1-2. 법면녹화 배토습식공법 (10m2당)
			공 종	앙카핀 및 착지핀 홀 천공						앙카핀 및 착지핀설치							부 착 망 설 치
			품 목	발전기		품				앙카핀		착지핀		품			부착망		와이어 로프		와이어 클립			트럭탑재형크레인		품
			규 격	50KW		착암공		보통 인부		이형철근 □19, 0.6m		이형철근 □16, 0.4m		특별 인부		보통 인부	□3.2, 58x58 PVC코팅		□9		3/8″			5톤		특별인부	보통인부
			두께(mm)	시간		인		인		개		개		인		인	m2		개		개			시간		인	인
			T=20 T=30 T=50	- 1.14 1.14		- 0.43 0.43		- 0.48 0.48		- 1.2 1.2		- 11 11		- 0.14 0.14		- 0.48 0.48	- 13 13		- 4 4		- 1.1 1.1			- 0.76 0.76		- 0.08 0.08	- 0.13 0.13
			공 종		취 부 공
			품 목		인공토		종 자				믹 서		모노펌프		엔 진			물탱크		품
			규 격		베저 테이티브 시멘트		목본류 및 잔디류				0.45m3		5-20 m3/hr		70HP			5500□		특별인부			기계공		보통인부
			두께(mm)		m3		Kg				시간		시간		시간			시간		인			인		인
			T=20 T=30 T=50		0.22 0.33 0.55		0.25 0.25 0.25				0.52 0.76 1.20		0.52 0.76 1.20		0.52 0.76 1.20			0.52 0.76 1.20		0.27 0.40 0.67			0.07 0.10 0.16		0.34 0.60 0.83
			1. 잡재료비는 재료비의 3%를, 공구손료는 인건비의 2%를 계상한다. 2. 앙카핀 및 착지핀 홀 천공시 드릴 및 비트손료는 천공품의 2.5%를 계상한다. 3. 모노펌프 로터 및 스테이트(□60)는 m3당 0.012개를 별도 계상한다. (압송길이 40m기준) 4. 본품은 재료할증을 포함한 것이다. 5. 본품은 면고르기품이 포함되지 않은 것이다. 6. 시공두께 및 망설치는 비탈경사, 암질에 따라 달리 적용할 수 있다. 7. 수직고 20m 이상인 경우에는 인력품에 다음의 할증율을 가산한다.
			수 직 고						20-30m미만						30-50m미만							50m이상
			할 증 율 (%)						20						30							40
			8. 본품은 건설교통부에서 신기술로 지정고시한 □법면녹화배토습식공법(아스나공법)□을 기준한 것이며, 이와유사한 공법에도 본품을 준용할 수 있다.

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)								비 고
1-3 침출수방지용 차수벽설치	신 설	없 음	1-3. 침출수 방지용 차수벽설치 (□당)
			구분	명 칭	규 격	단 위	수 량			비 고
							차수막층	차수막 보강층	사 면 차수벽층
			재료	시 멘 트	벌 크	Kg	120	70	100
				고 화 제		〃	1	1	1
				생 석 회	분 말	〃	-	60	60
				벤토나이트	토목용	〃	40	-	-
			인력	포 설 공		인	0.027	0.027	0.053
				특별인부		〃	0.023	0.023	0.037
				보통인부		〃	0.149	0.137	0.275
			장비	엔 진	9HP	시간	0.084	0.084	0.084	고화제살포
				건설용펌프	150mm	〃	0.084	0.084	0.084	〃
				물 탱 크	5,500□	〃	0.065	0.033	0.065	희석수 공급 및 표면살수
			1. 본품은 모토(토사)운반, 모토집토, 선별, 선별토 집토, 혼합교반(버켓스테빌라이저 0.7m3:0.21hr/m3), 교반토운반, 교반토부설 및 고르기, 다짐 등에 대한 기계시공품 및 차수벽 양생품이 포함되지 않은 것이므로 이에대한 기계경비 및 양생비용은 별도 계상한다. 2. 재료의 할증은 3%, 기구손료는 노무비의 2%, 잡재료비는 재료비의 3%를 별도 계상한다. 3. 차수막보강층은 연약지반이나 불량지반에 적용한다. 4. 본품은 시공두께 50cm를 기준한 것으로 시공두께를 달리할 경우 본품을 조정하여 적용할 수 있다. 5. 본품은 건설교통부에서 신기술로 지정고시한 □폐기물매립장 침출수방지용 차수벽 설치공법□을 기준한 것으로, 이와 유사한 공법에도 본품을 준용할 수 있다.

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)													비 고
1-4 하수관 비굴착 부분보수공법	신 설	없 음	1-4. 하수관 비굴착 부분보수 공법 (개소당)
			구분	명칭	규격	단위	수 량
							200mm	250 mm	300 mm	350 mm	400 mm	450 mm	500 mm	600 mm	700 mm
			재료	유리섬유(FAB mat) 스테인레스강판 FRP수지	F58-C38 SUS316 HARZ-2000 또는 K-6T	Kg Kg Kg	0.54 1.2 1.0	0.66 2.0 1.5	0.78 2.4 1.5	0.89 2.8 1.5	1.05 3.2 2.0	1.75 3.6 2.5	1.92 4.0 2.5	2.27 4.7 3.0	2.62 5.5 3.0
			장비	내면보수차 발전기 CCTV카메라 보수기	5톤, 180ps 25KW 측시용(P&T) 200-700mm	시간 시간 시간 회	1.2 1.2 1.2 1.0	1.2 1.2 1.2 1.0	1.2 1.2 1.2 1.0	1.5 1.5 1.5 1.0	1.5 1.5 1.5 1.0	1.5 1.5 1.5 1.0	2.0 2.0 2.0 1.0	2.0 2.0 2.0 1.0	2.0 2.0 2.0 1.0
			인력	고급기술자 중급기술자 S/W시험기사 특별인부 보통인부		인인인인인	0.2 0.4 0.1 0.1 0.4	0.2 0.4 0.1 0.1 0.4	0.2 0.4 0.1 0.1 0.4	0.25 0.50 0.12 0.12 0.50	0.25 0.50 0.12 0.12 0.50	0.25 0.50 0.12 0.12 0.50	0.33 0.66 0.16 0.16 0.66	0.33 0.66 0.16 0.16 0.66	0.33 0.66 0.16 0.16 0.66
			1. 개소당 보수폭은 40cm를 기준한 것이다. 2. 하수관 준설, 세정, 물돌리기, 천공, 지장물 절단품은 별도 계상한다. 3. 본품은 재료의 할증을 포함한 것이다. 4. 잡재료비는 재료비의 5%를 계상한다. 5. 본품은 건설교통부에서 신기술로 지정고시한 □소형하수관로 부분 보수 공법□을 기준한 것으로, 이와 유사한 공법에도 본품을 준용할 수 있다.

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)						비 고
1-5 이동식 아스콘 재생기	신 설	없 음	1-5. 이동식 아스콘 재생기 가. 작업능력 Q = 60□q□E Cm Q : 시간당 재생능력 (톤/hr) q : 1회 재생용량(톤) E : 작업효율 (0.8) Cm : t1+t2+t3 (min) t1 : 폐아스콘 투입시간 t2 : 가열시간 t3 : 재생아스콘 배출시간 나. 작업조 편성
			구 분	명 칭	규 격	단 위	수 량	비 고
			장 비	아스콘 재생기	1톤	대	1
			인 력	보 통 인 부		인	2
			【해 설】 본 장비는 건설교통부에서 신기술로 지정고시한 □폐아스콘을 재생활용한 보수기술□에 적용하는 장비로써, 도로굴착으로 인해 발생된 폐아스콘을 가열 재생하는 장비임.

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)																							비 고
2. 손료산정 1) 모노펌프	신 설	없 음	2. 손료산정 ㅇ 모노펌프(법면녹화배토습식공법용)
			분류번호	규격 (□/hr)		가격		내용시간		연간표준 가동시간		상각 비율		정비 비율		연간관리비율		시 간 당 (10-7)
																		상각비 계 수		정비비 계 수		관리비 계 수		계
			-	5∼20				4,000		1,000		0.9		0.6		0.14		2,250		1,500		927		4,677
			ㅇ 이동식 아스콘 재생기
2) 이동식 아스콘 재생기	신 설
		없 음
			분류번호		규격 (ton)		가격		내용시간		연간표준 가동시간		상각 비율		정비 비율		연간관리 비 율		시 간 당 (10-7)
																			상각비 계 수		정비비계 수		관리비 계 수		계
			-		1				7,000		1,400		0.9		0.8		0.14		1,286		1,143		640		3,069
3) 내면보수차	신 설	없 음	ㅇ 내면보수차 (하수관 부분보수용)
			분류번호		규격		가격		내용시간		연간표준 가동시간		상각 비율		정비 비율		연간관리 비 율		시 간 당 (10-7)
																			상각비 계 수		정비비계 수		관리비 계 수		계
			-		5ton (180ps)				3,500		700		0.9		0.7		0.14		2,571		2,000		1,280		5,851
4) CCTV 카메라	신 설	없 음	ㅇ CCTV 카메라
			분류번호		규격		가격		내용시간		연간표준 가동시간		상각 비율		정비 비율		연간관리 비 율		시 간 당 (10-7)
																			상각비 계 수		정비비계 수		관리비 계 수		계
			-		측시용 (P&T)				3,100		620		0.9		0.5		0.14		2,903		1,612		1,445		5,960
			【 해 설】 동력은 별도 계산한다.

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)																	비 고
5) 보 수 기	신 설	없 음	ㅇ 보 수 기
			분류번호		명 칭			규격 (mm)			가 격			내용시간			회 당(10-7)
			- - - - - - - -		보 수 기 (하수관 부분 보수용)			150-200 250 300 350 400-450 500 600-700						100회 〃 〃 〃 70회 〃 〃			90,000 90,000 90,000 90,000 128,571 128,571 128,571
6) 버켓스테빌라이저	신 설	없 음	ㅇ 버켓 스테빌라이저 (굴삭기 부착용)
			분류번호	규격 (m3)		가격	내용시간		연간표준 가동시간	상각 비율		정비 비율	연간관리 비 율		시 간 당 (10-7)
															상각비 계 수	정비비계 수		관리비 계 수	계
			-	0.7			3,000		1,000	0.9		1.0	0.14		3,000	3,333		980	7,313

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)								비 고
3 운전경비 산정	신 설	없 음	3. 운전경비 산정
			분류번호	기 계 명	규 격	주연료 (□)	잡품	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조 장 (인/일)
			-	이동식 아스콘 재생기	1ton	휘발유 3.0 + LPG 15kg	20 (휘발유 대비)	1
			-	내면보수차	5ton	6.5	20	1

항 목	구 분	현 행	개 정 (안)			비 고
4. 건설기계가격표	신 설	없 음	4. 건설기계 가격표
			기 종	분 류 번 호	가 격 ($)
			모 노 펌 프 이동식 아스콘재생기 내면 보수차 CCTV 카메라 보수기(150-200) (하수도용) 〃 (250) 〃 (300) 〃 (350) 〃 (400-450) 〃 (500) 〃 (600-700) 비켓스테빌라이저 (굴삭기부착용)	- - - - - - - - - - - - - - -	(4,900) (28,000) 89,620 49,483 3,077 3,637 4,196 4,756 5,316 6,659 7,778 (12,500)
			( ) 내는 국산기계 가격이며 원화(단위:천원)로 표시한 것이다. ※ 본 기준가격은 부가가치세가 제외된 것임.