입  찰  공  고

공고 제2012-1호

1. 입찰에 부하는 사항

가. 입찰건명 : 주전산기기 유지보수용역

나. 내    용 (세부내역 : 첨부 2 유지보수대장장비현황 참조)

구 분	내 역	수량	기간	비고
서버	․IBM/HP/Compaq/Dell 서버 ․스토리지 ․AIX리눅스/NT 등 OS포함	29	세부내역참조
DB	․ORACLE/MS - SQL2005 ․Onsite 기술지원 등	7	〃
솔 루 션	․인터넷증명서발급/KMS시스템 등	14	〃
통신장비	․라우터/허브 등	11	〃
보안장비	․IPS/방화벽/웹방화벽 등	3	〃
전산실관리	․UPS/ 항온항습기 / 소방설비 등 ․Rack 관리	9	〃
전산장비업그레이드	서버 메모리 증설 등	1

다. 입찰방법 : 일반경쟁입찰

라. 입찰등록마감 : 2012. 3. 26(월), 17:00

마. 현장설명일시 : 2012. 3. 21(수), 14:00 건설회관 8층 회의실(필수조건임)

바. 입찰일시 및 장소 : 2012. 3. 27(화), 14:00 건설회관 8층 회의실(강남구 논현동 71-2 )

2. 입찰참가자격 : 첨부 1 참조

3. 입찰등록 구비서류

가. 입찰참가 신청서(협회 소정양식) 1부.

나. 법인등기부등본(법인) 또는 주민등록등본(개인) 1부.

다. 인감증명서 및 사용인감계 각 1부.

라. 사업자등록증사본 1부.

마. 인장

바. 위임장 1부.

4. 입찰보증금 및 동 귀속

가. 입찰금액의 100분의 5이상을 현금 또는 시중은행발행 자기앞수표 또는 이행보증보험증서 및 공제사업단체가 발행한 채무액 등의 지급을 보증하는 보증서를 입찰전일까지 납부.제출 하여야 함.

나. 낙찰자가 낙찰일로부터 3일 이내에 계약을 체결하지 않을시 는 입찰보증금은 본회에 귀속함.

5. 입찰무효 : 입찰유의서 제10조에 해당하는 입찰

6. 입찰참가자 유의사항

가. 입찰참가자는 본회에 비치한 유지보수 세부내역 및 입찰유의서등 동 입찰에 필요한 모든 조건을 숙지하여야 하며 미숙지로 인한 책임은 응찰자에게 있다.

나. 입찰참가신청서 및 유지보수 세부내역 입찰유의서는 건설회관 8층 운영지원실에서 수령하며 기타 입찰에 대하여 문의할 사항이 있으면 본회 운영지원실(3485-8225) 또는 건설정보실(3485-8327)로 문의바람.

2012    3.  15

위와 같이 공고함.

첨부 : 1. 입찰참가자격 1부.

2.

대 한 건 설 협 회 장

〔 첨 부 1〕

□ 입찰참가 자격

1. 소프트웨어산업진흥법 제24조에 의한 사업신고를 필한 시스템통합사업자로서 대상 장비에 대한 유지보수지원이 가능해야 하며 관련 면허 또는 자격을 모두 소지한 업체일 것

2. ISO9001 품질보증시스템 (국제표준화기구 ISO에서 제정) 인증 보유한 업체일 것

3. Oracle FLS(Fisrst Line Support) 파트너십을 가지고 있는 업체 (협력업체 구성 가능)

4. 최근년도 정보통신 서비스 사업자  매출액 순위 100위 이내 업체

5. 최근 2년간  협회관련 유지보수 계약으로 총 4억원 이상 실적을 보유한 업체

6.  PM(Project Manager)은 8년이상 경력을 보유, 상세이력서 및 자격증을 입찰참가시 제출해야 하며  유지보수와 관련된 모든 내용을 총괄 및 담당할 것

7.  협회 Oracle 전담 엔지니어는 OCP(Orace Certified Professional) 자격증 보유 5년 이상 이여야 하며, 서버 및 네트워크 전담 엔지니어는 경력 5년 이상의 상세이력서 및 자격증을 입찰 참가시 제출할 것

8. 현장설명(입찰사전 설명회) 참석한 업체

[첨부 2]

유지보수대상 장비현황

1. 서버

연번	제조사 및 기종	CPU	DISK	RAM	구입년월	비 고
1	IBM P650	1.2Ghz×2	146.8GB×2	8GB	04.02	TEST DB
2	IBM P630	1.2Ghz×2	73.4GB×2	4GB	04.02	DR센터 DB
3	IBM P630	1.2Ghz×2	36.4GB×4	6GB	04.02	수주/ncons서버
4	IBM P615	1.2Ghz	73.4GB×2	2GB	04.02	실적 웹서버#3
5	IBM P615	1.2Ghz×2	36.4GB×4	4GB	04.02	실적 웹서버#1
6	IBM P615	1.2Ghz×2	36.4GB×4	4GB	04.02	실적 웹서버#2
7	IBM P615	1.2Ghz×2	146.8GB×2	4GB	04.11	웹메일 서버
8	IBM7133-D41	-	36.4GB×8	-	04.02	TEST DB용 스토리지
9	DELL	3.06Ghz	68.3GB×2	1GB	05.02	대량메일/SMS 서버
10	IBM P520	1.5Ghz×2	73.4GB×2	8GB	06.02	증명발급 웹서버
11	HP DL360G4p	Xeon 3.0Ghz	72.8GB×2	1GB	06.03	스팸메일차단서버
12	IBM x260	3.16Ghz×2	146.8GB×3	2GB	06.05	동영상자료실서버
13	IBMx3850	DCore3.0Ghz×2	73.4GB×4	4GB	06.08	홈페이지 웹서버
14	IBM 52A	1.65Ghz×4	72.8GB×3	12GB	07.11	개별실적DB서버
15	IBM P52A	4.2Ghz×2	146GB×2	4GB	08.11	KMS 웹서버
16	HP ML150	2.0Ghz	146GBx2	2GB	08.11	팩스 웹서버
17	IBM P52A	4.2Ghz×2	146GB×2	8GB	08.12	e실적신고서버
18	IBM DS4700	-	164.8GB×5	-	07.11	개별실적DB스토리지
19	IBM TS3100	1Drive	20EA	-	09.04	백업용 테입라이브러리
20	HP DL380G5	2.0Ghz	73.3GBx2	2GB	09.04	백업모니터서버
21	IBM P520	1.5Ghz×2	73.4GB×2	2GB	09.08	개별증명발급웹서버
22	IBM P5 510	2core 2.1Ghzx2	146GB*2	4GB	10.09	전자세금계산서서버
23	IBM P6 520	2core 4.2Ghz	146GB*2	8GB	10.12	실적신고DB 서버
24	IBM P730	3.0Ghz×2P8C	146.8GB×2	32GB	11.09	Catis DB(메인)
25	IBM P710	3.0Ghz×1P4C	146GB×2	32GB	11.09	Catis DB(서브)
26	IBM X3650	2.4Ghz×2P8C	300GB×5	8GB	11.10	모바일서버
27	IBM X3650	2.4Ghz×1P4C	300GB×4	4GB	11.11	파일서버
28	IBM DS5020	2Controller	300GB×10	-	11.09	CatisDB storage
29	IBM HMC	Management	-	-	11.07	Console

※ 서버 운영체제(Windows, AIX, UNIX, LINUX)는 서버 유지보수에 포함

2. DBMS (데이타베이스)

연번	제조사 및 제품명	내 용	도입년월	비고
1	ORACLE 9.2.0	Oracle Database E.E (Nam.50) Programmer(Nam.2)	04.02	Catis DB
2	ORACLE 9.2.0	Oracle 9i Server E.E.(Con.24) Procedural Option(Con.24) SQL*Menu(Con.24) SQL*Net(Con.24) SQL*Plus(Con.24) Oracle TCP/IP Protocol Adapter(Con.50) SQL*Net TCP/IP(TLI)(Con.24)	04.02	백업서버
3	ORACLE 9.2.0	Oracle Database E.E(Nam.25) Programmer(Nam.2)	04.02	IDC 센터
4	ORACLE 9.2.0	Oracle Database E.E(Nam.50) Programmer(Nam.6)	04.02	Siljuk DB
5	MS-SQL 2005	MS-SQL 2005 Svr std edition Processor Lic x 2	06.08	홈페이지 DB
6	ORACLE 10g	Oracle 10g Standard Edition 20Named User License	07.11	개별실적DB
7	Premium Support	ON-SITE 방문지원 40시간/연		오라클 기술지원

3. 솔루션 관련

연번	품 목	내 용	비 고
1	리포트 솔루션 (라이센스 : 5개)	-업그레이드 및 패치 무상 지원 -환경변경에 따른 제품 재설치 및 시스템 구축 -운영자 및 사용자 무상 교육 실시 -백업 및 복구지원	제조사 : Rexpert
2	위변조방지솔루션 (라이센스 : 2개)	-업그레이드 및 패치 무상 지원 -환경변경에 따른 제품 재설치 및 시스템 구축 -운영자 및 사용자 무상 교육 실시 -백업 및 복구지원	제조사 : 마크애니

연번	품 목	내 용	비 고
3	그룹웨어 솔루션	-300 User 지원 -업그레이드 및 패치 무상 지원 -환경변경에 따른 제품 재설치 및 시스템 구축 -백업 및 복구지원	제조사 : 네모소프트
4	지식관리 솔루션	-300 User 지원 -업그레이드 및 패치 무상 지원 -환경변경에 따른 제품 재설치 및 시스템 구축	제조사 : 와이즈소프트
5	사내 메신져	-300 User 지원 -업그레이드 및 패치 무상 지원 -환경변경에 따른 제품 재설치 및 시스템 구축 -백업 및 복구지원	제조사 : 온누리인포텍
6	검색 엔진 <홈페이지 등>	-업그레이드 및 패치 무상 지원 -환경변경에 따른 제품 재설치 및 시스템 구축 -백업 및 복구지원	제조사 : Autonomy
7	웹메일 솔루션	-업그레이드 및 패치 무상 지원 -환경변경에 따른 제품 재설치 및 시스템 구축 -백업 및 복구지원	제조사 : 엑티브메일코리아
8	스팸메일 차단 솔루션	-업그레이드 및 패치 무상 지원 -환경변경에 따른 제품 재설치 및 시스템 구축 -백업 및 복구지원6	제조사 : 엑티브메일코리아
9	대용량메일 및 SMS 서비스	-업그레이드 및 패치 무상 지원 -환경변경에 따른 제품 재설치 및 시스템 구축 -백업 및 복구지원	제조사 : 비즈아이솔루션
10	WAS (4A)	-WebSephere 3EA, JEUS 1EA -업그레이드 및 패치 무상 지원 -환경변경에 따른 제품 재설치 및 시스템 구축 -백업 및 복구지원	제조사 : IBM, Tmax
11	웹팩스 솔루션	-4회선 -업그레이드 및 패치 무상 지원 -환경변경에 따른 제품 재설치 및 시스템 구축 -백업 및 복구지원	제조사 : 제이션
12	전자세금계산서 솔루션	-업그레이드 및 패치 무상 지원 -환경변경에 따른 제품 재설치 및 시스템 구축 -백업 및 복구지원	제조사 : ec-Bank
13	백업 솔루션	-업그레이드 및 패치 무상 지원 -환경변경에 따른 제품 재설치 및 시스템 구축 -백업 및 복구지원	제조사 : ATempo
14	IBM HACMP	-업그레이드 및 패치 무상 지원 -환경변경에 따른 제품 재설치 및 시스템 구축 -Clustering Solution	제조사 : IBM

4. 네트웍장비

연번	제조사 및 제품명	장비수	도입년월	비 고
1	CISCO Catalyst 4503	1대	04.02	백본
2	Alteon2424	1대	04.02	실적신고 홈페이지 loadbalancing
3	IBM SAN Switch	1대	11.09	CATIS 및 실적신고 DB 용
4	CISCO 2950T-24	5대	04.02	내부구간
5	3com SuperStackⅡ	2대	98.10
6	CISCO Catalyst 1900	1대	98.10

5. 보안 네트웍 장비

연번	품 목	내 용	비고
1	침입방지 시스템(IPS)	- 제조사 : Sniper 4.0 - 하드웨어 유지보수 포함 - 월 1회 이상 보안 rule set 조정 - Sniper 업그레이드(Major) 및 패치업데이트 - 운영자 및 사용자 무상 교육 실시
2	방화벽	- 제조사 : check point(Silver Type) - 하드웨어 유지보수 포함 - 월 1회 이상 보안 rule set 조정
3	웹방화벽	- 제조사 : SecureSphere(SS-WAF-G4G) - 하드웨어 유지보수 포함 - 운영자 및 사용자 무상 교육 실시 - 월 1회 이상 보안 패턴 업데이트 실시	웹사이트 보안

6. 전산실 관리

연번	품 목	장비수	내 용	비고
1	UPS (무정전전원장치)	4대	- 대상 : 8k, 5k, 3k, 2.2k - Battery 교체 포함	APC 코리아
2	소화설비	1대	- 소화설비 점검 관리
3	IBM Rack	3대	- 관리	랙 도입년월 - 04.02, 06.08, 09.04
4	항온항습기 등	-	- 월 1회 새 필터 교체 - 장애발생 경보시스템 점검 - 천정 및 바닥 누수 센서 점검 - 전산실 클린 서비스 - 전산실내 형광등 전구 교체

7. 전산장비 업그레이드

연 번	제조사 및 제품명	내 용	비고
1	스트리밍 서버 (IBM X260) 메모리	RAM 4GB ↑

※ 서버 업그레이드는 구체적인 제품사양 파악 후 협회 담당자와 협의 후     보강