신ㆍ구조문대비표

현 행	개 정 안
2. 적용 대상 및 적용 시기 ② 이 지침은 통보한 날부터 시행한다.	제2조(정의) 7. ----------------인 2019년 4월 30일부터 시행한다. 다만, 제6조제1항(작업허가제 도입) 개정규정은 2020년 4월 1일부터 시행한다.
3. 용어의 정의 ④ “스마트 안전장비”란 「전파법」제2조제5호의2에 따른 무선통신 및 같은 법 제2조제5호에 따른 무선설비를 사용하여 건설현장의 안전을 관리하는 장비 또는 그 장비를 구축․운영하는 체계 또는 시스템을 말한다.(별표 1 스마트 안전장비 사례 참고)	3. 용어의 정의 ④ -----------------「건설기술진흥법」시행규칙 제60조제1항제7호에 따라 「전파법」제2조제1항제5호 및 제5호의2에 따른 무선설비 및 무선통신을 이용하여 건설공사 현장의 안전을 관리하는 장비 또는 장비를 구축․운영하는 체계 또는 시스템을 말한다.-------- ---------------------
6. 기타 ① 작업허가제 도입 1. 시공자는 2m 이상의 고소작업, 1.5m 이상의 굴착․가설공사 등 위험공종을 작업하기 전에 공사감독자 또는 건설사업관리기술인에게 작업계획을 제출하고 공사감독자 또는 건설사업관리기술인의 승인을 받은 후 위험공종 작업에 착수하여야 한다. 다만, 승인받은 작업과 작업조건이 동일하게 반복되는 경우에는 작업계획을 제출 후 작업에 착수할 수 있다.	6. 기타 ① 작업허가제 도입 1. ---------------------- -------------------가설공사, 철골 구조물 공사, 2m 이상의 외부 도장공사, 승강기 설치공사---------------------- ------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------